**Проект**

**местных нормативов градостроительного проектирования**

**Шаумянского сельского поселения Туапсинского района**

**Краснодарского края**

1. Общие положения

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования Шаумянского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ "Градостроительный кодекс Краснодарского края" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются при подготовке, согласовании и утверждении схемы территориального планирования Туапсинского района Краснодарского края, генерального плана поселения, а также распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий Шаумянского сельского поселения (далее - поселения) Туапсинского района Краснодарского края в пределах границ поселения.

1.1.2. Нормативы градостроительного Шаумянского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края - минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), направленные на:

устойчивое развитие территории поселения с учетом значения и особенностей населенных пунктов в региональной системе расселения;

обеспечение рациональной системы расселения;

развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, комплекса транспортной инфраструктуры;

рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-экологического каркаса в целях сохранения и развития уникального рекреационного потенциала для обеспечения всех видов индустрии курортов, туризма и отдыха (приморского, горного);

сохранение и возрождение культурного и исторического наследия Туапсинского района Краснодарского края.

1.1.3. В состав нормативов градостроительного проектирования Шаумянского сельского поселения включаются дифференцированные применительно к различным типам населенных пунктов рекомендуемые минимальные показатели для:

1.1.3.1. Определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий:

плотности населения на территориях жилых зон, выраженной в количестве человек на один гектар территории, и(или) плотности жилищного фонда, выраженной в количестве квадратных метров общей площади жилых помещений на один гектар территории, при различных показателях жилищной обеспеченности на различных этапах развития территории;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях.

1.1.3.2. Определения потребности в территориях различного назначения, включая:

территории для размещения различных видов застройки;

озелененные и иные территории общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые на селитебной территории;

территории для развития сети дорог, улиц, автостоянок с учетом пропускной способности этой сети, уровня автомобилизации (из расчета количества автомобилей на тысячу человек постоянно проживающего и приезжающего населения);

территории для развития объектов инженерно-технического обеспечения;

территории сельскохозяйственного использования (в том числе предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств).

1.1.3.3. Определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд, в том числе для размещения:

объектов социального обслуживания;

объектов коммунального обслуживания;

линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая сведения о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (при условии отсутствия таких показателей в технических регламентах);

линий электропередач, связи, магистральных трубопроводов и других подобных сооружений;

объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта;

иных объектов.

1.1.3.4. Обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям.

1.1.3.5. Определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

размеров земельных участков, в том числе необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома, а также для ведения личных подсобных хозяйств;

расстояний между проектируемыми:

улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории;

зданиями, строениями и сооружениями различных типов и при различных планировочных условиях.

1.1.3.6. Определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

1.1.4. Нормативы градостроительного проектирования Шаумянского сельского поселения применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, в том числе санитарно-эпидемиологические требования.

1.1.5. Нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные периоды, которые составляют:

I период - 10 лет, или до 2025 года;

II период - 20 лет, или до 2035 года.

1.1.6. С учетом показателей демографической ситуации в Шаумянском сельском поселении, приведенных в таблице 1, (по данным генерального плана Шаумянского сельского поселения с учетом постоянного, временного организованного и временного неорганизованного населения).

Нормативные данные, связанные с проектной численностью на расчетные периоды, применяются в настоящих Нормативах без корректирующих коэффициентов.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Показателя | Единица  измерения | Состояние на 2010 год | Расчетный срок  II период |
|
| Численность  населения | тыс.  человек | 3,78 | 4,52 |

1.1.7. Настоящие Нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе и реализации документов территориального планирования Шаумянского сельского поселения и Туапсинского района Краснодарского края, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

1.1.8. Основные термины и определения, используемые в настоящих Нормативах, приведены в приложении 1 к настоящим Нормативам.

1.1.9. Перечень правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, используемых при разработке настоящих Нормативов, приведен в приложении 2 к настоящим Нормативам.

1.2. Территориальное планирование

1.2.1. Территориальное планирование Шаумянского сельского поселения - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

1.2.2. При разработке документов территориального планирования должны быть учтены:

результаты прогнозирования демографической ситуации на территории, в том числе общей численности населения и его половозрастной структуры, а также межгосударственная и межрегиональная миграция населения;

планируемые изменения отраслевой структуры занятости населения на территории и наличие градообразующих предприятий;

планируемые изменения реальных доходов населения;

планируемые инвестиции в строительство и реконструкцию объектов культурного и социально-бытового обслуживания населения с основными характеристиками (проектная мощность, численность персонала, потребные мощности по инженерному обеспечению);

перспективы развития рынка недвижимости, возможность освоения территорий через привлечение негосударственных инвестиций и продажу гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории поселения, или предоставление их на праве аренды;

планируемые инвестиции в строительство и реконструкцию производственных объектов с основными характеристиками (проектная мощность, численность персонала, потребные мощности по инженерному обеспечению, предполагаемый доход персонала и предприятия);

планируемые инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры территории (проектная мощность, численность персонала для функционирования объектов);

иные вопросы, характеризующие специфику развития территорий.

1.2.3. В документах территориального планирования должны быть определены основные цели и показатели, которые обеспечивают устойчивое развитие территории, повышение качества жизни населения и рациональное использование территориальных и природных ресурсов, а также занятость трудоспособного населения.

1.2.4. Подготовка схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации может осуществляться применительно ко всей территории Туапсинского района или к ее частям.

1.2.5. Предложения по планировочной организации территорий должны разрабатываться на вариантной основе и включать обоснования принятых проектных решений.

1.2.7. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов схемы территориального планирования Туапсинского района определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Градостроительного кодекса Краснодарского края.

1.2.8. Схема территориального планирования развития территорий Туапсинского района разрабатывается на территории Туапсинского района и части его территории.

1.2.9. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов схемы территориального планирования Туапсинского района определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Градостроительного кодекса Краснодарского края, местными нормативами гадостроительного проектирования Туапсиского района краснодарского края.

1.2.10. Генеральный план Шаумянского сельского поселения - документация о территориальном планировании поселения, определяющая стратегию его территориального, социально-экономического, градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности населения.

1.2.11. Генеральный план Шаумянского сельского поселения разрабатывается в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования Российской Федерации и Краснодарского края, а также схемы территориального планирования Туапсинского района.

1.2.12. В генеральном плане Георгиевского сельского поселения содержатся предложения по территориям, на которые разрабатываются проекты планировки для поэтапной реализации генерального плана, а также предложения по организационному, нормативному и правовому обеспечению их реализации.

1.2.13. При разработке генерального плана учитываются:

особенности поселения, в том числе численность населения, специализация его производственного комплекса, наличие градообразующих предприятий;

значение поселения в системе расселения и административно-территориальном устройстве Краснодарского края и страны в целом;

особенности типов и форм собственности жилой застройки;

состояние инженерной и транспортной инфраструктур и направления их модернизации; природно-ресурсный потенциал; природно-климатические, национальные и иные особенности.

1.2.14. Генеральный план разрабатываются с учетом историко-архитектурных исследований, историко-архитектурных опорных планов поселения и проектов зон охраны памятников истории и культуры.

1.2.15. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов генерального плана поселения определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Градостроительного кодекса Краснодарского края.

1.2.16. Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его разработки и по этапам его реализации в соответствии с приложением 18 к настоящим Нормативам.

Проект планировки

1.2.17. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).

1.2.18. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

1.2.19. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов проекта планировки территорий края определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Градостроительного кодекса Краснодарского края.

1.2.20. Технико-экономические показатели проекта планировки приводятся в соответствии с приложением 19 к настоящим Нормативам.

1.2.21. При разработке документов по планировке территорий поселения в случае необходимости детальной проработки планировочных решений по сложным и ответственным градостроительным комплексам, при реконструкции сложившейся застройки, с целью определения параметров и регламентов застройки, размещения объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов капитального строительства краевого и федерального уровня допускается в составе проектов планировки этих территорий разрабатывать эскиз застройки. При этом в составе проекта планировки по договоренности с заказчиком могут выполняться эскиз застройки территории, макеты планировки и застройки в объеме и масштабе, установленными заданием на разработку проекта планировки.

Общая организация и зонирование территории

поселения

1.2.22. Шаумянского сельское поселение расположено в северной части Туапсинского района Краснодарского края. Площадь пселения составляет 42,74 тыс. га.

В состав поселения входят 8 населенных пунктов: с. Шаумян – административный центр поселения, п. Горный, х. Островская Щель, с. Навагинское, х. Шубинка, х. Крайняя Щель, с. Садовое, с. Афанасьевский Постик.

Через Шаумянское сельское поселение в направлении северо-восток - юг проходит автомобильная дорога III категории «Майкоп – Туапсе» и ветка железной дороги «Белореченск – Туапсе», в направлении северо-запад – юг проходит ветка Северо-Кавказской железной дороги «Краснодар – Туапсе – Сочи».

При определении перспектив развития и планировки поселения необходимо учитывать:

численность населения на прогнозируемый период;

статус поселения;

исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус исторического поселения).

1.2.23. Городские и сельские поселения Туапсинского района Краснодарского края в зависимости от численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа городских и  сельских населенных  пунктов | Население (тыс. человек) | |
| городов и поселков, имеющих  статус городских округов и  городских поселений | сельских населенных пунктов <\*> |
| Средние | свыше 50 до 100 | свыше 0,2 до 1 |
| Малые <\*\*> | до 50 | до 0,2 |

--------------------------------

<\*> Сельский населенный пункт - станица, село, хутор, аул, поселок.

<\*\*> В группу малых городов включаются поселки городского типа.

1.2.24. Типологическая характеристика городских населенных пунктов Краснодарского края приведена в приложении 3 к настоящим Нормативам.

1.2.25. К объектам особого регулирования градостроительной деятельности на территории Туапсинского района Краснодарского края относятся:

поселения, на территории которых расположены памятники истории и культуры. Таблица историко-культурного потенциала Туапсинского района приведена в приложении 20 к настоящим Нормативам;

поселения с особым режимом жизнедеятельности (поселения в государственных природных заповедниках и заказниках, национальных и природных парках, лечебно-оздоровительных местностях и курортах);

другие территориальные объекты, требующие особого градостроительного регулирования (особо охраняемые природные территории; территории зон чрезвычайных экологических ситуаций; зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; водоохранных зон рек и водоемов и другие).

1.2.26. Шаумянского сельское поселение следует проектировать на основе документов территориального планирования с учетом нормативно-технических и нормативно-правовых актов в области градостроительства районного, краевого и муниципального уровней.

Общая потребность в территории для развития поселения, включая резервные территории, определяется на основе документов территориального планирования (генерального плана поселения).

1.2.27. Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав поселения, определяются генеральным планом поселения.

Утверждение документов территориального планирования поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

1.2.28. Общая организация территории поселения должна осуществляться с учетом возможности ее рационального использования на основе сравнения нескольких эскизных вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем и историко-культурного наследия.

При этом необходимо учитывать:

возможности развития поселения за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах поселения, в том числе за счет реконструкции и развития застроенных территорий;

изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании;

рекреационный, курортный и историко-культурный потенциал территории в целях развития санаторно-оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг;

требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития поселения.

1.2.29. Границы улично-дорожной сети поселения обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

1.2.30. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (автомобильного, водного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством и настоящими Нормативами и должен обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.2.31. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

1.2.32. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки поселения с учетом ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.33. При составлении баланса существующего и проектного использования территории поселения рекомендуется использовать примерную форму баланса территории населенного пункта, которая приведена в приложении 4 к настоящим Нормативам.

1.2.34. Планировочное структурное членение территории поселения должно предусматривать:

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);

доступность объектов, расположенных на территории поселения, в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих Нормативов;

интенсивность использования территории с учетом ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

организацию системы общественных центров поселения в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами;

сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки;

сохранение и развитие природного комплекса как части системы пригородной зеленой зоны населенных пунктов.

1.2.35. Планировочную организацию территории поселения следует проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех собственников и пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения.

1.3. Пригородные зоны

1.3.1. В Шаумянском сельском поселении пригородные зоны отсутствуют

Резервные территории

1.3.2. Резервные территории необходимо предусматривать для перспективного развития поселения на территориях пригородных зон, которые включают земли, примыкающие к границе (черте) населенных пунктов.

Кроме этого, под резервные территории возможно изъятие сельскохозяйственных земель с низкой кадастровой стоимостью сельхозугодий, земель лесного фонда, а также земель иных категорий.

1.3.3. Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития поселения, определенных документами территориального планирования (схемами территориального планирования, генпланом поселения).

1.3.4. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным планом.

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды строительства в интересах жителей поселения.

Выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц и расположенных в пределах резервных территорий для развития поселений в границах пригородной зоны, для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

1.3.5. Земельные участки для ведения садоводства следует предусматривать за пределами резервных территорий, планируемых для развития поселений, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа.

1.3.6. Выделение резервных территорий, необходимых для развития входящих в состав поселения сельских населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения.

Пригородные зеленые зоны

1.3.7. Пригородные зеленые зоны в Шаумянском сельском поселении Туапсинского района Краснодарского края отсутствуют.

2. Селитебная территория

2.1. Общие требования

2.1.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, с учетом улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

2.1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в городских поселениях (при средней этажности жилой застройки до 3 этажей) - 10 гектаров для застройки без приквартирных земельных участков и 20 гектаров - с приквартирными земельными участками; от 4 до 8 этажей - 8 гектаров; 9 этажей и выше - 7 гектаров.

2.1.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе жилья, строящегося за счет средств населения. Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития поселений, наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом динамики по расчетным периодам в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отчет | | Коэффициент роста за  период 10  лет | Расчетный период | |
| 1995 год м2/чел. | 2005 год м2/чел. | 2025 год м2/чел. | 2035 год м2/чел. |
| Минимальная  обеспеченность жилой  площадью,  в том числе | 16,6 | 19,4 | 1,17 | 22,7 | 26,4 |
| населения поселения | 15,9 | 19,5 | 1,22 | 23,8 | 29,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| государственное и  муниципальное жилье |  | 18 |  | - | - |

2.1.5. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границы поселения с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, обеспеченности организациями обслуживания.

Районы индивидуальной малоэтажной усадебной застройки в поселении не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного жилищного строительства.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной индивидуальной застройки не нормируются.

2.1.6. Предварительное определение потребной селитебной территории поселения допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру) при застройке:

домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 4;

секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 5.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь участка при доме, м2 | Расчетная площадь селитебной  территории на одну квартиру, га |
| 2000 | 00,25 - 0,27 |
| 1500 | 0,21 - 0,23 |
| 1200 | 0,17 - 0,20 |
| 1000 | 0,15 - 0,17 |
| 800 | 0,13 - 0,15 |
| 600 | 0,11 - 0,13 |
| 400 | 0,08 - 0,11 |

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Число этажей | Расчетная площадь селитебной  территории на одну квартиру, га |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,02 |

Примечания.

1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых.

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения.

2.1.7. При планировке и застройке населенных пунктов поселения, имеющих статус курортов, разрабатываемая документация по планировке новых территорий должна соответствовать требованиям раздела 5 "Особо охраняемые территории" и других разделов настоящих Нормативов в части проектирования иных территориальных зон курортов.

2.2. Жилые зоны

Общие требования

2.2.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

2.2.2. В состав жилых зон могут включаться:

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трехэтажными);

зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до трех этажей включительно, с приквартирными земельными участками);

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (4 - 5 этажей);

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (6 и более этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок и гаражей для автомобильного транспорта, в том числе многоэтажных, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2.2.3. В жилых зонах могут располагаться жилые дома коммерческого назначения, которые подразделяются на гостевые и доходные дома.

Гостевой дом для сезонного проживания отдыхающих и туристов (далее - гостевой дом) - строение этажностью не более 3 этажей, возведенное на участке, предоставленном под жилищное строительство или строительство объектов рекреационного назначения в установленном порядке, предназначенное для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек и с количеством номеров не более 15.

Доходный дом - многоквартирный жилой дом, возведенный на участке, предоставленном под жилищное строительство в установленном порядке, в котором все жилые и нежилые помещения без ограничения размера площади предоставляются для проживания во временное владение или пользование юридическим и физическим лицам по договорам аренды или коммерческого найма. По всем параметрам доходный дом должен соответствовать требованиям к жилым помещениям. В доходных домах допускается размещение встроенных или пристроенных объектов административного, социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с пунктами 2.2.4 - 2.2.7 раздела 2 "Селитебные территории", а также в соответствии с требованиями градостроительных регламентов в случае их размещения на землях рекреационного назначения. Участок придомовой территории доходных домов должен соответствовать требованиям для земельных участков для размещения жилых домов.

2.2.3.1. В жилых зонах могут размещаться хозяйственные постройки (хозяйственные блоки) с предельными параметрами: не более 2 этажей и не более 100 м2 общей площади.

2.2.4. Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек (пункт 2.1.2 настоящего раздела).

2.2.5. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме организаций образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

2.2.6. Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, а также размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым домом собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

2.2.7. Вдоль городских магистральных улиц высокой градостроительной значимости (городского и общественного или исторического центра, гостевых магистралей) рекомендуется индивидуальный подход к проектированию зданий. Фасады зданий и сооружений для достижения стилевого единства разрабатываются с учетом комплексной застройки улицы: цветовое решение, декоративные ограждения балконов, лоджий, архитектурные и инженерно-технические решения по коммуникационным блокам размещаемых на главных фасадах (сплит-систем, воздухозаборников центрального кондиционирования и тому подобного). Рекомендуется предусматривать единообразное открывающееся остекление лоджий и балконов при условии соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.2.8. В жилых зданиях не допускается размещать:

встроенные котельные и насосные, за исключением крышных котельных;

встроенные трансформаторные подстанции;

автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в котором встроена автоматическая телефонная станция (АТС);

административные учреждения городского и поселкового значения;

лечебные учреждения;

встроенные столовые, кафе и другие организации общественного питания с количеством посадочных мест более 50;

общественные уборные;

бюро ритуального обслуживания;

магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;

организации различных форм собственности, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации;

специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки;

специализированные рыбные магазины;

специализированные овощные магазины;

бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов;

танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны, за исключением тренажерных и фитнес-залов.

При назначении положительного санитарно-эпидемиологического заключения в жилых зданиях допускается размещать:

женские консультации;

кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;

лечебно-восстановительные, реабилитационные восстановительные центры;

дневные стационары при условии отделения от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельного входа для пациентов, изолированного от входа в жилые помещения и помещения общественного назначения.

2.2.9. При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, электрических и электромагнитных излучений, выделяемого из земли радона в соответствии с требованиями раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

2.2.10. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения, разрабатываемая документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела 10 "Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" настоящих Нормативов.

2.2.11. На основании рекомендаций антитеррористической комиссии в Краснодарском крае в целях обеспечения безопасности при эксплуатации многоквартирных жилых домов в поселении необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

на основании требований пункта 8.8 СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», в многоквартирных жилых домах на придомовой территории должны быть установлены системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. После установки систем видеонаблюдения необходимо обеспечить их подключение к единой системе АПК «Безопасный город».

Элементы планировочной структуры

и градостроительные характеристики жилой застройки поселения

2.2.11. Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются организации с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. Границами являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

2.2.12. В малых населенных пунктах (к которым относятся населенные пункты Шаумянского сельского поселения) вся жилая зона может формироваться по типу единого жилого района. В случае расчлененности их территорий естественными или искусственными рубежами территория жилой зоны может подразделяться на районы площадью до 30 - 50 гектаров.

2.2.13. Микрорайон - структурный элемент жилой зоны площадью не более 80 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности.

Микрорайон не расчленяется магистралями городского и районного значения. Границами микрорайона являются красные линии магистралей общегородского и районного значения, а также - в случае примыкания - утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные рубежи.

Микрорайон может иметь единую структуру или формироваться из жилых групп, сомасштабных элементам сложившейся планировочной организации существующей части поселения.

2.2.14. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки.

Группа жилой, смешанной жилой застройки - территория размером от 1,5 до 10 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а также объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети и (или) по ближнему краю проезда, а также - в случае примыкания - по границам землепользования.

Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория размером до 1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории участка являются границы землепользования.

2.2.15. В зоне исторической застройки структурными элементами жилых зон являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.

2.2.16. При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов (кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего раздела.

В городских и сельских поселениях основными типами жилой застройки являются многоквартирная многоэтажная (6 и более этажей), многоквартирная средней этажности (4 - 5 этажей), малоэтажная (этажностью до 3 этажей включительно) с участками при квартирах, в том числе блокированная, секционная, усадебная. В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка.

Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре территорий поселения и определяются градостроительными регламентами. Регламент проектируемой территории должен быть представлен в градостроительном плане земельного участка.

2.2.17. Размещение индивидуального строительства в поселениях следует предусматривать:

в пределах черты населенных пунктов - на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной усадебной застройки, в районах безусадебной застройки при ее уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся городской среды);

2.2.18. Планировку и застройку жилых зон на резервных территориях необходимо предусматривать в зависимости от конкретных условий в увязке с прилегающей застройкой с учетом имеющихся планировочных ограничений:

жилых районов и микрорайонов (кварталов) - в случае расположения резервных территорий на участках, граничащих со сложившейся застройкой поселения;

индивидуальной застройки с учетом характера ландшафта резервных территорий.

При размещении жилой застройки на резервных территориях поселения тип застройки определяется с учетом общей структуры их жилищного строительства при соблюдении архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических и экологических требований.

2.2.19. В целях интенсивного использования территории поселения и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланировано развитие застроенных территорий.

Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного самоуправления в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.20. Предельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, предоставляемых в поселении на строительство индивидуального дома или одной квартиры, устанавливаются органами местного самоуправления.

2.2.21. Границы и размеры территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей долевой собственности членов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории микрорайона (квартала) с учетом законодательства Российской Федерации.

2.2.22. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

2.2.23. Подготовка проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительного регламента и настоящих Нормативов.

При подготовке проекта планировки застроенной территории следует предусматривать строительство и(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленение и благоустройство территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.

2.2.24. Реконструкция зоны жилой застройки многоквартирными домами определяется дифференцированно в зависимости от типа района (центральные исторически сложившиеся районы, районы массовой типовой застройки 60 - 70 годов), с учетом рекомендаций, приведенных в настоящих Нормативах.

Реконструкцию жилой застройки в центральных исторически сложившихся районах рекомендуется проводить в соответствии с рекомендациями таблицы 6.

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральные исторически сложившиеся районы | | |
| Объекты  реконструкции | малые жилые зоны - группа  маломерных кварталов с  застройкой преимущественно  жилого назначения,  представляющей  историко-архитектурную  ценность | крупные жилые зоны -  группа кварталов рядовой  жилой застройки  определенных или различных периодов строительства,  образующих ценную  городскую среду |
| Состав  реконструктивных мероприятий | реставрация, капитальный  ремонт существующих зданий и  сооружений, строительство  отдельных новых сооружений и  зданий | капитальный ремонт,  реконструкция сохраняемых  зданий, строительство  новых сооружений и зданий; снос изношенных зданий и  сооружений |
| Характер  проведения  реконструкции | выборочно или комплексно в  соответствии с решением о  развитии застроенной  территории | выборочно или комплексно в соответствии с решением о  развитии застроенной  территории |
| Ограничения | сохранение размеров  кварталов. Функциональное  использование и  архитектурно-пространственное решение новых зданий в  соответствии с требованиями  сохранения ценного наследия  по индивидуальным проектам | сохранение размеров  кварталов, этажности  застройки, общего  архитектурного контекста.  При больших объемах сноса  ветхих строений -  воспроизведение в новом  строительстве традиционной пространственной структуры кварталов |

2.2.26. На территориях с ценной исторической застройкой следует применять режим ограниченной (восстановительной и фрагментарной) реконструкции:

восстановительная реконструкция предусматривает ремонт, модернизацию, восстановление фрагментов; не допускаются снос, нарушение стилевого единства существующей застройки, изменение функционального назначения территории;

фрагментарная реконструкция допускает выборочный снос отдельно существующих зданий, не представляющих исторической ценности, с целью последующего строительства жилых зданий и объектов обслуживания, предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих зданий (перепланировка, переоборудование, надстройка этажей, мансард, пристройка), комплексное благоустройство.

При реконструкции в исторических зонах населенных пунктов необходимо руководствоваться требованиями раздела 9 "Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" настоящих Нормативов.

2.2.27. Реконструкцию в районах массовой типовой застройки 60 - 70 годов рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Массовая типовая застройка 60 - 70 годов | |
| Объекты  реконструкции | крупные и малые жилые зоны - группа жилых зданий 5 -  9-этажной застройки в границах элементов планировочной структуры | |
| Состав  реконструктивных  мероприятий | реконструкция существующих  зданий и сооружений, их  приспособление к новым  видам использования,  строительство новых зданий  и сооружений | снос существующих зданий  и сооружений,  строительство новых зданий и сооружений |
| Характер  проведения  реконструкции | выборочно | комплексно |
| Ограничения | строительство новых зданий  рекомендуется по типовым и  индивидуальным проектам | сохранение основных  пешеходных трасс и мест  концентрации общественных  зданий как планировочного  каркаса новой застройки  микрорайона, квартала |

2.2.28. Задание на проектирование комплексной реконструкции сложившейся застройки должно согласовываться с местными органами архитектуры и государственными органами охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. При реконструкции необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

При сносе более 50 процентов существующей застройки реконструкция считается радикальной. Допускается полный снос существующей застройки с высоким процентом износа при сохранении зеленых насаждений. Объемы сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния.

Нормативные параметры жилой застройки

2.2.29. При проектировании жилой зоны на территории поселения расчетную плотность населения жилого района рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона различной  степени  градостроительной  ценности  территории | Плотность населения территории жилого района (чел./га) для групп городов с числом жителей (тыс. человек) | | | | | |
| до 20 | 20 - 50 | 50 - 100 | 100 - 250 | 250 - 500 | 500 - 1000 |
| Высокая | 130 | 165 | 185 | 200 | 210 | 215 |
| Средняя | - | - | - | 180 | 185 | 200 |
| Низкая | 70 | 115 | 160 | 165 | 170 | 180 |

Примечания.

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 процентов.

3. В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных частях исторических населенных пунктов, а также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях исторических населенных пунктов плотность населения устанавливается заданием на проектирование.

4. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения не менее чем до 40 чел./га.

2.2.30. Расчетную плотность населения территории микрорайона по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона различной  степени  градостроительной ценности  территории | Плотность населения на территории микрорайона (чел./га) при показателях жилищной обеспеченности (м/чел.) | | | |
| отчет 2005 года | | 2025 год | 2035 год |
| всего | в том числе  государственное и муниципальное  жилье |
| 19,4 | 18,0 | 22,7 | 26,6 |
| Высокая | 371 | 400 | 317 | 271 |
| Средняя | 306 | 330 | 262 | 223 |
| Низкая | 167 | 180 | 143 | 121 |

Примечания.

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 процентов.

3. Расчетная плотность населения микрорайона (брутто) при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв. м на 1 человека не должна превышать 450 чел./га. В сейсмических районах - не более 300 чел./га.

4. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

6. В сейсмических районах расчетную плотность населения следует принимать не более чем 300 чел./га.

2.2.31. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать в соответствии с градостроительным регламентом, учитывая градостроительную ценность территории, состояние окружающей среды, другие особенности градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки, процента застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность  жилой  застройки, | 4,1 - 10,0  тыс. м2/га | 10,1 - 15,0  тыс. м2/га | 15,1 - 20,0  тыс. м2/га | 20,1 - 25,0  тыс. м2/га |
| Процент  застроенности  территории |
| 15% | 3 - 7 этажей | 7 - 10 этажей | 10 - 14 этажей | 14 - 17 этажей |
| 20% | 2 - 5 этажей | 5 - 8 этажей | 8 - 10 этажей | 10 - 13 этажей |
| 25% | 2 - 4 этажей | 4 - 6 этажей | 6 - 8 этажей | 8 - 10 этажей |
| 30% | 1 - 4 этажей | 3 - 5 этажей | 5 - 7 этажей | 7 - 8 этажей |
| 40% | 1 - 3 этажей | 2 - 4 этажей | 4 - 5 этажей | 5 - 7 этажей |
| 50% | 1 - 2 этажей | 2 - 3 этажей |  |  |

Примечания.

1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки (тыс. кв. м/га).

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроено-пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86).

В зонах чрезвычайных ситуаций и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с Критериями оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной и экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденными Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30 ноября 1992 года, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

2.2.32. Границы расчетной площади микрорайона (квартала) следует определять с учетом требований подпунктов 2.2.26, 2.2.27 настоящего раздела.

2.2.33. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека или не менее 25 процентов площади территории микрорайона (квартала).

Минимальная норма озелененности для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площади на 1 человека), озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленного в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 процентов. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива должно быть не менее 30 м.

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий проектируется в соответствии с требованиями раздела 2 "Селитебная территория" настоящих Нормативов.

2.2.34. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов 8 "Охрана окружающей среды" и 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности, приведенными в разделе 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

2.2.35. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенными в таблице 12.

Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
| Площадка | Удельный размер  площадок, м2/чел. |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного  возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |

Допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов, удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 9 этажей и выше, для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м;

для хозяйственных целей - не менее 20 м;

для выгула собак - не менее 40 м;

для стоянки автомобилей - в соответствии с разделом 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых должны быть не менее 20 м, а расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и не более 50 м для домов без мусоропроводов.

2.2.36. Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок. Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается.

Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение гаражей-автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых домов до гаражей-автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в гаражи-автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

2.2.37. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления определяется на основании расчета объемов мусороудаления и в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, но не более 100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

2.2.38. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в соответствии с требованиями раздела 2 "Селитебная территория" настоящих Нормативов.

2.2.39. Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам планировочной структуры определяется в соответствии с требованиями раздела 2 "Селитебная территория" настоящих Нормативов.

2.2.40. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественной зон следует проектировать в соответствии с разделом 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

При этом въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкание проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускается на расстоянии не менее 50 м от стоп-линий перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Микрорайоны (кварталы) с застройкой в 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными проездами, а с застройкой до 5 этажей - однополосными.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2 - 3 этажа) застройке - при ширине не менее 3,5 м.

Протяженность пешеходных подходов:

до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 400 м;

от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 200 м, до прочих объектов обслуживания - не более 400 м;

до озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м.

2.2.41. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и проектируемой застройки.

Баланс территории микрорайона (квартала) включает территории жилой застройки и общего пользования. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице 13.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | Единица  измерения | Существующее  положение | | Проектное  решение | |
| количество | процент | Количе-ство | процент |
| Территория микрорайона  (квартала) в красных  линиях - всего  в том числе: |  |  |  |  |  |
| территория жилой  застройки |  |  |  |  |  |
| территория общего  пользования |  |  |  |  |  |
| участки школ |  |  |  |  |  |
| участки детских садов |  |  |  |  |  |
| участки зеленых  насаждений |  |  |  |  |  |
| общего пользования и  спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| участки объектов  культурно-бытового и  коммунального  обслуживания |  |  |  |  |  |
| участки гаражей, стоянок |  |  |  |  |  |
| улицы, проезды |  |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  |  |  |
| прочие территории |  |  |  |  |  |

Баланс территории жилого района включает микрорайоны (кварталы) и территории общего пользования жилого района. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице 14.

всего в том числе:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | Единица  измере-  ния | Существующее  положение | | Проектное  решение | |
| Количе-  ство | процент | Количе-ство | процент |
| Территория жилого района, всего  в том числе: |  |  |  |  |  |
| территории микрорайонов  (кварталов) |  |  |  |  |  |
| территории общего  пользования жилого  района, всего |  |  |  |  |  |
| участки объектов  культурно-бытового и  коммунального  обслуживания |  |  |  |  |  |
| участки зеленых  насаждений |  |  |  |  |  |
| участки спортивных  сооружений |  |  |  |  |  |
| участки гаражей-стоянок |  |  |  |  |  |
| улицы, площади |  |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  |  |  |
| прочие территории |  |  |  |  |  |

Территория малоэтажного жилищного строительства

2.2.42. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3 этажей включительно.

Допускается применение домов секционного и блокированного типа при соответствующем обосновании.

2.2.43. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 м2.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.

2.2.44. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

Усадебный одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

2.2.45. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе 2 "Селитебная территория" настоящих Нормативов.

Элементы планировочной структуры

и градостроительные характеристики территории

малоэтажного жилищного строительства

2.2.46. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного строительства (величина структурного элемента, этажность застройки, размеры приквартирного участка и другие) определяются местоположением территории в планировочной и функциональной структуре городских округов и поселений в зависимости от типа территории, в том числе:

отдельные жилые образования в структуре городского поселения;

жилые образования средних и малых сельских поселений.

2.2.47. В состав территорий малоэтажной жилой застройки включаются:

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трехэтажными) с придомовыми земельными участками;

зоны застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными, сблокированными или секционными до трех этажей включительно, с приквартирными земельными участками);

Основными типами жилых домов для муниципального жилищного фонда следует принимать дома многоквартирные блокированного и секционного типа с приквартирными земельными участками.

В целях увеличения плотности и формирования переходного масштаба жилой застройки, если район усадебной застройки граничит с районом многоквартирной многоэтажной застройки, и в условиях реконструкции сложившейся ветхой застройки на территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещение среднеэтажной (секционной или блокированной до пяти этажей) жилой застройки. Строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов на территории малоэтажной индивидуальной жилой застройки запрещается.

2.2.48. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность, в соответствии с таблицей 9 настоящих Нормативов.

2.2.49. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа жилых домов и других местных особенностей.

2.2.50. Тип и максимально допустимые размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке, приведены в таблице 15.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип  территории | Тип жилого дома (этажность  1 - 3) | Площадь  приквартирных  участков на 1 квартиру, га | | Функционально-  типологические  признаки участка  (кроме проживания) |
| не менее | не более |
| Жилые образования в структуре  поселения | одно-,  двухквартирные  дома | 0,03 | 0,15 | садоводство или  цветоводство, игры  детей, отдых |
| многоквартирные | 0,006 | 0,01 |
| блокированные  дома | (без учета  площади  застройки) | |
| усадебные дома (ЛПХ), в том числе с  местами  приложения  труда | 0,05 | 1,5 | ведение развитого  товарного личного  подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства,  садоводство,  огородничество, игры  детей, отдых |
| многоквартирные блокированные  дома | 0,04 | 0,08 | введение  ограниченного личного подсобного хозяйства, садоводство,  огородничество, игры  детей, отдых |

Примечания.

1. В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", а также с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края" для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границе населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границей населенного пункта (полевой земельный участок).

2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых в собственность гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в соответствии с подразделом 4.4 "Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства".

Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки

2.2.51. При проектировании малоэтажной жилой застройки на территории городских поселений расчетную плотность населения жилого района, микрорайона (квартала) рекомендуется принимать в соответствии с пунктами 2.2.28, 2.2.30 настоящего раздела.

2.2.52. При проектировании планировки и застройки жилых малоэтажных территорий нормируются следующие параметры:

интенсивность использования территории;

условия безопасности среды проживания населения.

2.2.53. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется показателями, определенными в пункте 2.2.28 настоящего раздела. Кроме этого, для участка малоэтажной жилой застройки применяется коэффициент использования территории участка (коэффициент плотности застройки).

Предельно допустимые значения коэффициента использования территории участка жилой застройки для различных типов малоэтажного строительства приведены в рекомендуемой таблице 16.

Таблица 16

|  |  |
| --- | --- |
| Тип жилых домов | Коэффициент  использования  территории, не более |
| Усадебного типа | 0,4 |
| Блокированного типа | 0,8 |
| Многоквартирные, не выше 3 этажей | 0,8 |

2.2.54. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов 8 "Охрана окружающей среды" и 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

2.2.55. Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности, приведенными в разделе 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов. При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с разделом 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

2.2.56. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

2.2.57. На территориях малоэтажной застройки поселения, на которых разрешено содержание скота, допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки (хозблоки) для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, с предельными параметрами: не более 2 этажей и не более 100 м2 общей площади, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны,

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельного участка.

2.2.58. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

1) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

2) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

3) от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

4) от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

5) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

6) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

7) от кустарника - 1 м.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.2.59. Удельный вес озелененных территорий малоэтажной застройки составляет:

в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 25 процентов;

в границах территорий иного назначения - не менее 40 процентов.

Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

2.2.60. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

2.2.61. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов).

2.2.62. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.2.63. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в соответствии с требованиями подразделов 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.2.64. На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов транспортных средств возможно по согласованию с органами местного самоуправления.

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей.

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.

Гаражи-автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной структуры, размещаемые на землях общего пользования либо в иных территориальных зонах, следует размещать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.2.65. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными организациями обслуживания.

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, приема выездных услуг) и пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов.

2.2.66. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и из многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения, встроенных или пристроенных к жилым домам.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий: пристроенных - на 25 процентов, встроенно-пристроенных - до 50 процентов (за исключением дошкольных учреждений).

2.2.67. Перечень организаций повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). В условиях пригородной зоны необходимо учитывать сезонное расширение объектов обслуживания.

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания районного и городского значения, а также места приложения труда, размещение которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий.

Организации обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в городских и сельских поселениях следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости организаций обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей.

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к организациям обслуживания с учетом требований раздела 10 "Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" настоящих Нормативов.

Размещение организаций обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания и другое) осуществляются в соответствии с требованиями подраздела 2.3 "Общественно-деловые зоны" настоящих Нормативов.

2.2.68. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и дорог городских поселений и в соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.2.69. Баланс территории микрорайона малоэтажной застройки в пределах городской границы определяется в соответствии с таблицей 15 настоящих Нормативов.

Сельские населенные пункты

2.2.70. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать жилые дома усадебного типа, одно-, двухквартирные коттеджного типа, допускаются многоквартирные блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей.

2.2.71. Преимущественным типом застройки в сельских населенных пунктах являются индивидуальные жилые дома усадебного типа.

2.2.72. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за границей сельского населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

2.2.73. В сельских населенных пунктах расчетные показатели жилищной обеспеченности в малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются.

2.2.74. Расчетную плотность населения на территории сельских населенных пунктов рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип дома | Плотность населения (чел./га)  при среднем размере семьи (чел.) | | | | | | | |
| 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными  участками (м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

2.2.75. Интенсивность использования территории сельского населенного пункта определяется коэффициентом застройки (КЗ) и коэффициентом плотности застройки (КПЗ).

Предельно допустимые параметры застройки (КЗ и КПЗ) сельской жилой зоны приведены в таблице 18.

Таблица 18

┌─────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┐

│ Тип │ Размер │Площадь жилого│Коэффициент │Коэффициент плотности│

│застройки│ земельного │дома (м2 общей│застройки К │ застройки К │

│ │участка (м2) │ площади) │ з│ пз │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│А │1200 и более │480 │0,2 │0,4 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ │1000 │400 │0,2 │0,4 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│Б │800 │480 │0,3 │0,6 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ │600 │360 │0,3 │0,6 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ │500 │300 │0,3 │0,6 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ │400 │240 │0,3 │0,6 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ │300 │240 │0,4 │0,8 │

├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│В │300 │160 │0,4 │0,8 │

└─────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┘

Примечания.

1. А - усадебная застройка и застройка одно-, двухквартирными домами с участком размером 1000 - 1200 м2 и более, с развитой хозяйственной частью;

Б - застройка коттеджного типа с участками размером не менее 400 м2 и коттеджно-блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома) с участками размером не менее 300 м2 с минимальной хозяйственной частью;

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером не менее 200 м2.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 300 м2 коэффициент плотности застройки (КЗ) не должен превышать 1,2. При этом КПЗ не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарныхтребований.

2.2.76. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившейся зстройкой.

2.2.77. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на земельных участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии с разделом 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

2.2.78. До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного дома - 3 м;

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от среднерослых - 2 м;

от кустарника - 1 м.

2.2.79. На земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах усадебной застройки с участком размером не менее 0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

2.2.80. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в таблице 19.

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более | | | | | | |
| свиньи | коровы,  быки | овцы, козы | кролики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

2.2.81. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

Сараи для скота и птицы должны быть на расстояниях от окон жилых помещений дома не меньших, чем указанные в таблице 20.

Таблица 20

|  |  |
| --- | --- |
| Количество блоков группы сараев | Расстояние, м |
| до 2 | 15 |
| Свыше 2 до 8 | 25 |
| Свыше 8 до 30 | 50 |

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями раздела 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.

2.2.82. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

2.2.83. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на приусадебных, приквартирных земельных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

2.2.84. При устройстве отдельно стоящих и встроено-пристроенных гаражей допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей.

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается стопроцентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Гаражи-автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры сельской жилой застройки, размещаются на общественных территориях в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.2.85. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от входа в дом. Предельне параметры хозяйственных построек (хозблоков): не более 2 этажей и не более 100 м2 общей площади.

2.2.86. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов в сельских поселениях следует определять в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Зоны рекреационного назначения" настоящих Нормативов.

2.2.87. Организации обслуживания в сельских населенных пунктов следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений.

2.2.88. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

2.2.89. Нормативы по обслуживанию сельского населения организациями обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с требованиями подраздела 2.3 "Общественно-деловые зоны" и приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.2.90. Для сельских населенных пунктов выделение резервных территорий следует предусматривать с учетом перспектив развития нового малоэтажного строительства, размещения земельных участков для развития личных подсобных хозяйств, огородничества и садоводства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, размещения участков кладбищ, скотомогильников с учетом их возможного расширения.

2.3. Общественно-деловые зоны

Общие требования

2.3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.3.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной поселения (общепоселенческий), центры планировочных районов (зон), а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и другие), которые могут размещаться в пригородной зоне.

2.3.3. В малых поселениях формируют единую общественно-деловую зону, дополняемую объектами повседневного обслуживания, которая является общественным центром поселения.

Структура и типология общественных центров

и объектов общественно-деловой зоны

2.3.4. Количество, состав и местоположение общественных центров принимаются с учетом величины поселения, их роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории.

2.3.5. Структуру и типологию общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется принимать в соответствии с приложением 5 к настоящим Нормативам.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

2.3.6. В общественно-деловых зонах допускается размещать:

производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

организации индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

2.3.7. В составе центральной общественно-деловой зоны могут быть выделены ядро общегородского центра, зона исторической застройки, особые сложившиеся или формируемые морфотипы застройки, по которым могут быть установлены ограничения на этажность зданий, допустимую плотность застройки, соотношение общественной и жилой застройки и другие.

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны

2.3.8. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также подраздела 2.2 "Жилые зоны".

2.3.9. Расчет количества и вместимости организаций, расположенных в общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам, исходя из функционального назначения объекта, в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

Для объектов, не указанных в приложении 5 к настоящим Нормативам, расчетные данные следует устанавливать в задании на проектирование.

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общественно-деловой зоне поселения, следует дополнительно учитывать приезжих из других поселений, а также значение общественного центра.

2.3.10. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении 6 к настоящим Нормативам.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории.

Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 21.

Таблица 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип комплексов | Плотность застройки (тыс. м2 общ. пл./га) не менее | | | |
| крупные, большие городские  поселения | | средние и малые городские  округа и городские  поселения | |
| на свободных территориях | при  реконструкции | на свободных территориях | при  реконструкции |
| Общегородской  центр | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 25 | 15 | 15 | 10 |
| Гостиничные  комплексы | 25 | 15 | 15 | 10 |
| Торговые  комплексы | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Культурные  досуговые  комплексы | 5 | 5 | 5 | 5 |

2.3.11. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по нормативам, приведенным в приложении 6 к настоящим Нормативам, или по заданию на проектирование.

2.3.12. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.

Размещать жилые и общественные здания необходимо с учетом плана желтых линий (границы максимально допустимых зон возможного распространения завалов (обрушений) зданий (сооружений, строений) в результате разрушительных землетрясений, иных бедствий природного или техногенного характера), ширины проездов для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также размещения пожарных гидрантов на свободной от возможных завалов территории.

2.3.13. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

2.3.14. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы (в соответствии с требованиями раздела 10 "Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения" настоящих Нормативов), достижение стилевого единства элементов благоустройства (в том числе функционального декоративного ограждения) с окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и другие) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

2.3.15. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.3.16. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами городских и сельских поселений.

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне, на магистральных улицах должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

2.3.17. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне не должны превышать 250 метров.

В общепоселенческом центре дальность подходов из любой точки общегородского центра до остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета - 150 м.

2.3.18. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.3.19. Условия безопасности в общественно-деловых зонах обеспечиваются в соответствии с разделом 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

2.3.20. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. Требования к инсоляции и освещенности общественных и жилых зданий приведены в разделе 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

Объекты социальной инфраструктуры

2.3.21. К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и организации связи, научные и административные организации и другие (далее - организации обслуживания). Организации обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры поселения, деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания.

2.3.22. Расчет количества и вместимости объектов обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по нормативам обеспеченности, приведенным в приложении 6 к настоящим Нормативам.

При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении организаций обслуживания микрорайона (квартала) и жилого района следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, нормативы обеспеченности не менее приведенных в приложении 6 к настоящим Нормативам.

Количество, вместимость организаций обслуживания, их размещение и размеры земельных участков, не указанные в приложении 6 к настоящим Нормативам, следует устанавливать по заданию на проектирование.

2.3.23. При определении количества, состава и вместимости объектов обслуживания в поселении следует дополнительно учитывать приезжающее население из других поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения, в крупные и большие города - не более 2 часов; в малые и средние города - не более 1 часа; в исторических и курортных поселениях необходимо учитывать также туристов; в сельском поселениии - сезонное население.

2.3.24. Расчет организаций обслуживания для сезонного населения садоводческих или дачных некоммерческих объединений в поселении и жилого фонда с временным проживанием в поселении допускается принимать по нормативам, приведенным таблице 22.

Таблица 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Единица измерения | Рекомендуемый  показатель на 1  тыс. жителей |
| Больница | 1 койка | 1,0 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | 1,6 |
| Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 |
| Учреждение торговли | м2 торговой площади | 80,0 |
| Учреждение бытового обслуживания | 1 рабочее место | 1,6 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,2 |

2.3.25. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности организациями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

повседневного обслуживания - организации, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

периодического обслуживания - организации, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

эпизодического обслуживания - организации, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и другие).

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 5 к настоящим Нормативам.

2.3.26. Условия безопасности при размещении организаций и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов 8 "Охрана окружающей среды" и 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

2.3.27. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков организаций обслуживания на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов должны быть не менее приведенных в таблице 23.

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания (земельные  участки)  организаций  обслуживания | Расстояние от зданий (границ участков) организаций  обслуживания, м | | | |
| до красной линии | | до стен жилых  домов | до зданий  общеобразовательных школ, дошкольных  образовательных и  лечебных учреждений |
| в  городских  поселениях | в  сельских поселениях |
| Дошкольные  образовательные  учреждения и  общеобразовательные школы (стены  здания) | 25 | 10 | по нормам  инсоляции,  освещенности и  противопожарным требованиям | по нормам  инсоляции,  освещенности и  противопожарным  требованиям |
| Приемные пункты  вторичного сырья | - | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 10 | По НПБ 101-95 | По НПБ 101-95 |
| Кладбища  традиционного  захоронения и  крематории | 6 | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища для  погребения после  кремации | 6 | 6 | 100 | 100 |

Примечания.

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

В сложившихся районах поселения, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но оно должно быть не менее 100 м.

4. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды:

в хозяйственную зону;

в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных;

в патологоанатомическое отделение.

2.3.28. На производственных территориях должны предусматриваться объекты обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87\*, в том числе:

помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих:

при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский пункт.

Площадь медицинского пункта следует принимать:

12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих;

18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2;

при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские или врачебные здравпункты;

организации общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в том числе:

при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую на полуфабрикатах. При обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье;

при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-раздаточную;

при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату приема пищи.

2.3.29. Объекты открытой сети, размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов, определяются согласно приложению 6 к настоящим Нормативам на население прилегающих районов с коэффициентом учета работающих в соответствии с таблицей 24. В состав сети на таких территориях включаются объекты торгово-бытового назначения, спорта, банки, отделения связи, а также офисы и объекты автосервиса.

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение:  работающие  (тыс.  чел.)/жители  (тыс. чел.) | Коэффи-  циент | Расчетный показатель (на 1000 жителей) | | | |
| Торговля (м2  торговой площади) | | Общественное питание  (мест) | Бытовое  обслуживание (рабочих  мест) |
| продукты | промтовары |
| 0,5 | 1 | 70 | 30 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 140 | 60 | 16 | 4 |
| 1,5 | 3 | 210 | 90 | 24 | 6 |

2.3.30. Радиус обслуживания населения объектами обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.31. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и прочие) принимается по заданию на проектирование.

2.3.32. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03.

2.3.33. При размещении ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной доступности в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

Расстояния от зданий ДОУ до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 23 настоящих Нормативов и СП 35-103-2001. Расстояния от территории ДОУ до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.3.34. Минимальная обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, а также площади земельных участков для проектируемых ДОУ принимаются в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.35. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать:

на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м;

на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м.

2.3.36. Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта.

2.3.37. Минимальную обеспеченность общеобразовательными учреждениями, площадь их участков и размещение принимают в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.38. Расстояния от зданий общеобразовательных учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 23 настоящих Нормативов и СП 35-103-2001.

Расстояния от территории общеобразовательных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.3.39. Здание общеобразовательного учреждения следует в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02.

2.3.40. Учреждения начального профессионального образования - профессионально-технические училища (далее - учреждения НПО) следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03.

Размещение учреждений НПО, в том числе зоны отдыха, спортивные площадки и спортивные сооружения для подростков, на территориях санитарно-защитных зон не допускается.

2.3.41. Расстояния от территории учреждений НПО до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.3.42. Учебные здания следует проектировать высотой не более четырех этажей и размещать с отступом от красной линии не менее 25 м в городских поселениях и 10 м - в сельских населенных пунктах.

Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом.

2.3.43. Размеры земельных участков для учреждений НПО следует принимать в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.44. Земельные участки, отводимые для средних и высших учебных заведений, должны обеспечивать размещение полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта.

При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежитие рекомендуется размещать в глубине территории.

2.3.45. Административно-общественный центр с общеинститутскими службами должен иметь пешеходное сообщение со всеми учебными корпусами, а также с остановками общественного транспорта.

2.3.46. Расстояния от территории учебных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.3.47. Размер земельного участка следует принимать как сумму площадей функциональных зон в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.48. Административно-общественный центр с общеинститутскими службами должен иметь пешеходное сообщение со всеми учебными корпусами, а также с остановками общественного транспорта.

2.3.49. Въезды и входы на территорию учебных заведений, подъезды и подходы к зданиям в пределах территории проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.3.50. Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 и приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.51. Расстояние от территории лечебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяется в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.3.52. Обслуживание организациями социальной инфраструктуры на территориях малоэтажной застройки в определяется на основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

2.3.53. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости объектов обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в соответствии с СП 30-102-99 и приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.54. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение организаций с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и других, встроенными или пристроенными к жилым домам с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и оборудованием изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных объектов не должна превышать 150 м2.

Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

2.3.55. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

2.3.56. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и другое), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

2.3.57. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным объектом обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

2.3.58. В сельской местности следует предусматривать подразделение организаций обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с приложением 5 к настоящим Нормативам.

Помимо стационарных зданий, необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные сооружения.

2.3.59. Расчет обеспеченности организациями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам.

2.3.60. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 - 2,5 км); при этом размещение организаций более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут или в центре муниципального района - основном центре концентрации организаций периодического обслуживания.

2.3.61. Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 минут. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения ограниченным по составу комплексом организаций периодического пользования в пределах транспортной доступности 30 - 45 минут.

2.3.62. Радиусы обслуживания допускаются:

дошкольных образовательных организаций - в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам;

общеобразовательных учреждений:

для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности;

для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;

организаций торговли - в соответствии с приложением 6 к настоящим Нормативам;

поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек - не более 30 минут пешеходно-транспортной доступности.

2.3.63. Потребности населения в организациях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

2.4. Зоны рекреационного назначения

Общие требования

2.4.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселения.

2.4.2. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования).

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

2.4.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зелеными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс городов и их зеленой зоны.

Рекреационные зоны расчленяют территорию поселения на планировочные части, при этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

2.4.4. В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

На озелененных территориях нормируются:

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

габариты допускаемой застройки и ее назначение;

расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

2.4.5. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застроенной территории (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилой зоны не менее 25 процентов, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

Озелененные территории общего пользования

2.4.6. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории поселения, следует определять по таблице 25 настоящих Нормативов.

Таблица 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененная территория  общего пользования | Площадь озелененных территорий (м2/чел.) | | | |
| городских округов и городских поселений | | | сельских  поселений |
| крупных и больших | средних | малых |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 (10) <\*> | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 | - | - |

--------------------------------

<\*> В скобках приведены размеры для малых населенных пунктов и поселков с численностью населения до 20 тысяч человек.

Примечания.

1. На территориях средних, малых населенных пунктов и сельских населенных пунктов, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.

2.4.7. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 процентов.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и другие, имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

2.4.8. Минимальные размеры площади в гектарах принимаются:

городских парков - 15;

парков планировочных районов (жилых районов) - 10;

садов жилых зон (микрорайонов) - 3;

скверов - 0,5.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.

2.4.9. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7 процентов территории парка.

2.4.10. Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка:

территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75;

аллеи, дороги, площадки - 10 - 15;

площадки - 8 - 12;

здания и сооружения - 5 - 7.

2.4.11. Функциональная организация территории парка определяется проектом в зависимости от специализации.

2.4.12. Время доступности должно составлять не более:

для городских парков - 20 минут;

для парков планировочных районов - 15 минут или 1200 м.

Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива должно быть не менее 30 м.

В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов.

2.4.13. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место должны быть:

для легковых автомобилей - 25 м2;

для автобусов - 40 м2;

для велосипедов - 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

2.4.14. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более:

для парков зон отдыха - 70 чел./га;

для лесопарков - 10 чел./га;

для лесов - 1 - 3 чел./га.

Примечание. При единовременном количестве посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при единовременном количестве посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

2.4.15. В поселении, кроме парков районного значения, могут предусматриваться специализированные (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения, нормы расчета которых приведены в приложении 6 к настоящим Нормативам.

2.4.16. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела 5 "Особо охраняемые территории" настоящих Нормативов.

2.4.17. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85.

2.4.18. При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м.

Для сада микрорайона (квартала) допускается изменение соотношения элементов территории сада, приведенных в пункте 2.4.21 настоящего раздела, в сторону снижения процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не более чем на 20 процентов.

2.4.19. Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать в метрах, не менее размещаемых:

по оси улиц - 18;

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10.

2.4.20. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 26 в зависимости от его ширины.

Таблица 26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина бульвара, м | Элемент территории (% от общей площади) | | |
| территории зеленых  насаждении и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| 18 - 25 | 70 - 75 | 30 - 25 | - |
| 25 - 50 | 75 - 80 | 23 - 17 | 2 - 3 |
| более 50 | 65 - 70 | 30 - 25 | не более 5 |

2.4.21. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 гектара.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

2.4.22. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 26.1.

Таблица 26.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место размещения скверов | Элемент территории (% от общей площади) | |
| территории зеленых  насаждении и  водоемов | аллеи, дорожки,  площадки, малые  формы |
| На городских улицах и площадях | 60 - 75 | 40 - 25 |
| В жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными  зданиями | 70 - 80 | 30 - 20 |

2.4.23. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

2.4.24. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и другим. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

2.4.25. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 27 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Таблица 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здание, сооружение | Расстояние (м) от  здания, сооружения,  объекта до оси | |
| ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной  полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и другие | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или  оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания.

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

2.4.26. В зеленых зонах следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользований, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий.

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.

Зоны отдыха

2.4.27. Зоны отдыха поселения формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

2.4.28. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

2.4.29. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.4.30. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

2.4.31. В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и другое), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и другое) - далее комплекс отдыха.

Территории комплексов отдыха проектируются с учетом формирования функциональных зон: проживания, общественного центра, пляжной, спортивной и зеленых насаждений.

Зона проживания формируется из "ядра" круглогодичного функционирования (пансионат, профилакторий, база отдыха и другое) и подзоны "пикового" проживания, основу которой составляют летние городки отдыха, предназначенные для рекреантов выходного дня.

Летний городок отдыха проектируют как систему подготовленных в планировочном и инженерном отношениях площадок, предназначенных для размещения временного жилья двух типов: инвентарного, быстро монтируемого из сборно-разборных элементов, и мобильного, состоящего из различных модификаций "домов на колесах" (трейлеров, прицепов-палаток и другого).

На каждой площадке проектируется кухня для самостоятельного приготовления пищи и санитарный павильон. Площадка рассчитывается на 120 - 150 человек.

2.4.32. Проектирование объектов по обслуживанию комплексов отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 28.

Таблица 28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация, сооружение | Единица  измерения | Обеспеченность на 1000  отдыхающих |
| Организации общественного питания: (кафе,  закусочные, столовые рестораны) | посадочное  место | 80 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины: продовольственные | рабочее место | 1 - 1,5 |
| непродовольственные |  | 0,5 - 0,8 |
| Пункты проката | рабочее место | 0,2 |
| Киноплощадки | зрительское  место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20 - 35 |
| Спортгородки | м2 | 3800 - 4000 |
| Лодочные станции | лодки, шт. | 15 |
| Бассейн | м2 водного  зеркала | 250 |
| Вело-лыжные станции | место | 200 |
| Автостоянки-паркинги | место | 150 |
| Общественные туалеты: | прибор |  |
| Парк (лесопарк) |  | 3 |
| Пляж |  | 14 |

При размещении объектов и комплексов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

2.4.35. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, а также минимальную протяженность береговой полосы пляжа и число единовременных посетителей на пляжах следует принимать в соответствии с подразделом 5.2 "Особо охраняемые природные территории" настоящих Нормативов.

2.4.36. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование.

3. Производственная территория

3.1. Общие требования

3.1.1. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

3.1.3. Границы производственных, коммунальных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктур следует устанавливать с учетом действующих санитарных норм и максимально эффективного использования территории.

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

3.2. Производственные зоны

Структура производственных зон,

классификация предприятий и их размещение

3.2.1. Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосферу, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом поселения, а также с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

3.2.2. Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственной зоны на землях государственного лесного фонда должно производиться преимущественно на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями.

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

3.2.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

3.2.5. Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории.

3.2.6. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

3.2.7. Для производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Санитарная классификация предприятий устанавливается по классам опасности - I, II, III, IV, V классы. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

для предприятий I класса - 1000 м;

для предприятий II класса - 500 м;

для предприятий III класса - 300 м;

для предприятий IV класса - 100 м;

для предприятий V класса - 50 м.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом Краснодарского края или его заместителем.

Для групп производственных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения.

3.2.8. Границы производственных зон необходимо устанавливать на основе градостроительного зонирования с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с подразделом 3.2 "Производственные зоны" и разделом 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

3.2.9. Размещение новых промышленных предприятий I и II классов по санитарной классификации, требующих организации санитарно-защитной зоны 1000 м и 500 м соответственно, на территории населенных пунктов Туапсинского района Краснодарского края не допускается.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

3.2.10. Участки производственных территорий с производствами III и IV классов, размещение которых по санитарным требованиям недопустимо в составе других зон, следует размещать только в производственной зоне.

3.2.11. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

3.2.12. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК не ограничивается размерами собственной территории предприятия и производственной зоны.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

3.2.13. В границах поселения допускается размещать производственные предприятия и объекты III, IV и V классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон.

В пределах селитебной территории поселений допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии с требованиями раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

3.2.14. Кроме санитарной классификации, производственные предприятия и объекты имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе:

по величине занимаемой территории:

участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га;

зона: 25,0 - 200,0 га;

по интенсивности использования территории: плотность застройки от 10 до 75 процентов;

по численности работающих: до 50 человек; 50 - 500 человек; 500 - 1000 человек; 1000 - 4000 человек; 4000 - 10000 человек; более 10000 человек;

по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления):

автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40;

тонн в год: до 40; от 40 до 100000; более 100000;

по величине потребляемых ресурсов:

водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20;

теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20.

3.2.15. Территория поселения должна соответствовать потребностям производственных территорий по обеспеченности транспортом и инженерными ресурсами.

3.2.16. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебных зон поселения.

3.2.17. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование общественных центров и зон;

в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, гаражей-стоянок различных типов, зеленых насаждений;

в полосе примыкания к автомобильным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

3.2.18. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта санитарно-защитная зона для него определяется в соответствии с санитарной классификацией и должна быть подтверждена результатами расчетов.

3.2.19. Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

3.2.20. Параметры производственных территорий должны подчиняться градостроительным условиям территорий поселения по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

3.2.21. Требования к размещению гидротехнических сооружений, тепловых электростанций, радиационных объектов приведены в пунктах 3.2.81 - 3.2.112 настоящего раздела.

Нормативные параметры застройки производственных зон

3.2.22. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застроенности.

Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в соответствии с приложением 7 к настоящим Нормативам.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел).

3.2.23. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:

общественного центра;

производственных площадок предприятий;

общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.

В состав общественного центра следует включать административные учреждения управления производством, предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны.

3.2.24. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие подзоны:

предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

производственную - для размещения основных производств;

подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта.

Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с приложением 15 к настоящим Нормативам.

3.2.25. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов, работающих на предприятии.

Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета на 1000 работающих:

0,8 га - при количестве работающих до 0,5 тысячи;

0,7 га - при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи;

0,6 га - при количестве работающих от 1 до 4 тысяч;

0,5 га - при количестве работающих от 4 до 10 тысяч;

0,4 га - при количестве работающих до 10 тысяч.

3.2.26. В предзаводских зонах и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на территориях предприятий.

3.2.27. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), а также объектов обслуживания, к общей территории производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства.

3.2.28. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 процентов общей территории производственной зоны.

3.2.29. Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Организация санитарно-защитных зон осуществляется на основании проекта в соответствии с требованиями пункта 3.2.7 настоящего раздела и раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

3.2.30. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 процентов площади; для предприятий II и III классов - не менее 50 процентов; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40 процентов ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

3.2.31. Режим территорий санитарно-защитных зон определяется в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.2.32. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.2.33. Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов.

От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать расстояние до производственных территорий с теплопотреблением:

более 20 Гкал/час - не более 5 км;

от 5 до 20 Гкал/час - не более 10 км.

От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки следует принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением:

более 20 тыс. м3/сутки - не более 5 км;

от 5 до 20 тыс. м3/сутки - не более 10 км.

3.2.34. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.2.35. Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны соответствовать требованиям пунктов 3.2.39 - 3.2.42 настоящего раздела.

3.2.36. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового оборота:

для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в сутки или 40 тонн в год - примыкание и выезд на улицу районного значения;

для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год - примыкание и выезд на городскую магистраль;

для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год - примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по специализированным внутренним улицам производственной зоны).

3.2.37. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в зависимости от численности занятых на производстве:

производственные территории с численностью занятых до 500 человек должны примыкать к улицам районного значения;

производственные территории с численностью занятых от 500 до 5000 человек должны примыкать к городской магистрали, а удаленность главного входа производственной зоны до остановки общественного транспорта должна быть не более 200 м;

для производственных территорий с численностью работающих более 5000 человек удаленность главного входа на производственную зону до остановки общественного транспорта должна быть не более 300 метров.

3.2.38. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга.

Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия следует предусматривать внутризаводской пассажирский транспорт.

Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и здания управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 человека наиболее многочисленной смены.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, входы в производственные, административно-бытовые и другие вспомогательные здания следует оборудовать пандусами с уклоном не более 1:12.

3.2.39. Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.2.40. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15 процентов площади предприятия.

3.2.41. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников.

Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Зоны рекреационного назначения" настоящих Нормативов.

3.2.42. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств, расположение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их обслуживания следует принимать в соответствии с требованиями раздела 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

3.2.43. При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятия обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания в соответствии с требованиями подраздела 2.3 "Общественно-деловые зоны" настоящих Нормативов.

3.2.44. Промышленные предприятия различных классов и видов проектировать в соответсвии с ребованями Местных нормативов градостроительного проетирования Туапсинского района Краснодарского края.

3.2.45. Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с пунктом 3.2.22 настоящего раздела. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствии с приложением 7 к настоящим Нормативам.

3.2.46. Размещение предприятий в зависимости от санитарной классификации проектируется в соответствии с требованиями настоящего раздела.

3.2.47. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.2.48. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с требованиями подразделов 3.2 "Производственные зоны" и 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов, СНиП 2.05.07-91\*.

3.2.49. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих Нормативов.

3.2.50. Выбор и отвод участка под строительство предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должен производиться при обязательном участии органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора с соблюдением требований раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов. Следует учитывать размещение сырьевой базы, наличие подъездных путей, возможность обеспечения водой питьевого качества, условия спуска сточных вод, направление господствующих ветров.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям.

3.2.51. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с подпунктами 3.2.29 - 3.2.34 настоящего раздела.

Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, санитарно-техническими сооружениями и установками коммунального назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, следует принимать как для жилых районов от вредных производств (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

3.2.63. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

3.2.52. Санитарные разрывы между функциональными зонами участка должны быть не менее 25 м.

Открытые склады твердого топлива и других пылящих материалов следует размещать с наветренной стороны с разрывом не менее 50 м до ближайших бытовых помещений.

Расстояние от дворовых туалетов до производственных зданий и складов должно быть не менее 30 м.

Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее высоты до верха карниза наивысшего из противостоящих зданий и сооружений.

3.2.53. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения воды, а также санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих Нормативов.

3.2.54. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов и СНиП 2.05.07-91\*.

3.2.55. Территория предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должна иметь сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта со сплошным усовершенствованным покрытием, площадки, переходы, пешеходные дорожки для персонала - с непылящим покрытием.

3.2.56. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы для организации зон отдыха, озеленения.

Не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху.

3.2.57. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, расположенные не ближе 30 м от производственных и вспомогательных помещений, площадью в 3 раза превышающие площадь мусоросборников. Площадки должны иметь ограждение с трех сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м.

3.2.58. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется ограждение по периметру территории. При этом при въезде на территорию предприятий молочной промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные сплинкерными устройствами для наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоуловителями.

При въезде и выезде с территорий предприятий мясной промышленности проектируются дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора.

3.2.59. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений.

Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.2.60. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих Нормативов.

3.2.61. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах и другие.

3.2.62. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями по безопасности гидротехнических сооружений; законодательством Российской Федерации и нормативными документами по охране окружающей среды при инженерной деятельности, а также предусматривать мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с природной, использованию водохранилищ, нижних бьефов и примыкающих к ним территорий для развития туризма, обеспечения рекреации, рекультивации земель и вовлечения их в хозяйственную деятельность, не противоречащую оправданному природопользованию.

3.2.63. Гидротехнические сооружения в зависимости от их высоты и типа грунтов основания, социально-экономической ответственности и последствий возможных гидродинамических аварий подразделяются на классы в соответствии с приложением 8 к настоящим Нормативам.

3.2.64. При проектировании гидротехнических сооружений следует обеспечивать и предусматривать:

надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации в зависимости от класса сооружения;

постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием гидротехнических сооружений, а также природными и техногенными воздействиями на них;

подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и прилегающей территории;

охрану месторождений полезных ископаемых;

необходимые условия судоходства;

сохранность животного и растительного мира, в том числе организацию рыбоохранных мероприятий;

минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровневый и скоростной режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем.

3.2.65. Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от класса сооружений в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003.

Тип сооружений, их параметры и компоновку, а также расчетные уровни воды следует выбирать с учетом:

места возведения сооружений, природных условий района (климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, геокриологических, сейсмических, топографических, гидрологических, биологических и других);

развития и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе развития энергопотребления, изменения транспортной схемы и роста грузооборота, развития орошения и осушения, обводнения, водоснабжения, судостроения и судоремонта, комплексного освоения участков морских побережий;

водохозяйственного прогноза изменения гидрологического и термического режима рек в верхнем и нижнем бьефах; заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ и морей; затопления и подтопления территорий и инженерной защиты расположенных на них зданий и сооружений;

изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и работы мелиоративных систем;

установленного режима природопользования (сельскохозяйственные угодья, заповедники и другие):

условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и другие);

мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воды: подготовки ложа водохранилища, соблюдения надлежащего санитарного режима в водоохраной зоне, ограничения поступления биогенных элементов с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых концентраций;

условий постоянной и временной эксплуатации сооружений;

возможности разработки природных ресурсов; обеспечения эстетических и архитектурных требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков, водоемов и морей.

3.2.66. Тепловые электростанции (ТЭС), государственные районные электростанции (ГРЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать на основе схем развития энергосистем с учетом перспектив развития топливных ресурсов, а также доставки топлива и передачи электроэнергии, пара и тепла энергопотребителям. При проектировании ТЭС, ГРЭС, ТЭЦ руководствоваться ребованями Местных нормативов градостроительного проетирования Туапсинского района Краснодарского края.

3.2.67. Размещение радиационных объектов должно соответствовать требованиям ОСПОРБ-99 (СП 2.6.1.799-99), НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) и СанПиН 2.6.1.07-03.

3.3. Коммунальные зоны

3.3.1. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

3.3.2. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным обслуживанием населения, следует формировать за пределами населенных пунктов, приближая их к узлам внешнего транспорта.

3.3.3. Для малых населенных пунктов, следует предусматривать централизованные склады, обслуживающие группу населенных пунктов, располагая такие склады преимущественно в центре поселения.

3.3.4. Площадки групп предприятий подразделяются на участки, предназначенные для размещения:

административно-технических организаций обслуживания (вспомогательные здания, стоянки общественного и индивидуального транспорта, предзаводские площадки, площадки для отдыха и занятий спортом работающих, мотовелостоянки и другие);

зданий и сооружений основных производств;

объектов подсобного назначения (объекты энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарные депо, холодильные компрессорные, распределительные устройства, материальные склады, площадки для складирования тары, очистные сооружения и другие);

объектов особого санитарного режима (артезианские скважины и водопроводные насосные, сборники отходов производства, сооружения скотоприемной базы и другие).

3.3.5. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

Размер санитарно-защитной зоны для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ должен быть 50 м.

3.3.6. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в соответствии с приложением 7 к настоящим Нормативам.

3.3.7. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчета 2 м2 на одного человека 2,5 м2 на одного человека.

На территории поселения при наличии санаториев и домов отдыха размеры коммунально-складских зон для обслуживания лечащихся и отдыхающих следует принимать из расчета 6 м2 на одного лечащегося или отдыхающего, а в случае размещения в этих зонах оранжерейно-тепличного хозяйства - 8 м2.

Площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 - 5 м2 на одну семью. Число семей, пользующихся хранилищами, устанавливается заданием на проектирование.

3.3.8. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов в квадратных метрах на 1000 человек приведены в рекомендуемой таблице 29.

Таблица 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад | Площадь складов, м2 | | Размер земельного участка,  м2 | |
| для  городских поселений | для  сельских  поселений | для  городских  поселений | для  сельских  поселений |
| Продовольственных  товаров | 77 | 19 | 310 <\*>/ 210 | 60 |
| Непродовольственных  товаров | 217 | 193 | 740 <\*>/ 490 | 580 |

<\*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

3.3.9. Вместимость специализированных складов, тоннаж и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 30.

Таблица 30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад | Вместимость  складов, т | | Размер земельного  участка, м2 | |
| для  городских поселений | для  сельских  поселений | для  городских поселений | для  сельских  поселений |
| Холодильники распределительные  (для хранения мяса и мясных  продуктов, рыбы и рыбопродуктов,  масла, животного жира, молочных  продуктов и яиц) | 27 | 10 | 190/70 | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | - | - | - |
| Овощехранилища | 54 | 90 | 1300 | 380 |
| <\*> /610 |  |
| Картофелехранилища | 57 | - | - | - |

<\*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

3.3.10. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 м на 1000 чел.

3.3.11. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно строительство многоэтажных зданий и блокирование одноэтажных зданий со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.

3.3.12. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

3.4. Зоны инженерной инфраструктуры

3.4.1. Водоснабжение

3.4.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

При проектировании зданий и сооружений водоснабжения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах необходимо соблюдать требования СНиП 2.01.09-91.

3.4.1.2. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений и других, следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85\*, СНиП 2.04.02-84\*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02.

3.4.1.3. Расчетное среднесуточное водопотребление поселения определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами, указанными в приложении 9 к настоящим Нормативам.

Примечания.

1. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых насаждений.

2. Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится позиция "неучтенные расходы".

3. Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления.

3.4.1.4. Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84\*.

3.4.1.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.

Примечания. В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

3.4.1.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

3.4.1.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением не допускается.

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.

3.4.1.8. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод.

3.4.1.9. Системы водоснабжения следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02-84\*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и другое.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и прочего;

поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами.

3.4.1.10. В поселениях следует:

проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев и других) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов;

рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3.4.1.11. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

3.4.1.12. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и другие).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

3.4.1.13. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.

В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.

3.4.1.14. Сооружения для забора поверхностных вод должны:

обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;

защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и другого;

на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.

3.4.1.15. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов.

Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа ГЭС, прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков.

На морях и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона):

за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды;

в местах, укрытых от волнения;

за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.

3.4.1.16. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны.

3.4.1.17. При использовании вод для хозяйственно-бытовых нужд должны проводиться мероприятия по водоподготовке, в том числе осветление и обесцвечивание, обеззараживание, специальная обработка для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационная обработка для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивание, фторирование, очистка от марганца, фтора и сероводорода, умягчение воды.

Методы обработки воды и расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30 процентов больше расчетного.

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

Для обеспечения гарантированного, стабильного качества и улучшения химического состава питьевой воды в жилых домах, санаторно-оздоровительных, лечебно-профилактических, а также детских учреждениях предусматривать отдельную систему разбора воды для питья и приготовления пищи и устанавливать на входе в эту систему фильтры тонкой очистки промышленного производства, соответствующие государственным стандартам Российской Федерации и имеющие сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим требованиям Российской Федерации.

3.4.1.18. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

3.4.1.19. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

На подрабатываемых территориях при проектировании водоводов в две или более линии их следует прокладывать на площадях с разными сроками подработки.

3.4.1.20. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не больше 100 мм;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не больше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.

3.4.1.21. Попутные отборы воды допускаются из линии внутриквартальной (распределительной) сети и непосредственно из питающих их водопроводов и магистралей.

Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водопроводов 800 мм и более и транзитном расходе не менее 80 процентов суммарного расхода.

При ширине улиц в пределах крайних линий не менее 60 метров допускается прокладка сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

3.4.1.22. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

3.4.1.23. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований подпунктов 3.4.1.26, 3.4.1.29 - 3.4.1.31 настоящего раздела для:

населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек;

отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;

при объеме зданий свыше 1000 м3 - по согласованию с противопожарной службой;

производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;

складов грубых кормов объемом до 1000 м3;

складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;

зданий радиотелевизионных передающих станций;

зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

3.4.1.24. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до двух этажей;

отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;

производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;

заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;

сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3;

зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2.

3.4.1.25. Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

3.4.1.26. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водозаборном узле должно быть не менее двух.

3.4.1.27. На подрабатываемых территориях I - IV групп допускается проектирование закрытых резервуаров объемом не более 6000 м3.

Объем открытых емкостей не нормируется.

3.4.1.28. Для резервуаров и баков водонапорных башен должна предусматриваться возможность отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

3.4.1.29. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в подпункте 3.4.1.23 настоящего раздела.

3.4.1.30. Пожарные резервуары или водоемы следует размещать при условии обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов - 200 м;

при наличии мотопомп - 100 - 150 м.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, следует предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3.

Подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

3.4.1.31. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

3.4.1.32. К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели.

3.4.1.33. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.

3.4.1.34. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в источниках водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с приложением 10 к настоящим Нормативам.

Проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установление границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края по вопросам чрезвычайных ситуаций и государственного экологического контроля. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения регистрируются как ограничение прав на землю в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.4.1.35. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещаются:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны, с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

3.4.1.36. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения (включая его притоки), не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и другим;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы.

При наличии судоходства следует предусматривать:

сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов;

сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях.

3.4.1.37. На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов;

разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора);

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции (допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса).

Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных горизонтов, следует ликвидировать.

3.4.1.38. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и другие).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3.4.1.39. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов и требованиями к зонам санитарной охраны.

Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного максимального уровня воды.

3.4.1.40. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

3.4.1.41. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 м x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 м x 10 м.

3.4.1.42. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности (единица измерения - тыс. м3/сут.) следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 - 1 га;

свыше 0,8 - до 12 - 2 га;

свыше 12 - до 32 - 3 га;

свыше 32 - до 80 - 4 га;

свыше 80 - до 125 - 6 га;

свыше 125 - до 250 - 12 га;

свыше 250 - до 400 - 18 га;

свыше 400 - до 800 - 24 га.

3.4.1.43. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:

от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков - на расстоянии не менее 30 м;

от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНиП П-89-80\*;

от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:

в стационарных емкостях (цистернах, танках) - не менее 300 м;

в контейнерах или баллонах - не менее 100 м.

3.4.1.44. При проектировании водопроводов применять высокотехнологичные материалы, трубы с высокой степенью защиты и высокой устойчивостью к коррозии от агрессивных сред и других биологических влияний, высокой пластичностью (угол загиба не ниже 40 градусов), прочностью не ниже 400 МПа и высокими гидравлическими характеристиками (коэффициент шероховатости не выше 0,01 мм). Коэффициент запаса прочности по давлению должен быть не менее 1,8 мм после 50 лет эксплуатации.

3.4.1.45. При проектировании магистральных водоводов предусматривать оборудование для защиты от гидроударов.

3.4.1.46. На станциях водоподготовки проектирование вести с учетом современных технологий и оборудования по очистке и дизенфекции воды, обработке промывных вод фильтров и осадков водопроводных сооружений.

При проектировании станций водоподготовки предусматривать многоступенчатую очистку воды, нано-, микро-, ультрафильтрацию.

3.4.2. Канализация

3.4.2.1. Канализацию объектов следует проектировать на основе генерального плана поселения, схемы комплексного использования и охраны вод, генеральных планов промышленных узлов.

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов.

Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения, а также предусматривать систему ливневой канализации.

Проекты канализации объектов должны основываться на современных технологиях и решать проблемы перевода технологии обеззараживания воды с жидкого хлора на наиболее экологически безопасные реагенты (гипохлорид, диоксид хлора, ультрафиолетовое обеззараживание). Необходимо проектировать современные сооружения биологической очистки с удалением азота и фосфора. Применять аэрационные системы нового поколения, погружные пропеллерные насосы, специальные установки с автоматическим регулированием подачи воздуха.

3.4.2.2. Расчет систем канализации поселения, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.4.2.3. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (подпунктами 3.4.1.3 и 3.4.1.4 настоящего раздела) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в неканализованных районах населенных пунктов следует принимать из расчета 25 л/сут. на одного жителя.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 процентов суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

3.4.2.4. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов.

3.4.2.5. Канализацию населенных пунктов до 5000 человек следует предусматривать по неполной раздельной системе.

Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

3.4.2.6. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

3.4.2.7. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

3.4.2.8. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать по полной раздельной системе.

Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.

3.4.2.9. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать в процентах:

0,008 - для труб диаметром 150 мм;

0,007 - для труб диаметром 200 мм.

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны в процентах:

0,007 - для труб диаметром 150 мм;

0,005 - для труб диаметром 200 мм.

Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02 процента.

3.4.2.10. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 погонных метров сетей на 1000 м2 жилой застройки.

3.4.2.11. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.

Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.

3.4.2.12. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные станции.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 процентов общего расчетного расхода по коллектору.

3.4.2.13. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

3.4.2.14. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов и требованиями к устройству санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной поверхности. Размещение полей фильтрации на подрабатываемых территориях не допускается.

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 процента с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

3.4.2.15. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3 м x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 м x 10 м.

3.4.2.16. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует размещать на территории промышленных предприятий.

3.4.2.17. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации должны быть не более указанных в таблице 31.

Таблица 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность  очистных сооружений  канализации, тыс. м3/сут. | Размер земельного участка, га | | |
| очистных  сооружений | иловых  площадок | биологических прудов  глубокой очистки сточных  вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.

3.4.2.18. Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 32.

Таблица 32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружение для очистки сточных вод | Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных  сооружений (тыс. м3 сут.) | | | |
| до  0,2 | более  0,2 до  5,0 | более  5,0 до  50,0 | более  50,0 до  280 |
| Насосные станции и  аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и  биологической очистки с иловыми  площадками для сброженных осадков, а  также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и  биологической очистки с  термомеханической обработкой осадка в  закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания.

1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сут., а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать по решению главного государственного санитарного врача Краснодарского края.

2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут. размер зоны следует сокращать на 30 процентов.

3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 100 м.

4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 50 м.

5. СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут. - 50 м.

6. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

7. СЗЗ, указанные в таблице 32 настоящих Нормативов, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 процентов при наличии благоприятной розы ветров.

3.4.2.19. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 32 настоящих Нормативов.

3.4.2.20. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

от сливных станций - в 300 м;

от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее чем в 100 м.

3.4.2.21. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектара.

3.4.2.22. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.

По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.

3.4.2.23. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

3.4.2.24. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, дегельминтизацию, при необходимости - термическую сушку.

Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам.

Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами экологического надзора).

Использование осадков сточных вод в качестве удобрения допускается по результатам исследований и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Дождевая канализация

3.4.2.25. Отвод поверхностных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и прочих).

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

3.4.2.26. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

3.4.2.27. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать в процентах:

для лотков проезжей части:

при асфальтобетонном покрытии - 0,003;

при брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004;

при булыжной мостовой - 0,005;

для отдельных лотков и кюветов - 0,005;

для водоотводных канав - 0,003;

присоединения от дождеприемников - 0,02.

3.4.2.28. Дождеприемники следует предусматривать:

на затяжных участках спусков (подъемов);

на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

3.4.2.29. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов) следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

3.4.2.30. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и прочих, не связанных с регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует предусматривать через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства.

3.4.2.31. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной системе канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные очистные сооружения поверхностного стока.

Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для городских сточных вод.

3.4.2.32. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 га, имеющие самостоятельный выпуск в водоем, а также с городских лесопарков допускается сбрасывать в водоем без очистки при условии наличия экологического обоснования и согласования со всеми контролирующими организациями. Эти требования не распространяются на самостоятельные выпуски в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения и используемые для купания, спорта, в рекреационных целях.

3.4.2.33. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.

Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет можно не принимать. При технической возможности и согласовании с природоохранными органами возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

3.4.2.34. Очистку поверхностных вод с территории населенных пунктов городского типа следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя (0,05 - 0,1) года. Целесообразность очистки непосредственно расчетного расхода дождевого стока либо его регулирования (аккумулирования) надлежит определять технико-экономическими расчетами.

3.4.2.35. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока до жилой застройки следует принимать 100 метров или по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора и природоохранными органами в зависимости от условий застройки и конструктивного использования сооружений, но не менее 50 метров (для закрытого типа - 50 метров).

Примечание. В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод только при условии их глубокой очистки.

3.4.2.36. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора. При этом минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.

3.4.2.37. Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по СНиП 2.04.03-85. При предельном периоде однократного превышения расчетной интенсивности коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в зависимости от характера территории, площади территории и величины интенсивности дождя по СНиП 2.04.03-85.

3.4.2.38. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.1.5.980-00 в соответствии с категорией водопользования водоема.

3.4.3. Мелиоративные системы и сооружения

Оросительные системы

3.4.3.1. В состав оросительной системы входят водохранилища, водозаборные и рыбозащитные сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы.

3.4.3.2. При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны установку рыбозащитных сооружений для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения. Водозаборы с рыбозащитными сооружениями не допускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных ям, на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в заповедных зонах.

3.4.3.3. Величину расчетных расходов и уровня воды в водоисточниках, водоприемниках, каналах необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с учетом особенностей формирования стока на водосборной площади.

3.4.3.4. Сооружения оросительной системы, их отдельные конструкции должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.05-84\*, СНиП 2.06.06-85, СНиП 2.06.07-87, СНиП 2.06.04-82\* и настоящих Нормативов.

3.4.3.5. Мелиоративные каналы (оросительные, водосборно-сбросные, коллекторно-дренажные) следует размещать на землях, не занятых сельскохозяйственными культурами в момент производства работ, с учетом требований действующего водного и земельного законодательства и в соответствии с требованиями СН 474-75.

3.4.3.6. Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды. При площади мелиоративной системы более 20 тыс. га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые площадки.

3.4.3.7. На мелиоративных системах следует предусматривать защитные лесные насаждения в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих Нормативов.

3.4.4. Санитарная очистка

3.4.4.1. Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

3.4.4.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

3.4.4.3. В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

3.4.4.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов  на 1 человека в год | |
| кг | л |
| Твердые:  от жилых зданий, оборудованных водопроводом,  канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом  общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии  канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий  улиц, площадей и парков | 5 - 15 | 8 - 20 |

Примечания.

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных населенных пунктов.

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

3.4.4.5. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

3.4.4.6. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих Нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

3.4.4.7. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов должны быть не менее приведенных в таблице 34.

Таблица 34

|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие и сооружение | Размер земельного  участка на 1000 т  твердых бытовых отходов в год, га |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых  отходов мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 100 | 0,05 |
| свыше 100 | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны <\*> | 0,02 - 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 |
| Сливные станции | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных  осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

<\*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих Нормативов.

3.4.4.8. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления следует принимать в соответствии с санитарными нормами.

3.4.4.9. На территории рынков:

должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе 5 м;

хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м;

мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3;

на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

3.4.4.10. На территории парков:

хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

урны располагаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

3.4.4.11. На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

3.4.4.12. На территории пляжей:

урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м;

контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 м2 площади пляжа;

общественные туалеты необходимо устраивать из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м;

фонтанчики с подводом питьевой воды должны устанавливаться на расстоянии не более 200 м друг от друга. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

3.4.5. Теплоснабжение

3.4.5.1. Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях населенных пунктов следует предусматривать централизованным от ТЭЦ или районных котельных при условии соблюдения экологических требований. Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.

Выбор системы теплоснабжения при проектировании районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. Возможно применение централизованного и нецентрализованного теплоснабжения от тепло- и электроцентралей и котельных.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше и в сельских населенных пунктах системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

3.4.5.2. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях населенных пунктов производится в коммунально-складских и производственных зонах - в центре тепловых нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89\*, СНиП 41-01-2003.

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

3.4.5.3. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются:

от тепловых электростанций эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше:

работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м;

работающих на газовом и газо-мазутном топливе - не менее 500 м;

от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:

работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м;

работающих на газовом и газо-мазутном топливе - не менее 300 м;

от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал - не менее 50 м;

от золоотвалов тепловых электростанций - не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по периметру золоотвала.

При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной). При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

3.4.5.4. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий.

Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания одного здания или сооружения.

Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными.

3.4.5.5. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам.

Не допускается размещение:

котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания;

пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние до ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 м, от перекрытия котельной по вертикали - менее 8 м;

крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями.

3.4.5.6. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки поселения, генеральными планами предприятий.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котельных,  Гкал/ч (МВт) | Размер земельного участка (га) котельных, работающих | |
| на твердом  топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания.

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, следует увеличивать на 20 процентов.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

3.4.5.7. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СНиП И-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89\*, ВСН 11-94.

Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.4.6. Газоснабжение

3.4.6.1. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе программы газификации Краснодарского края, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

3.4.6.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива, и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

3.4.6.3. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.

3.4.6.4. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, установленного заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности.

При строительстве в районах со сложными геологическими условиями должны учитываться специальные требования СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.01.09-91.

3.4.6.5. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории поселения следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002.

3.4.6.6. Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Правительством Российской Федерации.

3.4.6.7. При выборе, предоставлении и использовании земель для строительства и эксплуатации магистральных газопроводов необходимо руководствоваться требованиями СН 452-73.

3.4.6.8. Размещение магистральных газопроводов по территории городских и сельских поселений не допускается.

3.4.6.9. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий "А" и "Б" (за исключением зданий газово-распределительных пунктов (далее - ГРП).

3.4.6.10. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах населенных пунктов, необходимо размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой застройке.

3.4.6.11. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 36.

Таблица 36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация  газопроводов по  давлению | | Вид  транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| Высокое | I категория | Природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
| СУГ <\*> | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
| II категория | Природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднее | | Природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкое | | Природный и СУГ | до 0,005 включительно |

<\*> СУГ - сжиженный углеводородный газ

3.4.6.12. Для газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878, устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

3.4.6.13. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту для станций производительностью:

10 тыс. т/год - не более 6 га;

20 тыс. т/год - не более 7 га;

40 тыс. т/год - не более 8 га.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м.

3.4.6.14. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

3.4.6.15. Газорегуляторные пункты (далее - ГРП) следует размещать:

отдельно стоящими;

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (далее - ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

3.4.6.16. Шкафные газорегуляторные пункты (далее - ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

3.4.6.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа при условии прокладки газопровода по территории городских округов и городских поселений - 15 м;

от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.

3.4.6.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 37, а на территории промышленных предприятий - согласно требованиям СНиП П-89-80\*.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 процентов расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление газа на вводе в  ГРП, ГРПБ,  ШРП, МПа | Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали (м) до | | | |
| зданий и  сооружений | железнодорожных  путей (до  ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до  обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5  высоты опоры |
| Свыше 0,6 до  1,2 | 15 | 15 | 8 |

Примечания.

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы 37 распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

3.4.6.19. Для поселений с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

3.4.7. Электроснабжение

3.4.7.1. Систему электроснабжения поселения следует проектировать в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию городских электрических сетей, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31 мая 1994 года (с изменениями, внесенными Нормативами, утвержденными Приказом Минтопэнерго Российской Федерации от 29 июня 1999 года N 213).

Система электроснабжения выполняется так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения.

Основные решения по электроснабжению потребителей поселения разрабатываются в концепции развития и реконструкции поселения, генеральном плане, проекте планировки территории и схеме развития электрических сетей.

В составе концепции развития поселения, рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок с выделением первой очереди, выполняются расчет электрических нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок для новых электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше, размещение баз предприятий электрических сетей.

Результаты расчета электрических нагрузок необходимо сопоставлять со среднегодовыми темпами роста нагрузок характерных районов поселения, полученными из анализа их изменения за последние 5 - 10 лет и при необходимости корректировать.

В объем графического материала по развитию электрических сетей 35 кВ и выше включаются схемы электрических соединений и конфигурация сетей 35 кВ и выше на плане поселения в масштабе 1:25000 (1:10000) с указанием основных параметров элементов системы электроснабжения (нагрузок и мощности трансформаторов центров питания, напряжения, марок кабелей и сечений проводов воздушных линий электропередачи).

Электрические сети 10(6) кВ разрабатываются в проекте планировки территории с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей поселения. В объем графического материала по этим сетям входят схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане поселения в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.

Схемы развития электрических сетей 10(6) и 35 кВ и выше разрабатываются на основе концепции развития поселения в увязке со схемой развития электрических сетей энергосистемы на расчетный срок до 15 лет.

В схеме рассматриваются основные направления развития сетей 35 кВ и выше на расчетный срок концепции поселений.

Допускается разработка схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше и схемы развития электрических сетей 10(6) кВ в виде двух самостоятельных взаимоувязанных работ.

Сети внешнего электроснабжения коммунальных, промышленных и прочих потребителей, расположенных в селитебной зоне, разрабатываются в составе проектов строительства или реконструкции указанных потребителей по техническим условиям энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно утвержденной в установленном порядке схеме развития электрических сетей.

3.4.7.2. При проектировании электроснабжения поселений определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) и СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления в поселении допускается принимать в соответствии с приложением 13 к настоящим Нормативам.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 38.

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория, поселения | Поселение (населенный пункт) | | | | | |
| с плитами на природном  газе, кВт/чел. | | | со стационарными  электрическими плитами,  кВт/чел. | | |
| в целом по нас. пункту | в том числе | | в целом | в том числе | |
| центр | микрорайоны (кварталы)  застройки | в целом по нас. пункту | центр | микрорайоны  (кварталы)  застройки |
| Средний | 0,30 | 0,41 | 0,19 | 0,35 | 0,44 | 0,30 |
| Малый | 0,26 | 0,37 | 0,18 | 0,31 | 0,40 | 0,28 |

Примечания.

1. При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

2. Для районов, жилой фонд которых оборудован плитами на твердом топливе или сжиженном газе, вводятся следующие коэффициенты:

для малого населенного пункта - 1,3;

для среднего населенного пункта - 1,05.

3. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, культурных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.

4. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме перечисленных в пункте 3 примечаний), питающихся по поселенческим распределительным сетям, к значениям показателей таблицы 38 рекомендуется вводить следующие коэффициенты:

для районов с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;

для районов с электроплитами - 1,1 - 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

5. Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промышленного узла) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным.

Допускается удельную электрическую нагрузку для жилых зданий и общественных зданий микрорайонного уровня обслуживания населения принимать 28 Вт/м2.

3.4.7.3. При проектировании электроснабжения поселения необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.

3.4.7.4. Перечень основных электроприемников потребителей поселения с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (приложение 2).

3.4.7.5. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

3.4.7.6. Передача и распределение электроэнергии в пределах района должна осуществляться подземными кабельными линиями. Прокладку кабельных линий от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1 м. На подходах к центрам питания кабели до 10 кВ при необходимости прокладываются в проходных коллекторах или в блочной канализации с учетом требований, предусмотренных правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

3.4.7.7. Воздушные линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электро-снабжающей организацией.

3.4.7.8. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

3.4.7.9. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или заменять воздушные линии кабельными.

3.4.7.10. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями в 4 этажа и выше должны быть кабельными, а в застройке зданиями в 3 этажа и ниже - воздушными.

3.4.7.11. Выбор, предоставление и использование земель для размещения электрических сетей осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года N 486 и СН 465-74.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры, на уровне поверхности земли.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:

площадь круга, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

3.4.7.12. Для проектируемых воздушных линий электропередач (ЛЭП) напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии:

20 м - для линий напряжением 330 кВ;

30 м - для линий напряжением 500 кВ;

40 м - для линий напряжением 750 кВ;

55 м - для линий напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.

Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года N 486.

Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.

Обособленные земельные участки, отнесенные к одной категории земель и предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии электропередачи (линий связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть учтены в государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого имущества (единого землепользования) с присвоением одного кадастрового номера.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:

площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВт выше, в конструкции которой используются закрепленные в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами при производстве указанных работ в отношении воздушных линий электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для каждой фазы.

3.4.7.13. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий, сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

3.4.7.14. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

3.4.7.15. Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа.

3.4.7.16. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены требования по ограничению уровня шума, вибрации и электромагнитного излучения в соответствии с действующими нормами.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ.

3.4.7.17. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

3.4.7.89. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74.

Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП П-89-80\* и СНиП 2.07.01-89\* на основании результатов акустического расчета.

3.4.8. Объекты связи

3.4.8.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 461-74, ВСН 60-89 и настоящих Нормативов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

3.4.8.2 Расчет обеспеченности жителей поселения объектами связи производится по таблице 39.

Таблица 39

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Единица  измерения | | Расчетный  показатель | | Площадь  участка на  единицу  измерения | |
| Отделение почтовой связи (на  микрорайон) | объект на 9 - 25 тысяч жителей | | 1 на  микрорайон | | 600 - 1000 м2 | |
| Межрайонный почтамт | объект на 50 -  70 опорных  станций | | по расчету | | 0,6 - 1 га | |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 -  40 тысяч номеров | | по расчету | | 0,25 га на  объект | |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | | по расчету | | 0,3 га на  объект | |
| Концентратор | объект на 1,0 -  5,0 тысяч  номеров | | по расчету | | 40 - 100 м2 | |
| Опорно-усилительная станция  (из расчета 60 - 120 тыс.  абонентов) | объект | | по расчету | | 0,1 - 0,15 га  на объект | |
| Блок станция проводного  вещания (из расчета 30 - 60  тыс. абонентов) | объект | | по расчету | | 0,05 - 0,1 га  на объект | |
| Звуковые трансформаторные  подстанции (из расчета на 10 - 12 тысяч абонентов) | объект | | 1 | | 50 - 70 м2 на  объект | |
| Технический центр кабельного  телевидения | объект | | 1 на жилой район | | 0,3 - 0,5 га  на объект | |
| Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций  (общих коллекторов) | | | | | | |
| Диспетчерский пункт (из  расчета 1 объект на 5 км  городских коллекторов) | | одноэтажный  объект | | по расчету | | 120 м2  (0,04 - 0,05  га) |
| Центральный диспетчерский  пункт (из расчета 1 объект на  каждые 5 км коммуникационных  коллекторов) | | одно-,  двухэтажный  объект | | по расчету | | 350 м2  (0,1 - 0,2 га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | | Этажность  объекта по  проекту | | по расчету | | 1500 м2  (1,0 га на  объект) |
| Диспетчерский пункт (из  расчета 1 объект на 1,5 - 6 км внутриквартальных  коллекторов) | | одноэтажный  объект | | по расчету | | 100 м2  (0,04 - 0,05  га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных  коллекторов (из расчета 1  объект на каждый  административный округ) | | объект | | по расчету | | 500 - 700 м2  (0,25 - 0,3  га) |

3.4.8.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются согласно таблице 40.

Таблица 40

|  |  |
| --- | --- |
| Сооружение связи | Размер  земельного  участка, га |
| Кабельные линии | |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических  цистернах: |  |
| при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |
| то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |
| то же, на глубине более 1,3 м | 0,006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными  зданиями площадью (м2): |  |
| 3000 | 1,98 |
| 6000 | 3,00 |
| 9000 | 4,10 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и  радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии | |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой  площадью) | по заданию на  проектирование |
| Радиорелейные линии | |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой  (м): |  |
| 40 | 0,80/0,30 |
| 50 | 1,00/0,40 |
| 60 | 1,10/0,45 |
| 70 | 1,30/0,50 |
| 80 | 1,40/0,55 |
| 90 | 1,50/0,60 |
| 100 | 1,65/0,70 |
| 110 | 1,90/0,80 |
| 120 | 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней  высотой (м): |  |
| 30 | 0,80/0,40 |
| 40 | 0,85/0,45 |
| 50 | 1,00/0,50 |
| 60 | 1,10/0,55 |
| 70 | 1,30/0,60 |
| 80 | 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| 120 | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания.

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

3.4.8.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.

3.4.8.5. Междугородные телефонные станции, телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или микрорайона в зависимости от градостроительных условий.

3.4.8.6. Почтамты, районные узлы связи и другие предприятия связи и печати размещаются в зависимости от градостроительных условий.

Отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в зоне жилой застройки.

3.4.8.7. Расстояния от зданий почтамтов, районных узлов связи, агентств печати до границ земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических организаций следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий - не менее 25 м.

3.4.8.8. Санитарно-защитные зоны для зданий предприятий связи не предусматриваются, кроме зданий, оговоренных в пункте 3.4.8.5 настоящих Нормативов.

3.4.8.9. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляются в соответствии с требованиями СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи".

3.4.8.10. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи.

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и других) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения:

вне населенных пунктов и в сельских поселениях - главным образом, вдоль дорог, существующих трасс и границ полей севооборотов;

в городских поселениях - преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.

3.4.8.11. Кабельные линии связи размещаются вдоль автомобильных дорог при выполнении следующих требований:

в придорожных полосах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции автомобильных дорог;

на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства, - по показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта;

соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе полосы отвода автомобильных дорог.

В отдельных случаях на небольших участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее выпрямления для сокращения длины трассы.

Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней.

3.4.8.12. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах отвода автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и железнодорожных мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог.

Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог допускается в особо неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота, трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) грунты и оползневые участки, застроенность, смененные условия горной местности.

В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по обочине автомобильной дороги.

3.4.8.13. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов.

В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные линии автоблокировки и диспетчерской централизации должны по возможности размещаться по разные стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля.

При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей.

3.4.8.14. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует по возможности размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существующих просек.

3.4.8.15. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует располагать вдоль трассы кабельной линии, по возможности - в непосредственной близости от оси прокладки кабеля в незаболоченных и не затапливаемых паводковыми водами местах. При невозможности выполнения этих требований проектом должны быть предусмотрены нормальные условия их эксплуатации (устройство подходов и другие).

3.4.8.16. В поселении должно предусматриваться устройство кабельной канализации:

на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной планировкой для прокладки кабелей связи и проводного вещания;

при расширении телефонных сетей и невозможности прокладки кабелей в существующей кабельной канализации.

В поселении прокладка кабельной линии в грунт допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной и вертикальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, по улицам, подлежащим закрытию, перепланировке или реконструкции, и в пригородных зонах.

При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.

3.4.8.17. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:

проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15 градусов, а также при изменении глубины заложения трубопровода;

угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 градусов;

разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;

станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.

Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м.

3.4.8.18. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги, реки и другие препятствия).

Подвеску кабелей телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.

На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

3.4.8.19. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при соблюдении требований:

для автомобильных дорог I - IV категорий, а также в границах населенных пунктов до границ застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м.

В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях - не менее 25 м.

3.4.8.20. Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения линий и местных условий могут выполняться:

кабелями, прокладываемыми под водой;

кабелями, прокладываемыми по мостам;

подвесными кабелями на опорах.

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений.

3.4.8.22. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящего раздела.

3.4.8.23. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения;

при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт - должны быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.

3.4.8.24. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

3.4.8.25. Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматривается объединенный диспетчерский пункт, где собирается информация о работе инженерного оборудования (в том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, группе микрорайонов или кондоминиуме. Диспетчерские пункты следует размещать в центре обслуживаемой территории.

Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.

3.4.8.26. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями НПБ 88-2001\*.

3.4.8.27. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, принимается по таблице 41.

Таблица 41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| Общие коллекторы для подземных  коммуникаций | охранная зона городского коллектора -  по 5 м в каждую сторону от края  коллектора охранная зона оголовка  вентшахты коллектора - в радиусе 15 м | озеленение,  проезды, площадки |
| Радиорелейные  линии связи | охранная зона 50 м в обе стороны луча | мертвая зона |
| Объекты  телевидения | охранная зона d - 500 м | озеленение |
| Автоматические  телефонные  станции | расстояние от АТС до жилых домов - 30  м | проезды,  площадки,  озеленение |

Примечание.

В случае применения электронного коммутационного оборудования.

3.4.9. Размещение инженерных сетей

3.4.9.1. Инженерные сети должны размещаться вдоль улиц, дорог и проездов и только вне пределов проезжей части в полосе озеленения.

В условиях реконструкции застройки, в исторической части населенного пункта допускается размещение сетей в проходных коллекторах с организацией выходов из коллекторов вне проезжей части в полосе озеленения или в технической полосе коммуникаций.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Примечания.

1. На территории населенных пунктов не допускается:

надземная и наземная прокладка канализационных сетей;

прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов;

прокладка магистральных трубопроводов.

2. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, следует руководствоваться СНиП 2.05.13-90.

3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных предприятий (СНиП И-89-80\*).

3.4.9.2. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине:

проезжей части более 22 м;

улиц в пределах красных линий 60 м и более.

3.4.9.3. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей не допускается.

3.4.9.4. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение существующих сетей, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода.

3.4.9.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45 градусов.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.

3.4.9.6. При пересечении рек, оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003.

3.4.9.7. Расстояние по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть не менее:

до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, а для железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 м;

до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 4 м для трамвайных путей и 20 м для железных дорог;

до опор контактной сети - 3 м.

Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения.

3.4.9.8. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов:

допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших стопроцентный контроль заводских сварных соединений физическими методами, если мост построен из негорючих материалов;

не допускается, если мост построен из горючих материалов.

3.4.9.9. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:

совмещенную в общих траншеях;

в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

Примечания.

1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей в проходных тоннелях.

2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и разрешения местной администрации.

3.4.9.10. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерными сетями:

в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных - не допускается.

3.4.9.11. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.

3.4.9.12. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

3.4.9.13. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами, от стен зданий без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 СНиП 42-01-2002.

3.4.9.14. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:

в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;

на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов.

Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов.

3.4.9.15. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует принимать не менее:

при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м;

при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.

Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая ширину трассы сетей.

3.4.9.16. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции труб, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:

в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;

в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;

в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 м.

3.4.9.17. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать согласно таблице 42.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать согласно таблице 43, а на вводах инженерных сетей в зданиях поселений - не менее 0,5 м.

При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 43, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 42 и 43 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

3.4.9.18. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в таблицах 42 и 43, разрешается сокращать до 50 процентов.

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до | | | | | | | | |
| Фундаментов зданий и  сооружений | Фундаментов  ограждений  предприятий, эстакад,  опор  контактной  сети и  связи,  железных  дорог | оси крайнего пути | | бортового  камня  улицы,  дороги  (кромки  проезжей  части,  укрепленной полосы  обочины) | наружной бровки  кювета  или  подошвы  насыпи  дороги | фундаментов опор  воздушных линий  электропередачи  напряжением | | |
| железных дорог  колеи  1520 мм, но не  менее  глубины  траншей  до  подошвы  насыпи и бровки  выемки | железных дорог  колеи  750 мм | до 1 кВ  наружного  освещения,  контактной  сети  троллейбусов | Свы-ше 1 до  35 кВ | свыше  35 до  110  кВ и  выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровод и  напорная  канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная  канализация  (бытовая и  дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий  дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Газопроводы горючих газов давления,  МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| среднего -  свыше 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| высокого:  свыше 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| свыше 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Тепловые сети:  от наружной стенки  канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки  бесканальной  прокладки | 5 (смотри  примечание  2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5 <\*> | 5 <\*> | 10 <\*> |
| Каналы,  коммуникационные  тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 <\*> |
| Наружные  пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

--------------------------------

<\*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания.

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов):

1 м - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;

2 м - от газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа), теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;

1,5 м - от силовых кабелей и кабелей связи.

Таблица 43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерные  сети | Расстояние (м) по горизонтали (в свету) до | | | | | | | | | | | | |  | |
| Водопро-  вода | канализации бытовой | дренажа и  дождевой  канализации | газопроводов давления,  МПа (кгс/см2) | | | | кабелей  силовых  всех  напря-  жений | кабелей связи | тепловых сетей | | каналов, тоннелей | |  | наружных  пневмомусоропроводов |
| низкого до  0,005 | среднего св.  0,005 до 0,3 | высокого | | наружная стенка  канала,  тоннеля | оболочка  бескана-льной прокладки |
| св. 0,3 до  0,6 | св.  0,6  до  1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| Водопровод | 1,5 | см.  примечание  1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 <\*> | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1 |
| Канализация бытовая | см.  примечание  1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1 <\*> | 0,5 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Дождевая  канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1 <\*> | 0,5 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Газопроводы  давления, МПа:  низкого до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | | 1 |
| среднего свыше  0,005 до 0,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| высокого:  свыше 0,3 до 0,6 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| свыше 0,6 до 1,2 | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений | 1 <\*> | 1 <\*> | 1 <\*> | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 - 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной  стенки канала,  тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки  бесканальной  прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные  пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

<\*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ

Примечание.

1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать:

до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5 м;

до водопровода из чугунных труб диаметром:

до 200 мм - 1,5 м;

свыше 200 мм - 3 м;

до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м.

Расстояние между сетями канализации и производственным водопроводом в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и труб диаметром более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

3. В таблице 43 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 42-01-02.

3.4.9.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) должны быть не менее:

при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода - 10 м (в условиях реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется);

между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля - по расчету на прочность сети, - 0,6 м;

между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;

между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м;

между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м;

между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов;

между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей;

в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;

между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м.

Трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м.

Допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.

Вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м.

При бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны быть 0,4 м.

Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.

3.4.9.20. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

3.4.9.21. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций должны быть не менее приведенных в таблице 44.

Таблица 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, сооружения и  коммуникации | Расстояние от резервуаров в свету при общей вместимости резервуаров в установке, м | | | | | | Расстояние от испарительной или групповой баллонной  установки в  свету, м |
| надземных | | | подземных | | |
| до  5 м3 | свыше 5 до  10 м3 | свыше 10 до 20 м3 | до  10  м3 | свыше 10  до  20 м3 | свыше 20 до 50 м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общественные здания и  сооружения | 40 | 50  <\*> | 60  <\*> | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30  <\*> | 40  <\*> | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные  площадки, гаражи (от  ограды резервуарной  установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания  (промышленных,  сельскохозяйственных  предприятий и предприятий бытового обслуживания  производственного  характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Канализация, теплотрасса  (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Надземные сооружения и  коммуникации (эстакады,  теплотрасса и прочее), не относящиеся к  резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопровод и другие  бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы подземных  коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Железные дороги общей  сети (до подошвы насыпи  или бровки выемки со  стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Подъездные пути железных  дорог промышленных  предприятий, трамвайные  пути (до оси пути),  автомобильные дороги I -  III категорий (до края  проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Автомобильные дороги IV и V категорий (до края  проезжей части) и  предприятий | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ЛЭП, ТП, РП | В соответствии с ПУЭ | | | | | | |

<\*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются.

3.4.9.22. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 44 расстояний до 50 процентов (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации.

Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 44, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м.

Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий.

3.4.9.23. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 45 настоящих Нормативов.

Таблица 45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания,  сооружения и  коммуникации | Расстояние от резервуаров в свету, м | | | | | | | | | Расстояние  от  помещений,  установок,  где  используется СУГ, м | Расстояние  (м) от  склада  наполненных  баллонов с  общей  вместимостью (м3) | |
| надземные резервуары | | | | | подземные резервуары | | | |
| При общей вместимости, м3 | | | | | | | | |
| свыше 20 до 50 | свыше 50 до 200 | свыше 50 до 500 | свыше 200  до 800 | | свыше 50 до 200 | свыше 50 до 500 | свыше 200  до 800 | |
| Максимальная вместимость одного резервуара, м3 | | | | | | | | |
| до 25 | 25 | 50 | 100 | Свы-ше 100  до  600 | 25 | 50 | 100 | Свы-ше 100  до  600 | до  20 | свыше  20 |
| Жилые,  общественные  административные, бытовые,  производственные  здания, здания  котельных,  закрытых и  открытых стоянок  <\*> | 70  (30) | 80  (50) | 150  (110) <\*\*> | 200 | 300 | 40  (25) | 75  (55)  <\*\*> | 100 | 150 | 50 | 50  (20) | 100  (30) |
| Надземные  сооружения и  коммуникации  (эстакады,  теплотрассы и  прочие),  подсобные  постройки жилых  зданий | 30  (15) | 30  (20) | 40  (30) | 40  (30) | 40  (30) | 20  (15) | 25  (15) | 25  (15) | 25  (15) | 30 | 25  (15) | 20 (20) |
| Подземные  коммуникации  (кроме  газопроводов на  территории ГНС) | За пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89\* и СНиП И-89-80\* | | | | | | | | | | | |
| Линии  электропередачи,  трансформаторные, распределительные устройства | По ПУЭ | | | | | | | | | | | |
| Железные дороги  общей сети (от  подошвы насыпи) | 50 | 75 | 100  <\*\*\*> | 100 | 100 | 50 | 75  <\*\*\*> | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| Подъездные пути  железных дорог,  дорог  предприятий,  трамвайные пути,  автомобильные  дороги IV - V  категорий | 30  (20) | 30  <\*\*\*> (20) | 40  <\*\*\*> (30) | 40  (30) | 40  (30) | 20  <\*\*\*> (15)  <\*\*\*> | 25  <\*\*\*> (15)  <\*\*\*> | 25  (15) | 25  (15) | 30 | 20  (20) | 20 (20) |

<\*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ), расположенных на самостоятельной площади, а от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, гаражей - по данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002.

<\*\*> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м - соответственно до 90 м и 45 м.

<\*\*\*> Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м3 в надземном исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м.

Примечания.

1. Расстояния в скобках даны для резервуаров СУГ и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий.

2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках.

3. При установке двух резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и других), не относящихся к газонаполнительному пункту, разрешается уменьшать для надземных резервуаров до 100 м, для подземных - до 50 м.

4. Расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных организаций следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице независимо от числа мест.

5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с разделом 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

3.4.9.24. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанного в таблице 44 или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее указанного в таблице 44.

Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой.

3.4.9.25. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.

3.4.9.26. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ и от размещаемых на газонаполняемых станциях (далее - ГНС) помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, следует принимать по таблице 45. Расстояния от надземных резервуаров вместимостью до 20 м3, а также подземных резервуаров вместимостью до 50 м принимаются по таблице 44.

Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

3.4.9.27. Расстояния от инженерных сетей до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 27 настоящих нормативов.

3.4.10. Инженерные сети и сооружения

на территории малоэтажной жилой застройки

3.4.10.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

3.4.10.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приусадебных земельных участков при согласии их владельцев.

Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

3.4.10.3. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных, газораспределительных пунктов (далее - ГРП) с соответствующими инженерными коммуникациями.

Расстояния от ГРП до жилой застройки следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящего раздела.

3.4.10.4. Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем для многоквартирных домов в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящего раздела, также допускается устраивать автономное водоснабжение для одно-, двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

3.4.10.5. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

3.4.10.6. Допускается предусматривать для одно-, двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут.

3.4.10.7. Расход воды на полив приусадебных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки, при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

3.4.10.8. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с подразделом 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящего раздела.

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными подстанциями.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 42 настоящих Нормативов.

3.5. Зоны транспортной инфраструктуры

Общие требования

3.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, морского и др. транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон специального охранного назначения в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

3.5.2. В целях устойчивого развития Краснодарского края решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей, вынос транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания пользователей автомобильных дорог.

При разработке генерального плана поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности поселения как объекта проектирования.

3.5.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

3.5.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

В местах массового посещения (автобусные, морские, речные и др. вокзалы рынки, крупные торговые центры и другие объекты) предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

3.5.5. В центральной части больших и средних населенных пунктах, а также в крупных промышленных узлах, торговых и развлекательных центрах необходимо предусматривать создание системы многоуровневых наземных и подземных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей.

3.5.6. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 процентов трудящихся (в один конец) не должны превышать для населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек - 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в поселение из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

3.5.7. Уровень автомобилизации на I период расчетного срока (2025 год) составляет 250 - 290 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок (2035 год) - 375, то есть коэффициент увеличения к 2035 году составит 1,4 по сравнению с 2015 годом. К 2030 году прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 400 единиц на 1000 жителей в соответствии со Схемой территориального планирования Краснодарского края.

Внешний транспорт

3.5.8. Внешний транспорт (автомобильный и др.) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и поселенческими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

3.5.9. Пассажирские вокзалы и станции (автомобильного и др. транспорта) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи с центром поселения и района, между вокзалами и автостанциями, с жилыми и промышленными районами.

По пропускной способности и единовременной вместимости вокзалы классифицируются в соответствии с таблицей 46.

Таблица 46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вокзалы | Железнодорожные | Автобусные |  |  |
|
| Расчетная вместимость зданий (пассажиров) | | | |
| Малые | до 200 | до 200 |  |  |

Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта. При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по суммарной расчетной вместимости или расчетной пропускной способности.

3.5.10. При выборе места расположения вокзалов, агентств, билетных касс следует руководствоваться общими принципами их размещения, представленными в таблице 47.

3.5.11. Вокзалы следует проектировать на основе единого технологического и градостроительно-планировочного решения всего вокзального комплекса, в состав которого входят следующие взаимоувязанные элементы:

привокзальная площадь с остановочными пунктами общественного транспорта, автостоянками и другими устройствами;

основные пассажирские, служебно-технические и вспомогательные здания и сооружения;

перрон.

Размеры привокзальных площадей следует проектировать с учетом конкретной градостроительной ситуации, размера пассажирского потока, числа и ширины примыкающих к площади улиц, интенсивности движения транспорта на них, организации движения транспорта и пешеходов, характера застройки, озеленения и других факторов.

Таблица 47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характерные  сочетания  основных видов  внешнего  транспорта в  поселении | Примерное расположение вокзалов, агентств и билетных касс в  городах с населением, тыс. жителей | | |
| менее 50 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
| Железнодорожный, Автобусный | вблизи центра  размещается  объединенный  железнодорожно  - автобусный  вокзал или  автобусный  вокзал с  железнодорожной кассой (если  железнодорожный вокзал  расположен за  городом) | | |

3.5.12. Участок для строительства вокзала следует выбирать со стороны наиболее крупных застроенных районов поселения с обеспечением относительной равноудаленное его по отношению к основным функциональным зонам поселения.

Земельный участок вокзала должен иметь размеры и конфигурацию, достаточные для размещения привокзальной площади, зоны застройки зданий и сооружений вокзала и перрона с учетом возможности их перспективного развития и расширения в соответствии с заданием на проектирование.

3.5.13. Для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта земельные участки предоставляются в установленном порядке в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации.

3.5.14. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

3.5.15. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.

3.5.16. Ширина полос и размеры земельных участков, необходимых для размещения автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

3.5.17. Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду.

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств.

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий.

Вдоль рек, озер и других водных объектов автомобильные дороги следует прокладывать за пределами установленных для них защитных зон.

В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских организаций автомобильные дороги следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон.

По лесным массивам автомобильные дороги следует прокладывать по возможности с использованием просек и противопожарных разрывов.

3.5.18. Автомобильные дороги общего пользования I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги по возможности следует прокладывать с подветренной стороны.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории это расстояние должно быть соответственно 50 м и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует проектировать с учетом требований подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

3.5.19. Федеральным законом от 8 ноября 2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определены прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцами автомобильной дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и вышеназванным Федеральным законом (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных сетей требуется выдача разрешения на строительство).

Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и вышеназванным Федеральным законом (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).

Категории и параметры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов следует принимать в соответствии с таблицей 48.

Таблица 48

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории  дорог | Расчетная скорость  движения, км/ч | Ширина  полосы  движения, м | Число  полос  движения | Наименьший радиус  кривых и в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Наибольшая ширина  земляного  полотна, м |
| Магистральные: скоростного  движения | 150 | 3,75 | 4 - 8 | 1000 | 30 | 65 |
| основные  секторальные  непрерывного и регулируемого  движения | 120 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 50 | 50 |
| основные  зональные  непрерывного и регулируемого  движения | 100 | 3,75 | 2 - 4 | 400 | 60 | 40 |
| Местного  значения: |  |  |  |  |  |  |
| грузового  движения | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
| парковые | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |

Примечания.

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3.5.20. Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других) в соответствии с требованиями раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

3.5.21. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, особо нагружаемые, I, II, III и IV категории.

3.5.22. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утвержденными Министерством путей сообщения Российской Федерации в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определен Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог".

Размеры земельных участков зон охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:

от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях и на территории жилой застройки в течение суток;

дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии не менее:

250 м - от технических и служебных зданий;

500 м - от населенных пунктов;

от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 м.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 процентов площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за пределами населенных пунктов, парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские зоны.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации в жилых помещениях зданий первой линии застройки в соответствии с требованиями раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

Сеть улиц и дорог

3.5.23. Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Сеть магистралей, улиц, дорог, проездов и пешеходных путей района должна проектироваться как составная часть единой транспортной системы в соответствии с генеральным планом.

Структура улично-дорожной сети района должна обеспечивать удобную транспортную связь с центральными районами поселения и соседними селитебными районами, содержать элементы сети, обеспечивающие движение транзитного транспорта, в том числе грузового, в объезд территории района. Структура дорожной сети жилого квартала должна обеспечивать беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 52.

Таблица 52

|  |  |
| --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги:  скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к  аэропортам, крупным зонам массового отдыха и  поселениям в системе расселения. Пересечения с  магистральными улицами и дорогами в разных  уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных  городских округов на отдельных направлениях и  участках преимущественно грузового движения,  осуществляемого вне жилой застройки, выходы на  внешние автомобильные дороги, пересечения с  улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы:  общегородского значения: непрерывного движения | транспортная связь между жилыми,  производственными зонами и общественными  центрами в крупных и больших городских округах,  а также с другими магистральными улицами,  городскими и внешними автомобильными дорогами.  Обеспечение движения транспорта по основным  направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми,  производственными зонами и центром городского  округа, центрами планировочных районов; выходы  на магистральные улицы  и дороги и внешние автомобильные дороги.  Пересечения  с магистральными улицами и дорогами в одном  уровне |
| районного значения:  транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связи между жилыми  районами, а также между жилыми и  производственными зонами, общественными  центрами, выходы на другие магистральные улицы,  дороги и внешние автодороги |
| пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах  планировочного района |
| Улицы и дороги местного  значения:  улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и  общественного транспорта) и пешеходная связи на  территории жилых районов (микрорайонов), выходы  на  магистральные улицы и дороги регулируемого  движения |
| улицы и дороги в  производственных, в том  числе  коммунально-складских  зонах | транспортная связь преимущественно легкового и  грузового транспорта в пределах зон, выходы на  магистральные дороги. Пересечения с улицами и  дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и  дороги | пешеходная связь с местами приложения труда,  учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами  отдыха и остановочными пунктами общественного  транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков  и лесопарков преимущественно для движения  легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам,  общественным зданиям, учреждениям, предприятиям  и другим объектам внутри районов, микрорайонов  (кварталов) |
| велосипедные  дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Примечания.

1. Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общего центра.

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

3.5.24. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на I период расчетного срока (2025 год), автомобилей на 1000 человек: 200 - 250 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц. На расчетный срок (2035 год) число транспортных средств принимается с коэффициентом 1,4.

Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.

Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду - легковому автомобилю, в соответствии с таблицей 53.

Таблица 53

|  |  |
| --- | --- |
| Тип транспортных средств | Коэффициент приведения |
| Легковые автомобили | 1,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: |  |
| 2 | 1,5 |
| 6 | 2,0 |
| 8 | 2,5 |
| 14 | 3,0 |
| свыше 14 | 3,5 |
| Автобусы | 2,5 |
| Троллейбусы | 3,0 |
| Микроавтобусы | 1,5 |
| Мотоциклы и мопеды | 0,5 |
| Мотоциклы с коляской | 0,75 |

3.5.25. Основные расчетные параметры уличной сети поселения следует устанавливать в соответствии с таблицей 54.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дорог и  улиц | Расчетная скорость  движения, км/ч | Ширина  в  красных линиях, м | Ширина  полосы  движения, м | Число  полос  движения | Наименьший радиус  кривых в  плане, м | Наибольший продольный уклон,  процентов | Ширина  пешеходной части  тротуара, м |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского  значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 35 - 70 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги  местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой  застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3  <\*> | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в  производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 -  11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные |  |  | 1,00 | по  расчету |  | 40 | по проекту |
| второстепенные |  |  | 0,75 | то же |  | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

<\*> С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей

Примечания.

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и других), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих направлениях на основе данных экономических изысканий. При этом за расчетную надлежит принимать среднегодовую суточную интенсивность движения за последний год расчетного периода, а при наличии данных о часовой интенсивности движения - наибольшую часовую интенсивность, достигаемую (или превышаемую) в течение 50 ч. за последний год расчетного периода, выражаемых в единицах, приведенных к легковому автомобилю.

2. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается по расчету в соответствии с таблицей 54.

3. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч. с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и прочего.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

5. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

6. В малых, средних и больших поселениях, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

3.5.26. При проектировании на расчетный срок плотность уличной сети в среднем по поселению с учетом использования внеуличного пространства следует принимать 6,0 км/км2.

Проектирование уличной сети в жилой и общественно-деловой зонах должно обеспечить ее плотность не менее: в центральной зоне - 8 км/км2, в периферийной зоне - 6,5 км/км2.

Плотность сети магистральных улиц на расчетный срок в среднем по поселению следует принимать не менее 2,2 км/км2.

3.5.27. Проезжую часть на прямолинейных участках улиц с односторонним движением и шириной до 15 м устраивают с односкатным поперечным профилем.

Проезжую часть на прямолинейных участках улиц всех категорий при двустороннем движении транспорта и с четным количеством полос, а также на кривых в плане радиусом 800 м и более для магистральных улиц с непрерывным движением и радиусом 600 м и более для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать с двускатным поперечным профилем.

3.5.28. На кривых в плане радиусом менее 800 м для магистральных улиц с непрерывным движением и радиусом менее 600 м для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать устройство виражей.

Радиусы кривых в плане проезжих частей улиц следует принимать по таблице 55.

3.5.29. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно таблице 55.

Таблица 55

|  |  |
| --- | --- |
| Радиусы кривых, м | Уширение на каждую полосу движения, м |
| 700 - 800 | 0,2 |
| 500 - 600 | 0,25 |
| 400 | 0,30 |
| 300 | 0,35 |
| 200 | 0,4 |
| 150 | 0,5 |
| 100 | 0,7 |
| 80 | 1,0 |
| 60 | 1,0 |
| 50 | 1,2 |
| 40 | 1,5 |

3.5.30. На магистральных улицах при обратном сопряжении кривых в плане должна быть обеспечена возможность прямой вставки между ними не менее 50 м.

3.5.31. Переходные кривые, обеспечивающие плавность трассы магистральных улиц, следует применять при сопряжении следующих элементов трассы:

прямых участков и круговой кривой радиусом 2000 м и менее;

односторонних круговых кривых в плане, если их радиусы различаются более чем в 1,3 раза;

обратных круговых кривых.

Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице 56.

Таблица 56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус круговой кривой, м | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 - 1000 | 1000 - 2000 |
| Длина переходной кривой, м | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ПО | 120 | 100 |

Примечание.

В сложных градостроительных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение только круговых кривых.

3.5.32. При проектировании трасс магистральных улиц необходимо:

радиусы кривых в плане при малых углах поворота трассы принимать по таблице 57;

совмещать горизонтальные кривые с вогнутыми вертикальными с совпадением их середин и незначительным превышением длины горизонтальной кривой над вертикальной;

начало кривой в плане располагать над вершиной выпуклой вертикальной кривой не менее чем на расстояние, указанное в таблице 58.

Таблица 57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол поворота, градусов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Минимальный радиус кривой, м | 20000 | 10000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние видимости, м | Смещение начала кривой при радиусе в плане, м | | | | |
| 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 200 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 |
| 150 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| 100 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |

3.5.33. При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее указанной в таблице 59.

Таблица 59

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория улиц и магистралей | Расстояние видимости, м | |
| Поверхности проезжей части | Встречного  автомобиля |
| Магистральные улицы: |  |  |
| общегородского значения | 100 | 200 |
| районного значения | 100 | 200 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |
| улицы в жилой застройке | 75 | 150 |
| улицы в производственных зонах | 75 | 150 |

3.5.34. На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо принимать по таблице 60. При большей длине участка подъема следует добавлять одну полосу движения. Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 м.

Таблица 60

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продольный уклон, %о | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Предельная длина участка, м | 1200 | 600 | 400 | 300 |

3.5.35. На магистральных улицах с двух сторон от проезжей части следует устраивать полосы безопасности шириной 0,75 м - при непрерывном движении, 0,5 м - при регулируемом движении.

3.5.36. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Ширина разделительных полос принимается по таблице 61.

Таблица 61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение полосы | Ширина полосы, м | | | |
| магистральных улиц | | | улиц  местного  значения, улиц в  жилой  застройке |
| общегородского значения | | районного значения |
| с  непрерывным  движением | с  регулируемым движением |
| Центральная разделительная | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - |
| Между основной проезжей  частью и местными проездами | 3,0 | 3,0 | - | - |
| Между проезжей частью и  тротуаром | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |

Примечания.

1. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

2. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах до 2 м.

3.5.37. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать:

до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75 м;

до тротуаров - 0,5 м;

до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.

3.5.38. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

для магистральных улиц с регулируемым движением - 8 м;

для улиц местного значения - 5 м;

для транспортных площадей - 12 м.

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для магистральных улиц с регулируемым движением - 6 м, для транспортных площадей - 8 м.

3.5.39. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их естественное проветривание.

3.5.40. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки должно быть не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

3.5.41. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м; на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м; на магистральных улицах непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при интенсивности пешеходного движения 250 чел./час. более. В местах расположения таких переходов следует предусматривать пешеходные ограждения.

Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для использования инвалидными и детскими колясками в соответствии с действующими правилами и нормами.

3.5.42. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в "час пик" не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2.

3.5.43. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других организаций массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленительных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 4 см.

3.5.44. Вдоль магистральных улиц общерайонного значения с регулируемым движением при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать местные и боковые проезды.

На местных проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.

Ширину местных проездов следует принимать:

при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;

при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 м;

при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.

На боковых проездах следует организовывать одностороннее движение. Ширина проезжей части бокового проезда должна быть не менее 7,5 м.

3.5.45. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах следует предусматривать основные и второстепенные проезды.

Ширина проезжих частей основных проездов должна быть не менее 6,0 м, второстепенных проездов - 5,5 м; ширина тротуаров - 1,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 м x 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м.

3.5.46. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

3.5.47. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля не должны превышать 40 процентов.

3.5.48. Пересечения магистральных улиц в зависимости от категорий последних следует проектировать следующих классов:

транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц общегородского значения I класса;

транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных направлений в разных уровнях с минимальными параметрами, с организацией всех поворотных направлений в узле без светофорного регулирования; проектируется на пересечениях магистральных улиц I и II классов;

транспортная развязка 3-го класса - полная развязка с организацией поворотного движения на второстепенном направлении со светофорным регулированием; проектируется на пересечениях магистральных улиц с непрерывным движением и магистральных улиц с регулируемым движением;

транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; проектируется в сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей общегородского значения всех классов;

транспортная развязка 5-го класса - пересечение улиц и магистралей со светофорным регулированием. Организация светофорного регулирования на уличной сети определяется требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004.

3.5.49. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч соответственно 8 м x 40 м и 10 м x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и других), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

3.5.50. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости.

3.5.51. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м.

3.5.52. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю магистральных улиц.

3.5.53. В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует проектировать таким же, как на прилегающих участках.

Ширину центральной разделительной полосы на искусственных сооружениях пересечения допускается уменьшать до размеров, предусмотренных в таблице 61.

3.5.54. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях должны быть для правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50 км/ч), на левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч).

Примечание.

В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25 - 30 м со снижением расчетной скорости движения до 20 - 25 км/ч.

3.5.55. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и прочее), а также с кабелями линий связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов, а также нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.

Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует проектировать под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.

3.5.56. В расположенных на магистралях тоннелях, эстакадах и путепроводах, где в соответствии с градостроительной ситуацией не допускается пешеходное движение, следует предусматривать только служебные тротуары шириной 0,75 м.

На путепроводах, мостах и в тоннелях, где градостроительная ситуация требует организации движения пешеходов, должно быть предусмотрено устройство тротуаров для пешеходного движения шириной не менее 3 м, отделенных от проезжей части ограждением.

Габарит сооружения от уровня асфальтового покрытия (уровня головки рельсов) до низа потолочной части сооружения должен быть не менее 5,25 м.

Примечание.

В условиях реконструкции допускается уменьшать габарит сооружения от уровня асфальтового покрытия (уровня головки рельсов) до 5,0 м.

Городские мосты и тоннели следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84\* и СНиП 32-04-97.

3.5.57. Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего пользования, другими предприятиями, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий.

3.5.58. При выборе местоположения автомобильных дорог с преобладающим движением транзитного и грузового транспорта следует учитывать возможность обеспечения санитарных разрывов до селитебных территорий и зон массового отдыха, а также зон особо охраняемых территорий.

Для территорий с малым грузооборотом - до 40 тонн в год (до 2 автомашин в сутки) примыкание и выезд производить на улицу районного значения, для участка территории с грузооборотом до 100 тыс. тонн в год - на городскую магистраль.

3.5.59. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91\*.

3.5.60. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по таблице 62 (при условии примыкания справа).

Таблица 62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное направление | Пересека-  ющее направление | Расчетная скорость на съездах и  въездах, км/ч | | |
| Магистральные улицы | | |
| общегородского значения  с движением | | районного значения |
| непрерывным | регулируемым |
| Магистральные улицы  общегородского значения с непрерывным движением | съезд | 50 | 40 | 40 |
| въезд | 50 | 50 | 50 |

Примечание.

В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 км/ч.

3.5.61. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом виража в соответствии с таблицей 63.

Таблица 63

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость, км/ч  (на основном направлении) | Минимальный радиус круговой кривой  (м) при уклоне виража | |
| 20 + | 40 + |
| 90 | 375 | 350 |
| 80 | 300 | 275 |
| 70 | 225 | 200 |
| 60 | 175 | 150 |
| 50 | 100 | 100 |
| 40 | 75 | 75 |
| 30 | 40 | 40 |

Примечание.

Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15.

3.5.62. Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице 64.

Таблица 64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная скорость на  съездах и въездах, км/ч | Вираж | Радиусы круговых кривых, м | Длина переходных  кривых, м |
| 40 | 20 | 75 | 35 |
| 40 | 75 | 35 |
| 50 | 20 | 100 | 55 |
| 40 | 100 | 55 |
| 60 | 20 | 175 | 55 |
| 40 | 150 | 60 |

3.5.63. Ширина проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных уширений должна быть не менее:

при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5 м, на двухполосной проезжей части - 8 м;

при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11 м, на четырехполосной проезжей части - 14 м.

Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно таблице 55 настоящих Нормативов.

3.5.64. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 65.

Таблица 65

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная скорость движения, км/ч | | Длина переходно-скоростных полос, м | |
| на основном  направлении | на съезде | для торможения | для разгона |
| 60 | 20 | 130 | 175 |
| 40 | 110 | 140 |
| 80 | 30 | 175 | 260 |
| 40 | 160 | 230 |
| 50 | 150 | 185 |
| 100 | 20 | 250 | 390 |
| 30 | 240 | 380 |
| 40 | 230 | 345 |
| 50 | 210 | 320 |

Примечание.

1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при условии свободного входа автомобилей на полосу торможения.

2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режима движения по крайней правой полосе основного направления.

3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 + на спуске длина полосы разгона уменьшается на 10 - 20 процентов, длина полосы торможения увеличивается на 10 - 15 процентов. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 + на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30 процентов, длина полосы торможения уменьшается на 10 - 15 процентов.

3.5.65. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта принимаются в соответствии с таблицей 66.

Таблица 66

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория сельских  улиц и дорог | Расчетная  скорость  движения,  км/ч | Ширина  полосы  движения,  м | Число  полос  движения | Ширина  пешеходной  части тротуара, м |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой  застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| второстепенная  (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд,  скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

3.5.66. Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые общественные центры и производственные зоны по возможности следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота.

3.5.67. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м.

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных дорогах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

Для прокладки инженерных сетей и коммуникаций необходимо предусматривать полосы озеленения или технических коммуникаций (металлические трубопроводы горячей и холодной воды, отопления и т.д.) шириной не менее 3,5 м.

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.

На второстепенных улицах и проездах следует предусматривать разъездные площадки размером 7 м x 15 м через каждые 200 м.

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин.

3.5.68. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее - внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблице 67.

Таблица 67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение внутрихозяйственных дорог | Расчетный объем  грузовых  перевозок, тыс.  т нетто, в месяц "пик" | Категория дороги |
| Дороги, соединяющие центральные усадьбы  сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими  комплексами, фермами, полевыми станами,  пунктами заготовки, хранения и первичной  переработки продукции и другими  сельскохозяйственными объектами, а также  автомобильные дороги, соединяющие  сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением  полевых вспомогательных и внутриплощадных  дорог | свыше 10 | I-с |
| до 10 | II-с |
| Дороги полевые вспомогательные,  предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их  составных частей | - | III-с |

3.5.69. Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в месяц "пик" для установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять в соответствии с планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу (не менее чем на 15 лет).

3.5.70. Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки, либо от внешней кромки откоса водоотводной канавы.

3.5.71. Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 68.

Таблица 68

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория  дороги | Расчетная скорость движения, км/ч | | |
| основная | допускаемая на участках дорог | |
| трудных | особо трудных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I-с | 70 | 60 | 40 |
| II-с | 60 | 40 | 30 |
| III-с | 40 | 30 | 20 |

3.5.72. Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 69.

Таблица 69

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры плана и  продольного профиля | Значения параметров при расчетной  скорости движения, км/ч | | | | |
| 70 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| Наибольший продольный уклон,  промилле | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Расчетное расстояние видимости,  м: |  |  |  |  |  |
| поверхности дороги | 100 | 75 | 50 | 40 | 25 |
| встречного автомобиля | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 |
| Наименьшие радиусы кривых, м: |  |  |  |  |  |
| в плане | 200 | 150 | 80 | 80 | 80 |
| в продольном профиле: |  |  |  |  |  |
| выпуклых | 4000 | 2500 | 1000 | 600 | 400 |
| вогнутых | 2500 | 2000 | 1000 | 600 | 400 |
| вогнутых в трудных условиях | 800 | 600 | 300 | 200 | 100 |

3.5.73. Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 70.

Таблица 70

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры поперечного профиля | Значение параметра для дорог категорий | | |
| I-с | II-с | III-с |
| Число полос движения | 2 | 1 | 1 |
| Ширина, м: |  |  |  |
| полосы движения | 3 | - | - |
| проезжей части | 6 | 4,5 | 3,5 |
| земляного полотна | 10 | 8 | 6,5 |
| обочины | 2 | 1,75 | 1,5 |
| укрепления обочин | 0,5 | 0,75 | 0,5 |

Примечания.

1. Для дорог II-с категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).

2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).

3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать:

8 м - для дорог I-с категории;

7 м - для дорог II-с категории;

5,5 м - для дорог III-с категории.

К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие приравниваемые к ним земельные угодья.

3.5.74. Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-с и II-с категорий при радиусах кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-с категории - при радиусах менее 300 м. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице 71.

Таблица 71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент кривой в  плане | Значения элементов кривой в плане, м | | | | | | | | | | |
| Радиус | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Длина переходной  кривой | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 |

3.5.75. Для дорог I-с и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно таблице 72, при этом ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м.

Таблица 72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиус  кривой в плане, м | Уширение проезжей части (м) для движения | | |
| одиночных  транспортных средств  (l <= 8 м) | автопоездов | |
| с полуприцепом; с одним или двумя прицепами  (8 м <= l <= 13 м) | с полуприцепом и одним  прицепом; с тремя прицепами (13 м <= l <= 23 м) |
| 1000 | - | - | 0,4 |
| 800 | - | 0,4 | 0,5 |
| 600 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 500 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 400 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| 300 | 0,6 | 0,7 | 1,3 (0,4) |
| 200 | 0,8 | 0,9 | 1,7 (0,7) |
| 150 | 0,9 | 1 | 2,5 (1,5) |
| 100 | 1,1 | 1,3 (0,4) | 3 (2) |
| 80 | 1,2 (0,4) | 1,5 (0,5) | 3,5 (2,5) |
| 60 | 1,6 (0,6) | 1,8 (0,8) | - |
| 50 | 1,8 (0,8) | 2,2 (1,2) | - |
| 40 | 2,2 (1,2) | 2,7 (1,7) | - |
| 30 | 2,6 (1,6) | 3,5 (2,5) | - |
| 15 | 3,5 (2,5) | - | - |

Примечания.

1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа.

2. В скобках приведены уширения для дорог II-с категории с шириной проезжей части 4,5 м.

3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом.

4. Для дорог III-с категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50 процентов.

3.5.76. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет уширения одной обочины и, соответственно, земляного полотна.

Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны совмещаться с местами съездов на поля.

Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 м до 6 м и свыше 6 м до 8 м, а длину - в зависимости от длины машин и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части - не менее 10 м.

3.5.77. Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.11-83.

3.5.78. Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в зависимости от их назначения следует подразделять на:

производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами ограждения территории площадки;

вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и других специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и другого).

3.5.79. Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует принимать в зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных средств по таблице 73.

Таблица 73

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Значение параметров (м) для  дорог | |
| производственных | вспомогательных |
| Ширина проезжей части при движении  транспортных средств: |  |  |
| двухстороннем | 6,0 | - |
| одностороннем | 4,5 | 3,5 |
| Ширина обочины | 1,0 | 0,75 |
| Ширина укрепления обочины | 0,5 | 0,5 |

Ширина проезжей части производственных дорог должна быть:

3,5 м с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях существующей застройки;

3,5 м с обочинами, укрепленными согласно таблице 73, - при кольцевом движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных средств;

4,5 м с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой стороны - при возможности встречного движения или обгона транспортных средств и необходимости устройства одностороннего тротуара.

Примечание.

Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует дополнительно уширять не менее чем на 0,5 м.

3.5.80. Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 м без устройства виражей и переходных кривых.

При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении одиночных транспортных средств - до 15 м.

3.5.81. Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует принимать согласно таблице 72 настоящих Нормативов. Для однополосной дороги уширение следует уменьшать на 50 процентов. Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на кривых при въездах в здания, теплицы и прочие сооружения должны определяться расчетом в зависимости от расчетного типа подвижного состава.

3.5.82. Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу (тракторные дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти дороги должны располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с подветренной стороны для господствующих ветров в летний период.

3.5.83. Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги должна устанавливаться согласно таблице 74 в зависимости от ширины колеи обращающегося подвижного состава.

Таблица 74

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина колеи транспортных  средств, самоходных и прицепных  машин, м | Ширина полосы  движения, м | Ширина земляного  полотна, м |
| 2,7 и менее | 3,5 | 4,5 |
| свыше 2,7 до 3,1 | 4 | 5 |
| свыше 3,1 до 3,6 | 4,5 | 5,5 |
| свыше 3,6 до 5 | 5,5 | 6,5 |

На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок для разъезда, ширину и длину которых следует принимать согласно пункту 3.5.97 настоящего раздела.

3.5.84. Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 100 м. Для трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при движении тракторных поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя прицепами или при перевозке длинномерных грузов.

При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного полотна с внутренней стороны кривой согласно таблице 75.

Таблица 75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | Уширение земляного полотна, м, при  радиусах кривых в плане, м | | | | |
| 15 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Без прицепа | 1,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | - |
| С одним прицепом | 2,5 | 1,1 | 0,65 | 0,4 | 0,25 |
| С двумя прицепами | 3,5 | 1,65 | 0,95 | 0,6 | 0,45 |
| С тремя прицепами | - | 2,15 | 1,3 | 0,8 | 0,65 |

3.5.85. Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83.

3.5.86. Улично-дорожную сеть территорий малоэтажной жилой застройки следует формировать во взаимоувязке с системой улиц и дорог поселения в соответствии с настоящим разделом.

3.5.87. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к общегородской транспортной сети.

При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный срок следует принимать 500 единиц на 1000 жителей.

3.5.88. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может включать только основные и второстепенные проезды.

3.5.89. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общерайонных транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

3.5.90. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.

Ширина полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта должна быть 3,75 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта - 3 м. Ширина обочин должна быть 2 м.

3.5.91. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.

Ширина полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта должна быть 3,5 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта - 3 м.

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м.

3.5.92. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.

3.5.93. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части.

Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размером не менее 12 м x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

Сеть общественного пассажирского транспорта

3.5.94. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития поселения.

При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей поселения, а также ежедневных мигрантов из других поселений.

3.5.95. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный срок по норме наполнения подвижного состава - 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

3.5.96. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

3.5.97. В историческом ядре центра поселения в случае невозможности обеспечения нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта.

3.5.98. Через жилые районы площадью свыше 100 га в условиях реконструкции свыше 50 га допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

3.5.99. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 - 2,5 км/км2.

3.5.100. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400 - 600 м, в пределах центрального ядра поселения - 300 м.

3.5.101. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

В центре поселения дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Примечание.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

3.5.102. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать с обеспечением следующих требований:

на магистральных районных улицах - в габаритах проезжей части;

в зонах транспортных развязок и пересечений - вне элементов развязок (съездов, въездов и прочего);

в случае, если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать карманы.

3.5.103. Остановочные пункты на линиях автобуса на магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного значения следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него.

Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.

Расстояние до остановочного пункта исчисляется от "стоп-линии".

3.5.104. Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длина участков въезда и выезда равна 15 м.

3.5.105. Длина посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов должна быть не менее длины остановочной площадки.

Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

3.5.106. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час "пик" на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

3.5.107. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач.

3.5.108. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 процентов подвижного состава.

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом в зависимости от количества маршрутов и частоты движения исходя из норматива 100 - 200 м2 на одно машино-место.

Ширина отстойно-разворотной площадки для автобуса должна быть не менее 30 м.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

3.5.109. Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта в зависимости от их емкости должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

3.5.110. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта должно предусматриваться устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала.

Площадь участков для устройства служебных помещений определяется в соответствии с таблицей 76.

Таблица 76

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Количество маршрутов | |
| 2 | 3 - 4 |
| Площадь участка | м2 | 225 | 256 |
| Размеры участка под размещение  типового объекта с помещениями для  обслуживающего персонала | м | 15 x 15 | 16 x 16 |
| Этажность здания | этажей | 1 | 1 |

Сооружения и устройства для хранения,

парковки и обслуживания транспортных средств

3.5.111. В поселении должны быть предусмотрены территории для хранения, парковки и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями в соответствии с подпунктом 3.5.7 настоящего раздела, а также с учетом сложившегося фактического уровня автомобилизации в конкретных условиях планируемой территории.

3.5.112. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

3.5.113. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей (в условиях дефицита территорий следует предусматривать многоуровневые парковки и гаражи), в том числе:

жилые районы - 30 процентов;

производственные зоны - 10 процентов;

общегородские центры - 15 процентов;

зоны массового кратковременного отдыха - 15 процентов.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 процентов парка легковых автомобилей на автостоянках открытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

3.5.114. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 - 243 (I период расчетного срока);

для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;

для таксомоторного парка - 3.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

мопеды и велосипеды - 0,1.

3.5.115. Сооружения для хранения легковых автомобилей на территориях коттеджной застройки - не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

3.5.116. Автостоянки могут проектироваться ниже и (или) выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.

Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и другими).

3.5.117. Автостоянки допускается размещать в пристройках к зданиям другого функционального назначения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.5.118. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземных и подземных) следует размещать:

на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению города, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

Наземные автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях промышленных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон.

Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, указанных в таблице 77.

Таблица 77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, до которых  исчисляется расстояние | Расстояние (м) не менее | | | | |
| Автостоянки открытого типа, закрытого типа  (наземные) вместимостью (машино-мест) | | | | |
| 10 и  менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше  300 |
| Фасады жилых домов и торцы с  окнами | 10 <\*\*> | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 <\*\*> | 10 <\*\*> | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 <\*\*> | 10 <\*\*> | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные  учреждения, площадки отдыха,  игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения  стационарного типа, открытые  спортивные сооружения общего  пользования, места отдыха  населения (сады, скверы,  парки) | 25 | 50 | <\*> | <\*> | <\*> |

<\*> Устанавливаются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

<\*\*> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания.

1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных организаций стационарного типа.

2. Расстояние от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машино-мест, размещаемых вдоль продольных фасадов, должно быть не менее 50 м.

3. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 процентов при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

3.5.119. Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 процентов при отсутствии в них открывающихся окон, а также въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-профилактических организаций стационарного типа, объектов социального обеспечения, дошкольных образовательных учреждений, школ и других учебных заведений.

3.5.120. Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности следует предусматривать встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса.

3.5.121. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается размещать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме детских), под проездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей.

Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и других должно быть не менее 15 метров.

Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

3.5.122. Многоярусные механизированные и автоматизированные автостоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:

устраивать отдельно стоящими;

пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий - вместимостью не более 150 машино-мест;

пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроено-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения - без ограничения вместимости;

встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов - при условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине - вместимостью не более 150 машино-мест.

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроено-пристроенных механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство независимых от основного здания несущих конструкций, с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.

3.5.123. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

3.5.124. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место для:

одноэтажных - 30 м2;

двухэтажных - 20 м2;

трехэтажных - 14 м2;

четырехэтажных - 12 м2;

пятиэтажных - 10 м2;

наземных стоянок - 25 м2.

3.5.125. Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам. Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них должны быть: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций и лечебных организаций не менее чем на 15 м. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

3.5.126. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования в соответствии с требованиями таблицы 77 настоящих Нормативов.

3.5.127. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 77 настоящих Нормативов.

3.5.128. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан, предусматриваются в порядке, установленном органами местного самоуправления.

3.5.129. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей допускается определять в соответствии с таблицей 78.

Таблица 78

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рекреационные территории, объекты  отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число  машино-мест на  расчетную  единицу |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения | | |
| Административно-общественные  учреждения, кредитно-финансовые и  юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Научные и проектные организации,  высшие и средние специальные учебные  заведения | то же | 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в  двух смежных сменах | 10 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или  единовременных  посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных  посетителей | 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200  м2 | 100 м торговой  площади | 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 25 |
| Рестораны и кафе общегородского  значения, клубы | 100 мест | 15 |
| Гостиницы | то же | 20 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров  дальнего и местного сообщений,  прибывающих в час  "пик" | 10 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха | | |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных  посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 10 |
| Базы кратковременного отдыха | то же | 15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же | 10 |
| Дома отдыха и санатории,  санатории-профилактории, базы отдыха  предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и  обслуживающего  персонала | 5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 5 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной  вместимости |
| Предприятия общественного питания,  торговли и коммунально-бытового  обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах  или единовременных  посетителей и  персонала | 10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

Примечания.

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, обустроенных в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

3.5.130. Автостоянки в пределах улиц, дорог и площадей проектируются закрытыми, размещаемыми в подземном пространстве и открытыми, размещаемыми вдоль проезжей части на специальных уширениях, на разделительных полосах и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.

Въезды и выезды с автостоянок, размещаемых под улицами и площадями, следует устраивать вне основной проезжей части с местных проездов, зеленых разделительных полос, боковых второстепенных улиц.

Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль борта основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта.

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль основных проезжих частей скоростных дорог и магистральных улиц с непрерывным движением транспорта.

3.5.131. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки сплошной линией разметки.

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.

3.5.132. Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м.

3.5.133. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 25 м2.

3.5.134. Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта.

3.5.135. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей должно быть не более:

до входов в жилые дома - 100 м;

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания - 150 м;

до прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;

до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

3.5.136. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 79.

Таблица 79

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Расчетная  единица | Вместимость  объекта | Площадь  участка под  объект, га |
| Многоэтажные гаражи для легковых  таксомоторов и базы проката  легковых автомобилей | таксомотор,  автомобиль  проката | 100 | 0,5 |
| 300 | 1,2 |
| 500 | 1,6 |
| 800 | 2,1 |
| 1000 | 2,3 |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 | 2 |
| 200 | 3,5 |
| 300 | 4,5 |
| 500 | 6 |
| Автобусные парки (гаражи) | машина | 100 | 2,3 |
| 200 | 3,5 |
| 300 | 4,5 |
| 500 | 6,5 |

Примечание.

Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.

3.5.137. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, для станций:

на 10 постов - 1,0 га;

на 15 постов - 1,5 га;

на 25 постов - 2,0 га;

на 40 постов - 3,5 га.

3.5.138. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 80.

Таблица 80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м | |
| от станций технического  обслуживания при числе  постов | |
| 10 и менее | 11 - 30 |
| Жилые дома, | 15 | 25 |
| в том числе торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и дошкольные  образовательные учреждения | 50 | <\*> |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | <\*> |

<\*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

3.5.139. Автозаправочные станции (далее - АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций:

на 2 колонки - 0,1 га;

на 5 колонок - 0,2 га;

на 7 колонок - 0,3 га;

на 9 колонок - 0,35 га;

на 11 колонок - 0,4 га.

3.5.140. Расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, следует принимать в соответствии с требованиями раздела 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

Расстояние от АЗС для легкового автотранспорта, оборудованных системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочных станций с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки без объектов технического обслуживания автомобилей до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений должно быть не менее 100 м.

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1. Общие требования

4.1.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

4.1.2. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

4.2. Размещение объектов сельскохозяйственного назначения

Общие требования

4.2.1. В сельских населенных пунктах могут быть размещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие производства, производства по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми производствами, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных объектов.

4.2.2. Не допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений:

1) на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Госгортехнадзора;

2) в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

3) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов;

4) в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов;

5) на землях зеленых зон;

6) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

7) на землях особо охраняемых природных территорий.

4.2.3. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений:

1) во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме животноводческих и птицеводческих предприятий;

2) в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта;

3) в охранных зонах особо охраняемых территорий, если это не оказывает негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

4.2.4. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

4.2.5. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.

4.2.6. Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие выброс в атмосферу значительного количества дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

4.2.6.1 Проектирование, строительство и развитие поселения, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

4.2.7. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

4.2.8. Территории зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

4.2.9. При планировке и застройке зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, необходимо предусматривать:

планировочную увязку с селитебной зоной;

экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

Нормативные параметры застройки зон

сельскохозяйственных производств

4.2.10. Интенсивность использования территории зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, в процентах.

Минимальная плотность застройки площадок зон сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее предусмотренной в приложении 12 к настоящим Нормативам.

4.2.11. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

4.2.12. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки (приложение 12 к настоящим Нормативам), санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

4.2.13. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам 81 и 82.

Таблица 81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень  огнестойкости зданий и  сооружений | Класс  конструктивной пожарной  опасности | Расстояние при степени огнестойкости и  классе конструктивной пожарной опасности  зданий или  сооружений, м | | |
| I, II, III  СО | II,  III, IV  С1 | IV, V  С2, С3 |
| I, II, III | СО | не нормируется для зданий и  сооружений с производствами  категории Г и Д;  9 - для зданий и сооружений с  производствами категорий А, Б и В  (см. примечание 3) | 9 | 12 |
| II, III, IV | С1 | 9 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 12 | 15 | 18 |

Примечания.

1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если:

суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;

стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной;

здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами 1-го типа.

3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса конструктивной опасности СО с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:

здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;

удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.

4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 20 м.

Таблица 82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад | Емкость склада | Расстояние, м, при  степени огнестойкости  зданий и сооружений | | |
| II | III | IV, V |
| Открытого хранения сена, соломы,  льна, конопли, необмолоченного  хлеба | не нормируется | 30 | 39 | 48 |
| Открытого хранения табачного и  чайного листа, коконов | до 25 т | 15 | 18 | 24 |

Примечания.

1. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза.

2. Расстояния следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов.

3. Расстояния от складов указанного назначения до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25 процентов.

4. Расстояния от складов, указанных в таблице, до складов других сгораемых материалов следует принимать как до зданий или сооружений IV - V степени огнестойкости.

5. Расстояния от указанных складов открытого хранения до границ леса следует принимать не менее 100 м.

6. Расстояния от складов, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.2.14. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.

4.2.15. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий.

Территории санитарно-защитных зон из землепользования не изымаются и должны быть максимально использованы для нужд сельского хозяйства.

В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в пункте 3.2.34 настоящих Нормативов.

4.2.16. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

4.2.17. Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-защитных зон превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов.

4.2.18. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:

площадок предприятий;

общих объектов подсобных производств;

складов.

4.2.19. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие функциональные зоны:

производственную;

хранения и подготовки сырья (кормов);

хранения и переработки отходов производства.

Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.

При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их размещению.

4.2.20. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.

При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования.

4.2.21. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

4.2.22. Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.

4.2.23. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

4.2.24. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

4.2.25. При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.

4.2.26. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов.

Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: предприятий с преобладающими в них производствами категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а селитебной зоны населенного пункта - 3 км.

В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать пожарный пост на один автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в производственные или вспомогательные здания.

Размеры земельных участков пожарных депо и постов следует принимать в соответствии с требованиями раздела 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

4.2.27. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м.

4.2.28. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

4.2.29. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда.

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

4.2.30. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом.

Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 м2 на 1 автомобиль.

4.2.31. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 процентов площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 процентов - не менее 10 процентов площади сельскохозяйственных предприятий.

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 27 настоящих Нормативов.

4.2.32. Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума производственных объектов, следует принимать в соответствии с таблицей 83.

Таблица 83

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса | Ширина полосы, м, не менее |
| Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в  одном ряду с кустарниками: |  |
| однорядная посадка | 2 |
| двухрядная посадка | 5 |
| Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:  свыше 1,8 | 1,2 |
| свыше 1,2 до 1,8 | 1 |
| до 1,2 | 0,8 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев | 4,5 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников | 3 |
| Газон | 1 |

4.2.33. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

4.2.34. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и соответствовать требованиям подпунктов 3.5.89 - 3.5.106 настоящих Нормативов, а также настоящего раздела.

4.2.35. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями и сооружениями в соответствии с таблицами 81 и 82 настоящих Нормативов.

4.2.36. Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается.

4.2.37. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует принимать по таблице 85.

Таблица 85

|  |  |
| --- | --- |
| Здания и сооружения | Расстояние, м |
| Наружные грани стен зданий:  при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м | 1,5 |
| то же, более 20 м | 3 |
| при наличии въезда в здание для электрокаров, автокаров,  автопогрузчиков и двухосных автомобилей | 8 |
| при наличии въезда в здание трехосных автомобилей | 12 |
| Ограждения площадок предприятия | 1,5 |
| Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и  других сооружений | 0,5 |
| Ограждения охраняемой части предприятия | 5 |
| Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм | 3,75 |

4.2.38. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.

Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м.

4.2.39. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками размером 12 м x 12 м для разворота автомобилей.

4.2.40. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

4.2.41. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их совмещенную прокладку.

4.2.42. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией производства.

4.2.43. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока.

4.2.44. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

4.2.45. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

4.2.46. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, водных объектов и атмосферного воздуха с учетом требований раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

4.2.47. При реконструкции сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений следует предусматривать:

концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;

планировку и застройку сельскохозяйственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий;

ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду;

улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;

организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.

4.2.48. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться нормативными требованиями настоящего раздела, а также соответствующих разделов настоящих Нормативов.

4.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства

и дачного хозяйства

Общие требования

4.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений.

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана садоводческих объединений, содержащая основные положения по развитию:

внешних связей с системой поселений;

транспортных коммуникаций;

социальной и инженерной инфраструктуры.

4.3.2. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий в соответствии с требованиями раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

4.3.3. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

4.3.4. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - санитарно-защитной зоной не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 процентов.

4.3.5. Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее:

10 м - для ВЛ до 20 кВ;

15 м - для ВЛ 35 кВ;

20 м - для ВЛ 110 кВ;

25 м - для ВЛ 150 - 220 кВ;

30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ.

4.3.6. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих объединений должно быть не менее 15 м.

4.3.7. При пересечении территории садоводческого объединения инженерными коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, должны быть не менее:

для трубопроводов 1 класса с диаметром труб:

до 300 мм - 100 м;

от 300 до 600 мм - 150 м;

от 600 до 800 мм - 200 м;

от 800 до 1000 мм - 250 м;

от 1000 до 1200 мм - 300 м;

свыше 1200 мм - 350 м;

для трубопроводов 2 класса с диаметром труб:

до 300 мм - 75 м;

свыше 300 мм - 125 м.

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов при разных диаметрах труб должны быть не менее:

до 150 мм - 100 м;

от 150 до 300 мм - 175 м;

от 300 до 500 мм - 350 м;

от 500 до 1000 мм - 800 м.

Примечания.

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ, с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 20 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти при разных диаметрах труб должны быть не менее:

до 300 мм - 50 м;

от 300 до 600 мм - 50 м;

от 600 до 1000 мм - 75 м;

от 1000 до 1400 мм - 100 м.

Планировка территории для ведения

садоводческого (дачного) объединения

4.3.8. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и другое).

4.3.9. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов.

4.3.10. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 86.

Таблица 86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Удельный размер земельных участков  (м2 на 1 садовый участок) на  территории садоводческих (дачных)  объединений с числом участков | | |
| 15 - 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Сторожка с правлением объединения | 1 - 0,7 | 0,7 - 0,5 | 0,4 - 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2 - 0,5 | 0,5 - 0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения  средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого  объединения | 0,9 | 0,9 - 0,4 | 0,4 и менее |

4.3.11. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.

4.3.12. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым (дачным) участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

4.3.13. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:

для улиц - не менее 15 м;

для проездов - не менее 9 м.

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:

для улиц - не менее 7 м;

для проездов - не менее 3,5 м.

4.3.14. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 м x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

4.3.15. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников.

Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется зона санитарной охраны:

для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м, при этом границы зон устанавливаются в соответствии с требованиями приложения 10 к настоящим Нормативам;

для родников и колодцев - не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения (выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и других источников).

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

4.3.16. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сут. на 1 жителя;

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сут. на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках: овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки;

плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков.

4.3.17. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

4.3.18. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и другое) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

4.3.19. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

4.3.20. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин.

4.3.21. Для отопления садовых домов и организации горячего водоснабжения следует проектировать автономные системы, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и другое), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура.

4.3.22. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов.

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание.

4.3.23. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки.

Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

4.3.24. Для обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческого (дачного) объединения должны соблюдаться требования раздела 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

Территория индивидуального садового (дачного) участка

4.3.25. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,04 га.

4.3.26. Индивидуальные садовые (дачные) участки должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

4.3.27. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или стоянка для автомобиля, уборная.

Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

4.3.28. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями групп (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями раздела 11 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.

4.3.29. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

4.3.30. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) - 3 м;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

от других построек - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другое) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и другое).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

4.3.31. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м;

до душа, бани (сауны) - 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

4.3.32. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

4.3.33. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

4.3.34. Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках должна обеспечиваться в соответствии с требованиями раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

4.4. Зоны, предназначенные для ведения

личного подсобного хозяйства

4.4.1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности граждан по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве", другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края", иными принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края и органов местного самоуправления.

4.4.2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в черте поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за чертой поселений (полевой земельный участок).

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

4.4.3. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются органами местного самоуправления.

При совершении сделок с земельными участками, а также в иных случаях, при которых происходит их деление, не допускается выдел в натуре земельных участков, площадь которых менее 500 квадратных метров, при ширине участка не менее 12 метров, - для земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.

4.4.4. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории малоэтажной застройки осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 "Селитебные территории" настоящих Нормативов.

5. Особо охраняемые территории

5.1. Общие требования

5.1.1. В особо охраняемые территории включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и иное особо ценное значение.

5.1.2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

особо охраняемых природных территорий;

природоохранного назначения;

рекреационного назначения;

историко-культурного назначения;

иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие).

5.1.3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.2. Особо охраняемые природные территории

5.2.1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

5.2.2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

Категории и виды особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов государственной власти, территории регионального значения являются собственностью Краснодарского края и находятся в ведении органов государственной власти Краснодарского края, территории местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.

5.2.3. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных организаций различаются категории указанных территорий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности. Могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий.

5.2.4. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования, документов по планировке территории и схем землеустройства.

5.2.5. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

При примыкании особо охраняемых природных территорий к территориям поселения необходимо предусматривать охранные зоны с ограниченным режимом природопользования. Ширина охранной зоны должна приниматься по решению администрации Краснодарского края, но не менее:

3 км - со стороны селитебных территорий поселения;

5 км - со стороны производственных зон.

5.2.6. Проектирование особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях любая проектная деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны.

5.2.7. Специфические особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым уполномоченным в сфере охраны природных территорий государственным органом.

5.2.8. Специально уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий, который включает сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности.

5.2.9. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется специально уполномоченными исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

5.2.10. Категории и виды особо охраняемых природных территорий могут быть федерального, краевого или местного значения.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных организаций, в соответствии с законодательством Краснодарского края различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий краевого значения:

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады;

лечебно-оздоровительные местности.

Иные категории особо охраняемых природных территорий краевого значения могут устанавливаться высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края по представлению специально уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

5.2.11. Порядок отнесения к одной из категорий особо охраняемых природных территорий, установления границ и режима охраны функциональных зон, разрешенных видов хозяйственной деятельности, научных задач и просветительской деятельности осуществляется (утверждается) высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Краснодарского края об особо охраняемых природных территориях.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты

5.2.58. К лечебно-оздоровительным местностям относятся территории, обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, пляжи и части акваторий, горы, лечебный климат другие природные объекты и условия) и пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения.

5.2.59. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо охраняемые территории, которые располагают природными лечебными ресурсами, а также необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами.

5.2.60. Лечебно-оздоровительные местности и курорты на территории Туапсинского района Краснодарского края могут иметь федеральное, краевое и местное значение.

5.2.61. Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются в целях их изучения, развития, рационального использования, обеспечения охраны и защиты их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств.

5.2.62. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны.

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов и особенности режима хозяйственного использования, проживания и природопользования в пределах их территорий утверждаются Правительством Российской Федерации для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения и высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края для лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения в соответствии с Федеральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" и Законом Краснодарского края "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края".

Границей лечебно-оздоровительной местности, курорта или курортного района является внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

5.2.63. На территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения запрещается деятельность, загрязняющая почву, воду и воздух, наносящая ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущая к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющая на природные лечебные ресурсы, санитарное и экологическое состояние территорий. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон.

Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

На территории первой зоны лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения режим использования территорий, а также мероприятия по их охране и защите определяются в соответствии с проектом округа горно-санитарной охраны курорта и документами территориального планирования муниципального образования, утвержденными в установленном порядке на территории данного муниципального образования.

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод; для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных организаций и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения режим использования территорий, а также мероприятия по их охране и защите определяются в соответствии с проектом округа горно-санитарной охраны курорта и документами территориального планирования муниципального образования, утвержденными в установленном порядке на территории данного муниципального образования.

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения режим и ограничения использования территорий, а также мероприятия по их охране и защите определяются в соответствии с проектом округа горно-санитарной охраны курорта и документами территориального планирования муниципального образования, утвержденными в установленном порядке на территории данного муниципального образования.

5.2.64. Режим и границы округов санитарной (горно-санитарной) охраны, устанавливаемые для лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения, утверждаются высшим органом исполнительной власти Краснодарского края на основании проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны, согласованных в установленном порядке.

Установленный режим санитарной (горно-санитарной) охраны курорта обеспечивается:

в первой зоне - пользователями;

во второй и третьей зонах - пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

5.2.65. При планировке и застройке территорий поселения, расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов, необходимо учитывать установленные проектом округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов режимы при определении градостроительных регламентов и ограничений по их использованию, а также условное деление их территорий на следующие зоны:

прибрежную;

предгорную (100 - 500 м над уровнем моря);

горную (выше 500 м над уровнем моря) с выделением:

горно-лесной подзоны (500 - 2000 м);

высокогорной подзоны (более 2000 м).

5.2.66. В зависимости от зонирования территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Туапсинского района Краснодарского края выделяются следующие зоны:

приморские курортные;

приморские курортно-туристические;

горно-туристические;

с сетью озер, рек.

5.2.67. При проектировании зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения их ориентировочная площадь может приниматься по рекомендуемой таблице 87.

Таблица 87

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны территорий  лечебно-оздоровительных местностей и курортов  Краснодарского края | Высота  над  уровнем моря, м | Рекреационные ресурсы и  факторы, определяющие  планировочную организацию  района | Площадь зоны, в % к общей  площади  городского  округа,  городского  или сельского поселения |
| Прибрежная | <\*> | Морская акватория,  благоприятный  температурно-ветровой и  радиационный режим, запасы  лечебной грязи, источник  минеральных вод,  исторические  достопримечательности | 10 - 15 |
| Предгорная | 100 -  500 | Лес, озера и водоемы,  водопады, отдельные скалы,  реликтовые рощи, пещеры,  исторические  достопримечательности,  термальные и углекислые  источники минеральных вод,  благоприятный  температурно-ветровой и  радиационный режим | 30 - 35 |
| Горная, в том числе:  горно-лесная подзона; | 500 -  2000 | Лес, горные вершины, скалы, ледники, водопады, пещеры,  горные озера, горнолыжные  склоны, минеральные  источники, благоприятный  температурно-ветровой и  радиационный режим | 50 - 60 |
| высокогорная подзона | 2000 и  более | 10 - 15 |

<\*> до 100 м для Черноморского побережья от Новороссийска до Сочи.

5.2.68. Зоны лечебно-оздоровительного и курортного назначения, проектируемые на прибрежно-равнинных территориях, подразделяются на прибрежные, глубинные и размещаемые непосредственно на акватории.

В прибрежных комплексах застройка располагается вдоль берега в полосе шириной 300 - 700 м, за пределами первой зоны округа санитарной охраны курорта.

Глубинные комплексы проектируются в условиях горного скалистого побережья, не позволяющего размещать застройку непосредственно у берега.

Комплексы на акватории проектируются на искусственных территориях: созданных путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий.

5.2.69. По планировочной структуре комплексы могут быть линейными и компактными. Линейная планировочная структура принимается для прибрежных комплексов, компактная - для глубинных.

5.2.70. По сезонности эксплуатации комплексы проектируются круглогодичными, летними (сезонными) и комбинированными (с летним расширением).

5.2.71. Население поселений, имеющих на своей территории зоны лечебно-оздоровительного и курортного назначения, следует подразделять на временное и постоянное (местное). К временному населению относятся все контингента лечащихся и отдыхающих, а также приезжающие на временную (сезонную) работу.

Численность временного населения следует определять:

лечащихся и отдыхающих - по максимальной вместимости санаторно-оздоровительных организаций и организаций отдыха с учетом неорганизованных отдыхающих и курсовочников, численность которых определяется на основе статистических данных за предыдущие годы;

приезжающих на временную работу - по числу мест сезонного функционирования санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, а также в сезонных организациях отдыха и оздоровления и организациях обслуживания, при этом необходимо учитывать возможность привлечения к временной работе местного населения.

При планировке и застройке зоны лечебно-оздоровительного и курортного назначения необходимо учитывать ориентировочные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт городских и сельских поселений в соответствии с требованиями таблицы 88.

Таблица 88

|  |  |
| --- | --- |
| Нормируемый компонент ландшафта и вид его использования | Рекреационная  нагрузка,  чел./га |
| Морские пляжи, в том числе: | 2000 |
| естественные (при ширине пляжа до 25 м); | не выше 2000 |
| надводные аэросолярии | 2500 - 3000 |
| Прибрежные морские акватории | 2000 |
| Акватории (для купания), море: |  |
| до изобаты 1,5 м с учетом сменности купающихся | 300 - 500 |
| для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) | 2 - 5 |
| на моторных лодках и водных лыжах | 0,5 - 1 |
| для парусного спорта | 1 - 2 |
| для прочих плавсредств | 5 - 10 |
| Берег и прибрежная акватория водоема (для любительского  рыболовства): | 10 - 20 |
| для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) | 50 - 100 |
| для ловли рыбы с берега |  |
| Территория для катания на лыжах | 2 - 20 чел./км |
| Территория для размещения палаточных лагерей: |  |
| для глубинных участков (для равнинных, горных участков) | 250 - 300 |
| для прибрежных участков | 300 - 400 |

5.2.72. Нормы расчета территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций и их комплексов (размеры земельных участков) необходимо принимать не менее приведенных в приложении 6 к настоящим Нормативам, а также в таблице 89.

Таблица 89

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комплекса организаций | Вместимость  комплекса, мест | Размер земельного  участка, м2/место |
| 1 | 2 | 3 |
| Санаторное лечение | | |
| Комплекс санаторно-курортных  организаций для взрослых | 2000 - 5000 | 125 - 150 |
| Комплекс санаторно-курортных  организаций для детей | 1000 - 2000 | 145 - 170 |
| Санаторий для взрослых | до 500 | 150 |
| 500 - 1000 | 125 |
| Санаторий для туберкулезных больных | по заданию на  проектирование | 200 |
| Комплексы детских санаториев и  санаторных детских лагерей | -"- | 200 |
| Санатории для родителей с детьми | -"- | 145 - 170 |
| Круглогодичный отдых | | |
| Приморские комплексы организаций  отдыха <\*> | 2000 - 7000 | 90 - 130 |
| Лесоозерные и приречные комплексы  организаций отдыха <\*> | 3000 - 5000 | 100 - 130 |
| Горные комплексы организаций отдыха  <\*> | 2000 - 5000 | 110 - 130 |
| Комплексы домов отдыха и пансионатов <\*> | до 500 | 130 |
| 500 - 1000 | 120 |
| более 1000 | 90 - 100 |
| Комплексы домов отдыха (пансионатов) для семей с детьми <\*> | по заданию на  проектирование | 140 - 150 |
| Комплексы курортных гостиниц | по заданию на  проектирование | 50 - 65 |
| Малые гостиницы | по заданию на  проектирование | 40 - 60 |
| Мотели | 500 - 1000 | 75 - 100 |
| Комплексы туристических гостиниц и  туристических баз | 500 - 1000 | 50 - 75 |
| Туристические гостиницы в крупных  городах и общественных центрах | от 25 до 50 | 65 |
| от 50 до 100 | 55 |
| от 100 до 250 | 35 |
| от 250 до 500 | 30 |
| от 500 до 700 | 25 |
| от 700 до 1000 | 20 |
| свыше 1000 | 15 |
| Сезонный и круглогодичный отдых | | |
| Кемпинги | до 500 | 150 |
| 500 - 1000 | 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до 500 | 140 - 160 |
| до 1000 | 120 |
| 1000 - 2000 | 100 |
| Детский (сезонный и круглогодичный) отдых | | |
| Детские лагеря и оздоровительные  учреждения | 160 | 200 |
| 400 | 175 |
| 800 | 150 |
| 1600 | 135 |
| Сезонный отдых | | |
| Летние молодежные лагеря отдыха | 400 | 160 |
| 500 - 1000 | 110 - 140 |
| Гостевые дома для сезонного  проживания отдыхающих и туристов на  территориях малоэтажной жилой  застройки курортов Краснодарского  края | до 30 мест (но не более 15 номеров) | 30 - 40 но не  менее 300 м2 общей площади |

<\*> В том числе с лечебной базой.

Примечания.

1. Нормы площади земельных участков санаториев и организаций отдыха в приречных и лесоозерных районах допускается увеличивать, но не более чем на 30 процентов.

2. В горных районах допускается уменьшать норму площади зеленых насаждений общего пользования, но не более чем на 50 процентов.

5.2.73. Зоны лечебно-оздоровительного и курортного назначения должны размещаться на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. При планировке зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения должно быть предусмотрено рациональное размещение комплексов санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и оздоровления, центров медицинского, культурно-бытового и физкультурно-спортивного назначения, курортных парков и других зеленых насаждений общего пользования с учетом создания наилучших условий для лечащихся и отдыхающих, а также труда, быта и отдыха местного населения. При проектировании зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения следует предусматривать:

размещение санаторно-курортных организаций круглогодичного отдыха на наиболее благоприятных территориях зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения с допустимыми уровнями шума;

размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных организаций в самостоятельных зонах, на наиболее благоприятных территориях, вблизи лесных массивов и водоемов, изолированно от организаций для взрослых, с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;

размещение организаций отдыха и оздоровления сезонного функционирования на менее благоприятных периферийных участках зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения;

планомерный вынос за пределы границ лечебно-оздоровительных и курортных территорий промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, являющихся источниками вредного воздействия на окружающую среду и лечебно-оздоровительные ресурсы, и не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих или реконструкция объектов с их модернизацией в том числе с изменением профиля производства предприятий;

организацию удобных и безопасных транспортных и пешеходных связей, ограничение движения транспортных средств или исключение транзитных транспортных потоков;

размещение общекурортных и общественных центров зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения на основе единой пространственной композиции, включая архитектурные ансамбли, площади, парки, бульвары, скверы и набережные.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует предусматривать за пределами границ зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения при условии обеспечения затрат времени на передвижение общественным транспортом до мест работы в пределах 30 мин.

5.2.74. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений должно быть не менее:

до жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и складов - 500 м (в условиях реконструкции не менее - 100 м);

до автомобильных дорог категорий:

I, II, III - 500 м;

IV - 200 м;

до садоводческих хозяйств - 300 м.

5.2.75. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные организации, размещаемые в пределах зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию транспортного, инженерного, культурно-бытового, хозяйственного, а также медицинского и бальнеологического обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение.

При проектировании комплексов зоны лечебно-оздоровительного и курортного назначения необходимо предусматривать основные функциональные группы организаций, зданий и сооружений:

приемно-административные помещения;

здания для размещения отдыхающих;

предприятия общественного питания;

помещения и организации культурно-массового обслуживания и развлечений;

организации торгово-бытового обслуживания;

спортивные организации и сооружения;

лечебные здания, сооружения и устройства (водо- и грязелечебницы, лечебные плавательные бассейны, массажные кабинеты, терренкуры и другие);

медицинские учреждения и помещения первой медицинской помощи;

детские помещения и сооружения;

коммунально-хозяйственные здания и сооружения (в том числе общественные туалеты).

Состав зданий и сооружений, а также помещений в каждой из групп устанавливается на основании настоящих Нормативов с учетом задания на проектирование.

5.2.76. При проектировании застройки зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения применяются три системы:

1) рассредоточенная;

2) групповая;

3) централизованная.

В комплексах с рассредоточенной системой застройки здания основных функциональных групп располагаются на застраиваемой территории свободно с учетом существующего рельефа, зеленых насаждений, водоемов, скал и т.п. Этот тип застройки используется в отдельных случаях, обусловленных ландшафтными природными условиями территории.

В комплексах санаторно-курортных и оздоровительных организаций с групповой системой застройки комплексы зданий располагаются на участке группами.

При проектировании группируются:

здания для размещения отдыхающих и организации общественного питания;

здания культурно-бытового обслуживания, спорта, торговли и администрации;

здания с лечебно-профилактическими помещениями могут выделяться в самостоятельную группу или с другими общественными зданиями.

Группа зданий для расселения отдыхающих с организацией общественного питания рассчитывается на обслуживание не более 1000 человек.

В комплексах с централизованной системой застройки все основные помещения и предприятия для расселения и обслуживания отдыхающих проектируются в одном здании или в структуре из сблокированных зданий. Централизованная система застройки применяется в случае строительства на особо ценных в градостроительном и ландшафтно-архитектурном плане и ограниченных по площади территориях.

5.2.77. Функциональные группы организаций, помещений и сооружений являются основой планировочной организации территории комплексов санаторно-курортных и оздоровительных организаций однопрофильного и многопрофильного типов.

5.2.78. На территории комплекса санаторно-курортных и оздоровительных организаций однопрофильного типа выделяются следующие функциональные зоны: размещения отдыхающих, культурно-бытового обслуживания, спортивных сооружений, зеленых насаждений общего пользования, пляжа.

В зоне размещения отдыхающих проектируются спальные корпуса, столовые, отдельные объекты культурно-бытового обслуживания, не являющиеся источниками шума. В зоне размещения отдыхающих необходимо выделять подзоны круглогодичных многоэтажных зданий и летних малоэтажных корпусов, павильонов, домиков.

В зоне культурно-бытового обслуживания проектируются организации и помещения обслуживания отдыхающих. При необходимости могут выделяться подзоны спортивных сооружений и лечебно-профилактических зданий. Организации культурно-бытового обслуживания размещаются с учетом допустимой удаленности от зданий для расселения отдыхающих (радиус обслуживания не более 1000 м).

В зону пляжа входит территория природного или искусственного пляжа с необходимыми сооружениями и прибрежная защитная полоса, общая ширина пляжной полосы определяется с учетом проекта границы первой зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курорта. В зоне пляжа может быть выделена подзона водного спорта. Ограждение пляжей не допускается (за исключением специализированных лечебных пляжей). Проход вдоль береговой линии шириной до 20 м (береговая полоса) не может быть огражден для всех типов пляжей.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый вправе (без использования механических трнспортных средств) пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания у водного объекта общего пользования, в том числе для любительского и спортвного рыболовства и причаливания плавательных средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженоть которых от исток до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

5.2.79. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах лечебно-оздоровительного и курортного назначения, должны быть не менее:

5 м2 на одного посетителя - морские;

8 м2 на одного посетителя - речные и озерные;

4 м2 на одного посетителя - для детей (речные и озерные).

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Минимальная протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя должна быть не менее: для морских пляжей - 0,2 м, речных и озерных - 0,25 м.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для посетителей с ограниченной подвижностью должны быть из расчета 8 - 12 м2 на одного посетителя.

Лечебный пляж размещается на обособленном участке прибрежной территории и предназначается для использования отдельным санаторием, группой санаториев или зоны лечебно-оздоровительного и курортного назначения. При выборе участка учитывается отрицательное влияние шума от автомобильных и железных дорог, производственных предприятий, холодных ветров, оползневых явлений и волновых воздействий, загрязнения воды, почвы и воздуха и определяются меры по их устранению.

5.2.80. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

санаториев - 0,6 - 0,8 (для бальнеологических курортов - 0,6; для климатических - 0,8);

организаций отдыха и туризма - 0,7 - 0,9;

учреждений отдыха и оздоровления детей - 0,5 - 1,0;

общего пользования для местного населения - 0,15;

отдыхающих без путевок - 0,5.

5.2.81. В многопрофильных комплексах санаторно-курортных и оздоровительных организаций, кроме проектируемых зон однопрофильного комплекса, выделяется зона зданий лечебно-профилактического назначения, а при наличии объектов туристского и спортивного назначения - зона для их размещения. В отдельных случаях здания лечебно-профилактического и туристского назначения, спортивные сооружения могут входить в состав зоны культурно-бытового обслуживания отдыхающих.

При необходимости для комплекса может предусматриваться селитебная зона обслуживающего персонала и хозяйственная зона. Эти зоны должны располагаться за пределами территории комплекса в соответствии с режимом санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов и требованиями подпунктов 5.2.73 и 5.2.74 настоящего раздела.

В зоне лечебно-профилактических зданий размещаются водо- и грязелечебница, поликлиника, лечебный плавательный бассейн и др.

В зоне организаций туризма размещаются туристические гостиницы, мотели, кемпинги. В этой зоне следует выделять подзоны туристических гостиниц и автотуризма. Объекты автотуризма следует располагать в непосредственной связи с транспортными подъездами к комплексу.

5.2.82. При формировании системы обслуживания в комплексах санаторно-курортных и оздоровительных организаций должны предусматриваться уровни обеспеченности организациями и объектами (далее - объекты), в том числе:

повседневного;

периодического;

эпизодического обслуживания.

5.2.83. Объекты повседневного обслуживания включают спальные корпуса и предприятия общественного питания.

5.2.84. Вместимость, этажность и архитектурно-планировочное решение спальных корпусов принимаются по заданию на проектирование с учетом композиционного замысла, градостроительной ситуации, природно-климатических условий и ряда других факторов. Наряду с капитальными круглогодичного использования спальными корпусами в комплексах могут применяться летние спальные корпуса.

5.2.85. Организации питания располагаются при спальных корпусах или в отдельно стоящих зданиях. Отдельно стоящие здания организаций питания располагают не далее 300 м от спальных корпусов.

5.2.86. Объекты эпизодического обслуживания включают театры и концертные залы, стадионы, крупные торговые организации, рестораны, организации бытового обслуживания и связи. Организации периодического обслуживания предусматриваются в каждом комплексе отдыха и проектируются в его центральной части.

5.2.87. Спортивные сооружения следует проектировать в месте активного отдыха среди зеленых насаждений. Часть спортивных площадок и плавательные бассейны допускается устраивать в зоне пляжа при соответствующем обосновании.

5.2.88. Организации эпизодического обслуживания размещают с учетом системы комплексного обслуживания курортов, зон отдыха и туризма на расстоянии доступности общественным транспортом не более чем за 30 мин.

5.2.89. При формировании объектов периодического обслуживания проектируется общественный центр комплекса. В общественном центре периодического культурно-бытового обслуживания располагаются организации и помещения для отдыха и развлечений, спорта, питания, торговли, бытового медицинского обслуживания, административно-хозяйственные службы и др.

Общественный центр может проектироваться в одном здании, в виде ансамбля общественных зданий (кинотеатр, ресторан, кафе, магазины, спортивный зал и др.) и встроено-пристроенным.

Расчет количества и вместимости объектов обслуживания, их размещение следует производить по нормативам исходя из функционального назначения объекта на основе задания на проектирование.

5.2.90. Размеры территорий общего пользования комплексов санаторно-курортных и оздоровительных организаций рекомендуется устанавливать из расчета: общекурортных центров - 10 м2 на одно место, озелененных территорий - 100 м2 на одно место.

На территории зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения необходимо предусматривать также больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи, аптеки. Больницы следует размещать на территории населенных пунктов с учетом обслуживания постоянного и временного населения. При этом следует предусматривать дополнительно для обслуживания временного населения этих зон (на 1000 чел.):

больницы - 1 - 1,5 койки;

поликлиники - 35 посещений;

станции скорой помощи - 0,1 машины (но не менее 2 на 1 станцию);

аптеки - 1 объект на 10 тыс. чел.

5.2.91. Озеленение территорий курортных зон следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Зоны рекреационного назначения" настоящих Нормативов. При этом для лечебно-оздоровительных и курортных территорий городов нормы общегородских озелененных территорий общего пользования, приведенные в подразделе 2.4 "Зоны рекреационного назначения", следует увеличивать, но не более чем на 50 процентов.

5.2.92. Расчетные параметры улиц, дорог и проездов в зоне лечебно-оздоровительного и курортного назначения следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

5.2.93. Не допускается размещение транспортных магистралей вдоль берега между комплексами санаторно-курортных и оздоровительных организаций и пляжами. Их рекомендуется прокладывать на расстоянии 2 - 3 км от береговой полосы за пределами комплексов. Подъездные дороги к комплексам и остальным группам зданий, их составляющих, следует прокладывать перпендикулярно к береговой полосе, не допуская пересечения с основными пешеходными связями. Гостевые стоянки индивидуального автотранспорта рекомендуется выносить за пределы комплексов и располагать у главного въезда на их территорию. Стоянки для отдыхающих на территории санаторно-курортных и оздоровительных организаций с соблюдением необходимых разрывов от объектов на территории.

5.2.94. Инженерное обеспечение зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения проектируется в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

5.2.95. При планировке и застройке зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения должны соблюдаться требования раздела 8 "Охрана окружающей среды" настоящих Нормативов.

5.2.96. В предгорных зонах лечебно-оздоровительного и курортного назначения элементами планировочной структуры являются:

зона охраны и использования бальнеологических ресурсов;

комплексы и организации курортного лечения и их территории;

курортно-оздоровительные центры; специально оборудованные терренкуры;

прогулочные парковые территории, солярии, площадки и комплексы для занятий лечебной гимнастикой и принятия лечебных процедур.

5.2.97. В горных зонах при проектировании горно-лыжного курорта следует выделять следующие курортные зоны:

оборудованные в соответствии с требованиями зоны массового катания на лыжах и санях;

лыжные и слаломные трассы и коридоры;

зоны спортивных состязаний;

зоны прогулок, туристских троп и площадок отдыха (со средствами снего- и ветрозащиты);

системы канатно-кресельных дорог, фуникулеров и специальных лыжных подъемников;

центры обслуживания туристов и территории комплексов организаций отдыха.

5.2.98. Для проектирования организаций отдыха и оздоровления детей на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются участки, отличающиеся наиболее благоприятными природными условиями, высокими эстетическими качествами ландшафта, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и условиям организации полноценного отдыха, занятий спортом, купания и туристских походов.

5.2.99. Земельный участок должен быть сухим, чистым, хорошо проветриваемым и инсолируемым. Не допускается использование для территорий заболоченных, плохо проветриваемых, расположенных в пониженных местах с обильным выпадением росы.

5.2.100. Расстояния от промышленных, коммунальных и хозяйственных организаций до оздоровительных организаций принимаются в соответствии с требованиями пункта 5.2.74 настоящего раздела.

5.2.101. При проектировании оздоровительных организаций для детей их размещают:

с учетом розы ветров;

с наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха;

выше по течению водоемов относительно источников загрязнения;

вблизи лесных массивов и водоемов.

Загородные оздоровительные организации отделяют от жилых домов для сотрудников, а также организаций отдыха для взрослых полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

Расстояние от участка загородного оздоровительной организации до жилой застройки должно быть не менее 500 м.

5.2.102. По территории оздоровительных организаций не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (поселкового) назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).

5.2.103. При проектировании оздоровительных организаций размеры территории основной застройки следует принимать в соответствии с таблицей 89.

5.2.104. Земельный участок оздоровительной организации делится на территорию основной застройки и вспомогательную территорию.

5.2.105. Территория основной застройки оздоровительной организации делится на зоны: жилую, культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную, медицинскую, административную, хозяйственную и технического назначения.

5.2.106. На вспомогательной территории могут размещаться котельная с хранилищем топлива, сооружения водоснабжения, локальные очистные сооружения для автостоянок, оранжерейно-тепличное хозяйство, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин.

5.2.107. На территории основной застройки размещаются здания и сооружения, предназначенные для питания, занятий по интересам, отдыха и развлечения детей.

5.2.108. На участке основной застройки оздоровительной организации предусматривают плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения.

Примерный состав плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений должен соответствовать нормам, указанным в таблице 90.

Таблица 90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружение | Количество и площадь сооружений (шт./м2) при вместимости  учреждения и общей площади участка, под  физкультурно-оздоровительные сооружения | | | | | | | |
| 120 <\*> 2400 | 160 <\*> 3200 | 240 <\*> 4800 | 360 <\*> 7200 | 400 <\*> 8000 | 480 <\*> 9600 | 560 <\*> 11200 | 800 <\*> 16000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка для волейбола | 1/360 | 1/360 | 1/360 | 2/720 | 2/720 | 2/720 | 3/1080 | 4/1440 |
| Площадка для  бадминтона | 1/120 | 1/120 | 2/240 | 3/360 | 4/480 | 4/480 | 5/560 | 6/720 |
| Площадка для  настольного тенниса | 1/72 | 1/72 | 2/144 | 3/216 | 4/288 | 4/288 | 5/360 | 6/432 |
| Место для прыжков в  высоту | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 |
| Место для прыжков в  длину | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 |
| Прямая беговая дорожка | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 |
| Площадка для легкой  атлетики | - | - | - | - | - | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Дорожка для здоровья | 1/600 | 1/600 | 1/800 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 2/1200 | 2/1200 |
| Площадка для игровых  видов спорта  (комбинированная) | - | - | - | - | 1/1032 | 1/1032 | 1/1032 | - |
| Площадка для волейбола и баскетбола  (комбинированная) | - | - | - | 1/558 | - | - | - | 2/1116 |
| Площадка для  спортивных игр и  метаний | - | - | - | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | - |
| Спорт-ядро с  легкоатлетической  площадкой и беговой  дорожкой 333,3 м | - | - | - | - | - | - | - | 1/8500 |
| Футбольное поле | 1/2400 | 1/2400 | 1/2400 | - | - | - | - | - |
| Теннисный корт с  учебной стенкой | - | - | - | - | - | - | 1/840 | 1/840 |
| Теннисный корт | - | - | - | 1/648 | 1/648 | 1/648 | - | 1/648 |
| Площадка для катания  на роликовых коньках и досках | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 2/800 | 1/800 |

<\*> В числителе - вместимость оздоровительной организации, в знаменателе - общая площадь участка оздоровительной организации.

5.2.109. Медицинская зона включает изолятор, имеющий отдельный вход, площадки для игр и прогулок выздоравливающих детей и специальный подъезд для эвакуации больных детей.

5.2.110. Вспомогательная территория проектируется с учетом возможной организации самостоятельного въезда на территорию. Расположение на вспомогательной территории хозяйственных сооружений должно исключать задымление территории основной застройки. При выборе участка для котельной необходимо учитывать в качестве определяющего фактора направление ветров.

5.2.111. Участки основной и вспомогательной застройки оздоровительной организации могут иметь декоративное ограждение высотой не более 0,9 м и не менее двух въездов (основной и хозяйственный).

5.2.112. Жилая зона обслуживающего персонала проектируется на расстоянии не менее 100 м от территории основной застройки. В данной зоне проектируют здания летнего типа для временного обслуживающего персонала, а также отапливаемые здания, предназначенные для постоянного проживания обслуживающего персонала в течение всего года. Территория должна включать элементы благоустройства, необходимые для нормальной жизнедеятельности проживающего контингента служащих.

5.2.113. Территория, предназначенная для отдыха и купания детей (пляж), должна быть тщательно отнивелирована, очищена от мусора и камней, а также удалена от портов, шлюзов, гидроэлектростанций, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения или располагаться выше указанных источников загрязнения на расстоянии не менее 500 метров.

5.2.114. Выбор территории пляжа, его проектирование, эксплуатация и реорганизация производятся в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации водных объектов и охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.

При выборе территории пляжа следует исключить возможность неблагоприятных и опасных природных процессов - оползней, селей, лавин, обвалов. Или выполнить комплекс мероприятий по их исключению в соответствии с проектом.

Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж должен иметь хорошо инсолируемые площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на глинистых участках.

Запрещается размещать пляжи в границах первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В местах, отводимых для купания в водоеме, не должно быть выходов грунтовых вод с низкой температурой, резко выраженных и быстрых водоворотов, воронок и больших волн. Дно водоема должно быть свободным от тины, водорослей, коряг, острых камней и т.п.

5.2.115. Пляжи проектируются исходя из требований, изложенных в подпунктах 5.2.79 и 5.2.80 настоящих Нормативов, а также в таблице 86.

При ширине пляжной полосы 25 м и более минимальная допустимая величина береговой полосы должна составлять 0,25 м на одного ребенка.

5.2.116. Пляж разделяется на функциональные зоны: купания, обслуживания и лечебную (на лечебных пляжах).

Зона купания должна иметь песчаное, гравийное или галечное дно с пологим уклоном (не более 0,02). Расстояние от уреза воды до буйков не должно превышать 25 м. Площадь акватории должна составлять на одного человека не менее 5 м2, в непроточных водоемах - не менее 10 м2. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

Максимальная глубина открытых водоемов в местах купания детей должна составлять от 0,7 до 1,3 м.

5.2.117. Зона соляриев и аэрариев (лечебная зона в санаторно-оздоровительных учреждениях) проектируется между зонами купания и обслуживания. Площадь аэрариев и соляриев принимается соответственно 2,5 м2 и 3 м2 на 1 место.

5.2.118. В аэрариях санаторно-оздоровительных организаций два климатотерапевтических участка: сплошной тени (50 процентов) и рассеянной радиации (50 процентов). В состав лечебной зоны пляжей этих организаций должны входить также площадки для проведения занятий по лечебной физической культуре и плаванию.

5.2.119. В зоне обслуживания проектируются проходная, пляжный павильон (климатопавильон), кабины для переодевания, питьевые фонтанчики, мойки для ног, душевые с пресной водой, туалеты, площадки для установки контейнеров для сбора мусора, перекачивающие насосные станции (при необходимости). Одна душевая кабина рассчитывается на 40 мест, 1 прибор в уборной - на 75 мест, 1 питьевой фонтанчик - на 100 мест, 1 кабина для переодевания - на 50 мест.

Все сооружения пляжа должны быть канализованы, при отсутствии централизованной канализации необходимо предусматривать водонепроницаемый септик или установку биотуалетов.

Размещение объектов санитарной очистки территорий пляжей и их параметры необходимо определять в соответствии с подпунктом 3.4.4.12 настоящих Нормативов.

5.2.120. При отсутствии естественных водоемов проектируются искусственные бассейны в соответствии с расчетами.

5.2.121. Площадь озеленения территорий оздоровительной организации должна составлять не менее 60 процентов участка основной застройки. При размещении организации в лесном или парковом массиве площадь озелененных территорий может быть сокращена до 50 процентов.

5.2.122. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в оздоровительных организациях проектируются централизованными.

5.2.123. При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного или газового отопления.

Инженерное обеспечение оздоровительных организаций проектируется в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

5.2.124. На территории оздоровительных учреждений, помимо туалетов в здании, возможно проектирование дополнительных канализованных туалетов на расстоянии не менее 50 м от жилых корпусов и столовой по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

5.2.125. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны проектируются площадки с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Площадки, к которым должны быть удобные подъезды, размещают на расстоянии не менее 25 м от зданий.

5.2.126. Въезды и входы на территорию оздоровительной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерным площадкам для сбора мусора проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

5.2.127. Аквапарки (бассейны или комплекс бассейнов, имеющие в своем составе водные аттракционы: горки, искусственные волны, течения, водопады, фонтаны, гидроаэромассажные устройства и др., зоны отдыха: пляжи, аэрарии и т.п., а также другие функциональные объекты) должны размещаться на обособленной территории в жилой, парковой или рекреационной зоне.

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации аквапарков следует руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2.1331-03.

5.3. Земли природоохранного назначения

Общие требования

5.3.1.1. К землям природоохранного назначения относятся земли:

запретных и нерестоохранных полос;

занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий);

иные земли, выполняющие природоохранные функции.

5.3.2. На землях природоохранного назначения допускается ограненная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.3.3. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки с особыми условиями использования, обязаны обозначить их границы специальными информационными знаками.

5.3.4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Земли водоохранных зон водных объектов

5.3.5. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

5.3.6. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

5.3.7. Разработка проектов планировки территории населенных пунктов и размещения объектов жилищного, гражданского и производственного назначения вблизи водных объектов осуществляется в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации и раздела 8 "Охрана окружающей среды".

Земли защитных лесов

5.3.8. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

5.3.9. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

4) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

5) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

6) зеленые зоны, лесопарки;

7) городские леса;

8) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

9) ценные леса:

государственные защитные лесные полосы;

противоэрозионные леса;

леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

леса, имеющие научное или историческое значение;

орехово-промысловые зоны;

лесные плодовые насаждения;

ленточные боры;

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

нерестоохранные полосы лесов.

5.3.10. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

5.3.11. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах.

5.3.12. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

5.3.13. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии Лесным кодексом Российской Федерации.

5.3.14. В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда, его местоположением и выполняемыми им функциями производится разделение лесного фонда по группам лесов и категориям защитности.

Кроме того, в лесах могут быть выделены особо защитные участки с ограниченным режимом лесопользования (берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, опушек лесов на границах с безлесными территориями, места обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, растений и другие).

Примечание.

В лесной фонд не входят леса, расположенные на землях обороны, городских округов и поселений, древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта, городских округов и поселений, водного фонда и иных категорий.

5.3.15. Леса первой группы и категории защитности лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных лесов, предусмотренными Лесным кодексом Российской Федерации.

Все леса Краснодарского края отнесены к первой группе.

5.3.16. Параметры особо защитных участков лесов утверждаются департаментом лесного хозяйства Краснодарского края на основании материалов лесоустройства или специального обследования. Перечень особо защитных участков лесов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства.

5.3.17. Границы участков лесного фонда, порядок использования лесов устанавливаются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

5.3.18. На землях лесов запрещается любая деятельность, несовместимая с их назначением.

На землях лесов могут осуществляться следующие виды деятельности:

проведение рубок главного пользования - в лесах первой группы;

проведение рубок промежуточного пользования и прочих рубок - в лесах национальных парков, природных парков, особо ценных лесных массивах, лесах, имеющих научное или историческое значение, памятников природы, лесопарковых частях зеленых зон, лесов первой и второй поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и лесах первого и второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов, государственных защитных лесных полосах, противоэрозионных и запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб;

проведение прочих рубок, соответствующих заповедному режиму - в лесах государственных природных заповедников, на заповедных лесных участках;

проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления, прочих рубок - в лесах, расположенных на землях городских округов и поселений;

заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты и других);

побочное лесопользование (сенокошение, выпас скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грабов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья и другое);

пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства;

пользование участками лесов для научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.

5.3.19. Вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, на землях сельскохозяйственного назначения, в прибрежных зонах водных объектов могут создаваться полосы лесных насаждений, выполняющие защитные функции, в том числе снегозадерживающие, ветроослабляющие, пескозащитные, полезащитные, почвоукрепительные, берегоукрепительные, водоохранные, озеленительные и другие.

5.3.20. Расстояния от границ жилой застройки, водоемов, сельскохозяйственных угодий, автомобильных дорог, железнодорожных путей и сооружений на них до защитных насаждений принимаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

5.4. Земли рекреационного назначения

5.4.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

5.4.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

5.4.3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из использования.

5.4.4. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон.

5.4.5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На землях зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Леса пригородных зеленых зон относятся первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации и настоящих Нормативов.

5.5. Земли историко-культурного назначения

5.5.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли:

объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленных объектов культурного наследия;

военных и гражданских захоронений.

5.5.2. На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов историко-культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и использование их земель осуществляются в соответствии с требованиями раздела 9 "Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" настоящих Нормативов.

5.5.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих Нормативов.

5.6. Особо ценные земли

5.6.1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

5.6.2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению.

6. Зоны специального назначения

6.1. Общие требования

6.1.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

6.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

6.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

6.2. Зоны размещения кладбищ и крематориев

6.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и настоящими Нормативами.

6.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

первой зоны санитарной охраны курортов;

с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

по берегам озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

6.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

1) санитарно-эпидемиологической обстановки;

2) градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

4) почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

5) эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

6) транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам,

не затопляться при паводках;

иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 процентов;

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

6.2.4. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматриваются:

обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

система дренажа;

обваловка территории;

организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

характер и площадь зеленых насаждений;

организация подъездных путей и автостоянок;

планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 процентов общей площади кладбища;

разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

6.2.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 гектаров. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

6.2.6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 га.

Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения погибшего (умершего) составляет 5 м2.

6.2.7. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

6.2.8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

6.2.9. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

300 м - при площади кладбища до 20 га;

50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Примечания.

1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.

2. В сельских поселениях, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но не менее чем до 100 м.

6.2.10. Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны по отношению к жилой территории на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

500 м - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью;

1000 м - при количестве печей более одной.

6.2.11. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

6.2.12. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При зданиях крематориев следует предусматривать хозяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования.

6.2.13. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения населения.

6.2.14. На кладбищах, в крематориях и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для стоков от крематориев, содержащих токсичные компоненты, должны быть предусмотрены локальные очистные сооружения.

6.2.15. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

6.2.16. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений остается неизменным.

6.2.17. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах организаций коммунально-бытового назначения в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения населения.

6.2.18. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

6.3. Зоны размещения скотомогильников

6.3.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения) на территории Шаумянского сельского поселения не предусмотрены.

6.4. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

6.4.1. Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

6.4.2. Полигоны ТБО на территории Шаумянского сельского поселения не предусмотрены. Ближайший полигон ТБО находится на территории г. Туапсе.

6.5. Зоны размещения полигонов

для отходов производства и потребления

6.5.1 Объекты размещения отходов производства и потребления (далее - полигоны) предназначаются для длительного хранения и захоронения отходов при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. На территории Шаумянского сельского поселения полигоны не предусмотрены.

6.6. Зоны размещения полигонов

для токсичных отходов производства

6.6.1. Полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений. На территории Шаумянского сельского поселения полигоны не предусмотрены.

6.7. Зоны размещения полигонов для радиоактивных отходов

6.7.1. Полигоны для радиоактивных отходов на территории Шаумянского сельского поселения полигоны не предусмотрены.

7. Инженерная подготовка и защита территории

7.1. Общие требования

7.1.1. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

7.1.2. При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

залегают непромышленные полезные ископаемые;

полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился;

подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов.

7.1.3. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

Планировку и застройку поселения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с действующими правилами и нормами (СНиП 2.01.09-91).

7.1.4. При разработке проектной документации в состав проектов детальной планировки и проектов застройки необходимо включать схемы горно-геологических ограничений с указанием категории территории по условиям строительства.

Общественные здания переменной этажности, сложной конфигурации, а также жилые здания высотой более 9 этажей следует располагать на территориях 1 и 2 категорий по условиям строительства.

При планировке и застройке территорий 1 и 2 категорий допускается уменьшать суммарную площадь зеленых насаждений, но не более чем на 30 процентов при условии компенсации недостающего озеленения на прилегающих территориях с большими величинами деформаций земной поверхности.

На площадках с различным сочетанием групп территорий следует учитывать размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство которых может быть обеспечено с применением мер защиты.

7.1.5. При разработке проектов планировки и застройки поселения следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, подтопления и затопления территорий и других).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части градостроительного планирования развития территории Краснодарского края:

для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

для застроенных территорий - в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и другого;

надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

7.1.6. Проекты планировки и застройки поселения должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

7.1.7. Территории поселения, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования в основном в рекреационных целях.

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

7.1.8. Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83\* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

7.2. Противооползневые и противообвальные

сооружения и мероприятия

7.2.1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

изменения рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

предотвращения инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

искусственного понижения уровня подземных вод; агролесомелиорации;

закрепления грунтов (в том числе армированием);

устройства удерживающих сооружений;

прочих мероприятий (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и другое).

7.2.2. Если применение мероприятий активной защиты, указанных в подпункте 7.2.1 настоящего раздела полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и другое).

7.2.3. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

7.2.4. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

7.3. Противокарстовые мероприятия

7.3.1. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и другое) и(или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и другое).

7.3.2. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

планировочные;

водозащитные и противофильтрационные;

геотехнические (укрепление оснований);

конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

технологические;

эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

7.3.3. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I - II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

7.3.4. Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровня подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровня нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровня и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

7.3.5. К водозащитным мероприятиям относятся:

тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

7.3.6. При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов, горных выработок и другого должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и другие меры (мероприятия).

7.4. Берегозащитные сооружения и мероприятия

7.4.1. Для инженерной защиты берегов рек, озер, морей, водохранилищ применяют виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице 92.

Таблица 92

|  |  |
| --- | --- |
| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| 1 | 2 |
| Волнозащитные | |
| Вдольбереговые:  подпорные береговые стены  (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и  железобетона, камня, ряжей, свай) | на морях, водохранилищах, озерах и  реках для защиты зданий и сооружений  I и II классов, автомобильных и  железных дорог, ценных земельных  угодий |
| шпунтовые стенки железобетонные и  металлические | в основном на реках и водохранилищах |
| ступенчатые крепления с укреплением основания террас | на морях и водохранилищах при  крутизне откосов более 15 град. |
| массивные волноломы | на морях и водохранилищах при  стабильном уровне воды |
| Откосные:  монолитные покрытия из бетона,  асфальтобетона, асфальта | на морях, водохранилищах, реках,  откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической  устойчивости |
| покрытия из сборных плит | при волнах до 2,5 м |
| покрытия из гибких тюфяков и  сетчатых блоков, заполненных камнем | на водохранилищах, реках, откосах  земляных сооружений (при пологих  откосах и невысоких волнах - менее  0,5 - 0,6 м) |
| покрытия из синтетических  материалов и вторичного сырья | то же |
| Волногасящие | |
| Вдольбереговые (проницаемые  сооружения с пористой напорной  гранью и волногасящими камерами) | на морях и водохранилищах |
| Откосные:  наброска из камня | на водохранилищах, реках, откосах  земляных сооружений при отсутствии  рекреационного использования |
| наброска или укладка из фасонных  блоков | на морях и водохранилищах при  отсутствии рекреационного  использования |
| искусственные свободные пляжи | На морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10 град.) в условиях  слабовыраженных вдольбереговых  перемещений наносов и стабильном  уровне воды |
| Пляжеудерживающие | |
| Вдольбереговые:  подводные банкеты из бетона,  бетонных блоков, камня | на морях и водохранилищах при  небольшом волнении для закрепления  пляжа |
| загрузка инертными на локальных  участках (каменные банкеты,  песчаные примывы и другое) | на водохранилищах при относительно  пологих откосах |
| поперечные (молы, шпоры  гравитационные, свайные и другие) | на морях, водохранилищах, реках при  создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные | |
| Регулирующие управление стоком рек  (регулирование сброса, объединение  водостоков в одно устье и другое) | на морях для увеличения объема  наносов, обход участков малой  пропускной способности  вдольберегового потока |
| Сооружения, имитирующие природные  формы рельефа | на водохранилищах для регулирования  береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов  (переброска вдоль побережья,  использование подводных карьеров и  другое) | на морях и водохранилищах для  регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие струенаправляющие дамбы из каменной наброски | на реках для защиты берегов рек и  отклонения оси потока от размывания  берега |
| струенаправляющие дамбы из грунта | на реках с невысокими скоростями  течения для отклонения оси потока |
| струенаправляющие массивные шпоры  или полузапруды | тоже |
| склоноукрепляющие (искусственное  закрепление грунта откосов) | на водохранилищах, реках, откосах  земляных сооружений при высоте волн  до 0,5 м |

7.4.2. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

7.5. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

7.5.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

7.5.2. Защита от подтопления должна включать:

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

7.5.3. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи, противо-фильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

7.5.4. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий Туапсинского района Краснодарского края.

7.6. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

7.6.1. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

7.6.2. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

7.7. Мероприятия по защите в районах

с сейсмическим воздействием

7.7.1. При разработке градостроительной документации, проектировании, строительстве, реконструкции, усилении или восстановлении зданий (сооружений), расположенных в Краснодарском крае на площадках с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, следует руководствоваться положениями СНиП II-7-81\* и территориальных строительных норм СНКК 22-301-2000\*.

7.7.2. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для территории Краснодарского края принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Карты предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражают десятипроцентную - (карта А), пятипроцентную - (карта В), однопроцентную (карта С) вероятность возможного превышения (или девяносто-, девяностопяти- и девяностодевятипроцентную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

7.7.3. При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать карты А, В, С, которые позволяют оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:

карта А - массовое строительство;

карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

7.7.4. Определение сейсмичности площадки проектирования следует производить на основании сейсмического микрорайонирования.

В районах, для которых отсутствуют карты сейсмического микрорайонирования, допускается определять сейсмичность площадки по приложению 21 к настоящим Нормативам.

Решение о выборе карты по приложению 21 к настоящим Нормативам при проектировании принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

7.7.5. Площадки проектирования с крутизной склонов более 15 градусов, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости проектирования на таких площадках следует предусматривать меры по защите зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП П-7-81\*.

7.7.6. Здания (сооружения) должны также удовлетворять требованиям других нормативных документов по строительству.

7.7.7. Проектирование, строительство, реконструкция, усиление или восстановление зданий и сооружений по нормам других стран не допускаются.

7.7.8. Сейсмобезопасность зданий и сооружений обеспечивается комплексом мер:

выбором площадок и трасс с наиболее благоприятными в сейсмическом отношении условиями;

применением надлежащих строительных материалов, конструкций, конструктивных схем и технологий;

градостроительными и архитектурными решениями, смягчающими последствия землетрясений;

использованием объемно-планировочных решений, обеспечивающих симметрию масс и жесткостей здания, а также равномерность их распределения в плане и по высоте;

назначением элементов конструкций и их соединений с учетом результатов расчетов на сейсмические воздействия;

выполнением конструктивных мероприятий, назначаемых независимо от результатов расчетов;

снижением сейсмической нагрузки на сооружения путем уменьшения массы здания, применения сейсмоизоляции и других систем регулирования динамической реакции сооружения (с учетом пункта 8.4 СНиП 10-01);

высоким качеством строительно-монтажных работ.

7.7.9. При проектировании, а также при оценке сейсмостойкости зданий (сооружений) следует учитывать следующие факторы сейсмической опасности:

интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

спектральный состав возможного сейсмического воздействия;

инженерно-геологические особенности площадки;

сейсмостойкость различных типов зданий.

7.7.10. Здания и сооружения по степени сейсмобезопасности подразделяются на категории согласно таблице 93.

Таблица 93

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория | Состав | Характеристика |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Объекты I (повышенного уровня  ответственности, если их разрушение связано с крупными социальными,  экономическими или экологическими  бедствиями: склады токсичных  веществ, резервуары для нефти и  нефтепродуктов емкостью более 20000 м3, плотины I и II классов,  магистральные продуктопроводы и  другое | здания, сооружения,  конструкции, оборудование и их элементы должны  обеспечивать безопасность  людей и сохранять  нормальную  работоспособность во время  и после прохождения  землетрясения с расчетной  интенсивностью |
| II | 1. Объекты I (повышенного) уровня  ответственности, кроме отнесенных к I категории сейсмобезопасности | здания, сооружения,  конструкции, оборудование и их элементы должны  обеспечивать безопасность  людей и сохранять свою  работоспособность в  нормальном или аварийном  режиме во время и после  прохождения землетрясения с расчетной интенсивностью |
| 2. Здания и сооружения,  функционирование которых необходимо для ликвидации последствий  землетрясения: объекты систем  энерго-, водоснабжения, связи,  пожаротушения; отделения милиции;  больницы скорой помощи; аварийные  службы и прочие объекты,  обеспечивающие работу выше  перечисленных предприятий. |
| 3. Здания с постоянным (длительным) пребыванием значительного  количества людей: большие и средние вокзалы, большие зрелищные  сооружения, крупные торговые  центры, детские и ученые учреждения и другие |
| III | Объекты II (нормального) уровня  ответственности, кроме отнесенных  ко II категории сейсмобезопасности | здания, сооружения,  конструкции и их элементы  должны обеспечивать  безопасность людей во время и после прохождения  землетрясения с расчетной  интенсивностью, при этом  допускается полное  прекращение  функционирования объектов |
| IV | Объекты III (пониженного) уровня  ответственности | допускается проектировать  без учета сейсмических  воздействий |

Примечание. Уровни ответственности зданий и сооружений принимаются по ГОСТ 27751.

7.7.11. Категория сейсмобезопасности многоцелевых зданий (сооружений) и замкнутых промышленных технологических комплексов назначается по наивысшей категории объекта, входящего в их состав.

7.7.12. Если доступ к объекту I категории сейсмобезопасности осуществляется только через другие здания (сооружения), то эти здания (сооружения) должны иметь категорию не ниже II.

7.7.13. При проектировании особо ответственных зданий и сооружений следует выполнять сопоставление важнейших характеристик данного проекта с аналогичным проектом, уже проверенным на практике, если такой имеется в наличии.

7.7.14. При строительстве зданий и сооружений I и II категории сейсмобезопасности заключение договоров подряда на основные виды изыскательских, проектных и строительных работ допускается только с организациями, имеющими не менее трех лет опыта работы в сейсмических районах.

7.7.15. Здания, сооружения, коммуникации и неконструктивные элементы следует проектировать так, чтобы отказ (разрушение) систем или компонентов одного уровня не приводило к отказу (разрушению) систем более высокого уровня или категории сейсмобезопасности.

7.7.16. При разработке документации по планированию территорий населенных пунктов следует предусматривать первоочередной снос малоценных зданий, не отвечающих требованиям настоящих Нормативов.

7.7.17. При разработке документации по планированию территорий населенных пунктов следует предусматривать мероприятия, стимулирующие использование автономных систем жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация) в районах с усадебной и малоэтажной застройкой.

7.7.18. На более благоприятных в сейсмическом отношении площадках следует размещать объекты I и II категории сейсмобезопасности.

7.7.19. На площадках, неблагоприятных в сейсмическом отношении, размещают:

предприятия с оборудованием, расположенным на открытых площадках;

одноэтажные производственные и складские здания с числом работающих не более 50 человек и не содержащие ценного оборудования;

одноэтажные сельскохозяйственные здания;

зеленые насаждения, парки, скверы и зоны отдыха;

прочие здания и сооружения, разрушение которых не связано с гибелью людей или утратой ценного оборудования.

7.7.20. В районах сейсмичностью 8 и 9 баллов следует разделять транспортными магистралями или полосами зеленых насаждений:

крупные массивы застройки городов;

крупные промышленные предприятия и узлы.

Ширину и конструкцию разделительных транспортных магистралей и полос зеленых насаждений следует назначать таким образом, чтобы предотвратить распространение пожаров, обеспечить возможность проезда аварийной и спасательной техники и обеспечить быструю эвакуацию населения.

7.7.21. Экспериментальные здания и сооружения не допускается возводить:

вблизи общественных центров и мест возможного скопления большого количества людей;

на перекрестках улиц и транспортных магистралей;

вблизи объектов I категории сейсмобезопасности;

в прочих местах, если разрушение зданий (сооружений) может затруднить проезд аварийных, спасательных, медицинских или пожарных машин.

7.7.22. В районах сейсмичностью 9 баллов следует ограничивать строительство и расширение:

промышленных предприятий, не связанных с разработкой и использованием местных природных ресурсов или непосредственным обслуживанием населения;

научно-исследовательских и проектных институтов, высших и средних учебных заведений, не связанных с непосредственными экономическими и социальными потребностями района;

архивов и хранилищ данных;

транзитных коммуникаций и продуктопроводов, за исключением случаев, когда альтернативные варианты технически не осуществимы.

7.7.23. Проектирование, строительство и реконструкция индивидуальных жилых домов в городской и сельской местности должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Нормативов для зданий III категории сейсмобезопасности. Хозяйственные постройки, сараи, бани, гаражи, помещения для птицы и домашних животных, а также другие одноэтажные постройки, в которых предусматривается постоянное пребывание людей, допускается стройка без учета антисейсмических требований.

7.7.24. Следует избегать устройства пешеходных дорожек, скамеек, стоянок и остановок общественного транспорта:

под окнами зданий и сооружений;

вдоль глухих заборов из тяжелых материалов (бетон, кирпич и прочее).

7.7.25. При размещении зданий и сооружений (в том числе временных) следует избегать создания изолированных мест в пешеходных зонах, образованных глухими участками стен и массивными заборами.

7.7.26. Открытые автостоянки следует ограждать бордюрами, исключающими самопроизвольный перекат автомобиля через них.

7.7.27. Сейсмичность площадки строительства следует определять на основании сейсмического микрорайонирования (далее - СМР).

СМР выполняется в районах с сейсмичностью:

7 и более баллов - для объектов II и III категории сейсмобезопасности;

6 и более баллов - для объектов I категории сейсмобезопасности.

При этом влияние типа фундамента, его конструктивных особенностей и глубины заложения на сейсмичность площадки, указанной на карте СМР, не учитывается.

7.7.28. При отсутствии материалов сейсмического микрорайонирования допускается упрощенное определение сейсмичности площадки строительства по данным инженерно-геологических изысканий согласно таблице 94.

Примечание. При проектировании зданий (сооружений) I категории сейсмобезопасности определение сейсмичности площадки строительства согласно таблице 94 не допускается.

Таблица 94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория  грунта по  сейсми-ческим свойствам | Грунты | Сейсмичность площадки  строительства при  сейсмичности района,  баллов | | |
| 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Скальные грунты всех видов -  невыветрелые и слабовыветрелые,  крупнообломочные грунты, плотные  маловлажные, из магматических пород,  содержащие до 30 процентов  песчано-глинистого заполнителя | 6 | 7 | 8 |
| II | Скальные грунты выветрелые и  сильновыветрелые; крупнообломочные  грунты, за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные,  пески мелкие и пылеватые плотные и  средней плотности маловажные,  глинистые грунты с показателем  консистенции I 0,5 при коэффициенте  пористости е >= 0,9 - для глин и  суглинков, и е >= 0,7 - для супесей | 7 | 8 | 9 |
| III | Пески рыхлые независимо от степени  влажности и крупности; пески  гравелистые, крупные и средней  крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и  пылеватые, плотные и средней  плотности, влажные и водонасыщенные;  глинистые грунты с показателем  консистенции I 0,5; глинистые с  показателем консистенции I 0,5 при  коэффициенте пористости е >= 0,9 -  для глин и суглинков и е >= 0,7 - для супесей | 8 | 9 | 9 |

Примечания.

1. Отнесение площадки к I категории по сейсмическим свойствам допускается при мощности слоя, соответствующего I категории более 30 м от черной отметки в случае насыпи или 30 м от планировочной отметки в случае выемки. В случае неоднородного состава грунты площадки строительства относятся к более неблагоприятной категории по сейсмическим свойствам, если в пределах 10-метрового слоя грунта (считая от планировочной отметки) суммарная мощность слоев, относящаяся к этой категории, превышает 5 м.

2. При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов (в том числе просадочных) в процессе эксплуатации здания или сооружения, категорию грунта следует определять в зависимости от свойств грунта (степени влажности, показателя текучести) в замоченном состоянии (за исключением локального аварийного замачивания, влияние которого при уточнении сейсмичности площадки не учитывается).

3. Глинистые грунты (в том числе просадочные) при коэффициенте пористости е >= 0,9 - для глин и суглинков и е >= 0,7 - для супесей могут быть отнесены ко II категории по сейсмическим свойствам, если нормативное значение их модуля деформации Е >= 15,0 МПа, а при эксплуатации сооружений будут обеспечены условия неподтопления грунтов оснований.

4. При отсутствии данных о консистенции или влажности глинистые и песчаные грунты при положении уровня грунтовых вод выше 5 м относятся к III категории по сейсмическим свойствам.

5. При определении сейсмичности площадок строительства транспортных сооружений следует учитывать дополнительные требования, изложенные в разделе 3.1 СНКК 22-301-2000\*.

7.7.29. Разделение грунтов строительных площадок на категории по сейсмическим свойствам производится на основании данных инженерно-геологических изысканий. Материалы изысканий должны содержать сведения, достаточные для однозначного отнесения грунтов к той или иной категории.

7.7.30. Результатом работ по сейсмическому микрорайонированию для территорий городов и населенных пунктов является карта сейсмического микрорайонирования с пояснительной запиской, утверждаемая в порядке, установленном Госстроем Российской Федерации в качестве территориального нормативного документа, обязательного для всех организаций независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности, осуществляющих проектирование для строительства на данной территории.

7.7.31. В тех случаях, когда в процессе производства инженерных изысканий на площадках строительства конкретных зданий (сооружений), расположенных в границах действующих карт сейсмического микрорайонирования, выявлены не учтенные ранее факторы, способные повлиять на сейсмичность (наличие локальных неоднородностей, длительное воздействие техногенных факторов и прочего), а также при размещении зданий (сооружений) на границах участков с различной сейсмичностью следует уточнить сейсмичность площадки строительства.

7.7.32. На грунтах III категории при необходимости следует предусматривать усиление оснований, обеспечивающее их динамическую устойчивость при землетрясениях согласно СНиП 2.02.01 (уплотнение, закрепление и прочее).

Примечание.

Уточнение расчетной сейсмичности площадки, на которой выполнены мероприятия, предусмотренные в данном пункте, осуществляется на основе результатов повторного применения инструментальных методов сейсмического микрорайонирования или другими обоснованными способами.

7.7.33. Следует использовать карту инженерно-геологических условий Краснодарского края (масштаб 1:200000) в следующих случаях:

при разработке декларации о намерениях, обоснования инвестиций и технико-экономического обоснования;

при разработке схем инженерной защиты от опасных геологических процессов.

Материалы карты допускается также использовать в других случаях, если это не противоречит действующим нормам.

7.7.34. На основе материалов карты инженерно-геологических условий Краснодарского края (масштаб 1:200000) по пункту 1.6.9 (СНКК 22-301-2000\*) допускается определять:

1) наличие геологических и инженерно-геологических процессов;

2) глубину залегания уровня подземных вод;

3) геоморфологические условия;

4) распространение специфических грунтов;

5) физико-механические свойства стратографогенетических комплексов;

6) категорию грунтов по сейсмическим свойствам;

7) агрессивные свойства подземных вод.

Возможность определения других факторов следует согласовать с межведомственной комиссией по сейсмобезопасному строительству и теплозащите зданий и сооружений.

7.7.35. При выборе площадок под здания и сооружения при всех прочих равных условиях предпочтение следует отдавать площадкам с однородными свойствами грунтов в плане и по глубине.

7.7.36. Следует ограничивать размещение экологически опасных и особо ответственных предприятий в зоне возможного затопления при прорыве плотины Краснодарского водохранилища.

7.7.37. При строительстве на площадках с крутизной склона более 15 градусов контур проектируемых зданий в плане должен быть расположен вне пределов возможной поверхности обрушения, положение которой устанавливается расчетом.

7.7.38. При выборе трассы трубопроводов в сейсмических районах следует избегать косогорные участки, участки с неустойчивыми и просадочными грунтами II типа, территории горных выработок и активных тектонических разломов, а также участки, сейсмичность которых превышает 9 баллов.

Прокладка трубопроводов в перечисленных условиях может быть осуществлена в случае особой необходимости при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с соответствующими органами Государственного надзора. При этом в проекте должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, обеспечивающие надежность трубопровода.

7.7.39. На участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических разломов следует применять надземную прокладку.

7.7.40. При трассировании дорог в районах сейсмичностью 7 и 9 баллов следует обходить особо неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении участки.

7.7.41. Трассирование дорог с твердым покрытием в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по нескальным косогорам при их крутизне более 1:1,5 допускается только на основании заключения о сейсмоустойчивости склона по данным специальных инженерно-сейсмологических исследований. Трассирование дорог по нескальным косогорам крутизной 1:1 и более не допускается.

8. Охрана окружающей среды

8.1. Общие требования

8.1.1. При планировке и застройке поселения следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

8.1.2. При проектировании необходимо руководствоваться Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О недрах", Федеральными законами "Об охране окружающей среды", "Об охране атмосферного воздуха", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об экологической экспертизе", законодательством Краснодарского края об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, согласно которым основными направлениями градостроительной деятельности являются рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

8.2. Рациональное использование природных ресурсов

8.2.1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляются в соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях", "О животном мире", "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", Законом Российской Федерации "О недрах", законами Краснодарского края "Об особо охраняемых территориях Краснодарского края", "О недропользовании на территории Краснодарского края", "О предоставлении недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Краснодарского края", "Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края" и другими нормативными правовыми актами.

8.2.2. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

8.2.3. Изъятие под застройку земель лесного фонда допускается в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Размещение застройки на землях лесного фонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

Кроме того, в пределах поселения, а также на прилегающих территориях следует предусматривать защитные лесные полосы в соответствии с требованиями подраздела 5.2 "Особо охраняемые природные территории" настоящих Нормативов.

8.2.4. Проектирование и строительство поселения, промышленных комплексов и других объектов осуществляются после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

8.2.5. В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон);

на землях зеленых зон городских поселений, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

Во второй зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать объекты, связанные с эксплуатацией, развитием и благоустройством курортов, если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных уровней шума и напряжения электромагнитного поля. В третьей зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта.

8.2.6. Рациональное использование водных ресурсов возможно при развитии водохозяйственного комплекса без увеличения изъятия поверхностного стока за счет:

внедрения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

сокращения потерь воды на подающих коммунальных и оросительных сетях;

использования водных ресурсов без изъятия из источников (в целях гидроэнергетики, водного транспорта, воспроизводства рыбных ресурсов, поддержания экологического благополучия водных объектов).

8.3. Охрана атмосферного воздуха

8.3.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

8.3.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями Гигиенических нормативов 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 102 настоящих Нормативов.

8.3.3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

8.3.4. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

8.3.5. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

8.3.6. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон, отделяющих территорию производственной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями раздела 3 "Производственная территория" настоящих Нормативов.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения производственной или жилой территории.

8.3.7. Потенциал загрязнения атмосферы (далее - ПЗА) - способность атмосферы рассеивать примеси. ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с таблицей 95.

Таблица 95

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциал  загрязнения  атмосферы (ПЗА) | Приземные инверсии | | | Повторяемость, % | | Высота слоя  перемещения, км | Продолжительность тумана, часов в  год |
| Повторяемость, % | мощность, км | интенсивность, С | скорость ветра  0 - 1  м/сек. | в том  числе  непрерывно подряд  дней  застоя  воздуха |
| Низкий | 20 - 30 | 0,3 - 0,4 | 2 - 3 | 10 - 20 | 5 - 10 | 0,7 - 0,8 | 80 - 350 |
| Умеренный | 30 - 40 | 0,4 - 0,5 | 3 - 5 | 20 - 30 | 7 - 12 | 0,8 - 1,0 | 100 - 550 |
| Повышенный:  континентальный | 30 - 45 | 0,3 - 0,6 | 2 - 6 | 20 - 40 | 3 - 18 | 0,7 - 1,0 | 100 - 600 |
| приморский | 30 - 5 | 0,3 - 0,7 | 2 - 6 | 10 - 30 | 10 - 25 | 0,4 - 1,1 | 100 - 600 |
| высокий | 40 - 60 | 0,3 - 0,7 | 3 - 6 | 30 - 60 | 10 - 30 | 0,7 - 1,6 | 50 - 200 |
| очень высокий | 40 - 60 | 0,3 - 0,9 | 3 - 10 | 50 - 70 | 20 - 45 | 0,8 - 1,6 | 10 - 600 |

8.3.8. Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

При размещении предприятий на территории, характеризующейся условиями застоя атмосферы, высоким ПЗА, а также неблагоприятной медико-демографической ситуацией, размер санитарно-защитной зоны следует увеличивать в три раза.

8.3.9. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения;

тушение горящих породных отвалов, предотвращение их возгорания.

8.4. Охрана водных объектов

8.4.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

8.4.2. Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населением.

Концентрации зафязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях должны соответствовать установленным требованиям (ГН 2.1.5.1315-03)

8.4.3. Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

8.4.4. Предприятия, требующие устройства портовых сооружений, следует размещать ниже по течению водотоков относительно селитебной территории на расстоянии не менее 200 м.

8.4.5. При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

8.4.6. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта.

8.4.7. Сброс производственных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод не допускается:

в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

в черте населенных пунктов;

в пределах первого и второго поясов округов санитарной охраны курортов, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения;

в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиенические нормативы.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

8.4.8. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос (в соответствии с требованиями подраздела 5.3 "Земли природоохранного назначения" настоящих Нормативов), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в соответствии с требованиями пункта 3.4.1 "Водоснабжение" и приложения 10 к настоящим Нормативам), а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод;

защиту от загрязнения при проведении строительных и взрывных работ, при добыче полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, сельскохозяйственных и других видах работ в водных объектах или прибрежных водоохранных зонах;

ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

исключение при сельскохозяйственном орошении поступления возвратных вод, содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды в концентрациях, превышающих нормы;

предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и непосредственно в водные объекты;

разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

8.4.9. В целях охраны подземных вод от загрязнения не допускается:

захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов;

загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

8.4.10. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности предусматривают:

устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения (в соответствии с требованиями пункта 3.4.1. "Водоснабжение" и приложения 10 к настоящим Нормативам), а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

организацию зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод, месторождения лечебных грязей (в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих Нормативов);

обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;

рекультивацию отработанных карьеров;

мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водоотбора.

8.5. Охрана почв

8.5.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

8.5.2. В почвах поселения и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

8.5.3. Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и другого;

природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

их хозяйственного использования.

Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8.5.4. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 96.

Таблица 96

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория  загрязнения | Суммарный  показатель  загрязнения (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) | | | | | |
| I класс опасности | | II класс опасности | | III класс опасности | |
| Соединения | | соединения | | соединения | |
| органические | неорганические | органические | неорганические | органические | неорганические |
| Чистая | - | от фона до  ПДК | от фона до  ПДК | от фона до  ПДК | от фона до ПДК | от фона до  ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | < 16 | от 1 до 2  ПДК | от 2 фоновых  значений до  ПДК | от 1 до 2  ПДК | от 2 фоновых  значений до  ПДК | от 1 до 2  ПДК | от 2 фоновых  значений до  ПДК |
| Умеренно  опасная | 16 - 32 |  |  |  |  | от 2 до 5  ПДК | от ПДК до Кmax |
| Опасная | 32 - 128 | от 2 до 5  ПДК | от ПДК до Кmax | от 2 до 5  ПДК | от ПДК  до Кmax | > 5 ПДК | > Кmax |
| Чрезвычайно  опасная | > 128 | > 5 ПДК | > Кmax | > 5 ПДК | > Кmax |  |  |

Примечания.

Кmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3-, 4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

8.5.5. Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории "чистых" при соблюдении следующих требований:

по санитарно-токсикологическим показателям - в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

по санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов - не выше 10 клеток/г почвы;

по санитарно-паразитологическим показателям - отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

по санитарно-энтомологическим показателям - отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

8.5.6. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами в соответствии с таблицей 97 могут быть разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные.

Таблица 97

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория  загрязненности почв | Характеристика  загрязненности  почв | Возможное  использование  территории | Рекомендации по  оздоровлению почв |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Допустимая | содержание  химических  веществ в почве  превышает  фоновое, но не  выше ПДК | использование под  любые культуры | снижение уровня  воздействия  источников  загрязнения почвы.  Осуществление  мероприятий по  снижению доступности токсикантов для  растений  (известкование,  внесение  органических  удобрений и другое) |
| 1. Допустимая | содержание  химических  веществ в почве  превышает  фоновое, но не  выше ПДК | использование под  любые культуры | снижение уровня  воздействия  источников  загрязнения почвы.  Осуществление  мероприятий по  снижению доступности токсикантов для  растений  (известкование,  внесение  органических  удобрений и другое) |
| 2. Умеренно  опасная | содержание  химических  веществ в почве  превышает их ПДК  при лимитирующем  общесанитарном,  миграционном  водном и  миграционном  воздушном  показателях  вредности, но  ниже допустимого  уровня по  транслокационному показателю | использование под  любые культуры при  условии контроля  качества  сельскохозяйственных  растений | мероприятия,  аналогичные  категории 1. При  наличии веществ с  лимитирующим  миграционным водным  или миграционным  воздушным  показателями  проводится контроль  за содержанием этих  веществ в зоне  дыхания  сельскохозяйственных рабочих и в воде  местных  водоисточников |
| 3. Опасная | содержание  химических  веществ в почве  превышает их ПДК  при лимитирующем  транслокационном  показателе  вредности | использование под  технические культуры, использование под  сельскохозяйственные  культуры ограничено  с учетом растений  концентраторов | кроме мероприятий,  указанных для  категории 1,  обязательный  контроль за  содержанием  токсикантов в  растениях -  продуктах питания и  кормах при  необходимости  выращивания растений - продуктов питания  рекомендуется их  перемешивание с  продуктами,  выращенными на  чистой почве  ограничение  использования  зеленой массы на  корм скоту с учетом  растений -  концентраторов |
| 4. Чрезвычайно опасная | содержание  химических  веществ превышает ПДК в почве по  всем показателям  вредности | использование под  технические культуры  или исключение из  сельскохозяйственного использования.  Лесозащитные полосы | мероприятия по  снижению уровня  загрязненности и  связыванию  токсикантов |

8.5.7. Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице 98.

Таблица 98

|  |  |
| --- | --- |
| Категория  загрязнения почв | Рекомендация по использованию почв |
| Чистая | использование без ограничений |
| Допустимая | использование без ограничений, исключая объекты  повышенного риска |
| Умеренно опасная | использование в ходе строительных работ под отсыпки  котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой  слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | ограниченное использование под отсыпки выемок и  котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее  0,5 м.  При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по  предписанию органов, осуществляющих государственный  санитарно-эпидемиологический надзор с последующим  лабораторным контролем |
| Чрезвычайно  опасная | вывоз и утилизация на специализированных полигонах.  При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по  предписанию органов, осуществляющих государственный  санитарно-эпидемиологический надзор с последующим  лабораторным контролем |

8.5.8. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

от 0,01 до 0,3 мЗ в/год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

более 0,3 мЗ в/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

8.5.9. Правила использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению (далее именуются - загрязненные земли), проведения на них мелиоративных, культуртехнических работ и других реабилитационных мероприятий, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых домов, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе находящихся на стадии строительства, определяются Правительством Российской Федерации.

8.5.10. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

введение специальных режимов использования;

изменение целевого назначения.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8.5.11. Допускается консервация земель с изъятием их из оборота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

Порядок консервации земель с изъятием их из оборота устанавливается Правительством Российской Федерации.

8.5.12. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

8.6. Защита от шума и вибрации

8.6.1. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

8.6.2. Планировку и застройку селитебных территорий поселения следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в соответствии с разделом 6 СНиП 23-03-2003.

8.6.3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв\* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев - на расстоянии

7,5 м от оси ближнего пути);

для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс\*\* на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути; для водного

транспорта – LАэкв и LАмакс на расстоянии 25 м от борта судна;

для воздушного транспорта – LАэкв и LАмакс в расчетной точке;

для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м –

LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника;

\*LАэкв - эквивалентный уровень звука, дБА;

\*\* L - максимальный уровень звука, дБА

Примечания.

Расчетные точки следует выбирать:

на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц - на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются таблицей 97, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.

8.6.4. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 99.

Таблица 99

┌────┬──────────────────────────────┬──────┬────────────────┬─────────────┐

│ N │ Назначение помещений или │Время │ Эквивалентный │Максимальный │

│п/п │ территорий │суток,│ уровень │уровень звука│

│ │ │ ч │звука L , дБА│ L , дБА │

│ │ │ │ Аэкв │ Амакс │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│1 │Административные помещения │ │60 │70 │

│ │производственных предприятий, │ │ │ │

│ │лабораторий, помещения для │ │ │ │

│ │измерительных и аналитических │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│2 │Помещения диспетчерских служб,│ │65 │75 │

│ │кабины наблюдения и │ │ │ │

│ │дистанционного управления с │ │ │ │

│ │речевой связью по телефону, │ │ │ │

│ │участки точной сборки, │ │ │ │

│ │телефонные и телеграфные │ │ │ │

│ │станции, залы обработки │ │ │ │

│ │информации на ЭВМ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│3 │Помещения лабораторий для │ │75 │90 │

│ │проведения экспериментальных │ │ │ │

│ │работ, кабины наблюдения и │ │ │ │

│ │дистанционного управления без │ │ │ │

│ │речевой связи по телефону │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│4 │Помещения и территории │ │80 │95 │

│ │производственных предприятий с│ │ │ │

│ │постоянными рабочими местами │ │ │ │

│ │(кроме перечисленных в пунктах│ │ │ │

│ │1 - 3) │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│5 │Палаты больниц и санаториев │7.00 -│35 │50 │

│ │ │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00 │25 │40 │

│ │ │- 7.00│ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│6 │Операционные больниц, кабинеты│ │35 │50 │

│ │врачей больниц, поликлиник, │ │ │ │

│ │санаториев │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│7 │Учебные помещения (кабинеты, │ │40 │55 │

│ │аудитории и другое) учебных │ │ │ │

│ │заведений, конференц-залы, │ │ │ │

│ │читальные залы библиотек, │ │ │ │

│ │зрительные залы клубов и │ │ │ │

│ │кинотеатров, залы судебных │ │ │ │

│ │заседаний, культовые здания │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│8 │Жилые комнаты квартир в домах │7.00 -│35 │50 │

│ │категории А │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00 │25 │40 │

│ │ │- 7.00│ │ │

│ ├──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │в домах категорий Б и В │7.00 -│40 │55 │

│ │ │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00 │30 │45 │

│ │ │- 7.00│ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│9 │Жилые комнаты общежитий │7.00 -│45 │60 │

│ │ │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00-│35 │50 │

│ │ │ 7.00 │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│10 │Номера гостиниц: │7.00 -│35 │50 │

│ │категории А │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00 │25 │40 │

│ │ │- 7.00│ │ │

│ ├──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │категории Б │7.00 -│40 │55 │

│ │ │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00 │30 │45 │

│ │ │- 7.00│ │ │

│ ├──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │категории В │7.00 -│45 │60 │

│ │ │23.00 │ │ │

│ │ ├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │ │23.00 │35 │50 │

│ │ │- 7.00│ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│11 │Жилые помещения домов отдыха, │7.00 -│40 │55 │

│ │пансионатов, домов-интернатов │23.00 │ │ │

│ │для престарелых и инвалидов │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │спальные помещения дошкольных │23.00 │30 │45 │

│ │образовательных организаций и │- 7.00│ │ │

│ │школ-интернатов │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│12 │Помещения офисов, │ │ │ │

│ │административных зданий, │ │ │ │

│ │конструкторских, проектных и │ │ │ │

│ │научно-исследовательских │ │ │ │

│ │организаций: │ │ │ │

│ │категории А │ │45 │60 │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │категорий Б и В │ │50 │65 │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│13 │Залы кафе, ресторанов, фойе │ │ │ │

│ │театров и кинотеатров: │ │ │ │

│ │категории А │ │50 │60 │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │категорий Б и В │ │55 │65 │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│14 │Торговые залы магазинов, │ │60 │70 │

│ │пассажирские залы вокзалов и │ │ │ │

│ │аэровокзалов, спортивные залы │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│15 │Территории, непосредственно │7.00 -│50 │65 │

│ │прилегающие к зданиям │23.00 │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │больниц и санаториев │23.00 │40 │55 │

│ │ │- 7.00│ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│16 │Территории, непосредственно │7.00 -│55 │70 │

│ │прилегающие к жилым зданиям, │23.00 │ │ │

│ │домам отдыха, домам-интернатам├──────┼────────────────┼─────────────┤

│ │для престарелых и инвалидов │23.00 │45 │60 │

│ │ │- 7.00│ │ │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┤

│17 │Территории, непосредственно │ │55 │70 │

│ │прилегающие к зданиям │ │ │ │

│ │поликлиник, школ и других │ │ │ │

│ │учебных заведений, дошкольных │ │ │ │

│ │учреждений, площадки отдыха │ │ │ │

│ │микрорайонов и групп жилых │ │ │ │

│ │домов │ │ │ │

└────┴──────────────────────────────┴──────┴────────────────┴─────────────┘

Примечания.

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях (пункты 2 - 5 таблицы 99), установленные при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (пункты 15 - 17 таблицы 99) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

2. При тональном и(или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 108.

3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 99.

4. Допустимые уровни шума от транспортных средств (пункты 5, 7 - 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 108.

8.6.5. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог;

трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

формирование общегородской системы зеленых насаждений;

использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских округах и городских поселениях. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

8.6.6. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

8.6.7. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

Снижение вибрации может быть достигнуто:

целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на отдельных фундаментах);

устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования;

применением для трубопроводов и коммуникаций:

гибких элементов - в системах, соединенных с источником вибрации;

мягких прокладок - в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.

8.7. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

8.7.1. Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования);

элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;

видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;

СВЧ-печей, индукционных печей.

8.7.2. Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2.

8.7.3. Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (далее - ПДУ) для населения, приведенных в таблице 100, с учетом вторичного излучения.

Таблица 100

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон  частот | 30 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300  МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| Нормируемый параметр | напряженность электрического поля, Е (В/м) | | | | Плотность  потока  энергии,  мкВт/см2 |
| Предельно  допустимые  уровни | 25 | 15 | 10 | 3 <\*> | 10  25 <\*\*> |

<\*> Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5 - 108; 174 - 230 МГц).

<\*\*> Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечания.

1. Диапазоны, приведенные в таблице 100, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

8.7.4. Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и подвижных станций сухопутной радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) осуществляется:

в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц - по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м);

в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц - по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/см2, мкВт/см2).

8.7.5. Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

10 В/м - в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;

3 В/м - в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;

10 мкВт/см2 - в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц.

8.7.6. Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 111.

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

8.7.7. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт, до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние ближе 10 м. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.

8.7.8. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

8.7.9. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице 101 настоящих Нормативов.

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте более 2 м от поверхности земли уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

Примечание.

При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного электромагнитного поля, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и другим.

8.7.10. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и прочего, а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

8.7.11. ПДУ электромагнитного поля для потребительской продукции (в том числе видеодисплейных терминалов, токов сверхвысокой частоты (далее - СВЧ) и индукционных печей) устанавливаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

8.7.12. Для населения отдельно нормируются предельно допустимые уровни напряженности электрического поля, создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости от условий облучения ПДУ устанавливаются:

0,5 кВ/м - внутри жилых зданий;

1 кВ/м - на территории зоны жилой застройки;

5 кВ/м - в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пределах границ перспективного развития населенных пунктов на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты), а также на территории размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

10 кВ/м - на участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I - IV категории;

15 кВ/м - в ненаселенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья);

20 кВ/м - в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально огороженных для исключения доступа населения.

8.7.13. С целью защиты населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать:

рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям);

устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных линий электропередачи в соответствии с требованиями пункта 3.4.7 "Электроснабжение" настоящих Нормативов.

8.8. Радиационная безопасность

8.8.1. Радиационная безопасность населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) и Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-99 и ОСПОРБ-99;

установлением квот на облучение от разных источников излучения;

организацией радиационного контроля;

эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, растительности и других в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

организацией системы информации о радиационной обстановке;

проектированием радиационно-опасных объектов с соблюдением требований ОСПОРБ-99 и санитарных правил и норм.

8.8.2. Строительство радиационно-опасных объектов на территории поселения не предусмотрено.

8.9. Разрешенные параметры допустимых уровней

воздействия на человека и условия проживания

8.9.1. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в таблице 102.

Таблица 102

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона | Максимальный уровень  шумового  воздействия, ДБА | Максимальный уровень  загрязнения  атмосферного воздуха | Максимальный  уровень  электромагнитного излучения от  радиотезнических  объектов | Загрязненность  сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны:  усадебная  застройка | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | нормативно  очищенные  на локальных  очистных  сооружениях; |
| многоэтажная  застройка | 55 | 1 ПДК |  | выпуск в  городской  коллектор с  последующей  очисткой на  городских  канализационных  очистных  сооружениях  (КОС) |
| Общественно-  деловые зоны | 60 | то же | тоже | то же |
| Производственные зоны | нормируется  по  границе  объединенной СЗЗ 70 | нормируется  по  границе  объединенной СЗЗ 1 ПДК | нормируется по  границе  объединенной  СЗЗ 1 ПДУ | нормативно  очищенные стоки  на локальных  сооружениях,  очистных  сооружениях с  самостоятельным  или  централизованным выпуском |
| Рекреационные  зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | нормативно  очищенные стоки  на локальных  сооружениях с  возможным  самостоятельным  выпуском |
| Зона особо  охраняемых  природных  территории | 65 | не  нормируется | не нормируется | не нормируется |
| Зоны сельско-  хозяйственного  использования | 70 | то же | то же | то же |

Примечание. Значения максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

8.10. Регулирование микроклимата

8.10.1. При планировке и застройке территории поселения необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

Краснодарский край по ресурсам светового климата относится к 5 группе административных районов России. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для данной группы приведены в таблице 103.

Таблица 103

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Световые проемы | Ориентация световых  проемов по сторонам  горизонта | Коэффициент  светового  климата |
| В наружных стенах  зданий | С, СВ, СЗ, З, В, ЮВ, ЮЗ | 0,8 |
| Ю | 0,75 |
| В прямоугольных и  трапециевидных фонарях | с-ю | 0,75 |
| св-юз, юв-сз, в-з | 0,7 |
| В фонарях типа "Шед" | С | 0,7 |
| В зенитных фонарях | - | 0,75 |

Примечания.

1. С - север; СВ - северо-восток; СЗ - северо-запад; В - восток; 3 - запад; С-Ю - север-юг; В-З - восток-запад; Ю - юг; ЮВ - юго-восток; ЮЗ - юго-запад.

2. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждения следует принимать согласно СНиП 2.08.02-89\*.

3. Основной характеристикой естественной освещенности помещений проектируемых зданий является коэффициент естественной освещенности (далее - КЕО), нормируемый в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95\* в зависимости от светового климата территории.

Коэффициент светового климата для территории Краснодарского края приведен в таблице 103 настоящих Нормативов.

8.10.2. Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты районов Краснодарского края не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября.

Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

8.10.3. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждении, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха лечебно-профилактических организаций стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 процентах площади участка.

8.10.4. Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную - 3,5-часовую продолжительность.

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 часа.

8.10.5. Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, организаций социального обслуживания, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.

Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты.

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

При регулировании микроклимата необходимо учитывать территориальные строительные нормативы Краснодарского края СНКК 23-302-2000 "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий" (нормативы по теплозащите зданий (далее - Территориальные строительные нормативы).

Указанные нормативы предназначены для обеспечения основного требования - рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата, рассматривая здания и системы его обеспечения как единое целое.

Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:

потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного энергопотребления здания в целом или его отдельных замкнутых объемов - блок-секций, пристроек и прочего;

предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчику и проектной организации.

При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3.3 Территориальных строительных нормативов.

При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3.4 Территориальных строительных нормативов.

Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, указанных в пункте 3.1.2 Территориальных строительных нормативов, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными инженерными решениями по наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания, определяемому согласно подразделу 3.5 Территориальных строительных нормативов.

При разработке проекта здания и его последующей сертификации следует составлять согласно разделу 6 Территориальных строительных нормативов энергетический паспорт здания, характеризующий его уровень теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания территориальным нормам.

9. Охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

9.1. Общие положения

9.1.1. При подготовке схемы территориального планирования Туапсинского района Краснодарского края, генеральных планов городских и сельских поселений следует руководствоваться требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия).

9.1.2. Проекты планировки территорий поселения разрабатываются на основании задания, согласованного с органами охраны объектов культурного наследия, и при наличии на данных территориях памятников истории и культуры, на основании историко-архитектурного опорного плана, предусматриваются разработка проектов зон охраны памятников и согласование с органами охраны объектов культурного наследия.

Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

9.1.3. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законодательства Краснодарского края об охране и использовании объектов культурного наследия.

9.1.4. К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений различного назначения (в том числе религиозного), а также фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям;

произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

9.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

9.2.1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон охраны устанавливается в соответствии с проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера производится органами местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке.

9.2.2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и градостроительный регламент, ограничивающие хозяйственную деятельность и запрещающие строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений, исторических населенных пунктов и др.).

Кроме того, для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных сетей.

9.2.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

9.2.4. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

9.2.5. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия специально уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения по согласованию с соответствующим органом архитектуры и градостроительства.

9.2.6. До разработки проекта зон охраны и определения конкретных границ зон охраны устанавливаются временные границы зон охраны памятников истории, архитектуры, монументального искусства и археологии:

1) для сохранения памятников истории устанавливаются временные границы зон охраны в размере 60 м от границ памятника по всему его периметру;

2) для производственных комплексов, являющихся памятниками истории, временные границы зон охраны устанавливаются в их настоящих размерах;

3) для памятников архитектуры, являющихся зданиями, устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника архитектуры по всему его периметру;

4) для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства устанавливаются временные границы зон охраны в размере 40 м от границ памятника по всему его периметру;

5) для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 м от границ памятника по всему его периметру;

для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 м от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

от 1 м - 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 м - 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 м - 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 м - 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

для дольменов - 50 м от основания дольмена по всему его периметру.

9.2.7. Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и фунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

9.2.8. СНиП 2.07.01-89\* установлено, что расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций должны быть не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

в условиях сложного рельефа - 100 м;

на плоском рельефе - 59 м;

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15 м;

до других подземных инженерных сетей - 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее:

до водонесущих сетей - 5 м; неводонесущих - 2 м.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

9.2.9. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

9.2.10. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

9.2.11. По вновь выявленным объектам, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры, предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

9.2.12. Ансамбли и комплексы памятников, представляющие особую историческую, культурную, художественную или иную ценность, могут быть объявлены заповедниками или заповедными местами, охрану которых следует предусматривать на основании Положения по данному заповеднику или заповедному месту.

Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, его границы и режим его содержания устанавливаются в соответствии с законодательством Краснодарского края.

Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границы и режим его содержания устанавливаются органом местного самоуправления по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Граница историко-культурного заповедника определяется на основании историко-культурного опорного плана с учетом иных документов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница, в отношении историко-культурного заповедника регионального значения и историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения - государственным органом охраны объектов культурного наследия Краснодарского края по согласованию с органом местного самоуправления.

9.2.13. Заповедным территориям соответствует строгий режим регулирования застройки, предусматривающий сохранение и восстановление своеобразия и ценности параметров традиционного ландшафта, а также обеспечение оптимальной взаимосвязи современных построек с исторической градостроительной средой.

9.2.14 Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, вносятся в правила землепользования и застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

9.2.15. При реконструкции в исторических зонах городских округов и поселений режим реконструкции должен определяться с учетом:

сохранения общего характера застройки;

сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

использования традиционных материалов;

соблюдения предельно допустимой для данной зоны городского округа или поселения высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных домов, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки.

Новое строительство в этой среде должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

10. Обеспечение доступности объектов социальной

инфраструктуры для инвалидов и других

маломобильных групп населения

10.1. Общие положения

10.1.1. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

10.1.2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 141.13330.2012, СП 142.13330.2012, СП 113.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-121-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2003, СП 35-117-2006, ВСН-62-91\*, РДС 35-201-99. При проектировании также допускается использовать рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: МДС 35-1-2000, МДС 35-2-2000, МДС 35-9-2000 и иные действующие рекомендации, а также нормативные документы и стандарты по обеспечению доступности окружающей среды для маломобильных групп населения и инвалидов.

10.1.3. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовываются в установленном порядке с органами социальной защиты населения Краснодарского края.

10.1.4. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, общественные бани, и другие), финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

10.1.5. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и прочие;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

10.2. Требования к зданиям, сооружениям

и объектам социальной инфраструктуры

10.2.1. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями, доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения;

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

10.2.2. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городских округах и поселениях, районах, микрорайонах.

10.2.3. Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов согласно ГОСТ Р 52495-2005 должны быть следующих типов:

стационарное учреждение социального обслуживания - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам в условиях круглосуточного пребывания;

полустационарное учреждение социального обслуживания - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам в условиях пребывания в учреждении в течение определенного времени суток;

нестационарное учреждение социального обслуживания - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам в нестационарных условиях, без их проживания в указанном учреждении или отделении учреждения;

учреждение социального обслуживания на дому - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам по месту проживания.

10.2.4. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97\*.

10.3. Требования к параметрам проездов и проходов,

обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц

10.3.1. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

10.3.2. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

10.3.3. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения, на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

10.3.4. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

продольный - 5 процентов;

поперечный - 1 - 2 процента.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на протяжении не более 10 м.

10.3.5. Высота бордюров по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

10.3.6. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и других маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

10.3.7. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

Примечание. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

10.3.8. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 процентов.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

10.3.9. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

10.3.10. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до 10 процентов мест (но не менее одного места) для специального автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных, и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 процентов мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

10.3.11. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

10.3.12. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

10.3.13. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

11. Противопожарные требования

11.1. Общие положения

11.1.1. Планировка и застройка территорий поселения должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселения, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

11.1.2. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений и городских округов должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

11.1.3. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и(или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

11.1.4. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

11.1.5. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

11.1.6. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

11.1.7. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

11.2. Требования по противопожарным разрывам

между зданиями и сооружениями

11.2.1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 104, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таблица 104

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень  огнестойкости здания | Класс  конструктивной пожарной  опасности | Минимальное расстояние при степени  огнестойкости и классе конструктивной  пожарной опасности здания, м | | |
| I, II, III  С0 | II, III, IV  С1 | IV, V  С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Примечания.

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с таблицей 104. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих должны быть не менее указанных в таблице 104, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов принимаются по таблице 104.

5. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

11.2.2. Противопожарные расстояния от границ застройки поселения до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

11.2.3. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 105, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д) определяются в соответствии с НПБ 105-03 и требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таблица 105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Минимальное расстояние от зданий,  сооружений и строений складов категории, м | | | | |
| I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания, сооружения и строения  производственных объектов | 100 | 40  (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесные массивы:  хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых веществ, соломы, а  также участки открытого  залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до  подошвы насыпи или бровки  выемки): |  |  |  |  |  |
| на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети  (край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| I, II и III категории | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV и V категории | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100  (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки  автозаправочных станций общего  пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Закрытые и открытые автостоянки | 100 | 40  (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные  сооружения и насосные станции,  не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не  относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийный амбар для  резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки с  взрывоопасными производствами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечания.

1. Расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50000 м3.

2. Расстояния, указанные в таблице, определяются:

между зданиями, сооружениями и строениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и другого - от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

от факельных установок - от ствола факела.

3. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза; при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

4. Расстояние от зданий, сооружений и строений складов до участков открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов соответствующих категорий, указанного в таблице 105 настоящих Нормативов.

11.2.4. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, следует принимать не менее установленных в таблице 106.

Таблица 106

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад горючих  жидкостей емкостью, м3 | Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и  строений до складов горючих жидкостей при степени  огнестойкости зданий, сооружений и строений, м | | |
| I, II, | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Свыше 100 до 800 | 30 | 35 | 40 |
| Свыше 800 до 2000 | 40 | 45 | 50 |

11.2.5. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1. До границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2. До окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

11.2.6. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать расстояниям, установленным в таблице 107. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Таблица 107

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов,  до которых определяются  противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от  автозаправочных станций с  подземными  резервуарами,  метров | Противопожарные расстояния  от автозаправочных станций  с наземными резервуарами,  метров | |
| общей  вместимостью  более 20  кубических  метров | общей  вместимостью  не более 20  кубических  метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственные, складские и административно-бытовые  здания, сооружения и строения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесные массивы:  хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания  людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и  открытые стоянки для  автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей  сети (край проезжей части):  I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до  контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железные дороги общей сети  (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные канализационные  сооружения и насосные  станции, не относящиеся к  автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |
| Технологические установки  категории АН, БН, ГН, здания  и сооружения с наличием  радиоактивных и вредных  веществ I и II классов  опасности | - | 100 | - |
| Склады лесных материалов,  торфа, волокнистых горючих  веществ, сена, соломы, а  также участки открытого  залегания торфа | 20 | 40 | 30 |

Примечания:

1. При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

2. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

3. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

11.2.7. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до отдельно стоящих трансформаторных подстанций следует принимать в соответствии с правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ) при соблюдении требований пункта 3.4.7 "Электроснабжение" настоящих Нормативов.

11.2.8. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 108.

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, до которых  определяются  противопожарные  расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий,  метров | | | | | |
| от коллективных гаражей и  открытых автостоянок при  числе легковых автомобилей | | | | от станций  технического  обслуживания  автомобилей при  числе постов | |
| 10 и  менее | 11 -  50 | 51 -  100 | 101 -  300 | 10 и  менее | 11 - 30 |
| Общественные здания | 10  (12) <\*> | 10  (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных  участков  общеобразовательных | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных  участков лечебных  учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

<\*> в скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

Примечания:

1. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

3. Для гаражей I и II степеней огнестойкости указанные расстояния допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

11.3. Требования к проездам пожарных машин к зданиям

и сооружениям

11.3.1. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 метров (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров (менее 6 этажей);

предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

11.3.2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна проектироваться с учетом расчетной нагрузки от пожарных автомобилей.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

для зданий высотой не более 28 м - не более 8 м;

для зданий высотой более 28 м - не более 16 м.

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях следует предусматривать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой - не менее 4,5 м и располагать не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 м.

Допускается в исторической застройке сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее чем 15 x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

11.3.3. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

11.3.4. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий должно быть не более:

25 м - при высоте зданий до 12 м;

8 м - при высоте зданий от 12 м до 28 м;

10 м - при высоте зданий более 28 м.

11.3.5. К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

11.4. Требования к размещению пожарных водоемов и гидрантов

11.4.1. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

11.4.2. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

11.4.3. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков:

до 300 - не менее 25 м3;

более 300 - не менее 60 м3.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

11.5. Требования к размещению пожарных депо

11.5.1. Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

11.5.2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

11.5.3. Количество пожарных депо и пожарных автомобилей в населенном пункте принимается в соответствии с таблицей 109.

Таблица 109

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Площадь │ Население, тыс. человек │

│территории ├─────┬────────┬───────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┤

│населенного│до 5 │свыше 5 │ свыше │ свыше 50 до │ свыше 100 до │ свыше 250 до │

│ пункта, │ │ до 20 │ 20 до │ 100 │ 250 │ 500 │

│ тыс. га │ │ │ 50 │ │ │ │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│До 2 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ │ │

│ │ --- │ ---- │ ----- │------------ │ │ │

│ │1 x 2│ 1 x 6 │ 2 x 6 │1 x 8 + 1 x 6│ │ │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│От 2 до 4 │ │ │ │ 3 │ 4 │ │

│ │ │ │ │-------------│ ---------- │ │

│ │ │ │ │1 x 8 + 2 x 6│ 2 x 8 + 2 x 6 │ │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│От 4 до 6 │ │ │ │ │ 5 │ 6 │

│ │ │ │ │ │ ----------- │ ------------ │

│ │ │ │ │ │ 2 x 8 + 3 x 6 │2 x 8 + 4 x 6 │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│От 6 до 8 │ │ │ │ │ 6 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ ------------------- │------------- │

│ │ │ │ │ │2 x 8 + 3 x 6 + 1 x 4│3 x 8 + 5 x 6 │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│От 8 до 10 │ │ │ │ │ │ 9 │

│ │ │ │ │ │ │------------- │

│ │ │ │ │ │ │3 x 8 + 6 x 6 │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│От 10 до 12│ │ │ │ │ │ 11 │

│ │ │ │ │ │ │ ------------ │

│ │ │ │ │ │ │3 x 8 + 8 x 6 │

├───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┤

│От 12 до 14│ │ │ │ │ │ 12 │

│ │ │ │ │ │ │ ------------ │

│ │ │ │ │ │ │4 x 8 + 8 x 6 │

└───────────┴─────┴────────┴───────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┘

Примечание.

В числителе - общее количество пожарных депо в населенном пункте; в знаменателе - количество пожарных депо, умноженное на количество пожарных автомобилей.

Количество специальных пожарных автомобилей принимается по таблице 110.

Таблица 110

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование специальных  автомобилей | Число жителей в населенном пункте,  тыс. человек | | |
| до 50 | от 50 до 100 | от 100 до 350 |
| Автолестницы и автоподъемники | 1 <\*> | 2 | 3 |
| Автомобили газодымозащитной службы | 1 | 1 | 2 |
| Автомобили связи и освещения | - | 1 | 1 |

<\*> При наличии зданий высотой 4 этажа и более.

Примечание.

Количество специальных автомобилей, не указанных в таблице 100 настоящих Нормативов, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.

11.5.4. Тип пожарного депо и площадь земельных участков для их размещения определяется в соответствии с таблицей 111, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таблица 111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Количество пожарных  автомобилей в депо, шт. | Площадь земельного участка  пожарного депо, га |
| Тип  пожарного депо | I | 12 | 2,2 |
| 10 | 1,95 |
| 8 | 1,75 |
| 6 | 1,6 |
| II | 6 | 1,2 |
| 4 | 1 |
| 2 | 0,8 |
| III | 12 | 1,7 |
| 10 | 1,6 |
| 8 | 1,5 |
| 6 | 1,3 |
| IV | 6 | 1,2 |
| 4 | 1 |
| 2 | 0,8 |
| V | 4 | 0,85 |
| 2 | 0,55 |

11.5.5. Состав и площадь зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются согласно НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

Территория пожарного депо подразделяется на производственную, учебно-спортивную и жилую зоны.

В производственной зоне следует размещать здание пожарного депо, закрытую автостоянку резервной техники и складские помещения.

В учебно-спортивной зоне пожарного депо следует размещать подземный резервуар и пожарный гидрант, площадку для стоянки автомобилей, учебные и спортивные сооружения.

В жилой зоне размещаются: жилая часть здания пожарного депо или жилое здание, площадки для отдыха. Вход в жилую часть здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения пожарной техники. С учетом местных условий жилое здание может располагаться вне территории пожарного депо.

11.5.6. Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать значений, приведенных в таблице 112, при этом время следования пожарной техники к месту пожара не должно превышать 6 мин.

Таблица 112

|  |  |
| --- | --- |
| Территория | Радиус обслуживания  (км) не более |
| Жилая застройка | 3 |
| Промышленные предприятия:  с производствами категорий А, Б и В, занимающих  более 50 процентов всей площади застройки | 2 |
| с производствами категорий А, Б и В, занимающими до  50 процентов площади застройки, и предприятия с  производствами категории Г и Д | 4 |
| Сельскохозяйственные предприятия:  с преобладающими производствами категорий А, Б и В | 2 |
| с преобладающими производствами Г и Д | 4 |

Примечания.

1. Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты.

2. При наличии на площадках промышленных предприятий зданий и сооружений III, IV, V степеней огнестойкости с площадью застройки, составляющей более 50 процентов всей площади застройки предприятия, радиусы обслуживания пожарными депо и постами следует уменьшать на 40 процентов.

3. Пожарные посты допускается встраивать в производственные и вспомогательные здания с производствами категорий В, Г и Д. При этом они должны быть отделены от основного здания противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

4. Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов (в сельских поселениях - скотопрогонов).

11.5.7. В соответствии с заданием на проектирование на территории центральных пожарных депо (I и III типов) размещаются объекты пожарной охраны, указанные в таблице 113.

Таблица 113

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование зданий и  сооружений | Площадь, м | |
| I тип | III тип |
| Отряд (часть, пост) технической службы | 10000 | 4500 |
| Опорный пункт пожаротушения | 15000 | 5000 |

11.5.8. Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка.

11.5.9. Территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2 м.

11.5.10. Подъездные пути, дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие и соответствовать требованиям подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площади пожарного депо должны быть оборудованы светофором и световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора следует предусматривать дистанционно из пункта связи.

11.5.11. Здание пожарного депо должно быть оборудовано канализацией, холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, автоматическими устройствами в соответствии с требованиями подраздела 3.4. "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

Электроснабжение пожарных депо I - IV типов следует предусматривать по I категории надежности. Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освещением от независимого стационарного источника питания.

Здания пожарных депо I - IV типов оборудуются охранно-пожарной сигнализацией и административно-управленческой связью.

Здание пожарного депо оборудуется сетью телефонной связи и спецлиниями "01", а помещения пожарной техники и дежурной смены - установками тревожной сигнализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ (ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ) В НОРМАТИВАХ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ШАУМЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте нормативного документа.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.

Населенный пункт - часть территории в составе поселения, являющаяся местом жительства людей и как территориальная единица имеющая официальное географическое наименование, установленный законодательством соответствующий статус (категорию) и сосредоточенную застройку в пределах фиксированных границ земельных участков. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.

Городская черта, черта сельских населенных пунктов - внешняя граница земель населенного пункта, которая отделяет земли поселения (населенного пункта) от земель иных категорий.

Генеральный план генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Территориальные зоны - зоны, выделенные в составе территории, обладающие едиными функциональными, средовыми и пространственно-планировочными характеристиками, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных населенных пунктов.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Структурный элемент планировочной структуры - часть территории города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для движения транспортных средств и пешеходов, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов.

Градостроительная емкость (интенсивность использования, застройки) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки территории.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включающая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и другого).

Коэффициент застройки (К ) - отношение территории земельного участка,

з

которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (К ) - отношение площади всех этажей

пз

зданий и сооружений к площади участка.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Историческое поселение - городское поселение или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную, социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Озелененная территория - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании, планировке и застройке замена и (или) новое строительство составляют не более 25 процентов фонда существующей застройки.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы).

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто по крайней мере с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Гостевой дом для сезонного проживания отдыхающих и туристов (гостевой дом) - строение, возведенное на участке, предоставленном под жилищное строительство объектов рекреационного назначения в установленном порядке, предназначенное для проживания одной семьи и размещения не более 30 отдыхающих и с количеством номеров не более 15.

Пандус - сооружение, имеющее продольный уклон, оборудованное и предназначенное для вертикального перемещения маломобильных граждан, в том числе инвалидов на креслах-колясках, с одного уровня горизонтальной поверхности на другой в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами Российской Федерации.

Маломобильные граждане - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления).

Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-мойки, посты проверки СО);

отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и других и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных участков памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии и монументального искусства, состоящих на государственной охране.

Границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, разработанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Граница историко-культурного заповедника - граница территории, установленная на основании историко-культурного опорного плана и (или) иных документов, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, на которой расположен выдающийся историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые на особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы территорий природного комплекса Краснодарского края, не являющихся особо охраняемыми, - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений Краснодарского края, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии (границе водного объекта) морей рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными и строительными нормами и правилами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район

Краснодарского края

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы, Указы Президента,

постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 3 июня 2006 года N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 3 декабря 2008 года N 244-ФЗ "О передаче земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и о внесении изменения в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире";

Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении";

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры";

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 года N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах";

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года N 1420 "Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования";

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года N 1425 "Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения";

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года N 1426 "Об утверждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения";

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений";

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 года N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 года N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 года N 12 (162) "Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР".

Законодательные акты Краснодарского края

Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 717-КЗ "О местном самоуправлении в Краснодарском крае";

Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края";

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2003 года N 558-КЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края";

Закон Краснодарского края от 17 августа 2000 года N 313-КЗ "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края";

Закон Краснодарского края от 6 июня 2002 года N 487-КЗ "О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны";

Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 года N 1229-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае";

Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года N 802-КЗ "О животном мире на территории Краснодарского края";

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 657-КЗ "Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края";

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края";

Закон Краснодарского края от 25 июля 2007 года N 1300-КЗ "О краевой целевой программе "Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования" на 2008 - 2010 годы";

постановление главы администрации Краснодарского края от 25 мая 2004 года N 503 "О предоставлении земельных участков на территории Краснодарского края";

постановление главы администрации Краснодарского края от 19 июля 2004 года N 706 "О реализации постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 мая 2004 года N 808-П "Об обеспечении разработки генеральных планов городских и сельских поселений и проектов черты городских и сельских поселений в Краснодарском крае";

постановление главы администрации Краснодарского края от 3 октября 2000 года N 731 "О мерах по сохранению историко-культурного наследия на территории Краснодарского края";

постановление главы администрации края от 10 декабря 2007 года N 1136 "Об утверждении положений о курортах краевого значения";

постановление главы администрации края от 6 декабря 2006 года N 1098 "О курортах краевого значения";

постановление главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 года N 332 "О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения";

постановление главы администрации (губернатора) края от 12 сентября 2008 года N 916 "Об утверждении Положения о рассмотрении полученных для согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Краснодарским краем, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Краснодарского края и подготовке заключений";

постановление главы администрации края от 16 ноября 2007 года N 1067 "Об осуществлении полномочий Краснодарского края в области организации и проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий";

постановление главы администрации края от 18 февраля 2005 года N 99 "Об утверждении Положения о ведении Реестра административно-территориальных единиц Краснодарского края";

распоряжение главы администрации Краснодарского края от 5 октября 2006 года N 921-р "О проектировании и строительстве площадок для занятий физкультурой и спортом на территории Краснодарского края";

приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 27 ноября 2006 года N 123 "Об утверждении методических рекомендаций об условиях строительства, реконструкции и эксплуатации гостевых домов для сезонного проживания отдыхающих и туристов на территориях малоэтажной жилой застройки курортов Краснодарского края".

Государственные стандарты Российской Федерации

ГОСТ 17.1.3.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года N 1778 срок введения установлен с 01.07.1986);

ГОСТ 25150-82 (СТ СЭВ 2085-80). Канализация. Термины и определения (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 24 февраля 1982 года N 805);

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 24 августа 1978 года N 2329);

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 ноября 1984 года N 4013);

ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 16 ноября 2000 года N 295-ст);

ГОСТ Р 51185-98. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 9 июля 1998 года N 286);

ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (утвержден Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2004 года N 120-ст).

Строительные нормы и правила федерального уровня

СНиП II-7-81\*. Строительство в сейсмических районах (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 15 июня 1981 года N 94);

СНиП II-11-77\*. Защитные сооружения гражданской обороны (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13 октября 1977 года N 158);

СНиП II-35-76. Котельные установки (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1976 года N 229);

СНиП II-58-75. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 25 ноября 1975 года N 198);

СНиП II-89-80\*. Генеральные планы промышленных предприятий (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1980 года N 213);

СНиП II-94-80. Часть II. Нормы проектирования. Глава 94. Подземные горные выработки (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1980 года N 232);

СНиП II-97-76. Часть II. Нормы проектирования. Глава 97. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21 декабря 1976 года N 219);

СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 года N 158);

СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 сентября 1992 года N 2);

СНиП 2.04.01-85\*. Внутренний водопровод и канализация зданий (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985 года N 189);

СНиП 2.04.02-84\*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года N 123);

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21 мая 1985 года N 71);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 года N 233);

СНиП 2.05.03-84\*. Мосты и трубы (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 30 ноября 1984 года N 200);

СНиП 2.05.06-85\*. Магистральные трубопроводы (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 года N 30);

СНиП 2.05.07-91\*. Промышленный транспорт (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 года N 18);

СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 9 июля 1990 года N 60);

СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 9 октября 1990 года N 83);

СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16 декабря 1985 года N 230);

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 1985 года N 154);

СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 года N 78);

СНиП 2.08.02-89\*. Общественные здания и сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 года N 78);

СНиП 2.09.04-87\*. Административные и бытовые здания (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1987 года N 313);

СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13 июня 1984 года N 84);

СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18 июня 1984 года N 86);

СНиП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 июня 1985 года N 110);

СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 26 апреля 1993 года N 18-10);

СНиП 3.05.04-85\*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 31 мая 1985 года N 73);

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 мая 1986 года N 71);

СНиП 2.02.01-83\*. Основания зданий и сооружений (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 5 декабря 1983 года N 311);

СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 14 апреля 1987 года N 76);

СНиП 2.06.04-82\*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 15 июня 1982 года N 161);

СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 июня 1985 года N 108);

СНиП 2.06.05-84. "Плотины из грунтовых материалов" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 сентября 1984 года N 169);

СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18 октября 1985 года N 175);

СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 года N 233);

СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 30 ноября 1984 года N 200);

СНиП 3.07.03-85\*. Мелиоративные системы и сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16 декабря 1985 года N 230);

СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29 октября 1996 года N 18-77);

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 года N 150);

СНиП 21-01-97\*. Пожарная безопасность зданий и сооружений (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года N 18-7);

СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19 ноября 1999 года N 64);

СНиП 23-01-99\*. Строительная климатология (приняты Постановлением Госстроя РФ от 11 июня 1999 года N 45);

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение (введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 года N 18-78);

СНиП 30-02-97\*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 года N 18-51);

СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 22 марта 2001 года N 35);

СНиП 31-03-2001. Производственные здания (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19 марта 2001 года N 20);

СНиП 31-04-2001. Складские здания (приняты Постановлением Госстроя РФ от 19 марта 2001 года N 21);

СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм (утверждены Постановлением Минстроя РФ от 18 октября 1995 года N 18-94);

СНиП 32-03-96. Аэродромы (приняты Постановлением Минстроя РФ от 30 апреля 1996 года N 18-28);

СНиП 32-04-97. Тоннели железнодорожные и автодорожные (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29 июля 1997 года N 18-41);

СНиП 34-02-99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 17 мая 1999 года N 36);

СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года N 73);

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21 мая 1985 года N 71);

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование (утверждены Госстроем СССР 28 ноября 1992 года);

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2002 года N 163);

СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрены Письмом Госстроя РФ от 10 июля 1997 года N 9-1-1/69);

СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства (одобрены Письмом Госстроя РФ от 10 июля 1997 года N 9-1-1/69);

СП 11-106-97. Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан (одобрены Протоколом Госстроя РФ от 19 августа 1997 года N 23-11/3);

СП 11-107-98. Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства (приняты Приказом МЧС РФ от 31 марта 1998 года N 211);

СП 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27 декабря 1999 года);

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (приняты Постановлением Госстроя России от 30 декабря 1999 года N 94);

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей (приняты Постановлением Госстроя РФ от 29 ноября 1999 года N 73);

СП 34-106-98. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки (одобрены Письмом Госстроя РФ от 15 декабря 1998 года N 13-669);

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года N 70);

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года N 71);

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрены и рекомендованы к применению Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года N 72);

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей (одобрены и рекомендованы к применению Постановлением Госстроя РФ от 22 сентября 2003 года N 166);

СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 года N 79);

СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года N 69);

СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19 июля 2002 года N 89);

СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства (одобрены и рекомендованы к применению Постановлением Госстроя РФ от 6 июня 2003 года N 55);

СП 35-109-2005. Помещения для досуговой физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей (одобрены Письмом Госстроя РФ от 30 апреля 2004 года N ЛБ-322/9);

СП 35-114-2003 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей (одобрены и рекомендованы к применению Постановлением Госстроя РФ от 15 сентября 2003 года N 165);

СП 35-116-2006. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями (одобрены Минрегионом РФ 12 апреля 2006 года N 2621-РМ/07);

СП 35-117-2006. Дома-интернаты для детей-инвалидов (зарегистрированы Департаментом строительства и ЖКХ Минрегиона РФ 12 апреля 2006 года N 3447-СК/07);

СН 441-72\*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 26 мая 1972 года N 99);

СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов (утверждены Госстроем СССР 28 декабря 1973 года);

СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин (утверждены Госстроем СССР 25 марта 1974 года);

СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 3 июня 1974 года N 114);

СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1974 года N 248);

СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов (утверждены Постановлением Госстроя СССР 14 июля 1975 года N 120);

СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод;

ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей (утверждены Приказом Минавтотранса РСФСР от 12 января 1990 года N ВА-15/10);

ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования;

ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12 июля 1989 года N 125);

ВСН 62-91\*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12 июля 1989 года N 125).

Ведомственные нормативные документы федерального уровня

СанПиН 2.1.1279-03. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 года N 35);

СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 15 декабря 2000 года);

СанПиН 2.1.2.1331-03. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 мая 2003 года N 104);

СанПиН 2.1.3.1375-03. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 года N 124);

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 года N 24);

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года N 10);

СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 ноября 2002 N 40);

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 года N 24);

СанПиН 2.1.5.980-00 "2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод" (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 года);

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 мая 2001 года N 14);

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 года N 53);

СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года N 80);

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 года N 135);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 октября 2001 года N 29);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года N 74);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 года N 34);

СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 февраля 2003 года N 10);

СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 года N 31);

СанПиН 2.4.1.1249-03. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2003 года N 24);

СанПиН 2.4.2.1178-02. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года N 44);

СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003 года N 2);

СанПиН 2.4.4.1204-03. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 марта 2003 года N 20);

СанПиН 2.4.4.1251-03. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 года N 27);

СанПиН 2.6.1.07-03. Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2003 года N 6);

СанПиН 2.6.1.24-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС 03) (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 апреля 2003 года N 69);

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки (утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 года N 36);

СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы (утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 года N 40);

СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 июля 2001 года N 19);

СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 года N 16);

СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 июня 2003 года N 144);

СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года N 88);

СП 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 сентября 2001 года N 23);

СП 2.4.4.969-00. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (утверждены Минздравом РФ 4 октября 2000 года);

СП 2.5.1334-03. Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 года N 111);

СП 2.6.1.758-99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) (утверждены Минздравом РФ от 2 июля 1999 года);

СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99) (утверждены Минздравом РФ от 2 июля 1999 года);

СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19 июля 2002 года N 89);

СП 2.6.1.1292-03. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 апреля 2003 года N 58);

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 октября 2002 года N 33);

ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года N 78);

ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 года N 114);

ВСТП-6.01-92. Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности (утверждены письмом Роскомпищепрома от 19 июля 1993 года N 140/12/2);

ВСТП-6.02.92. Санитарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности (утверждены Роскомпищепромом 19 июля 1993 года N 1401/12/2);

РД 34.20.162-89 (СО 153-34.20.162). Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС (утверждены Минэнерго 27 июня 1989 года);

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94). Инструкция по проектированию городских электрических сетей (утверждены Минтопэнерго РФ 7 июля 1994 года, РАО "ЕЭС России" 31 мая 1994 года);

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети (утверждены Минсвязи РФ 12 октября 2000 года);

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (принята Постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 года N 18-30);

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (утверждены Постановлением Госстроя РФ N 74, Минтруда РФ N 51 от 22 декабря 1999 года);

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (утверждены Приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 года N 31);

НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны (утверждены ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 года N 36);

НПБ 111-98\*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности (утверждены Приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 года N 25);

НРБ-99. Нормы радиационной безопасности (утверждены Минздравом РФ от 2 июля 1999 года);

НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (утверждены приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года N 314);

НПБ 250-97. Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования (утверждены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1997 года N 82);

ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 мая 2003 года N 29);

ПБ 09-596-03. Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 мая 2003 года N 35);

ПБ 12-609-03. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 27 мая 2003 года N 40);

МДС 32-1.2000. Рекомендации по проектированию вокзалов;

МДС 15-2.99. Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях (утверждена приказом Госстроя РФ от 2 августа 1999 года N 18);

МДС 30-1.99. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов (одобрены Протоколом Госстроя РФ от 10 июня 1999 года N 01-НС-15/7);

МДС 35-1.2000. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. "Общие положения";

МДС 35-2.2000. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования";

МДС 31-10.2004. Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения (рекомендованы Письмом Госстроя РФ от 20 января 2004 года N СК-406/12);

ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах Российской Федерации (утверждены приказом ФДС РФ от 3 июня 1999 года N 174);

ОСН 3.02.01-97. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог (утверждены указанием МПС РФ от 24 ноября 1997 года N С-1360у);

ОСН АПК 2.10.14.001-04. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения (утверждены Минсельхозом РФ 10 ноября 2004 года);

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования (утверждены распоряжением Минтранса РФ от 23 мая 2003 года N ИС-460-р);

Инструкция о порядке учета, обеспечении сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры. Утверждена приказом Министерством культуры СССР от 13 мая 1986 года N 203;

Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена Приказом Министерством культуры СССР от 24 января 1986 года N 33;

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 год;

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС;

Пособие по проектированию вокзалов. Пособие к СНиП П-85-80. Стройиздат, 1987 год;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утверждено Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 2000 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского

Туапсинский район Краснодарского края

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ <\*> ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

<\*> В соответствии с законодательными актами Краснодарского края видами городских населенных пунктов являются город и поселок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  городских  населенных пунктов | По численности населения | | | | Статус  городского  округа в  соответствии  с Законом  Краснодарского края от 7  июня 2004  года N 717-КЗ | Роль города в системе  расселения | | |
| Круп-  ные | большие | средние | малые | городской  округ | административный центр края | административный центр  муниципального  района | административный центр городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Туапсе |  |  | + |  |  |  | + | + |
| 2 | Джубга |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 3 | Новомихайловский |  |  |  | + |  |  |  | + |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ЗОНИРОВАНИЕ

И ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БАЛАНСА

ТЕРРИТОРИИ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид  использования  территории | Вид территориальной зоны | | | | | | | |  | | |
| жилой  застрой-ки | рекреацион-ные | общест-  венно- деловые  (общего  пользо-вания) | производствен-ные (транспортных и  инженерных  инфраструктур) | сельскохо-  зяйственного использо-вания | особо  охраняемых объектов | специаль-  ного назначе-  ния | иные  виды |  | | иные виды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Территории в  пределах черты поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | из них:  жилая застройка, в  том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | многоэтажная  застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | среднеэтажная  застройка |  |  |  |
| 1.1.3 | малоэтажная  высокоплотная  застройка |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.4 | усадебная и  коттеджная застройка  в |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1.5 | том числе  индивидуальная |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1.6 | иные виды застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2 | рекреационные  территории,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2.1 | рекреационные  учреждения для  занятий туризмом,  физкультурой и  спортом в границах  иных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2.2 | территории  общего пользования  (скверы, парки,  сады, городские  леса, озера и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.3 | земли  общественно-деловой  зоны (общего  пользования), в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.3.1 | зеленые насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.2 | объекты  социальной  инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.3.3 | объекты делового и  финансового  назначения |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.3.4 | культовые  сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.3.5 | улицы, дороги,  проезды, площадки,  стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4 | производственная,  транспортная и  инженерная  инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4.1 | производственные  зоны промышленных  предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4.2 | коммунально-складские зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4.3 | зоны транспортной  инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4.4 | зоны инженерной  инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.5 | земли внешнего  транспорта, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.5.1 | железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.5.2 | автомобильный |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.5.3 | внешние  автомагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.6 | земли  сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.6.1 | в том числе: земли  сельскохозяйственных  предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.6.2 | прочие земли для  ведения садоводства,  дачного хозяйства,  личного подсобного  хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.7 | земли особо  охраняемых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.8 | земли специального  назначения, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.8.1 | кладбища, крематории |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.8.2 | скотомогильники |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.8.3 | объекты размещения  отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.8.4 | санитарно-защитные  зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.8.5 | иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.9 | водная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.10 | прочие территории  земли в пределах  черты городских  округов и поселений |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Территория городских  округов и поселений  за пределами черты |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Территории городских  округов и поселений,  всего |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | из них:  земли  государственной  собственности, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1.1 | федеральные |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1.2 | краевые |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | земли частной  собственности |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект по  направлениям | Объект общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам  обслуживания | | | |
| эпизодическое  обслуживания | периодическое обслуживания | | повседневное  обслуживания |
| общегородской центр краевого центра,  городского округа,  городского  поселения -  административного  центра  муниципального  района | центр межрайонного значения, центр  городского  поселения  муниципального  значения, подцентр городского округа | общегородской  центр малого  городского  поселения, центр  крупного  сельского  населенного  пункта | центр сельского  поселения  (межселенный),  среднего  сельского  населенного  пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно- деловые  и хозяйственные  учреждения | административно-  управленческие  комплексы, деловые  и банковские  структуры,  структуры связи,  юстиции, жилищно-  коммунального  хозяйства,  управления  внутренних дел,  научно-  исследовательские  институты,  проектные и  конструкторские  институты и другие | административно-  управленческие  организации,  банки, конторы,  офисы, отделения  связи и милиции,  суд, прокуратура,  юридические и  нотариальные  конторы, проектные и конструкторские  бюро, жилищно-  коммунальные  службы | административно-  хозяйственная  служба, отделения связи, милиции,  банков,  юридические и  нотариальные  конторы,  ремонтно-  эксплуатационные  управления | административно-  хозяйственное  здание, отделение связи, банка,  жилищно-  коммунальная  организация,  опорный пункт  охраны порядка |
| 2 | Учреждения  образования | высшие и средние  специальные учебные заведения, центры  переподготовки  кадров | специализированные дошкольные и  школьные  образовательные  учреждения,  учреждения  начального  профессионального  образования,  средние  специальные  учебные  заведения,  колледжи, лицеи,  гимназии, центры,  дома детского  творчества, школы: музыкальные,  художественные,  хореографические и другие, станции:  технические,  туристско-  краеведческие,  эколого-  биологические и  другие | колледжи, лицеи,  гимназии, детские школы искусств и  творчества и  другое | дошкольные и  школьные  образовательные  учреждения,  детские школы  творчества |
| 3 | Учреждения  культуры и  искусства | музейно-выставочные центры, театры и  театральные студии, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные  залы,  специализированные  библиотеки,  видеозалы, казино | центры искусств,  эстетического  воспитания,  многопрофильные  центры, учреждения клубного типа,  кинотеатры,  музейно-  выставочные залы,  городские  библиотеки, залы  аттракционов и  игровых автоматов | учреждения  клубного типа,  клубы по  интересам,  досуговые центры, библиотеки для  взрослых и детей | учреждения  клубного типа с  киноустановками,  филиалы библиотек для взрослых и  детей |
| 4 | Учреждения  здравоохранения  и социального  обслуживания | краевые и  межрайонные  многопрофильные  больницы и  диспансеры,  клинические  реабилитационные и  консультативно-  диагностические  центры,  специализированные  базовые  поликлиники,  дома-интернаты  разного профиля | центральные  районные  больницы,  многопрофильные и  инфекционные  больницы, роддома, поликлиники для  взрослых и детей,  стоматологические  поликлиники,  диспансеры,  подстанции скорой  помощи, городские  аптеки, центр  социальной помощи  семье и детям,  реабилитационные  центры | участковая  больница,  поликлиника,  выдвижной пункт  скорой  медицинской  помощи,  аптека | фельдшерско-  акушерские  пункты, врачебная амбулатория,  аптека |
| 5 | Физкультурно-  спортивные  сооружения | спортивные  комплексы,  открытые и  закрытые,  бассейны, детская  спортивная школа  олимпийского  резерва,  специализированные  спортивные  сооружения | спортивные центры, открытые и  закрытые  спортзалы,  бассейны, детские  спортивные школы,  теннисные  корты | стадионы,  спортзалы,  бассейны, детские спортивные школы | стадион, спортзал с бассейном, как  правило,  совмещенный со  школьным |
| 6 | Учреждения  торговли  и общественного  питания | торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки,  рестораны, бары и  другое | торговые центры,  предприятия  торговли,  мелкооптовые и  розничные рынки и  базы, ярмарки,  предприятия  общественного  питания | магазины  продовольственных и промышленных  товаров,  пред приятия  общественного  питания | магазины  продовольственных и промышленных  товаров  повседневного  спроса, пункты  общественного  питания |
| 7 | Учреждения  бытового и  коммунального  обслуживания | гостиницы высшей  категории, фабрики  прачечные, фабрики  централизованного  выполнения заказов, дома быта, банно-  оздоровительные  комплексы,  аквапарки,  общественные  туалеты | специализированные предприятия  бытового  обслуживания,  фабрики прачечные- химчистки,  прачечные-  химчистки  самообслуживания,  пожарные депо,  банно-  оздоровительные  учреждения,  гостиницы,  общественные  туалеты | предприятия  бытового  обслуживания,  прачечные-  химчистки  самообслуживания, бани, пожарные  депо,  общественные  туалеты | предприятия  бытового  обслуживания,  приемные пункты  прачечных-  химчисток, бани |

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

Таблица 1

НОРМЫ РАСЧЕТА

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

┌────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Учреждения, │ Единица │Рекомендуемая обеспеченность на│ Размер │ Примечание │

│ предприятия, │ измерения │ 1000 жителей (в пределах │земельного участка, │ │

│ сооружения │ │ минимума) │ м2 │ │

│ │ ├───────────────┬───────────────┤ │ │

│ │ │ городской │ сельское │ │ │

│ │ │ округ, │ поселение │ │ │

│ │ │ городское │ │ │ │

│ │ │ поселение │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ I. Учреждения образования │

├────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Дошкольные │1 место │расчет по демографии с учетом │для отдельно стоящих│уровень обеспеченности │

│образовательные │ │уровня обеспеченности детей │зданий при │детей (1 - 6 лет) │

│учреждения │ │дошкольными учреждениями для │вместимости до 100 │дошкольными учреждениями:│

│ │ │ориентировочных расчетов │мест - 40, свыше 100│городские округа и │

│ │ ├───────────────┬───────────────┤мест - 35, для │городские поселения - │

│ │ │39 │28 │встроенных при │70%; сельские поселения -│

│ │ ├───────────────┴───────────────┤вместимости более │50% │

│ │ │при новой застройке территорий │100 мест - не менее │Площадь групповой │

│ │ │и отсутствии демографии следует│29 │площадки для детей │

│ │ │принимать 180 мест на 1 тыс. │ │ясельного возраста - 7,5 │

│ │ │чел., при этом на территории │ │м2 на 1 место. Радиус│

│ │ │жилой застройки размещать из │ │обслуживания - 300 м, при│

│ │ │расчета 100 мест на 1 тыс. чел.│ │малоэтажной застройке - │

│ │ │ │ │500 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Общеобразовательные │1 место │расчет по демографии с учетом │при вместимости: │использованы │

│школы, лицеи, │ │уровня охвата школьников для │до 400 мест - 50 │демографические данные за│

│гимназии, кадетские │ │ориентировочных расчетов │400 - 500 мест - 60 │2004 год с учетом уровня │

│училища │ ├───────────────┬───────────────┤500 - 600 мест - 50 │охвата школьников: I - XI│

│ │ │102 │111 │600 - 800 мест - 40 │классов - 100% │

│ │ ├───────────────┴───────────────┤800 - 1100 мест - 33│X - XI классов: городские│

│ │ │в том числе для X - XI классов │1100 - 1500 мест - │округа городские │

│ │ ├───────────────┬───────────────┤21 │поселения - до 30%; │

│ │ │16 │17 │1500 - 2000 мест - │сельские поселения - до │

│ │ ├───────────────┴───────────────┤17 │20% │

│ │ │в населенных пунктах │2000 и более - 16, с│Спортивная зона школы │

│ │ │новостройках необходимо │учетом площади │может быть объединена с │

│ │ │принимать не менее 180 мест на │спортивной зоны и │физкультурно- │

│ │ │1 тыс. чел. на территориях │здания школы. В │оздоровительным │

│ │ │малоэтажной застройки в городах│условиях │комплексом жилого │

│ │ │и пригородных поселениях не │реконструкции │образования. Радиус │

│ │ │менее 160 │возможно уменьшение │обслуживания - 750 м (для│

│ │ │ │на 20% │начальных классов - 500 │

│ │ │ │ │м). Пути подходов │

│ │ │ │ │учащихся к │

│ │ │ │ │общеобразовательным │

│ │ │ │ │школам с начальными │

│ │ │ │ │классами не должны │

│ │ │ │ │пересекать проезжую часть│

│ │ │ │ │магистральных улиц в │

│ │ │ │ │одном уровне │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┴────────────────────┼─────────────────────────┤

│Крытые бассейны для │1 объект │по заданию на проектирование │ │

│дошкольников │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┬────────────────────┼─────────────────────────┤

│Школы-интернаты │1 место │по заданию на проектирование │при вместимости: │при размещении на │

│ │ │ │200 - 300 мест - 70,│земельном │

│ │ │ │300 - 500 мест - 65,│участке школы здания │

│ │ │ │500 и более мест -│интерната (спального │

│ │ │ │45 │корпуса) площадь │

│ │ │ │ │земельного участка │

│ │ │ │ │следует увеличить на 0,2 │

│ │ │ │ │га │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Учреждения │1 место │8% общего числа школьников, по │по таблице 2 │автотрактородромы следует│

│начального │ │заданию на проектирование, с │настоящего │размещать вне селитебной │

│профессионального │ │учетом населения города-центра,│приложения │территории │

│образования │ │доли городских округов и │ │ │

│ │ │городских поселений в системе │ │ │

│ │ │формирования центра │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Внешкольные │1 место │10% от общего числа школьников,│по заданию на │в сельских поселениях │

│учреждения │ │в том числе по видам зданий: │проектирование │места для внешкольных │

│ │ │дворец творчества - 3,3%; │ │учреждений допускается │

│ │ │станция юных техников - 0,9%; │ │предусматривать в зданиях│

│ │ │станция юных натуралистов - │ │общеобразовательных школ │

│ │ │0,4%; │ │ │

│ │ │детско-юношеская спортивная │ │ │

│ │ │школа - 2,3%; │ │ │

│ │ │детская школа искусств или │ │ │

│ │ │музыкальная, художественная, │ │ │

│ │ │хореографическая школа - 2,7% │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Средние специальные │1 место │по заданию на проектирование с │при вместимости │размеры земельных │

│учебные заведения, │ │учетом населения центра │до 300 мест - 75 на │участков могут быть │

│колледжи │ │городского округа или │1 место (учащегося);│увеличены на 50% для │

│ │ │муниципального района и │от 300 до 900 - 50 -│учебных заведений │

│ │ │населенных пунктов в зоне его │65; │сельскохозяйственного │

│ │ │влияния │от 900 до 1600 - 30 │профиля, размещаемых в │

│ │ │ │- 40 │сельских поселениях. В │

│ │ │ │ │условиях реконструкции │

│ │ │ │ │для учебных заведений │

│ │ │ │ │гуманитарного профиля │

│ │ │ │ │возможно уменьшение на │

│ │ │ │ │30%. │

│ │ │ │ │Размеры жилой зоны, │

│ │ │ │ │учебных и вспомогательных│

│ │ │ │ │хозяйств, полигонов и │

│ │ │ │ │автотрактородромов в │

│ │ │ │ │указанные размеры не │

│ │ │ │ │входят. При │

│ │ │ │ │кооперировании учебных │

│ │ │ │ │заведений и создании │

│ │ │ │ │учебных центров размеры │

│ │ │ │ │земельных участков │

│ │ │ │ │рекомендуется уменьшать в│

│ │ │ │ │зависимости от │

│ │ │ │ │вместимости учебных │

│ │ │ │ │центров, учащихся: │

│ │ │ │ │от 1500 до 2000 - на 10%;│

│ │ │ │ │свыше 2000 до 3000 - на │

│ │ │ │ │20%; │

│ │ │ │ │свыше 3000 - на 30% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Высшие учебные │1 │по заданию на проектирование │зоны вузов (учебная │Размер земельного участка│

│заведения (вузы) │место │ │зона), га, на 1 тыс.│вуза может быть уменьшен │

│ │ │ │студентов: │на 40% в условиях │

│ │ │ │университет, вуз │реконструкции. При │

│ │ │ │технические - 4 - 7;│кооперированном │

│ │ │ │сельскохозяйственные│размещении нескольких │

│ │ │ │- 5 - 7; │вузов на одном участке │

│ │ │ │медицинские, │суммарную территорию │

│ │ │ │фармацевтические - 3│земельных участков │

│ │ │ │- 5; │учебных заведений │

│ │ │ │экономические, │рекомендуется сокращать │

│ │ │ │педагогические, │на 20% │

│ │ │ │культуры, искусства,│ │

│ │ │ │архитектуры - 2 - 4;│ │

│ │ │ │институты повышения │ │

│ │ │ │квалификации и │ │

│ │ │ │заочные вузы - │ │

│ │ │ │соответственно │ │

│ │ │ │профилю с │ │

│ │ │ │коэффициентом - 0,5;│ │

│ │ │ │специализированная │ │

│ │ │ │зона - по заданию на│ │

│ │ │ │проектирование; │ │

│ │ │ │спортивная зона - 1 │ │

│ │ │ │- 2; │ │

│ │ │ │зона студенческих │ │

│ │ │ │общежитий - 1,5 - 3;│ │

│ │ │ │вуз физической │ │

│ │ │ │культуры - по │ │

│ │ │ │заданию на │ │

│ │ │ │проектирование │ │

│ │ │ │ │ │

├────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ II. Учреждения здравоохранения и социального обслуживания │

├────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Стационары всех │1 койка │по заданию на │по заданию на │при вместимости: │норму для детей на 1 │

│типов для взрослых с│ │проектирование,│проектирование,│до 50 коек - 300; │койку следует принимать с│

│вспомогательными │ │определяемому │с учетом │50 - 100 коек - 300 │коэффициентом 1,5. Число │

│зданиями и │ │органами │системы │- 200; │коек (врачебных и │

│сооружениями │ │здравоохранения│расселения │100 - 200 коек - 200│акушерских) для │

│ │ │ │возможна │- 140; │беременных женщин и │

│ │ │ │сельская │200 - 400 коек - 140│рожениц рекомендуется при│

│ │ │ │участковая │- 100; │условии их выделения из │

│ │ │ │больница, │400 - 800 коек - 100│общего числа коек │

│ │ │ │расположенная в│- 80; │стационаров - 0,85 койки │

│ │ │ │городском или │800 - 1000 коек - 80│на 1 тыс. жителей (в │

│ │ │ │сельском │- 60; │расчете на женщин в │

│ │ │ │поселении, │свыше 1000 коек - │возрасте 15 - 49 лет). │

│ │ │ │обслуживает │60. │Площадь участка родильных│

│ │ │ │комплекс │В условиях │домов следует принимать │

│ │ │ │сельских │реконструкции │по нормативам стационаров│

│ │ │ │поселений │возможно уменьшение │с коэффициентом 0,7. │

│ │ │ │ │на 25%. │ │

│ │ │ │ │Размеры для больниц │ │

│ │ │ │ │в пригородной зоне │ │

│ │ │ │ │следует увеличивать:│ │

│ │ │ │ │инфекционных и │ │

│ │ │ │ │онкологических - на │ │

│ │ │ │ │15%; │ │

│ │ │ │ │туберкулезных и │ │

│ │ │ │ │психиатрических - на│ │

│ │ │ │ │25%; │ │

│ │ │ │ │восстановительного │ │

│ │ │ │ │лечения для взрослых│ │

│ │ │ │ │- на 20%, для детей │ │

│ │ │ │ │- на 40% │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Детские │1 койка │3 │ │по заданию на │нормы расчета учреждений │

│дома-интернаты (от 4│ │ │ │проектирование │социального обеспечения │

│до 17 лет) │ │ │ │ │следует уточнять в │

│ │ │ │ │ │зависимости от │

│ │ │ │ │ │социально-демографических│

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┤особенностей │

│Психоневрологические│1 койка │3 │ │при вместимости, │ │

│и наркологические │ │ │ │коек: │ │

│интернаты (с 18 лет)│ │ │ │до 200 - 125; │ │

│ │ │ │ │свыше 200 до 400 - │ │

│ │ │ │ │100; │ │

│ │ │ │ │свыше 400 до 600 - │ │

│ │ │ │ │80 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Амбулаторно- │1 посещение │по заданию на │с учетом │0,1 га на 100 │размеры земельных │

│поликлиническая │в смену │проектирование,│системы │посещений в смену, │участков стационара и │

│сеть, диспансеры без│ │определяемому │расселения │но не менее 0,3 га │поликлиники, объединенных│

│стационара │ │органами │возможна │на объект │в одно │

│На территориях │ │здравоохранения│сельская │ │лечебно-профилактическое │

│малоэтажной │ │ │амбулатория 20%│ │учреждение, определяются │

│застройки в городах │ │ │общего │ │раздельно по │

│и пригородных │ │ │норматива │ │соответствующим нормам и │

│поселениях: │ │ │ │ │затем суммируются. │

├────────────────────┤ ├───────────────┤ ├────────────────────┤Радиус обслуживания - │

│поликлиники │ │17,6 │ │0,5 га на объект │1000 м │

├────────────────────┤ ├───────────────┤ ├────────────────────┤ │

│амбулатории │ │50,0 │ │0,2 га на объект │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Консультативно- │м2 общей │по заданию │ │0,3 - 0,5 га на │размещение возможно при │

│диагностические │площади │на │ │объект │лечебном учреждении, │

│центры │ │проектирование │ │ │предпочтительно в краевом│

│ │ │ │ │ │центре или в городских │

│ │ │ │ │ │округах │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Фельдшерские или │1 объект │по заданию на проектирование │0,2 га │в пределах зоны │

│фельдшерско- │ │ │ │30-минутной доступности │

│акушерские пункты │ │ │ │на спецавтомобиле │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Выдвижные пункты │1 автомобиль│ │0,2 │0,05 га на 1 │ │

│медицинской помощи │ │ │ │автомобиль, но не │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤менее 0,1 га ├─────────────────────────┤

│Станции (подстанции)│1 автомобиль│0,1 │ │ │в пределах зоны │

│скорой медицинской │ │ │ │ │15-минутной доступности │

│помощи │ │ │ │ │на специальном автомобиле│

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Аптеки групп: │1 │по заданию на проектирование │ │возможно │

├────────────────────┤объект │ ├────────────────────┤встроено-пристроенные. │

│I - II │ │ │0,3 га │В сельских поселениях, │

├────────────────────┤ │ ├────────────────────┤как правило, при │

│III - V │ │ │0,25 га │амбулаториях и │

├────────────────────┤ │ ├────────────────────┤фельдшерско-акушерских │

│VI - VIII │ │ │0,2 га │пунктах. Радиус │

│ │ │ │ │обслуживания - 500 м, при│

│ │ │ │ │малоэтажной застройке - │

│ │ │ │ │800 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Аптечные киоски на │м2 общей │10,0 │0,05 га на объект, │радиус обслуживания - 800│

│территориях │площади │ │или встроенные │м │

│малоэтажной │ │ │ │ │

│застройки в │ │ │ │ │

│городских округах │ │ │ │ │

│поселениях │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Молочные кухни (для │Порций в │4 │0,015 га на 1 тыс. │ │

│детей до 1 года) │сутки на 1 │ │порций в сутки, но │ │

│ │ребенка │ │не менее 0,15 га │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Раздаточные пункты │м2 общей │0,3 │по заданию на │встроенные │

│молочных кухонь (для│площади на 1│ │проектирование │радиус обслуживания - 500│

│детей до 1 года) │ребенка │ │ │м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┴────────────────────┼─────────────────────────┤

│Центр социального │1 центр │по заданию на проектирование │возможно │

│обслуживания пожилых│ │ │встроено-пристроенные. │

│граждан и инвалидов │ │ │1 центр на жилой район │

├────────────────────┼────────────┤ │ │

│Центр социальной │1 центр │ │ │

│помощи семье и детям│ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┬────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дом-интернат для │1 место │28 │ │по заданию на │размещение возможно в │

│престарелых с 60 лет│ │ │ │проектирование │пригородной зоне, нормы │

│и инвалидов с │ │ │ │ │расчета следует уточнять │

│физическими │ │ │ │ │в зависимости от │

│нарушениями (с 18 │ │ │ │ │социально-демографических│

│лет) │ │ │ │ │особенностей. Размещение │

│ │ │ │ │ │возможно в пределах │

│ │ │ │ │ │радиуса обслуживания │

│ │ │ │ │ │пожарного депо │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Специализированные │1 место │3 │при вместимости, │ │

│дома-интернаты для │ │ │мест: │ │

│взрослых (с 18 лет),│ │ │до 200 мест - 125; │ │

│психоневрологические│ │ │свыше 200 - 400 мест│ │

│ │ │ │- 100; │ │

│ │ │ │свыше 400 - 600 мест│ │

│ │ │ │- 80 на 1 место │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Специальные жилые │1 человек │60 │ │ │

│дома и группы │ │ │ │ │

│квартир для │ │ │ │ │

│ветеранов войны и │ │ │ │ │

│одиноких престарелых│ │ │ │ │

│(с 60 лет) │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Специальные жилые │1 чел. │0,5 │ │ │

│дома и группы │ │ │ │ │

│квартир для │ │ │ │ │

│инвалидов на │ │ │ │ │

│креслах-колясках и │ │ │ │ │

│их семей │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Детские │1 место │3 │по заданию на │ │

│дома-интернаты │ │ │проектирование │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┴────────────────────┤ │

│Приют для детей и │1 приют │по заданию на проектирование │ │

│подростков, │ │ │ │

│оставшихся без │ │ │ │

│попечения родителей │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────────┤

│Дома ночного │1 место │ │нормы расчета следует │

│пребывания, │ │ │принимать в зависимости │

│социальные приюты, │ │ │от необходимого уровня │

│центры социальной │ │ │социальной помощи и │

│адаптации │ │ │социально-демографических│

│ │ │ │особенностей │

├────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ II. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма │

├────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Санатории (без │1 место │по заданию на проектирование │150 │в условиях реконструкции,│

│туберкулезных │ │ │ │размеры участков │

│больных) │ │ │ │допускается уменьшать, но│

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤не более чем на 25% │

│Санатории для │1 место │по заданию на проектирование │170 │ │

│родителей с детьми и│ │ │ │ │

│детские санатории │ │ │ │ │

│(без туберкулезных) │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Санатории для │1 место │по заданию на проектирование │200 │ │

│туберкулерных │ │ │ │ │

│больных │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Санатории- │1 место │по заданию на проектирование │100 │в санаториях- │

│профилактории │ │ │ │профилакториях, │

│ │ │ │ │размещаемых в пределах │

│ │ │ │ │населенного пункта, │

│ │ │ │ │допускается уменьшать │

│ │ │ │ │размеры земельных │

│ │ │ │ │участков, но не более чем│

│ │ │ │ │на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Санаторные детские │1 место │по заданию на проектирование │200 │в условиях реконструкции │

│лагеря │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│ │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дома отдыха │1 место │по заданию на проектирование │130 │в условиях реконструкции │

│(пансионаты) │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│ │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дома отдыха │1 место │по заданию на проектирование │150 │в условиях реконструкции │

│(пансионаты) │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│для семей с детьми │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Оздоровительные │1 │по заданию на проектирование │165 │В условиях реконструкции │

│комплексы и │место │ │ │для объектов, размещаемых│

│пансионаты с │ │ │ │в пределах населенного │

│лечением, в т.ч. для│ │ │ │пункта, допускается │

│семей с детьми │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Курортные │количество │200 │по заданию на │Размещаются на территории│

│поликлиники (на 1000│посещений в │ │проектирование │общекурортных центров для│

│лечащихся в │смену │ │ │обслуживания в открытой │

│открытой сети │ │ │ │сети отдыхающих и │

│централизованного │ │ │ │курсовочников │

│обслуживания) │ │ │ │санаторно-оздоровительных│

│ │ │ │ │учреждений │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Водолечебницы (на │количество │30 │по заданию на │ │

│1000 лечащихся в │ванн │ │проектирование │ │

│открытой сети │ │ │ │ │

│централизованного │ │ │ │ │

│обслуживания) │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Грязелечебницы (на │количество │25 │по заданию на │ │

│1000 лечащихся в │кушеток │ │проектирование │ │

│открытой сети │ │ │ │ │

│централизованного │ │ │ │ │

│обслуживания) │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Лечебные │кв. м │120 │по заданию на │ │

│плавательные │водного │ │проектирование │ │

│бассейны (на 1000 │зеркала │ │ │ │

│лечащихся в открытой│ │ │ │ │

│сети │ │ │ │ │

│централизованного │ │ │ │ │

│обслуживания) │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Базы отдыха │1 место │по заданию на проектирование │160 │в условиях реконструкции │

│предприятий и │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│организаций │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Курортные гостиницы │1 место │по заданию на проектирование │75 │в условиях реконструкции │

│ │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│ │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Детские лагеря │1 место │по заданию на проектирование │200 │в условиях реконструкции │

│ │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│ │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Спортивно- │1 место │по заданию на проектирование │200 │в условиях реконструкции │

│оздоровительные │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│молодежные лагеря │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дачи дошкольных │1 место │по заданию на проектирование │140 │в условиях реконструкции │

│учреждений │ │ │ │для объектов, размещаемых│

│ │ │ │ │в пределах населенного │

│ │ │ │ │пункта, допускается │

│ │ │ │ │уменьшать размеры │

│ │ │ │ │земельных участков, но не│

│ │ │ │ │более чем на 10% │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Туристические │1 место │по заданию на проектирование │75 │для туристских гостиниц, │

│гостиницы │ │ │ │размещаемых в городских │

│ │ │ │ │округах, общественных │

│ │ │ │ │центрах, размеры │

│ │ │ │ │земельных участков │

│ │ │ │ │допускается принимать по │

│ │ │ │ │нормам, установленным для│

│ │ │ │ │коммунальных гостиниц │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Туристические базы │1 место │по заданию на проектирование │80 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Туристические базы │1 место │по заданию на проектирование │120 │ │

│для семей с детьми │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Мотели │1 место │по заданию на проектирование │100 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Кемпинги │1 место │по заданию на проектирование │150 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Приюты │1 место │по заданию на проектирование │50 │ │

├────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ IV. Учреждения культуры и искусства │

├────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Помещения для │м2 общей │50 - 60 │по заданию на │рекомендуется формировать│

│культурно-массовой, │площади │ │проектирование. │единые комплексы для │

│воспитательной │ │ │Допускаются │организации │

│работы, досуга и │ │ │встроенные │культурно-массовой, │

│любительской │ │ │ │физкультурно- │

│деятельности │ │ │ │оздоровительной и │

│ │ │ │ │воспитательной работы │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Танцевальные залы │1 место │6 │по заданию на │для использования │

│ │ │ │проектирование │учащимися и населением (с│

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤суммированием нормативов)│

│Клубы │1 место │80 │по заданию на │в пределах пешеходной │

│ │ │ │проектирование │доступности не более 500 │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤м. Удельный вес │

│Кинотеатры │1 место │30 │по заданию на │танцевальных залов, │

│ │ │ │проектирование │кинотеатров и клубов │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤районного значения │

│Театры │1 место │7 │по заданию на │рекомендуется в размере │

│ │ │ │проектирование │40 - 50%. Вместимость и │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤размеры земельных │

│Концертные залы │1 место │4 │по заданию на │участков планетариев, │

│ │ │ │проектирование │выставочных залов и │

│ │ │ │ │музеев определяются │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤заданием на │

│Цирки │1 место │4 │по заданию на │проектирование. Цирки, │

│ │ │ │проектирование │концертные залы, театры и│

│ │ │ │ │планетарии │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤предусматривают в городах│

│Лектории │1 место │2 │по заданию на │с населением 250 тыс. │

│ │ │ │проектирование │чел. и более, а │

│ │ │ │ │кинотеатры - в поселениях│

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤с числом жителей не менее│

│Видеозалы, залы │м2 общей │3 │по заданию на │10 тыс. чел. │

│аттракционов и │площади │ │проектирование │Универсальные │

│детских игровых │ │ │ │спортивно-зрелищные залы │

│автоматов │ │ │ │с искусственным льдом │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤предусматривать в │

│Универсальные │1 место │9 │по заданию на │городских округах и │

│спортивно-зрелищные │ │ │проектирование │поселениях с числом │

│залы, в том числе с │ │ │ │жителей свыше 100 тыс. │

│искусственным льдом │ │ │ │чел. │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Городские массовые │тыс. единиц │для научных, универсальных и │по заданию на │массовые библиотеки 1 │

│библиотеки при │хранения │специализированных библиотек - │проектирование │объект на жилой район. │

│населении города, │/место │по заданию на проектирование │ │Детские библиотеки 1 │

│тыс. чел.: │ │ │ │объект на 4 - 7 тыс. │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │учащихся и дошкольников │

│свыше 50 │ │ 4 │ │ │

│ │ │ --- │ │ │

│ │ │ 2 │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │ │

│от 10 - 50 │ │ 4,5 │ │ │

│ │ │ ------ │ │ │

│ │ │ 3 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дополнительно в │тыс. единиц │ │по заданию на │ │

│центральной │хранения │ │проектирование │ │

│городской библиотеке│/место │ │ │ │

│при населении │ │ │ │ │

│города, тыс. чел.: │ │ │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │ │

│500 и более │ │ 0,1 │ │ │

│ │ │ ----- │ │ │

│ │ │ 0,1 │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │ │

│250 │ │ 0,2 │ │ │

│ │ │ ----- │ │ │

│ │ │ 0,2 │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │ │

│100 │ │ 0,3 │ │ │

│ │ │ ----- │ │ │

│ │ │ 0,3 │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │ │

│50 и менее │ │ 0,5 │ │ │

│ │ │ ---- │ │ │

│ │ │ 0,3 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Клубы сельских │1 место │ │по заданию на │меньшую вместимость │

│поселений, тыс. │ │ │проектирование │клубов и библиотек │

│чел.: │ │ │ │следует принимать для │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ │больших поселений │

│свыше 0,2 до 1 │ │500 - 300 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│свыше 1 до 3 │ │300 - 230 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│свыше 3 до 5 │ │230 - 190 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│свыше 5 до 10 │ │190 - 140 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Сельские массовые │тыс. единиц │ │по заданию на │зона обслуживания в │

│библиотеки, тыс. │хранения │ │проектирование │пределах 30-минутной │

│чел.: │/место │ │ │доступности │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│свыше 1 до 3 │ │ 6 - 7,5 │ │ │

│ │ │ -------- │ │ │

│ │ │ 5 - 6 │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│свыше 3 до 5 │ │ 5 - 6 │ │ │

│ │ │ --------- │ │ │

│ │ │ 4 - 5 │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│свыше 5 до 10 │ │ 4,5 - 5 │ │ │

│ │ │ --------- │ │ │

│ │ │ 3 - 4 │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дополнительно в │тыс. единиц │ 4,5 - 5 │по заданию на │ │

│центральной │хранения │ ----------- │проектирование │ │

│библиотеке местной │/место │ 3-4 │ │ │

│системы расселения │ │ │ │ │

│(муниципальный │ │ │ │ │

│район) на 1 тыс. │ │ │ │ │

│чел. системы │ │ │ │ │

├────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ V. Физкультурно-спортивные сооружения │

├────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Территория │1 объект │по заданию на проектирование │0,9 га │физкультурно-спортивные │

│плоскостных │ │ │ │соружения сети общего │

│спортивных │ │ │ │пользования следует │

│сооружений │ │ │ │объединять со спортивными│

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤объектами образовательных│

│Помещения для │м2 общей │80 │по заданию на │школ и других учебных │

│физкультурно- │площади │ │проектирование │заведении, учреждении │

│оздоровительных │ │ │ │отдыха и культуры с │

│занятий в │ │ │ │возможным сокращением │

│микрорайоне │ │ │ │территории. Для малых │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤населенных пунктов нормы │

│Спортивный зал │м2 площади │80 │по заданию на │расчета залов и бассейнов│

│общего пользования │пола зала │ │проектирование │необходимо принимать с │

│ │ │ │ │учетом минимальной │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤вместимости объектов по │

│Спортивно- │м2 общей │80 │по заданию на │технологическим │

│тренажерный │площади │ │проектирование │требованиям. Комплексы │

│зал повседневного │ │ │ │физкультурно- │

│обслуживания │ │ │ │оздоровительных площадок │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤предусматриваются в │

│Бассейн (открытый и │м2 зеркала │25 │по заданию на │каждом поселении. В │

│закрытый общего │воды │ │проектирование │поселениях с числом │

│пользования) │ │ │ │жителей от 2 до 5 тыс. │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤следует предусматривать │

│Детско-юношеская │м2 площади │10 │1,5 га на объект │один спортивный зал │

│спортивная школа │пола зала │ │ │площадью 540 м2. Долю │

│ │ │ │ │физкультурно-спортивных │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤сооружений, размещаемых в│

│Спортивно-досуговый │м2 площади │300 │0,5 га на объект │жилом районе, следует │

│центр на территориях│пола зала │ │ │принимать от общей нормы,│

│малоэтажной │ │ │ │%: территории - 35, │

│застройки в городах │ │ │ │спортзалы - 50, бассейны │

│и пригородных │ │ │ │- 45. Радиус обслуживания│

│поселениях │ │ │ │помещений для │

│ │ │ │ │физкультурно- │

│ │ │ │ │оздоровительных занятий, │

│ │ │ │ │в т.ч. для территорий │

│ │ │ │ │малоэтажной застройки в │

│ │ │ │ │городах и пригородных │

│ │ │ │ │поселениях 500 м, │

│ │ │ │ │физкультурно-спортивные │

│ │ │ │ │центры жилого района - │

│ │ │ │ │1500 м │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

├────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ VI. Предприятия торговли и общественного питания │

├────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Торговые центры │м2 торговой │280 (100 - для │300 │торговые центры │в норму расчета магазинов│

│ │площади │микрорайонов и │ │местного значения с │непродовольственных │

│ │ │жилых районов) │ │числом │товаров в городах входят │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤обслуживаемого │комиссионные магазины из │

│Магазины │м2 торговой │100 │100 │населения, тыс. │расчета 10 м торговой │

│продовольственных │площади │(70 - для │ │чел.: │площади на 1 тыс. чел. В │

│товаров │ │микрорайонов и │ │от 4 до 6 - 0,4 - │поселках садоводческих │

│ │ │жилых районов) │ │0,6 га на объект; │товариществ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤от 6 до 10 - 0,6 - │продовольственные │

│Магазины │м2 торговой │180 │200 │0,8 га на объект; │магазины предусматривать │

│непродовольственных │площади │(30 - для │ │от 10 до 15 - 0,8 - │из расчета 80 м торговой │

│товаров │ │микрорайонов │ │1,1 га на объект; │площади на 1 тыс. чел. │

│ │ │и жилых │ │от 15 до 20 - 1,1 - │Радиус обслуживания │

│ │ │районов) │ │1,3 га на объект. │предприятий торговли - │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤ │500 м │

│Предприятия │м2 торговой │ │0,25 га на │торговые центры │ │

│повседневной │площади │ │объект │малых городских │при размещении крупных │

│торговли на │ │ │ │поселений и сельских│универсальных торговых │

│территориях │ │ │ │поселений с числом │центров (рыночных │

│малоэтажной │ │ │ │жителей, тыс. чел.: │комплексов) в пешеходной │

│застройки в городах │ │ │ │до 1 - 0,1 - 0,2 га;│доступности от жилых │

│и пригородных │ │ │ │от 1 до 3 - 0,2 - │микрорайонов (кварталов) │

│поселениях: │ │ │ │0,4 га; │допускается снижение не │

├────────────────────┤ ├───────────────┤ │от 3 до 4 - 0,4 - │более чем на 50% │

│продовольственные │ │160 │ │0,6 га; │микрорайонного │

├────────────────────┤ ├───────────────┤ │от 5 до 6 - 0,6 - │обслуживания торговыми │

│непродовольственные │ │80 │ │1,0 га; │предприятиями │

│ │ │ │ │от 7 до 10 - 1,0 - │ │

│ │ │ │ │1,2 га │ │

│ │ │ │ │ │Магазины заказов и │

│ │ │ │ │предприятия торговли│кооперативные магазины │

│ │ │ │ │(допускаются │принимать по заданию на │

│ │ │ │ │встроенно- │проектирование │

│ │ │ │ │пристроенные), м2 на│дополнительно к │

│ │ │ │ │100 м2 торговой │установленной норме │

│ │ │ │ │площади: │расчета магазинов │

│ │ │ │ │до 250 - 0,08 га; │продовольственных │

│ │ │ │ │от 250 до 650 - 0,08│товаров, 5 - 10 м2 │

│ │ │ │ │- 0,06 га; │торговой площади на 1 │

│ │ │ │ │от 650 до 1500 - │тыс. чел. │

│ │ │ │ │0,06 - 04 га; │ │

│ │ │ │ │от 1500 до 3500 - │На промышленных │

│ │ │ │ │0,04 - 0,02 га; │предприятиях и других │

│ │ │ │ │свыше 3500 - 0,02 га│местах приложения труда │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┤предусматривать пункты │

│Магазины кулинарии │м2 торговой │6 │- │ │выдачи продовольственных │

│ │площади │(3 - для │ │ │заказов из расчета 1 м2 │

│ │ │микрорайонов и │ │ │нормируемой площади 1 │

│ │ │жилых районов) │ │ │тыс. работающих: │

│ │ │ │ │ │60 - при удаленном │

│ │ │ │ │ │размещении │

│ │ │ │ │ │промпредприятий от │

│ │ │ │ │ │селитебной зоны; 36 - при│

│ │ │ │ │ │размещении │

│ │ │ │ │ │промпредприятий у границ │

│ │ │ │ │ │селитебной территории, 24│

│ │ │ │ │ │- при размещении мест │

│ │ │ │ │ │приложения труда в │

│ │ │ │ │ │пределах селитебной │

│ │ │ │ │ │территории (на площади │

│ │ │ │ │ │магазинов и в отдельных │

│ │ │ │ │ │объектах) │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┴────────────────────┼─────────────────────────┤

│Мелкооптовые рынки, │м2 торговой │по заданию на проектирование │ │

│ярмарки │площади │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┬────────────────────┼─────────────────────────┤

│Рыночные комплексы │м2 торговой │24 - 30 (30 - │ │на 1 м2 торговой │1 торговое место │

│розничной торговли │площади │40 для IV │ │площади в │принимается в размере 6 │

│ │ │климатического │ │зависимости от │м2 торговой площади │

│ │ │района) │ │вместимости: │ │

│ │ │ │ │до 600 м2 - 14; │ │

│ │ │ │ │свыше 3000 м2 - 7 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┴────────────────────┼─────────────────────────┤

│База │м2 торговой │по заданию на проектирование │ │

│продовольственной │площади │ │ │

│и овощной продукции │ │ │ │

│с мелкооптовой │ │ │ │

│продажей │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┬────────────────────┼─────────────────────────┤

│Предприятие │1 посадочное│40 │при числе мест, га │в годах-курортах, городах│

│общественного │место │(8 - для микрорайонов и жилых │на 100 мест: │- центрах туризма расчет │

│питания │ │районов) │до 50 - 0,25 - │сети предприятий │

│ │ │ │0,2 га; │общественного питания │

│ │ │ │от 50 до 150 - 0,2 -│принимать с учетом │

│ │ │ │0,15 га; │временного населения. │

│ │ │ │свыше 150 - 0,1 га │Потребность в │

│ │ │ │ │предприятиях │

│ │ │ │ │общественного питания на │

│ │ │ │ │производственных │

│ │ │ │ │предприятиях, в │

│ │ │ │ │учреждениях, организациях│

│ │ │ │ │и учебных заведениях │

│ │ │ │ │рассчитывается по │

│ │ │ │ │нормативам на 1 тыс. │

│ │ │ │ │работающих (учащихся) в │

│ │ │ │ │максимальную смену. В │

│ │ │ │ │производственных зонах │

│ │ │ │ │сельских поселений и в │

│ │ │ │ │других местах приложения │

│ │ │ │ │труда, а также на полевых│

│ │ │ │ │станах для обслуживания │

│ │ │ │ │работающих должны │

│ │ │ │ │предусматриваться │

│ │ │ │ │предприятия общественного│

│ │ │ │ │питания из расчета 220 │

│ │ │ │ │мест на 1 тыс. работающих│

│ │ │ │ │в максимальную смену. │

│ │ │ │ │Заготовочные предприятия │

│ │ │ │ │общественного питания │

│ │ │ │ │рассчитываются по норме -│

│ │ │ │ │300 кг в сутки на 1 тыс. │

│ │ │ │ │чел. Для зон массового │

│ │ │ │ │отдыха населения в │

│ │ │ │ │крупных и больших │

│ │ │ │ │городских округах следует│

│ │ │ │ │учитывать нормы │

│ │ │ │ │предприятий общественного│

│ │ │ │ │питания: 1,1 - 1,8 места │

│ │ │ │ │на 1 тыс. чел. Радиус │

│ │ │ │ │обслуживания предприятий │

│ │ │ │ │общественного питания в │

│ │ │ │ │городах при застройке: │

│ │ │ │ │многоэтажной - 500 м │

│ │ │ │ │одно-, двухэтажной - 800 │

│ │ │ │ │м в сельских поселениях -│

│ │ │ │ │2000 м │

├────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ VII. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания │

├────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Предприятия бытового│1 │9 │7 │0,15 га на объект - │ │

│обслуживания │рабочее │(2 - для │ │для территорий │ │

│населения │место │микрорайонов │ │малоэтажной │ │

│ │ │и жилых │ │застройки в городах │ │

│ │ │районов, для │ │и пригородных │ │

│ │ │территорий │ │поселениях │ │

│ │ │малоэтажной │ │ │ │

│ │ │застройки в │ │ │ │

│ │ │городах и │ │ │ │

│ │ │пригородных │ │ │ │

│ │ │поселениях) │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │1 │5 │4 │на 10 рабочих мест │возможно │

│непосредственного │рабочее │(2 - для │ │для предприятий │встроено-пристроенные. │

│обслуживания │место │микрорайонов │ │мощностью, рабочих │Радиус обслуживания │

│населения │ │и жилых │ │мест: │населения на территории │

│ │ │районов) │ │10 - 50 - 0,1 - 0,2 │жилых районов: │

│ │ │ │ │га; │многоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │50 - 150 - 0,05 - │500 м │

│ │ │ │ │0,08 га; │малоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │свыше 150 - 0,03 - │800 м │

│ │ │ │ │0,04 га │в сельских поселениях - │

│ │ │ │ │ │2000 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│производственные │1 рабочее │4 │3 │0,5 - 1,2 га на │располагать предприятие │

│предприятия бытового│место │(2 - для │ │объект │предпочтительно в │

│обслуживания малой │ │микрорайонов │ │ │производственно- │

│мощности │ │и жилых │ │ │коммунальной зоне. Радиус│

│централизованного │ │районов) │ │ │обслуживания предприятий │

│выполнения заказов │ │ │ │ │бытового обслуживания │

│ │ │ │ │ │населения - 500 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Прачечные │кг/смену │120 │60 │ │радиус обслуживания │

│ │ │(10 - для │ │ │населения на территории │

│ │ │микрорайонов и │ │ │жилых районов: │

│ │ │жилых районов) │ │ │многоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │ │500 м │

│ │ │ │ │ │малоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │ │800 м │

│ │ │ │ │ │в сельских поселениях - │

│ │ │ │ │ │2000 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│В том числе: │кг/смену │110 │40 │0,5 - 1,0 га на │располагать предприятие │

│предприятия по │ │ │ │объект │предпочтительно в │

│стирке белья │ │ │ │ │производственно- │

│(фабрика-прачечная) │ │ │ │ │коммунальной зоне. Расчет│

│ │ │ │ │ │дан с учетом обслуживания│

│ │ │ │ │ │общественного сектора до │

│ │ │ │ │ │40 кг в смену │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│прачечные │кг/смену │10 │20 │0,1 - 0,2 га на │радиус обслуживания │

│самообслуживания, │ │(10 - для │ │объект │населения на территории │

│мини-прачечные │ │микрорайонов │ │ │жилых районов: │

│ │ │и жилых │ │ │многоэтажной застройки - │

│ │ │районов) │ │ │500 м │

│ │ │ │ │ │малоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │ │800 м │

│ │ │ │ │ │в сельских поселениях - │

│ │ │ │ │ │2000 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Предприятия по │кг/смену │11,4 (4 - для │2,3 │0,5 - 1,0 га на │располагать предприятия │

│химчистке │ │микрорайонов │ │объект │предпочтительно в │

│ │ │и жилых │ │ │производственно- │

│ │ │районов) │ │ │коммунальной │

│ │ │ │ │ │зоне. Радиус обслуживания│

│ │ │ │ │ │населения на территории │

│ │ │ │ │ │жилых районов: │

│ │ │ │ │ │многоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │ │500 м │

│ │ │ │ │ │малоэтажной застройки - │

│ │ │ │ │ │800 м │

│ │ │ │ │ │в сельских поселениях - │

│ │ │ │ │ │2000 м │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │кг/смену │7,4 │2,3 │0,5 - 1,0 га на │ │

│фабрики-химчистки │ │ │ │объект │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│химчистки │кг/смену │4 │1,2 │0,1 - 0,2 га на │ │

│самообслуживания, │ │(4 - для │ │объект │ │

│мини-химчистки │ │микрорайонов │ │ │ │

│ │ │и жилых │ │ │ │

│ │ │районов) │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Банно- │1 помывочное│5 │7 │0,2 - 0,4 га на │в городских округах и │

│оздоровительный │место │ │ │объект │поселениях, обеспеченных │

│комплекс │ │ │ │ │благоустроенным жилым │

│ │ │ │ │ │фондом, нормы расчета │

│ │ │ │ │ │вместимости бань и │

│ │ │ │ │ │банно-оздоровительных │

│ │ │ │ │ │комплексов на 1 тыс. чел.│

│ │ │ │ │ │допускается уменьшать до │

│ │ │ │ │ │3 мест, а для │

│ │ │ │ │ │поселений-новостроек - │

│ │ │ │ │ │увеличивать до 10 мест │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Жилищно- │1 объект │ │ │ │ │

│эксплуатационная │ │ │ │ │ │

│организации: │ │ │ │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┤

│на микрорайон │ │1 │ │0,3 га │возможно │

│ │ │(до 10 тыс. │ │ │встроенно-пристроенные │

│ │ │жителей) │ │ │ │

├────────────────────┤ ├───────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┤

│на жилой район │ │1 │ │1 га │радиус обслуживания - 750│

│ │ │(до 20 тыс. │ │ │м │

│ │ │жителей) │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Гостиницы │1 место │6 │ │при числе мест │ │

│(коммунальные) │ │ │ │гостиницы: │ │

│ │ │ │ │от 25 до 100 - 55; │ │

│ │ │ │ │свыше 100 до 500 - │ │

│ │ │ │ │30; │ │

│ │ │ │ │свыше 500 до 1000 - │ │

│ │ │ │ │20; │ │

│ │ │ │ │свыше 1000 до 2000 -│ │

│ │ │ │ │15 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Пожарное депо │1 пожарный│0,4 - 0,2 в │0,4 │0,55 - 2,2 га на │расчет произведен по НПБ │

│ │автомобиль │зависимости от │ │объект │101 - 95 радиус │

│ │ │размера │ │ │обслуживания 3 км │

│ │ │территории │ │ │ │

│ │ │города │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Общественный туалет │1 прибор │3 │ │в местах массового │

│ │ │(2 - для женщин и 1 для мужчин)│ │пребывания людей (в т.ч. │

│ │ │ │ │на территориях парков, │

│ │ │ │ │скверов). Радиус │

│ │ │ │ │обслуживания - 500 м. На │

│ │ │ │ │территориях рынков, │

│ │ │ │ │общественных и торговых │

│ │ │ │ │центров, а также │

│ │ │ │ │курортно-рекреационных │

│ │ │ │ │комплексов радиус - 150 м│

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Кладбище │га │0,24 │по заданию на │размещается за пределами │

│традиционного │ │ │проектирование │территории населенных │

│захоронения │ │ │ │пунктов │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤ │

│Кладбище урновых │га │0,02 │по заданию на │ │

│захоронений после │ │ │проектирование │ │

│кремации │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Бюро похоронного │1 │1 объект на 0,3│1 объект на │по заданию на │ │

│обслуживания │объект │млн. жителей │поселение │проектирование │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дом траурных обрядов│1 │1 объект на 0,3│1 объект на │по заданию на │ │

│ │объект │млн. жителей │поселение │проектирование │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Пункт приема │1 │1 объект на микрорайон с │0,01 га │ │

│вторичного сырья │объект │населением до 20 тыс. чел. │ │ │

├────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│ VIII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения │

├────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│Административно- │1 рабочее │По заданию на проектирование │при этажности │ │

│управленческие │место │ │здания: │ │

│учреждения и │ │ │3 - 5 этажей - 44 - │ │

│организации │ │ │18,5; │ │

│ │ │ │9 - 12 этажей - 13,5│ │

│ │ │ │- 11; │ │

│ │ │ │16 и более этажей - │ │

│ │ │ │10,5. │ │

│ │ │ │Краевых, городских, │ │

│ │ │ │районных органов │ │

│ │ │ │государственной │ │

│ │ │ │власти при │ │

│ │ │ │этажности: │ │

│ │ │ │3 - 5 этажей - 54 - │ │

│ │ │ │30; │ │

│ │ │ │9 - 12 этажей - 13 -│ │

│ │ │ │12; │ │

│ │ │ │16 и более этажей - │ │

│ │ │ │11. │ │

│ │ │ │Сельских и │ │

│ │ │ │поселковых органов │ │

│ │ │ │власти при этажности│ │

│ │ │ │2 - 3 этажа - 60 - │ │

│ │ │ │40 │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│для территорий │объект │1 │0,1 - 0,15 га на │радиус обслуживания 1200 │

│малоэтажной │ │ │объект │м │

│застройки в городах │ │ │ │ │

│и пригородных │ │ │ │ │

│поселениях │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Отделения милиции │1 объект │по заданию на проектирование │0,3 - 0,5 га │в городских округах и │

│ │ │ │ │городских поселениях │

│ │ │ │ │городского значения. В │

│ │ │ │ │сельской местности может │

│ │ │ │ │обслуживать комплекс │

│ │ │ │ │сельских поселений │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Опорные пункты │м2 общей │по заданию на │в составе │8 │возможно │

│охраны порядка │площади │проектирование │отделения │ │встроено-пристроенное │

│ │ │или в составе │милиции │ │радиус обслуживания - 750│

│ │ │отделения │ │ │м │

│ │ │милиции │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│для территорий │объект │1 │ │0,15 га на объект │радиус обслуживания - 800│

│малоэтажной │ │ │ │ │м │

│застройки в городах │ │ │ │ │ │

│и пригородных │ │ │ │ │ │

│поселениях │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Банки, конторы, │1 объект │по заданию на проектирование │по заданию на │ │

│офисы, │ │ │проектирование │ │

│коммерческо-деловые │ │ │ │ │

│объекты │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Отделения, филиалы │1 │0,3 - 0,5 │0,3 - 0,5 │0,05 га - при │возможно │

│банка (операционное │операционное│ │ │3-операционных │встроенно-пристроенные │

│место обслуживания │место │ │ │местах; │радиус обслуживания - 500│

│вкладчиков) │ │ │ │0,4 га - при │м │

│ │ │ │ │20-операционных │ │

│ │ │ │ │местах │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Отделения, филиалы │1 │1 на 10 - 30 тыс. чел. │0,2 га - при │возможно │

│банка, операционные │операционная│ │2-операционных │встроенно-пристроенное │

│кассы │касса │ │кассах; │радиус обслуживания - 500│

│ │ │ │0,5 га - при │м │

│ │ │ │7-операционных │ │

│ │ │ │кассах │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│отделения Сбербанка,│м2 общей │40,0 │0,1 - 0,15 га на │радиус обслуживания - 800│

│для территорий │площади │ │объект │м │

│малоэтажной │ │ │ │ │

│застройки в городах │ │ │ │ │

│и пригородных │ │ │ │ │

│поселениях │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Проектные │1 объект │по заданию на проектирование │в зависимости от │ │

│организации и │ │ │этажности здания, м2│ │

│конструкторские бюро│ │ │на 1 сотрудника: │ │

│ │ │ │30 - 15 - при │ │

│ │ │ │этажности 2 - 5; │ │

│ │ │ │9,5 - 8,5 при │ │

│ │ │ │этажности 9 - 12; │ │

│ │ │ │7 при этажности - 16│ │

│ │ │ │и более │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Отделение связи │1 │1 на 9 - 25 │1 на 0,5 - 6,0 │отделения связи │размещение отделений, │

│ │объект │тыс. жителей │тыс. жителей │микрорайона, жилого │узлов связи, почтамтов, │

│ │ │(по │ │района, га, для │агентств Роспечати, │

│ │ │категориям) │ │обслуживаемого │телеграфов, │

│ │ │ │ │населения, групп: │междугородных, городских │

│ │ │ │ │IV - V (до 9 тыс. │и сельских телефонных │

│ │ │ │ │чел.) - 0,07 - 0,08;│станций, абонентских │

│ │ │ │ │III - IV (9 - 18 │терминалов спутниковой │

│ │ │ │ │тыс. чел.) - │связи, станций проводного│

│ │ │ │ │0,09 - 0,1; │вещания, объектов │

│ │ │ │ │II - III (20 - 25 │радиовещания и │

│ │ │ │ │тыс. чел.) - 0,11 - │телевидения их группы, │

│ │ │ │ │0,12. │мощность (вместимость) и │

│ │ │ │ │отделения связи │размеры необходимых │

│ │ │ │ │сельского поселения,│участков принимать в │

│ │ │ │ │га, для │соответствии с │

│ │ │ │ │обслуживаемого │действующими нормами и │

│ │ │ │ │населения, групп: │правилами радиус │

│ │ │ │ │V - VI (0,5 - 2 тыс.│обслуживания: для │

│ │ │ │ │чел.) - 0,3 - 0,35; │многоэтажной жилой │

│ │ │ │ │III - IV (2 - 6 тыс.│застройки - 500м │

│ │ │ │ │чел.) - 0,4 - 0,45 │для малоэтажной жилой │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┤застройки - 800м │

│для территорий │ │1 │ │0,1 - 0,15 га на │ │

│малоэтажной │ │ │ │объект │ │

│застройки в городах │ │ │ │ │ │

│и пригородных │ │ │ │ │ │

│поселениях │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┴───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Краевой суд │1 рабочее │1 член суда на 60 тыс. чел. │По заданию на │ │

│ │место │края │проектирование │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Районные (городские)│1 судья │1 на 30 тыс. жителей │0,15 га на объект - │ │

│суды │ │ │при 1 судье; │ │

│ │ │ │0,4 га на объект - │ │

│ │ │ │при 5 судьях; │ │

│ │ │ │0,3 га на объект - │ │

│ │ │ │при 10 членах суда; │ │

│ │ │ │0,5 га на объект - │ │

│ │ │ │при 25 членах суда │ │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│Юридические │1 юрист- │1 на 10 тыс. жителей │по заданию на │возможно │

│консультации │адвокат │ │проектирование │встроенно-пристроенные │

├────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤ │

│Нотариальные конторы│1 нотариус │1 на 30 тыс. жителей │по заданию на │ │

│ │4 │ │проектирование │ │

└────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

Таблица 2

Размеры земельных участков учреждений

начального профессионального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения начального  профессионального образования | Размер земельных участков <\*> (га) при  вместимости учреждений | | | |
| до 300  чел. | 300 - 400 чел. | 400-600  чел. | 600 - 1000 чел. |
| Для всех образовательных  учреждений | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| Сельскохозяйственного профиля <1> | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах  реконструкции <2> | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля <3> | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

--------------------------------

Примечания.

<\*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

<1> Допускается увеличение, но не более чем на 50 процентов.

<2> Допускается сокращение, но не более чем на 50 процентов.

<3> Допускается сокращение, но не более чем на 30 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасль  промышленности | Предприятие (производство) | Минимальная плотность  застройки,  % |
| 1 | 2 | 3 |
| Химическая  промышленность | горно-химической промышленности | 28 |
| азотной промышленности | 33 |
| фосфатных удобрений и другой продукции  неорганической химии | 32 |
| хлорной промышленности | 33 |
| прочих продуктов основной химии | 33 |
| синтетических волокон | 50 |
| синтетических смол и пластмасс | 32 |
| изделий из пластмасс | 50 |
| лакокрасочной промышленности | 34 |
| продуктов органического синтеза | 32 |
| Черная  металлургия | метизные | 50 |
| по производству огнеупорных изделий | 32 |
| по разделке лома и отхода черных металлов | 25 |
| Цветная  металлургия | алюминиевые | 43 |
| по обработке цветных металлов | 45 |
| Бумажная | целлюлозно-бумажные и  целлюлозно-картонные | 35 |
| переделочные бумажные и картонные,  работающие на привозной целлюлозе и  макулатуре | 40 |
| Энергетическая  промышленность | электростанции мощностью более  2000 МВт:  1) без градирен: |  |
| атомные | 29 |
| ГРЭС на твердом топливе | 30 |
| ГРЭС на газомазутном топливе | 38 |
| 2) при наличии градирен: |  |
| атомные | 26 |
| ГРЭС на твердом топливе | 30 |
| ГРЭС на газомазутном топливе | 35 |
| электростанции мощностью до  2000 МВт: |  |
| 1) без градирен: |  |
| атомные | 22 |
| ГРЭС на твердом топливе | 25 |
| ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
| 2) при наличии градирен: |  |
| атомные | 21 |
| ГРЭС на твердом топливе | 25 |
| ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
| теплоэлектроцентрали при наличии |  |
| градирен: | 28 |
| на твердом топливе | 28 |
| на газомазутном топливе | 25 |
| 3) мощностью от 500 до 1000 МВт: |  |
| на твердом топливе | 28 |
| на газомазутном топливе | 26 |
| 4) мощностью более 1000 МВт: |  |
| на твердом топливе | 29 |
| на газомазутном топливе | 30 |
| Тяжелое  машиностроение | паровых и энергетических котлов и  котельно-вспомогательного оборудования | 50 |
| дизелей, дизель-генераторов и дизельных  электростанций на железнодорожном ходу | 50 |
| электрических кранов | 50 |
| подъемно-транспортного оборудования | 52 |
| лифтов | 65 |
| подвижного состава железнодорожного  транспорта | 50 |
| ремонта подвижного состава  железнодорожного транспорта | 40 |
| Электротехническая  промышленность | электродвигателей | 52 |
| высоковольтной аппаратуры | 60 |
| низковольтной аппаратуры и  светотехнического оборудования | 55 |
| трансформаторов | 45 |
| кабельной продукции | 45 |
| электроламповые | 45 |
| электроизоляционных материалов | 57 |
| аккумуляторные | 55 |
| полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиопромышленность | радиопромышленности при общей площади  производственных зданий, тыс. м2: |  |
| до 100 | 50 |
| более 100 | 55 |
| Электронная  промышленность | электронной промышленности:  1) предприятия, расположенные в одном  здании |  |
| (корпус, завод) | 60 |
| 2) предприятия, расположенные в  нескольких зданиях: |  |
| одноэтажных | 55 |
| многоэтажных | 50 |
| Станкостроение | металлорежущих станков, литейного и  деревообрабатывающего оборудования | 50 |
| кузнечно-прессового оборудования | 55 |
| инструментальные | 60 |
| искусственных алмазов, абразивных  материалов и инструментов,  из них: | 50 |
| литья | 50 |
| поковок и штамповок | 50 |
| сварных конструкций для машиностроения | 50 |
| изделий общемашиностроительного  применения | 52 |
| Приборостроение | приборостроение, средств автоматизации и систем управления: |  |
| 1) при общей площади производственных  зданий 100 тыс. м2 | 50 |
| 2) то же, более 100 тыс. м2 | 55 |
| 3) при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Медицинская  промышленность | химико-фармацевтические | 32 |
| медико-инструментальные | 43 |
| медицинских изделий из стекла и фарфора | 40 |
| Автомобилестроение | автомобильные | 50 |
| автосборочные | 55 |
| автомобильного моторостроения | 55 |
| агрегатов, узлов, запчастей | 55 |
| подшипниковые | 55 |
| Строительное и  дорожное  машиностроение | бульдозеров, скреперов, экскаваторов и  узлов для экскаваторов | 50 |
| средств малой механизации | 63 |
| оборудования для мелиоративных работ | 55 |
| коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение  для легкой и пищевой промышленности | технологического оборудования для  легкой, текстильной, пищевой и  комбикормовой промышленности | 55 |
| технологического оборудования для  торговли и общественного питания | 57 |
| бытовых приборов и машин | 57 |
| Лесная и  деревообрабатывающая промышленность | лесозаготовительные с примыканием к  железной дороге МПС:  без переработки древесины  производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
| до 400 | 28 |
| более 400 | 35 |
| с переработкой древесины  производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
| до 400 | 23 |
| более 400 | 20 |
| пиломатериалов, стандартных домов,  комплектов деталей, столярных изделий и  заготовок: |  |
| при поставке сырья и отправке продукции  по железной дороге | 40 |
| при поставке сырья по воде | 45 |
| древесно-стружечных плит | 45 |
| фанеры | 47 |
| мебельные | 53 |
| Легкая  промышленность | хлопкозаготовительные пункты | 21 |
| льнозаводы | 35 |
| текстильные комбинаты с одноэтажными  главными корпусами | 60 |
| текстильные фабрики, размещенные в  одноэтажных корпусах, при общей площади  главного производственного корпуса: |  |
| до 50 тыс. м2 | 55 |
| свыше 50 тыс м2 | 60 |
| текстильной галантереи | 60 |
| верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
| швейно-трикотажные | 60 |
| швейные | 55 |
| кожевенные и первичной обработки  кожсырья: |  |
| одноэтажные | 50 |
| двухэтажные | 45 |
| искусственных кож, обувных картонов и  пленочных материалов | 55 |
| кожгалантерейные: | 55 |
| одноэтажные | 50 |
| многоэтажные | 55 |
| меховые и овчино-шубные | 55 |
| обувные: |  |
| одноэтажные | 55 |
| многоэтажные | 50 |
| фурнитуры | 52 |
| Пищевая  промышленность | хлеба и хлебобулочных изделий  производственной мощностью, т/сут.: |  |
| до 45 | 37 |
| более 45 | 40 |
| кондитерских изделий | 50 |
| растительного масла производственной  мощностью, тонн переработки семян в  сутки: |  |
| до 400 | 33 |
| более 400 | 35 |
| маргариновой продукции | 40 |
| плодоовощных консервов | 50 |
| парфюмерно-косметических изделий | 40 |
| пива и солода | 50 |
| этилового спирта | 50 |
| водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясо-молочная  промышленность | мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
| мясных консервов, колбас, копченостей  и других мясных продуктов | 42 |
| по переработке молока производственной  мощностью, тонн в смену: |  |
| до 100 | 43 |
| более 100 | 45 |
| сухого обезжиренного молока  производственной мощностью, тонн в  смену: |  |
| до 5 | 36 |
| более 5 | 42 |
| молочных консервов | 45 |
| сыра | 37 |
| Микробиологическая  промышленность | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных  концентратов и по производству  премиксов | 45 |
| Заготовительная  промышленность | мелькомбинаты, крупозаводы,  комбинированные кормовые заводы,  элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 |
| комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная  промышленность | ремонтные предприятия: |  |
| грузовых автомобилей | 60 |
| тракторов | 56 |
| строительных машин | 63 |
| замочно-скобяных изделий | 61 |
| художественной керамики | 56 |
| художественных изделий из металла и  камня | 52 |
| игрушек и сувениров из дерева | 53 |
| игрушек из металла | 61 |
| швейных изделий: |  |
| в зданиях до двух этажей | 74 |
| в зданиях более двух этажей | 60 |
| Промышленность  строительных  материалов | крупных блоков, панелей и других  конструкций из ячеистого и плотного  силикатобетона производственной  мощностью: |  |
| 120 тыс. м3/год | 45 |
| 200 тыс. м3/год | 50 |
| железобетонных мостовых конструкций  для железнодорожного и автодорожного  строительства производственной мощностью 40 тыс. м3/год | 40 |
| сборных железобетонных и легкобетонных  конструкций для сельского  производственного строительства  производственной мощностью: |  |
| 40 тыс. м3/год | 50 |
| 100 тыс. м3/год | 55 |
| железобетонных изделий для  строительства элеваторов  производственной мощностью до 50 тыс.  м3/год | 55 |
| сельские строительные комбинаты по  изготовлению комплектов конструкций для  производственного строительства | 50 |
| обожженного глиняного кирпича и  керамических блоков | 42 |
| силикатного кирпича | 45 |
| керамических плиток для полов,  облицовочных глазурованных плиток,  керамических изделий для облицовки  фасадов зданий | 45 |
| керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
| дробильно-сортировочные по переработке  прочных однородных пород  производственной мощностью: |  |
| 600 - 1600 тыс. м3/год | 27 |
| 200 тыс. м /год (сборно-разборные) | 30 |
| аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и  керамзита | 40 |
| вспученного перлита (с производством  перлитобитумных плит) при применении  в качестве топлива: |  |
| природного газа | 55 |
| мазута (угля) | 50 |
| минеральной ваты и изделий из нее,  вермикулитовых и перлитовых тепло- и  звукоизоляционных изделий | 45 |
| извести | 30 |
| известняковой муки и сыромолотого гипса | 33 |
| стекла оконного, полированного,  архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 38 |
| хозяйственной стеклянной посуды и  хрустальных изделий | 43 |
| строительного, технического,  санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | 45 |
| стальных строительных конструкций (в  том числе из труб) | 55 |
| стальных конструкций для мостов | 45 |
| алюминиевых строительных конструкций | 60 |
| монтажных (для КИП и автоматики,  сантехнических) и электромонтажных  заготовок | 60 |
| технологических металлоконструкций и  узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная  промышленность | по ремонту строительных машин | 63 |
| опорные базы общестроительных организаций | 40 |
| опорные базы специализированных  организаций | 50 |
| автотранспортные предприятия  строительных организаций на 200 и 300  специализированных большегрузных  автомобилей и автопоездов | 40 |
| гаражи |  |
| на 150 автомобилей | 40 |
| на 250 автомобилей | 50 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | по капитальному ремонту грузовых  автомобилей мощностью 2 - 10 тыс.  капитальных ремонтов в год | 60 |
| по ремонту агрегатов грузовых  автомобилей и автобусов мощностью 10 -  60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
| по ремонту автобусов с применением  готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс.  ремонтов в год | 60 |
| по ремонту агрегатов легковых  автомобилей мощностью 30 - 60 тыс.  капитальных ремонтов в год | 65 |
| централизованного восстановления  двигателей | 65 |
| грузовые автотранспортные на 200  автомобилей при независимом выезде, %: |  |
| 100 | 45 |
| 50 | 51 |
| грузовые автотранспортные на 300 и  500 автомобилей при независимом выезде,  %: |  |
| 100 | 50 |
| 50 | 55 |
| автобусные парки при количестве  автобусов: |  |
| 100 | 50 |
| 300 | 55 |
| 500 | 60 |
| таксомоторные парки при количестве  автомобилей: |  |
| 300 | 52 |
| 500 | 55 |
| 800 | 56 |
| 1000 | 58 |
| грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут. | 55 |
| централизованного технического  обслуживания на 1200 автомобилей | 45 |
| станции технического обслуживания  легковых автомобилей при количестве  постов: |  |
| 5 | 20 |
| 10 | 28 |
| 25 | 30 |
| 50 | 40 |
| автозаправочные станции при количестве  заправок в сутки: |  |
| 200 | 13 |
| более 200 | 16 |
| дорожно-ремонтные пункты | 29 |
| дорожные участки | 32 |
| то же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
| то же с дорожно-ремонтным пунктом  технической помощи | 34 |
| дорожно-строительное управление | 40 |
| цементно-бетонные производительностью: |  |
| 30 тыс. м3/год | 42 |
| 60 тыс. м3/год | 47 |
| 120 тыс. м3/год | 51 |
| асфальтобетонные производительностью: |  |
| 30 тыс. т/год | 35 |
| 60 тыс. т/год | 44 |
| 120 тыс. т/год | 48 |
| битумные базы |  |
| прирельсовые | 31 |
| притрассовые | 27 |
| базы песка | 48 |
| полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 35 |
| Бытовое обслуживание | специализированные промышленные  предприятия общей площадью  производственных зданий более 2000 м2: |  |
| по изготовлению и ремонту одежды,  ремонту телерадиоаппаратуры | 60 |
| изготовлению и ремонту обуви, ремонту  сложной бытовой техники, химчистки и  крашения | 55 |
| ремонту и изготовлению мебели | 50 |
| Газовая  промышленность | компрессорные станции магистральных  газопроводов | 40 |
| газораспределительные пункты подземных  хранилищ газа | 25 |
| ремонтно-эксплуатационные пункты | 45 |
| Нефтехимическая  промышленность | сажевой промышленности | 32 |
| шинной промышленности | 55 |
| промышленности резинотехнических изделий | 55 |
| производства резиновой обуви | 55 |
| Полиграфическая  промышленность | газетно-журнальные, книжные | 50 |

Примечания.

1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 процентов от установленной настоящим приложением:

при расширении и реконструкции предприятий;

для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и другие) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 тонн (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и другие).

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

КЛАССЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 1

Класс основных гидротехнических сооружений

в зависимости от их высоты и типа грунтов оснований

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Сооружение | Тип  грунтов  основания | Высота сооружений, м,  при их классе | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | Плотины бетонные,  железобетонные; подводные  конструкции зданий  гидростанций; судоходные шлюзы; судоподъемники и другие  сооружения, участвующие в  создании напорного фронта | А | более 100 | от 60  до 100 | от 25  до 60 | менее  25 |
| Б | более 50 | от 25  до 50 | от 10  до 25 | менее  10 |
| В | более 25 | от 20  до 25 | от 10  до 20 | менее  10 |
| 2 | Подпорные стены | А | более 40 | от 25  до 40 | от 15  до 25 | менее  15 |
| Б | более 30 | от 20  до 30 | от 12  до 20 | менее  12 |
| В | более 25 | от 18  до 25 | от 10  до 18 | менее  10 |
| 3 | Морские причальные сооружения  основного назначения (грузовые, пассажирские и другие) (см.  примечание 3) | А, Б, В | более 25 | от 20  до 25 | менее  20 | - |
| 4 | Морские внутрипортовые  оградительные сооружения;  береговые укрепления;  струенаправляющие и  наносоудерживающие дамбы и  другие | А, Б, В |  | более  15 | 15 и  менее |  |
| 5 | Ограждающие сооружения хранилищ жидких отходов  (золошлакохранилищ,  хвостохранилищ и др.) | А, Б, В | более 50 | от 20  до 50 | от 10  до 20 | 10 и  менее |
| 6 | Оградительные сооружения (см.  примечание 3) | А, Б, В | более 25 | от 5  до 25 | менее  5 | - |

Примечания.

1. Грунты:

А - скальные;

Б - песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии;

В - глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии.

2. Высоту гидротехнического сооружения и оценку его основания следует принимать по данным проекта.

3. В пунктах 3 и 6 настоящей таблицы вместо высоты сооружения принята глубина основания сооружения.

Таблица 2

Класс основных гидротехнических сооружений

в зависимости от их социально-экономической

ответственности и условий эксплуатации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Объекты гидротехнического строительства | Класс  сооружений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подпорные сооружения гидроузлов при объеме водохранилища  не более 50 млн. м | IV |
| 2 | Гидротехнические сооружения электростанций установленной  мощностью, МВт:  от 10 до 300 | III |
| 10 и менее | IV |
| 3 | Гидротехнические сооружения атомных электростанций  независимо от мощности | I |
| 4 | Гидротехнические сооружения и судоходные каналы на  внутренних водных путях (кроме сооружений речных портов)  магистральных и местного значения | III |
| 5 | Гидротехнические сооружения мелиоративных систем при  площади орошения и осушения, обслуживаемой сооружениями  не более 50 тыс. га | IV |
| 6 | Каналы комплексного водохозяйственного назначения и  сооружения на них при суммарном годовом объеме  водоподачи, млн. м3:  от 20 до 100 | III |
| менее 20 | IV |
| 7 | Морские оградительные сооружения и гидротехнические  сооружения морских каналов, морских портов при объеме  грузооборота и числе судозаходов в навигацию: |  |
| от 1,5 до 6 млн. т сухогрузов (от 6 до 12 млн. т  наливных) и от 600 до 800 судозаходов | II |
| менее 1,5 млн. т сухогрузов (менее 6 млн. т наливных) и  менее 600 судозаходов | III |
| 8 | Морские оградительные сооружения и гидротехнические  сооружения морских судоремонтных предприятий и баз в  зависимости от класса предприятия | II, III |
| 9 | Оградительные сооружения речных портов, судоремонтных  предприятий | III |
| 10 | Причальные сооружения для отстоя, межрейсового ремонта и  снабжения судов | III |
| 11 | Причальные сооружения судоремонтных предприятий для судов с порожним водоизмещением не более 3,5 тыс. т: | III |
| 12 | Стационарные гидротехнические сооружения средств  навигационного оборудования | I |

Таблица 3

Класс защитных сооружений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защищаемые территории и объекты | Максимальный расчетный напор  (м) на водоподпорное  сооружение при классе  защитного сооружения | | | |
|  | I | II | III | IV |
| Селитебные территории (населенные  пункты) с плотностью жилого фонда на  территории возможного частичного или  полного разрушения при аварии на  водоподпорном сооружении, м2 на 1 га: |  |  |  |  |
| свыше 2500 | свыше 5 | до 5 | до 3 | - |
| от 2 100 до 2500 | свыше 8 | до 8 | до 5 | до 2 |
| от 1800 до 2100 | свыше 10 | до 10 | до 8 | до 5 |
| менее 1800 | свыше 15 | до 15 | до 10 | до 8 |
| Объекты оздоровительно-рекреационного и  санитарного назначения (не указанные в  пункте 1) |  | свыше 15 | до 15 | до 10 |
| Предприятия и организации с суммарным  годовым объемом производства и  (или) стоимостью единовременно хранящейся  продукции, млн. МРОТ <\*>: |  |  |  |  |
| свыше 50 | свыше 5 | до 3 | до 2 | - |
| от 10 до 50 | свыше 8 | до 5 | до 3 | до 2 |
| менее 10 | свыше 8 | до 8 | до 5 | до 3 |
| Памятники культуры и природы | свыше 3 | до 3 | - | - |

--------------------------------

<\*> МРОТ - минимальный размер оплаты труда по законодательству Российской Федерации, действующему на момент разработки проекта

Таблица 4

Класс гидротехнических сооружений в зависимости

от последствий возможных гидродинамических аварий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс  гидротехнических сооружений | Число постоянно  проживающих  людей, которые  могут  пострадать от  аварии  гидротехнических сооружений, чел. | Число людей,  условия  жизнедеятельности которых могут  быть нарушены  при аварии  гидротехнических  сооружений, чел. | Размер  возможного  материального  ущерба без учета убытков  владельца  гидротехнических сооружений, млн. МРОТ <\*> | Характеристика  территории  распространения  чрезвычайной  ситуации,  возникшей в  результате  аварии  гидротехнических сооружений |
| I | более 3000 | более 20000 | более 50 | в пределах  территории двух  и более  субъектов  Российской  Федерации |
| II | от 500 до 3000 | от 2000 до  20000 | от 10 до 50 | в пределах  территории  Краснодарского  края (двух и  более  муниципальных  образований) |
| III | до 500 | до 2000 | от 1 до 10 | в пределах  территории  одного  муниципального  образования |
| IV |  |  | менее 1 | в пределах  территории  одного  муниципального  образования |

--------------------------------

<\*> МРОТ - минимальный размер оплаты труда по законодательству Российской Федерации, действующему на момент разработки проекта

Примечание \*.

Возможные ущербы от аварий гидротехнических сооружений определяются на момент разработки проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды  (в том числе горячей),  л | |
| в  средние сутки | в сутки  наибольшего  водопотребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без  ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и  ваннами с водонагревателями,  работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и  ваннами с газовыми  водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| с быстродействующими газовыми  нагревателями и многоточечным  водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с централизованным горячим  водоснабжением, оборудованные  умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
| с сидячими ваннами, оборудованными  душами | 1 житель | 230 | 275 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700  мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| высотой свыше 12 этажей с  централизованным горячим  водоснабжением и повышенными  требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых  на этажах при жилых комнатах в  каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с  общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во  всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных  номерах, процент от общего числа  номеров: |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| ДО 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной  в смену | 13 | 15 |
| Детские ясли-сады:  с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на  полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на  сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными  машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на  полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на  сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными  машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе  круглогодичного действия):  со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными  автоматическими стиральными  машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на  полуфабрикатах, и стиркой белья в  централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого  белья | 75 | 75 |
| немеханизированные | 1 кг сухого  белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе  высшие и средние специальные) с  душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую  продукцию | 1 учащийся  и 1  преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних  специальных учебных заведений | 1 прибор в  смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с  душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на  полуфабрикатах | 1 учащийся  и 1  преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| То же с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на  полуфабрикатах | 1 учащийся  и 1  преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями:  учебными (с душевыми при  гимнастических залах) | 1 учащийся  и 1  преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Научно-исследовательские институты  и лаборатории: |  |  |  |
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
| биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
| физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
| естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания:  для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное  блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное  блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| мясные | 1 т |  | 6700 |
| рыбные | 1 т |  | 6400 |
| овощные | 1 т |  | 4400 |
| кулинарные | 1 т |  | 7700 |
| Магазины: |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий  в смену (20  м2 торгового  зала) | 250 | 250 |
| промтоварные | 1 работающий  в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее  место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом  приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | процент  вместимости  бассейна в  сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема  душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на  скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же с приемом оздоровительных  процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель |  | 290 |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях  промышленных предприятий | 1 душевая  сетка в  смену |  | 500 |
| Цеха с тепловыделениями свыше  84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек  в смену |  | 45 |
| Остальные цеха | 1 человек  в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий,  тротуаров, площадей, заводских  проездов | 1 м2 | 0,4 -  0,5 | 0,4 - 0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и  цветников | 1 м2 | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |

Примечания.

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и другое).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с техническими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 процентов.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Границы зон санитарной охраны от источника │

│п/п │ источника │ водоснабжения │

│ │ водоснабжения ├──────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ │ │ I пояс │ II пояс │ III пояс │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│1 │Подземные источники │ │ │ │

│ │1) скважины, в │ │ │ │

│ │том числе: │ │ │ │

│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │защищенные воды │не менее 30 м │по расчету в │по расчету в │

│ │ │ │зависимости │зависимости │

│ │ │ │от Тм (2) │от Тх (3) │

│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │недостаточно │не менее 50 м │по расчету в │по расчету в │

│ │защищенные воды │ │зависимости │зависимости │

│ │ │ │от Тм (2) │от Тх (3) │

│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │2) водозаборы при │не менее 50 м │по расчету │по расчету │

│ │искусственном │ │в зависимости │в зависимости │

│ │пополнении запасов │ │от Тм (2) │от Тх (3) │

│ │подземных вод, │ │ │ │

│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │в том числе │не менее 100 м│ │ │

│ │инфильтрационные │(1) │ │ │

│ │сооружения (бассейны, │ │ │ │

│ │каналы) │ │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│2 │Поверхностные │вверх по │вверх по │совпадают с │

│ │источники │течению не │течению по │границами II │

│ │1) водотоки │менее 200 м; │расчету; │пояса; │

│ │(реки, каналы) ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │ │вниз по │вниз по течению│совпадают с │

│ │ │течению │не менее 250 м;│границами II │

│ │ │не менее 100 │ │пояса; │

│ │ │м; │ │ │

│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │ │боковые - не │боковые не │по линии │

│ │ │менее 100 м от│менее 500 м │водоразделов в│

│ │ │линии уреза │ │пределах 3 - 5│

│ │ │воды │ │км, включая │

│ │ │летне-осенней │ │притоки │

│ │ │межени │ │ │

│ ├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │2) водоемы │не менее 100 м│3 - 5 км во │совпадают │

│ │(водохранилища, озера)│от линии уреза│все стороны от │с границами II│

│ │ │воды при │водозабора или │пояса │

│ │ │летне-осенней │на 500 - 1000 м│ │

│ │ │межени │при нормальном │ │

│ │ │ │подпорном │ │

│ │ │ │уровне │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤

│3 │Водопроводные │Границы санитарно-защитной полосы │

│ │сооружения и водоводы │от стен запасных и регулирующих емкостей, │

│ │ │фильтров и контактных осветителей - не менее │

│ │ │30 м (4) │

│ │ │от водонапорных башен - не менее 10 м (5) │

│ │ │от остальных помещений (отстойники, │

│ │ │реагентное хозяйство, склад хлора (6), │

│ │ │насосные станции и другое) - не менее 15 м; │

│ │ │от крайних линий водопровода: │

│ │ │при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м │

│ │ │при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее │

│ │ │20 м при диаметре более 1000 мм; │

│ │ │при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне│

│ │ │зависимости от диаметра водоводов │

└────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Примечания.

1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Гидрологические условия | Тм (в  сутках) |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а  также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие  непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами.

При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

4. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по заключению органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, но не менее чем до 10 м.

5. По заключению органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, I пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

6. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | | Минимальная  плотность  застройки,  процент |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупного рогатого  скота | молочные при привязном содержании коров количество коров в стаде 50 - 60  процентов |  |
| на 400 коров | 51 <\*>/45 |
| на 800 коров | 55/50 |
| количество коров в стаде 90 процентов  на 400 коров | 51/45 |
| на 800 и 1200 коров | 55/49 |
| молочные при беспривязном содержании  коров количество коров в стаде 50, 60 и 90 процентов на 800 коров | 53 |
| на 1200 коров | 56 |
| на 2000 коров | 60 |
| мясные и мясные репродукторные  на 800 и 1200 коров | 52 <\*\*>/35 |
| доращивания и откорма молодняка  на 6000 и 12000 скотомест | 45 |
| выращивание телят, доращивания и  откорма молодняка  на 3000 скотомест | 41 |
| на 6000 скотомест | 46 |
| откормка крупного рогатого скота  на 1000 скотомест | 32 |
| на 2000 скотомест | 34 |
| на 3000 скотомест | 36 |
| на 6000 скотомест | 42 |
| откормочные площадки  на 2000 скотомест |  |
| на 4000 скотомест |  |
| племенные |  |
| молочные |  |
| на 400 коров | 45 |
| на 800 коров | 55 |
| мясные  на 400, 600 и 800 коров | 40 |
| выращивания ремонтных телок  на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| на 3000 скотомест | 54 |
| на 6000 скотомест | 57 |
| Свиноводческие | товарные  репродукторные |  |
| на 4000 голов | 36 |
| на 8000 голов | 43 |
| на 12000 голов | 47 |
| откормочные  на 6000 и 12000 голов | 39 |
| с законченным производственным циклом  на 2000 голов | 32 |
| на 4000 голов | 37 |
| на 6000 и 12 000 голов | 41 |
| племенные |  |
| на 100 маток | 38 |
| на 200 маток | 40 |
| на 300 маток | 50 |
| Овцеводческие | размещаемые на одной площадке  шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные  на 2500 маток | 55 |
| на 5000 маток | 60 |
| на 4000 голов ремонтного молодняка | 66 |
| мясо-шерстные  на 2500 маток | 66 |
| на 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
| шубные на 1200  маток | 56 |
| откормочные  на 2500 голов | 65 |
| на 5000 голов | 74 |
| откормочные площадки для получения  каракульчи на 5000 голов | 58 |
| с законченным оборотом стада  мясо-шерстные  на 2500 голов | 60 |
| мясо-шерстно-молочные  на 2000 и 4000 голов | 63 |
| шубные  на 1600 голов | 67 |
| Козоводческие | пуховые  на 2500 голов | 63 |
| шерстные  на 3600 голов | 64 |
| Птицеводческие | яичного направления  на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
| на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
| мясного направления  бройлерные  на 3 и 6 млн. бройлеров: | 27 <\*\*\*>/43 |
| утиные  на 65 тыс. утят | 31 |
| индейководческие  на 250 тыс. индюшат | 24 |
| племенные  яичного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур:  зона взрослой птицы | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 28 |
| мясного направления  племзавод на 50 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 25 |
| Звероводческие и  кролиководческие | звероводческие | 21 |
| кролиководческие | 22 |
| Тепличные | многолетние теплицы общей площадью  6 га | 54 |
| 12 га | 56 |
| 18, 24 и 30 га | 60 |
| однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью  до 5 га | 41 |
| По ремонту  сельскохозяйственной техники | центральные ремонтные мастерские для  хозяйств с парком |  |
| на 25 тракторов | 25 |
| на 50 и 75 тракторов | 28 |
| на 100 тракторов | 31 |
| на 150 и 200 тракторов | 35 |
| пункты технического обслуживания  бригады или отделения хозяйств с парком |  |
| на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| на 40 и более тракторов | 38 |
| Прочие предприятия | по переработке или хранению  сельскохозяйственной продукции | 50 |
| комбикормовые | 27 |
| по хранению семян и зерна | 28 |

--------------------------------

<\*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками.

<\*\*> Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах.

<\*\*\*> Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных.

Примечания.

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 процентов от установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 процентов, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень благоустройства городских  округов и поселений | Электропотребление, кВт-ч/год на 1  чел. | Использование  максимума  электрической  нагрузки, ч/год |
| Города, не оборудованные  стационарными электроплитами: |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города, оборудованные стационарными  электроплитами (100% охвата): |  |  |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Сельские населенные пункты (без  кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными  электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными  электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания. 1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов:

крупных 1,1;

средних 0,9;

малых 0,8.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

НОРМЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

1. Нормируемый удельный расход тепловой энергии

req

на отопление q жилых домов одноквартирных отдельно

h

стоящих и блокированных, кДж/(м2 x град. С x сут)

Таблица "А"

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Отапливаемая площадь домов, м2 │ С числом этажей │

│ ├─────────┬───────────┬─────────┬────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│60 и менее │140 │- │- │- │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│100 │125 │135 │- │- │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│150 │110 │120 │130 │- │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│250 │100 │105 │110 │115 │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│400 │- │90 │95 │100 │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│600 │- │80 │85 │90 │

├────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│1000 и более │- │70 │75 │80 │

├────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┤

│Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в │

│ req │

│интервале 60 - 100 м2 значения q должны определяться по линейной │

│ h │

│интерполяции. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление

req

зданий q , кДЖ/(м2 x град. С x сут) или [кДж/(м3 x град. С x сут)]

h

Таблица "Б"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы зданий | Этажность зданий | | | | | |
| 1 - 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10,  11 | 12 и  выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Жилые,  гостиницы,  общежития | По таблице "А" | 85 [31]  для  4-этажных  одноквартирных и  блокированных  домов -  по таблице "А" | 80  [29] | 76  [27,5] | 72  [26] | 70  [25] |
| 2. Общественные,  кроме  перечисленных в  пунктах 3, 4 и 5  таблицы | [42]; [38];  [36]  соответственно нарастанию  этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и  лечебные  учреждения,  дома-интернаты | [34]; [33];  [32]  соответственно нарастанию  этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные  учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного  обслуживания  (согласно разделу 3 приложения 1  СНиП 2.08.02-89\*) | [23]; [22];  [21]  соответственно нарастанию  этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.  Административного назначения:  офисы; банки;  научно-  исследовательские и проектные  организации;  судебно-  юридические  учреждения и  прокуратура,  редакционно-  издательские  организации (за  исключением  типографии);  административные  учреждения  различных  предприятий. | [36]; [34];  [33]  соответственно нарастанию  этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДЕНИЙ

ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Настоящие Указания распространяются на проектирование ограждений площадок и участков вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

При проектировании ограждений территорий, расположенных в селитебной зоне следует соблюдать также требования других нормативных документов, заданий на проектирование, согласованных уполномоченными представителями органов местного самоуправления (главный архитектор, главный художник, дизайнер).

Настоящие Указания не распространяются на проектирование специальных видов ограждений и охранных зон режимных предприятий и объектов, временных ограждений строек.

2. Ограждения следует проектировать только в случаях, когда они требуются по условиям эксплуатации и охраны предприятий, зданий и сооружений, охраняемых автостоянок, спортивных площадок, в декоративных целях для условного разделения элементов территории благоустройства, а также различных лестниц и пандусов.

Высота ограждений должна быть не более 2 м.

Во всех случаях запрещается предусматривать ограждения:

предприятий, производства которых размещены в одном или в нескольких зданиях с охраняемыми входами (при отсутствии складов открытого хранения ценных материалов и наземных технологических транспортных связей);

отдельных участков зданий и сооружений в пределах общего наружного ограждения площадки, за исключением участков, ограждение которых необходимо по требованиям техники безопасности или по санитарным требованиям (открытые электроподстанции, карантины и изоляторы мясокомбинатов и т.п.);

территорий общего имущества многоквартирного дома, расположенных в жилой застройке;

территорий, резервируемых для последующего расширения предприятий;

предприятий горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности (участков шахт, разрезов, обогатительных фабрик, обрабатывающих малоценные ископаемые, горноспасательных станций);

карьеров (за исключением участков, где производятся взрывные работы) и складов рудных и нерудных ископаемых (бокситов, камня, щебня, песка и т.п.);

зданий распределительных устройств и подстанций;

сооружений коммунального назначения (полей фильтрации, орошения и т.п.);

складов малоценного сырья и материалов;

причалов для погрузки и выгрузки сыпучих и других малоценных материалов;

производственных отвалов, не опасных по своему составу для населения и животных (кроме отвалов, ограждение которых требуется по условиям техники безопасности);

железнодорожных станций (за исключением участков, где ограждение требуется по условиям охраны, эксплуатации или техники безопасности);

вспомогательных зданий и сооружений, располагаемых на предзаводских площадках промышленных предприятий;

жилых зданий;

магазинов, универмагов, торговых центров и других торговых предприятий;

столовых, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;

предприятий бытового обслуживания населения;

поликлиник, диспансеров и других лечебных учреждений, не имеющих стационаров;

отдельных спортивных зданий (спортивных залов, крытых плавательных бассейнов и т.п.);

зданий управления;

театров, клубов, Дворцов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий.

3. В проектах оград следует предусматривать экономичные конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным и современным эстетическим требованиям.

4. Ограждения, как правило, не следует предусматривать вдоль фасадов зданий, расположенных на границах площадки. В этих случаях ограждение должно предусматриваться только в разрывах между зданиями.

5. Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги. Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозионное покрытие.

6. Высоту и вид ограждения следует принимать в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятия, здания и  сооружения | Высота  ограждения, м | Рекомендуемый вид  ограждения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Предприятия и объекты, на территории  которых предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а также другие  предприятия и объекты, ограждаемые по  требованиям техники безопасности | 1,6 | стальная сетка или  железобетонное  решетчатое |
| 2. Предприятия по переработке пищевых,  сельскохозяйственных и других продуктов,  ограждаемые по санитарным требованиям  (мясомолочные и рыбообрабатывающие  предприятия, овощеконсервные,  винодельческие заводы и т.п.) | не менее  1,6 | стальная сетка с  цоколем или  железобетонное  решетчатое с  цоколем |
| 3. Предприятия по производству ценной  продукции, склады ценных материалов и  оборудования, при размещении их в  нескольких неохраняемых зданиях | не менее  1,6 | стальная сетка или  железобетонное  решетчатое |
| То же особо ценных материалов,  оборудования и продукции (драгоценные  металлы, камни и т.п.) | 2 | железобетонное  сплошное |
| 4. Объекты на территории населенных  пунктов, ограждаемые по требованиям  техники безопасности или по  санитарно-гигиеническим требованиям  (открытые распределительные устройства,  подстанции, артскважины, водозаборы и  т.п.) | не менее  1,6 | стальная сетка или  железобетонное  решетчатое |
| То же вне населенных пунктов | не менее  1,6 | колючая проволока |
| То же на территории предприятий | не менее  1,2 | стальная сетка |
| 5. Объекты транспортного назначения,  ограждаемые по требованиям техники  безопасности (опасные участки скоростных  железных дорог в пределах населенных  пунктов, аэродромы и т.п.) | не менее  1,2 | стальная сетка,  колючая проволока  (вне  населенных пунктов) |
| 6. Сельскохозяйственные предприятия,  ограждаемые по ветеринарным или  санитарным требованиям | не менее  1,6 | стальная сетка с  цоколем или  железобетонное  решетчатое с  цоколем |
| 7. Больницы (кроме инфекционных и  психиатрических) | не менее  1,6 | стальная сетка или  железобетонное  решетчатое |
| Инфекционные и психиатрические больницы | 2 | железобетонное  сплошное |
| 8. Дома отдыха, санатории, пионерские  лагеря | не менее  1,2 | живая изгородь,  стальная сетка или  ограда из гладкой  проволоки,  устанавливаемая  между рядами живой  изгороди |
| 9. Общеобразовательные школы и  профессионально-технические училища | не менее  1,2 | стальная сетка  (живая изгородь для участков внутри  микрорайонов) |
| 10. Детские ясли-сады | не менее  1,6 | стальная сетка или  железобетонное  решетчатое |
| 11. Спортивные комплексы, стадионы,  катки, открытые бассейны и другие  спортивные сооружения (при  контролируемом входе посетителей) | 2 | стальная сетка,  сварные или литые  металлические  секции,  железобетонное  решетчатое |
| Открытые спортивные площадки в жилых  зонах | 2 - 4,5 | стальная сварная  или плетеная сетка  повышенного  эстетического  уровня |
| 12. Летние сооружения в парках при  контролируемом входе посетителей  (танцевальные площадки аттракционы и  т.п.) | 1,6 | стальная сетка (при необходимости  охраны)  или живая изгородь |
| 13. Ботанические и зоологические сады | 1,6 | стальная сетка или  железобетонное  решетчатое |
| 14. Охраняемые объекты радиовещания  и телевидения | 2 | стальная сетка |
| 15. Хозяйственные зоны предприятий  общественного питания и бытового  обслуживания населения магазинов,  санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.п. | 1,6 | живая изгородь,  стальная сетка (при необходимости  охраны) |

Примечания:

1. При проектировании оград допускается применять также местные материалы (за исключением кирпича) с учетом технической и экономической целесообразности.

Применение кирпичной кладки допускается для доборных элементов ограждений, входов и въездов.

Применение деревянных оград допускается в лесных районах.

2. Живая изгородь представляет собой рядовую (1 - 3 ряда) посадку кустарников и деревьев специальных пород.

Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом почвенно-климатических условий.

3. Устройство оград следует выполнять в соответствии со СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий".

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЧАСТИ ЕГО ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Единицы  измерения | Современное  состояние на \_\_\_\_\_\_ г. | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные | | | | |
| 1 | Территория Краснодарского  края, всего | тыс. га |  |  |
| 1.1 | в том числе: | тыс. га/% |  |  |
| земли  сельскохозяйственного  назначения |
| земли населенных пунктов | - // - |  |  |
| земли промышленности,  энергетики, транспорта,  связи, радиовещания,  телевидения, информатики,  космического обеспечения,  обороны, безопасности и  иного специального  назначения за пределами  поселений | - // - |  |  |
| земли особо охраняемых  территорий и объектов из  них: | - // - |  |  |
| особо охраняемые природные  территории (с выделением  лечебно-оздоровительных  местностей и курортов) | - // - |  |  |
| природоохранного назначения | - // - |  |  |
| рекреационного назначения | - // - |  |  |
| историко-культурного  назначения | - // - |  |  |
| иные особо ценные земли | - // - |  |  |
| земли лесного фонда | - // - |  |  |
| из них: |  |  |  |
| леса первой группы | - // - |  |  |
| земли водного фонда | - // - |  |  |
| земли запаса | - // - |  |  |
| 1.2 | Из общей территории  Краснодарского края:  земли, находящиеся в  федеральной собственности | тыс. га/% |  |  |
| земли, находящиеся в  собственности  Краснодарского края | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  муниципальной собственности | - // - |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. |  |  |
| в том числе: | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| численность городского  населения |
| численность сельского  населения | - // - |  |  |
| 2.2 | Показатели естественного  движения населения прирост | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| убыль | - // - |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции  населения прирост | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| убыль | - // - |  |  |
| 2.4 | Число вынужденных  переселенцев и беженцев | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| 2.5 | Число городских поселений,  всего | единиц |  |  |
| в том числе:  городов | - // - |  |  |
| из них с численностью  населения |  |  |  |
| 250 тыс. чел. - 1 млн. чел. | - // - |  |  |
| 100 - 250 тыс. чел. | - // - |  |  |
| 50 - 100 тыс. чел. | - // - |  |  |
| до 50 тыс. чел. | - // - |  |  |
| поселков | - // - |  |  |
| 2.6 | Число сельских поселений | единиц |  |  |
| 2.7 | Плотность | чел./кв. км |  |  |
| 2.8 | Плотность сельского  населения | чел./кв. км |  |  |
| 2.9 | Возрастная структура  населения:  дети до 15 лет | тыс. чел./%  от общей  численности  населения |  |  |
| население в трудоспособном  возрасте (мужчины 16 - 59  лет, женщины 16 - 54 лет) | - // - |  |  |
| население старше  трудоспособного возраста | - // - |  |  |
| 2.10 | Численность занятого  населения, всего | тыс. чел. |  |  |
| из них:  в материальной сфере | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| в том числе:  промышленность | - // - |  |  |
| строительство | - // - |  |  |
| сельское хозяйство | - // - |  |  |
| наука | - // - |  |  |
| прочие | - // - |  |  |
| в обслуживающей сфере | - // - |  |  |
| Рекомендуемые | | | | |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного  производства | млрд. руб./% к  общероссийскому уровню (уровню  Краснодарского  края) |  |  |
| 3.2 | Объем производства  продукции сельского  хозяйства | млрд. руб./% к  общероссийскому уровню (уровню  Краснодарского  края) |  |  |
| 4 | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| 4.1 | В том числе:  в городских поселениях | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 4.2 | Из общего жилищного  фонда: | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% |  |  |
| в государственной и  муниципальной собственности | - // - |  |  |
| в частной собственности | - // - |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность населения  общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| в городских поселениях | - // - |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного  фонда:  водопроводом: |  |  |  |
| в городских поселениях | % от общего  жилищного  фонда городских поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного  фонда сельских  поселений |  |  |
| канализацией:  в городских поселениях | % от общего  жилищного  фонда городских поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного  фонда сельских  поселений |  |  |
| электроплитами:  в городских поселениях | % от общего  жилищного  фонда городских поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного фонда сельских  поселений |  |  |
| газовыми плитами:  в городских поселениях | % от общего  жилищного фонда городских  поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного фонда сельских  поселений |  |  |
| 5 | Объекты социального и  культурно-бытового  обслуживания межселенного  значения |  |  |  |
| 5.1 | Высшие учебные заведения | студентов |  |  |
| 5.2 | Учреждения начального и  среднего профессионального  образования | учащихся |  |  |
| 5.3 | Учреждения культуры и  искусства (театры, музеи,  выставочные залы и др.) -  всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 5.4 | Учреждения здравоохранения  (больницы, поликлиники и  др.) | - // - |  |  |
| 5.5 | Учреждения  санаторно-курортные,  оздоровительные, отдыха и  туризма (санатории, дома  отдыха, пансионаты, лагеря  для школьников и др.) | - // - |  |  |
| 5.6 | Учреждения социального  обеспечения | - // - |  |  |
| 5.7 | Организации и учреждения  управления,  кредитно-финансовые  учреждения, предприятия  связи |  |  |  |
| 5.8 | Прочие объекты социального  и культурно-бытового  обслуживания населения |  |  |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность  железнодорожной сети  в том числе: | км |  |  |
| федерального значения | - // - |  |  |
| регионального значения | - // - |  |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог, всего | км |  |  |
| в том числе:  федерального значения | - // - |  |  |
| регионального значения | - // - |  |  |
| 6.3 | Из общего количества  автомобильных дорог с  твердым покрытием | км/% |  |  |
| 6.4 | Плотность транспортной сети | км/100 кв. м |  |  |
| железнодорожной | - // - |  |  |
| автомобильной | - // - |  |  |
| 6.5 | Протяженность судоходных  речных путей с  гарантированными глубинами | км |  |  |
| 6.6 | Протяженность  трубопроводного транспорта | км |  |  |
| 6.7 | Аэропорты  в том числе: | единиц |  |  |
| международного значения | - // - |  |  |
| федерального значения | - // - |  |  |
| 6.8 | Обеспеченность населения  индивидуальными легковыми  автомобилями (на 1000  жителей) | автомобилей |  |  |
| 7 | Инженерная инфраструктура  и благоустройство  территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды | - // - |  |  |
| из них в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.1.2 | Производительность  водозаборных сооружений | - // - |  |  |
| в том числе  водозаборов подземных вод | - // - |  |  |
| 7.1.3 | Среднесуточное  водопотребление на 1  человека | л/сут. на чел. |  |  |
| в том числе на  хозяйственно-питьевые  нужды | - // - |  |  |
| из них:  в городских поселениях | - // - |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод  в поверхностные водоемы | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе:  хозяйственно-бытовых  сточных вод | - // - |  |  |
| из них городских поселений | - // - |  |  |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс  сточных вод после  биологической очистки | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе городских  поселений | - // - |  |  |
| 7.2.3 | Производительность  очистных сооружений  канализации | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе  в городских поселениях | - // - |  |  |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность  централизованных  источников:  электроснабжения  теплоснабжения | МВт Гкал/час |  |  |
| 7.3.2 | Потребность в:  электроэнергии | млн. кВт. ч/год |  |  |
| из них на  коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
| в том числе в городских  поселениях | - // - |  |  |
| тепле | млн. Гкал/год |  |  |
| из них на  коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
| в том числе в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных  линий электропередач  напряжением 35 кВ и выше | км |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа, всего | млн. куб. м/год |  |  |
| в том числе:  на хозяйственно-бытовые  нужды | - // - |  |  |
| из них в городских  поселениях | - // - |  |  |
| на производственные нужды | - // - |  |  |
| 7.4.2 | Удельный вес газа в  топливном балансе | % |  |  |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность  междугородних кабельных  линий связи | км |  |  |
| 7.5.2 | Охват населения  телевизионным вещанием,  всего населения | % от всего  населения |  |  |
| в том числе:  городского населения | % от городского населения |  |  |
| сельского населения | % от сельского  населения |  |  |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения  телефонной сетью общего  пользования, всего | номеров на 100  семей |  |  |
| в том числе:  в городских поселениях | - // - |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 7.6 | Инженерная подготовка  территории |  |  |  |
| 7.6.1 | Территории, требующие  проведения специальных  мероприятий по инженерной  подготовке территории | га |  |  |
| 7.7 | Санитарная очистка  территорий |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых  отходов | тыс. куб. м/год |  |  |
| в том числе количество  утилизируемых твердых  бытовых отходов | - // - |  |  |
| из них в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.8 | Иные виды инженерного  оборудования | соответствующие единицы |  |  |
| 8 | Охрана природы и  рациональное  природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных  веществ в атмосферный  воздух | тыс. т/год |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса  загрязненных вод | млн. куб. м/год |  |  |
| 8.3 | Удельный вес загрязненных  водоемов | % |  |  |
| 8.4 | Рекультивация нарушенных  территорий | га |  |  |
| 8.5 | Лесовосстановительные  работы | га |  |  |
| 8.6 | Территории,  неблагополучные в  экологическом отношении  (территории, загрязненные  химическими и  биологическими веществами,  вредными микроорганизмами  свыше предельно допустимых  концентраций,  радиоактивными веществами,  в количествах свыше  предельно допустимых  уровней) | га |  |  |
| 8.7 | Иные показатели и  мероприятия по охране  природы и рациональному  использованию природных  ресурсов | соответствующие единицы |  |  |
| 9 | Ориентировочный объем  инвестиций по 1-му этапу  реализации проектных  решений | млн. руб. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СХЕМЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Единицы  измерения | Современное  состояние на \_\_\_\_\_\_ г. | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные | | | | |
| 1 | Территория Туапсинского  района, всего | тыс. га |  |  |
| 1.1 | в том числе:  земли  сельскохозяйственного  назначения | тыс. га/% |  |  |
| земли населенных пунктов | - // - |  |  |
| земли промышленности,  энергетики, транспорта,  связи, радиовещания,  телевидения, информатики,  космического обеспечения,  обороны, безопасности и  иного специального  назначения за пределами  поселений | - // - |  |  |
| земли особо охраняемых  территорий и объектов | - // - |  |  |
| из них:  особо охраняемые природные  территории (с выделением  лечебно-оздоровительных  местностей и курортов) | - // - |  |  |
| природоохранного  назначения | - // - |  |  |
| рекреационного назначения | - // - |  |  |
| историко-культурного  назначения | - // - |  |  |
| иные особо ценные земли | - // - |  |  |
| земли лесного фонда | - // - |  |  |
| из них:  леса первой группы | - // - |  |  |
| земли водного фонда | - // - |  |  |
| земли запаса | - // - |  |  |
| 1.2 | Из общей территории  муниципального района:  земли, находящиеся в  федеральной собственности | тыс. га/% |  |  |
| земли, находящиеся в  собственности  Краснодарского края | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  муниципальной собственности | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  частной собственности | - // - |  |  |
| 2 | Население, всего | тыс. чел. |  |  |
| 2.1 | в том числе:  численность городского  населения | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| численность сельского  населения | - // - |  |  |
| 2.2 | Показатели естественного  движения населения: прирост | - // - |  |  |
| убыль | - // - |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции  населения: прирост | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| убыль | - // - |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура  населения: |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел./% от  общей  численности  населения |  |  |
| население в трудоспособном  возрасте (мужчины 16 - 59  лет, женщины 16 - 54 лет) | - // - |  |  |
| население старше  трудоспособного возраста | - // - |  |  |
| 2.5 | Численность занятого  населения, всего | тыс. чел. |  |  |
| из них:  в материальной сфере | тыс. чел./% от  общей  численности |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| промышленность | - // - |  |  |
| строительство | - // - |  |  |
| сельское хозяйство | - // - |  |  |
| наука | - // - |  |  |
| прочие | - // - |  |  |
| в обслуживающей сфере | - // - |  |  |
| 2.6 | Число вынужденных  переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 2.7 | Число городских поселений,  всего | единиц |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| городов | - // - |  |  |
| из них с численностью  населения: |  |  |  |
| 100 - 250 тыс. чел. | - // - |  |  |
| 50 - 100 тыс. чел. | - // - |  |  |
| до 50 тыс. чел. | - // - |  |  |
| поселков |  |  |  |
| 2.8 | Число сельских поселений,  всего | единиц |  |  |
| из них с численностью:  1 - 5 тыс. чел. | - // - |  |  |
| 0,2 - 1 тыс. чел. | - // - |  |  |
| до 0,2 тыс. чел. | - // - |  |  |
| 2.9 | Плотность | чел./кв. км |  |  |
| 2.10 | Плотность сельского  населения | чел./кв. км |  |  |
| Рекомендуемые | | | | |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного  производства | млрд. руб./% к общероссийскому уровню (уровню  Краснодарского  края) |  |  |
| 3.2 | Объем производства  продукции сельского  хозяйства | млрд. руб./% к общероссийскому уровню (уровню  Краснодарского  края) |  |  |
| 4 | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| 4.1 | в том числе:  в городских поселениях | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 4.2 | Из общего жилищного  фонда:  государственного и  муниципального | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% |  |  |
| частного | - // - |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность населения  общей площадью: | кв. м/чел. |  |  |
|  | в городских поселениях | - // - |  |  |
|  | в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного  фонда:  водопроводом  в городских поселениях | % от общего  жилищного  фонда городских поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного  фонда сельских  поселений |  |  |
| канализацией |  |  |  |
| в городских поселениях | % от общего  жилищного  фонда городских поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного  фонда сельских  поселений |  |  |
| электроплитами |  |  |  |
| в городских поселениях | % от общего  жилищного  фонда городских поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного  фонда сельских  поселений |  |  |
| газовыми плитами  в городских поселениях | % от общего  жилищного фонда городских  поселений |  |  |
| в сельских поселениях | % от общего  жилищного фонда сельских  поселений |  |  |
| 5 | Объекты социального и  культурно-бытового  обслуживания межселенного  значения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные  учреждения, всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 5.2 | Общеобразовательные  школы, всего/1000 чел. | -// - |  |  |
| 5.3 | Учреждения начального и  среднего профессионального  образования | учащихся |  |  |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов |  |  |
| 5.5 | Больницы, всего/1000 чел. | коек |  |  |
| 5.6 | Поликлиники, всего/1000  чел. | посещений в  смену |  |  |
| 5.7 | Предприятия розничной  торговли, питания и  бытового обслуживания  населения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 5.8 | Учреждения культуры и  искусства (театры, музеи,  выставочные залы и др.),  всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные  сооружения, всего/1000 чел. | - // - |  |  |
| 5.10 | Учреждения  санаторно-курортные,  оздоровительные, отдыха и  туризма (санатории, дома  отдыха, пансионаты, лагеря  для школьников и  др.) | мест |  |  |
| 5.11 | Учреждения социального  обеспечения | мест |  |  |
| 5.12 | Организации и  учреждения управления,  кредитно-финансовые  учреждения | соответствующие единицы |  |  |
| 5.13 | Прочие объекты социального  и культурно-бытового  обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность  железнодорожной сети | км |  |  |
| в том числе:  федерального значения | - // - |  |  |
| регионального значения | - // - |  |  |
| межселенного значения | - // - |  |  |
| 6.2 | Протяженность  автомобильных дорог, всего | км |  |  |
| в том числе:  федерального значения | - // - |  |  |
| регионального значения | - // - |  |  |
| межселенного значения | - // - |  |  |
| 6.3 | Из общего количества  автомобильных дорог с  твердым покрытием | км/% |  |  |
| 6.4 | Плотность транспортной  сети:  железнодорожной | км/100 кв. м |  |  |
| автомобильной | - // - |  |  |
| 6.5 | Протяженность  судоходных речных путей с  гарантированными глубинами | км |  |  |
| 6.6 | Протяженность  трубопроводного транспорта | км |  |  |
| 6.7 | Аэропорты | единиц |  |  |
| в том числе:  международного значения | - // - |  |  |
| федерального значения | - // - |  |  |
| межселенного значения | - // - |  |  |
| 6.8 | Обеспеченность населения  индивидуальными легковыми  автомобилями (на 1000  жителей) | автомобилей |  |  |
| 7 | Инженерная инфраструктура  и благоустройство  территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды | - // - |  |  |
| из них в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.1.2 | Производительность  водозаборных сооружений в  том числе водозаборов  подземных вод | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| 7.1.3 | Среднесуточное  водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. |  |  |
| в том числе на  хозяйственно-питьевые | - // - |  |  |
| нужды из них:  в городских поселениях | - // - |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод  в поверхностные водоемы | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе  хозяйственно-бытовых  сточных вод | - // - |  |  |
| из них городских поселений | - // - |  |  |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс  сточных вод после  биологической очистки | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе городских  поселений | - // - |  |  |
| 7.2.3 | Производительность  очистных сооружений  канализации | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность  централизованных  источников: |  |  |  |
| электроснабжения | МВт |  |  |
| теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 7.3.2 | Потребность в:  электроэнергии | млн. кВт.ч/год |  |  |
| из них на  коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
| в том числе в городских  поселениях | - // - |  |  |
| тепле | млн. Гкал/год |  |  |
| из них на  коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
| в том числе в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных  линий электропередач  напряжением 35 кВ и выше | км |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа, всего | млн. куб. м/год |  |  |
| в том числе  на коммунально-бытовые  нужды | - // - |  |  |
| из них в городских  поселениях | - // - |  |  |
| на производственные  нужды | - // - |  |  |
| 7.4.2 | Удельный вес газа  топливном балансе | % |  |  |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность  междугородних кабельных  линий связи | км |  |  |
| 7.5.2 | Охват населения  телевизионным вещанием,  всего населения | % от всего  населения |  |  |
| в том числе:  городского населения | % от городского населения |  |  |
| сельского населения | % от сельского  населения |  |  |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения  телефонной сетью общего  пользования, всего | номеров на 100  семей |  |  |
| в том числе:  в городских поселениях | - // - |  |  |
| в сельских поселениях | - // - |  |  |
| 7.6 | Инженерная подготовка  территории |  |  |  |
| 7.6.1 | Территории, требующие  проведения специальных  мероприятий по инженерной  подготовке территории | га |  |  |
| 7.7 | Санитарная очистка  территорий |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых  отходов | тыс. куб. м/год |  |  |
| в том числе количество  утилизируемых твердых  бытовых отходов | - // - |  |  |
| из них в городских  поселениях | - // - |  |  |
| 7.7.2 | Мусороперерабатывающие  заводы | единицы |  |  |
| 7.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единицы тыс.  т/год |  |  |
| 7.7.4 | Мусороперерабатывающие  заводы | единицы тыс.  т/год |  |  |
| 7.7.5 | Усовершенствованные свалки  (полигоны) | единицы |  |  |
| 7.7.6 | Общая площадь свалок | га |  |  |
| 7.8 | Иные виды инженерного  оборудования | соответствующие единицы |  |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание  населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |
| 8.2 | Общее количество  крематориев | ед. |  |  |
| 9 | Охрана природы и  рациональное  природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных  веществ в атмосферный  воздух | тыс. т/год |  |  |
| 9.2 | Общий объем сброса  загрязненных вод | млн. м3/год |  |  |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных  водоемов | % |  |  |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных  территорий | га |  |  |
| 9.5 | Лесовосстановительные  работы | га |  |  |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении  (территории, загрязненные  химическими и  биологическими веществами,  вредными микроорганизмами  свыше предельно допустимых  концентраций,  радиоактивными веществами,  в количествах свыше  предельно допустимых  уровней) | га |  |  |
| 9.7 | Озеленение  санитарно-защитных и  водоохранных зон | га |  |  |
| 9.8 | Защита почв и недр | га |  |  |
| 9.9 | Иные показатели и  мероприятия по охране  природы и рациональному  использованию природных  ресурсов | соответствующие единицы |  |  |
| 10 | Ориентировочный объем  инвестиций по I этапу  реализации проектных  решений | млн. руб. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Единицы  измерения | Современное  состояние  на \_\_\_\_ г. | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные | | | | |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель  городского округа,  городского, сельского  поселения в установленных  границах | га |  |  |
| в том числе территории:  жилых зон | га/% |  |  |
| из них: |  |  |  |
| многоэтажная застройка | - // - |  |  |
| 4 - 5-этажная застройка | - // - |  |  |
| малоэтажная застройка | - // - |  |  |
| в том числе:  малоэтажные жилые дома с  приквартирными земельными  участками | - // - |  |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | - // - |  |  |
| общественно-деловых зон | - // - |  |  |
| производственных зон | - // - |  |  |
| зон инженерной и  транспортной инфраструктур | - // - |  |  |
| рекреационных зон | - // - |  |  |
| зон сельскохозяйственного  использования | - // - |  |  |
| зон специального назначения | - // - |  |  |
| режимных зон | - // - |  |  |
| иных зон | - // - |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель  городского, сельского  поселения территории общего пользования | га/% |  |  |
| из них:  зеленые насаждения общего  пользования | - // - |  |  |
| улицы, дороги, проезды,  площади | - // - |  |  |
| прочие территории общего  пользования | - // - |  |  |
| 1.3 | Из общей площади земель  городского, сельского  поселения территории,  неиспользуемые, требующие  специальных инженерных  мероприятий (овраги,  нарушенные территории и  т.п.) | га/% |  |  |
| 1.4 | Из общей площади земель  городского, сельского  поселения территории  резерва для развития  поселения | га/% |  |  |
| 1.5 | Использование подземного  пространства под  транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. кв. м |  |  |
| 1.6 | Из общего количества земель городского, сельского  поселения | тыс. кв. м |  |  |
| земли, находящиеся в  федеральной собственности | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  собственности  Краснодарского края | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  муниципальной собственности | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  частной собственности | - // - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с  учетом подчиненных  административно-  территориальных образований | тыс. чел. |  |  |
| в том числе собственно  города | - // - |  |  |
| 2.2 | Показатели естественного  движения населения  прирост | - // - |  |  |
| убыль | - // - |  |  |
| 2.3 | Показатель миграции  населения  прирост | тыс. чел./% |  |  |
| убыль | - // - |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура  населения: | тыс. чел./% |  |  |
| дети до 15 лет | - // - |  |  |
| население в трудоспособном  возрасте (мужчины 16 - 59  лет, женщины 16 - 54 лет) | - // - |  |  |
| население старше  трудоспособного возраста | - // - |  |  |
| 2.5 | Численность занятого  населения, всего | тыс. чел. |  |  |
| из них:  в материальной сфере | тыс. чел./% от  численности  занятого  населения |  |  |
| в том числе:  промышленность | - // - |  |  |
| строительство | - // - |  |  |
| сельское хозяйство | - // - |  |  |
| наука | - // - |  |  |
| прочие | - // - |  |  |
| в обслуживающей сфере | - // - |  |  |
| 2.6 | Число семей и одиноких  жителей, всего  в том числе имеющих  жилищную обеспеченность  ниже социальной нормы | единиц |  |  |
| 2.7 | Число вынужденных  переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего в том  числе: | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| государственный и  муниципальный | тыс. кв. м.  общей площади  квартир/% к  общему объему  жилищного  фонда |  |  |
| частный | - // - |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: | тыс. кв. м.  общей площади  квартир/% к  общему объему  жилищного фонда |  |  |
| в многоэтажных домах | - // - |  |  |
| 4 - 5-этажных домах  в малоэтажных домах | - // - |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными  участками |
| в индивидуальных жилых  домах с приусадебными  земельными участками | - // - |  |  |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом 70% | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% к  общему объему  жилищного фонда |  |  |
| в том числе государственный и муниципальный фонд | - // - |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | - // - |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| государственного и  муниципального |
| частного | - // - |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли  жилищного фонда убыль по:  техническому состоянию | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% к  объему убыли  жилищного фонда |  |  |
| реконструкции | - // - |  |  |
| другим причинам  (организация  санитарно-защитных зон,  переоборудование и пр.) | - // - |  |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый  жилищный фонд | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное  строительство, всего | - // - |  |  |
| в том числе: |
| за счет средств  федерального бюджета,  средств бюджета  Краснодарского края и  местного бюджета | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% к  общему объему  нового  жилищного  строительства - |  |  |
| за счет средств населения | - // - |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного  строительства по этажности: в том числе малоэтажное  из них: |  |  |  |
| малоэтажные жилые дома с  приквартирными земельными  участками | - // - |  |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными  участками | - // - |  |  |
| 4 - 5-этажное | - // - |  |  |
| многоэтажное | - // - |  |  |
| 3.9 | Из общего объема нового  строительства размещается:  на свободных территориях | - // - |  |  |
| за счет реконструкции  существующей застройки | - // - |  |  |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного  фонда |  |  |  |
| водопроводом | % от общего  жилищного фонда |  |  |
| канализацией | - // - |  |  |
| электроплитами | - // - |  |  |
| газовыми плитами | - // - |  |  |
| теплом | - // - |  |  |
| горячей водой | - // - |  |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность  населения общей площадью  квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 4 | Объекты социального и  культурно-бытового  обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные  учреждения, всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы,  всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 4.3 | Учреждения начального и  среднего профессионального  образования | учащихся |  |  |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов |  |  |
| 4.5 | Больницы, всего/1000 чел. | коек |  |  |
| 4.6 | Поликлиники, всего/1000  чел. | посещений в  смену |  |  |
| 4.7 | Предприятия розничной  торговли, питания и  бытового обслуживания  населения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.8 | Учреждения культуры и  искусства (театры, музеи,  выставочные залы и др.),  всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные  сооружения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.10 | Учреждения  санаторно-курортные,  оздоровительные, отдыха и  туризма, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.11 | Учреждения социального  обеспечения, всего/1000  чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.12 | Организации и учреждения  управления,  кредитно-финансовые  учреждения | соответствующие единицы |  |  |
| 4.13 | Прочие объекты социального  и культурно-бытового  обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий  общественного транспорта |  |  |  |
| в том числе: | км двойного  пути |  |  |
| электрифицированная  железная дорога |
| автобус | - // - |  |  |
| водный транспорт | - // - |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего | км |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| магистральных дорог  скоростного движения | - // - |  |  |
| магистральных дорог  регулируемого движения | - // - |  |  |
| магистральных улиц  общегородского значения  непрерывного движения | - // - |  |  |
| магистральных улиц  общегородского значения  регулируемого движения | - // - |  |  |
| магистральных улиц  районного значения | - // - |  |  |
| 5.3 | Общая протяженность  улично-дорожной сети | км |  |  |
| в том числе с  усовершенствованным  покрытием | - // - |  |  |
| 5.4 | Из общей протяженности  улиц и дорог улицы и  дороги, не удовлетворяющие  пропускной способности | км/% |  |  |
| 5.5 | Плотность сети линий  наземного пассажирского  транспорта: |  |  |  |
| в пределах застроенных  территорий | км/100 м2 |  |  |
| в пределах центральных  районов городского  поселения | - // - |  |  |
| 5.6 | Количество транспортных  развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 5.7 | Средние затраты времени на  трудовые передвижения в  один конец | мин. |  |  |
| 5.8 | Аэропорты | единиц |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| международного значения |
| федерального значения | - // - |  |  |
| местного значения | - // - |  |  |
| 5.9 | Обеспеченность населения  индивидуальными  автомобилями (на 1000  жителей) | автомобилей |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| на хозяйственно-питьевые  нужды |
| на производственные нужды | - // - |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование  воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность  водозаборных сооружений | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе | - // - |  |  |
| водозаборов подземных вод |
| 6.1.4 | Среднесуточное  водопотребление на 1  человека | л/сут. на чел. |  |  |
| в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды | -// - |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных  вод, всего | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| хозяйственно-бытовые  сточные воды |
| производственные сточные  воды | - // - |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - // - |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в  электроэнергии, всего | млн. кВт. ч/год |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| на производственные нужды |
| на коммунально-бытовые  нужды | - // - |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии  на 1 чел. в год | кВт. ч |  |  |
| в том числе на  коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия  электронагрузок | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребность тепла | млн. Гкал/год |  |  |
| в том числе на  коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |
| 6.4.2 | Производительность  централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/час |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |
| районные котельные | - // - |  |  |
| 6.4.3 | Производительность  локальных источников  теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в  топливном балансе города,  другого поселения | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа, всего | млн. куб. м/год |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| коммунально-бытовые нужды |
| на производственные нужды | - // - |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения  телевизионным вещанием | % от населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения  телефонной сетью общего  пользования | номеров на 100  семей |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка  территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от  затопления: |  |  |  |
| площадь | га |  |  |
| протяженность защитных  сооружений | км |  |  |
| намыв и подсыпка | млн. куб. м |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные  мероприятия по инженерной  подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка  территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов в том числе дифференцированного  сбора отходов | тыс. т/год % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие  заводы | единицы, тыс.  т/год |  |  |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | - // - |  |  |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | - // - |  |  |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки  (полигоны) | единиц/га |  |  |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га |  |  |
| в том числе стихийных | - // - |  |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного  оборудования территории | соответствующие единицы |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание  населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |
| 7.2 | Общее количество  крематориев | ед. |  |  |
| 8 | Охрана природы и  рациональное  природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных  веществ в атмосферный  воздух | тыс. т/год |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса  загрязненных вод | млн. куб. м/год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных  территорий | га |  |  |
| 8.4 | Территории не благоприятные в экологическом отношении  (территории, загрязненные  химическими и  биологическими веществами,  вредными микроорганизмами  свыше предельно допустимых  концентраций,  радиоактивными веществами в количествах, свыше  предельно допустимых  уровней) | га |  |  |
| 8.5 | Территории с уровнем шума  свыше 65 Дб | га |  |  |
| 8.6 | Население, проживающее в  санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.7 | Озеленение  санитарно-защитных и  водоохранных зон | - // - |  |  |
| 8.8 | Защита почв и недр | - // - |  |  |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране  природы и рациональному  природопользованию | соответствующих единиц |  |  |
| 9 | Ориентировочный объем  инвестиций по 1-му этапу  реализации проектных  решений | млн. руб. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Единицы  измерения | Современное  состояние  на \_\_\_\_ г. | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные | | | | |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой  территории, всего | га |  |  |
| в том числе территории: | га/% |  |  |
| жилых зон (кварталы,  микрорайоны и другие) из  них: | - // - |  |  |
| многоэтажная застройка | - // - |  |  |
| 4 - 5-этажная застройка | - // - |  |  |
| малоэтажная застройка | - // - |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| малоэтажные жилые дома с  приквартирными земельными  участками |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными  участками | - // - |  |  |
| объектов социального и  культурно-бытового  обслуживания населения  (кроме микрорайонного  значения) | - // - |  |  |
| рекреационных зон | - // - |  |  |
| зон инженерной и  транспортной инфраструктуры | - // - |  |  |
| производственных зон | - // - |  |  |
| иных зон | - // - |  |  |
| 1.2 | Из общей площади  проектируемого района  участки гаражей и  автостоянок для постоянного хранения индивидуального  автотранспорта | га |  |  |
| 1.3 | Из общей площади  проектируемого района  территории общего  пользования, всего | га |  |  |
| из них: |  |  |  |
| зеленые насаждения  общего пользования | - // - |  |  |
| улицы, дороги, проезды,  площади | - // - |  |  |
| прочие территории общего  пользования | - // - |  |  |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.5 | Коэффициент плотности | % |  |  |
| 1.6 | Из общей территории: земли, находящиеся в федеральной  собственности | га |  |  |
| земли, находящиеся в  собственности  Краснодарского края | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  муниципальной собственности | - // - |  |  |
| земли, находящиеся в  частной собственности | - // - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  |  |
| 3.3 | Существующий сохраняемый  жилищный фонд | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда,  всего | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| государственного и  муниципального |
| частного | - // - |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли  жилищного фонда убыль: |  |  |  |
| по техническому состоянию | - // - |  |  |
| по реконструкции | - // - |  |  |
| по другим причинам  (организация  санитарно-защитных зон,  переоборудование и пр.) | - // - |  |  |
| 3.6 | Новое жилищное  строительство, всего | тыс. кв. м  общей площади  квартир |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| малоэтажное |
| из них: |  |  |  |
| малоэтажные жилые дома с  приквартирными земельными  участками | тыс. кв. м  общей площади  квартир/% |  |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными  участками | - // - |  |  |
| 4 - 5-этажная застройка | - // - |  |  |
| многоэтажная застройка | - // - |  |  |
| Рекомендуемые | | | | |
| 4 | Объекты социального и  культурно-бытового  обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские и дошкольные  учреждения, всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы,  всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 4.3 | Поликлиники, всего/1000  чел. | посещений в  смену |  |  |
| 4.4 | Аптеки | объектов |  |  |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской  молочной кухни | порций в смену |  |  |
| 4.6 | Предприятия розничной  торговли, питания и  бытового обслуживания  населения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.7 | Учреждения культуры и  искусства, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные  сооружения, всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.9 | Учреждения  жилищно-коммунального  хозяйства | соответствующие единицы |  |  |
| 4.10 | Организации и учреждения  управления,  кредитно-финансовые  учреждения и предприятия  связи | соответствующие единицы |  |  |
| 4.11 | Прочие объекты социального  и культурно-бытового  обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность  улично-дорожной сети, всего | км |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| магистральные дороги |
| из них: |  |  |  |
| скоростного движения | - // - |  |  |
| регулируемого движения | - // - |  |  |
| магистральные улицы | - // - |  |  |
| из них: |  |  |  |
| общегородского значения: | - // - |  |  |
| непрерывного движения | - // - |  |  |
| регулируемого движения | - // - |  |  |
| районного значения | - // - |  |  |
| улицы и проезды местного  значения | - // - |  |  |
| 5.2 | Протяженность линий  общественного пассажирского транспорта | км |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| трамвай |
| троллейбус | - // - |  |  |
| автобус | - // - |  |  |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для  хранения легковых  автомобилей | маш. мест |  |  |
| в том числе: | - // - |  |  |
| постоянного хранения |
| временного хранения | - // - |  |  |
| 6 | Инженерное оборудование и  благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| 6.2 | Водоотведение | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| 6.3 | Электропотребление | кВт. ч/год |  |  |
| 6.4 | Расход газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 6.5 | Общее потребление тепла на  отопление, вентиляцию,  горячее водоснабжение | млн. Гкал/год |  |  |
| 6.6 | Количество твердых бытовых  отходов | тыс. куб.  м/сут. |  |  |
| в том числе утилизируемых | - // - |  |  |
| 6.7 | Территории, требующие  проведения специальных  мероприятий по инженерной  подготовке | га |  |  |
| 6.8 | Потребность в иных видах  инженерного оборудования | соответствующие единицы |  |  |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение  санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 7.2 | Уровень загрязнения  атмосферного воздуха |  |  |  |
| 7.3 | Уровень шумового  воздействия | Дб |  |  |
| 7.4 | Территории, требующие  проведения специальных  мероприятий по охране  окружающей среды | га |  |  |
| 8 | Ориентировочная стоимость  строительства по  первоочередным мероприятиям реализации проекта, всего | млн. руб. |  |  |
| 8.1 | в том числе: | - // - |  |  |
| жилищное строительство |
| социальная инфраструктура | - // - |  |  |
| улично-дорожная сеть и  общественный пассажирский  транспорт | - // - |  |  |
| инженерное оборудование и  благоустройство территории | - // - |  |  |
| прочие | - // - |  |  |
| 8.2 | Удельные затраты на 1  жителя | тыс. руб. |  |  |
| на 1 кв. м общей площади  квартир жилых домов нового  строительства | - // - |  |  |
| на 1 га территории | - // - |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №20

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

СВЕДЕНИЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ

НА 25 МАРТА 2009 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид памятника | Архитектура | | | История | | | Археология | | | Монументальное искусство | | | Всего | | | Итого |
| Территория | Ф | Р | В | Ф | Р | В | Ф | Р | В | Ф | Р | В | Ф | Р | В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| город Туапсе |  | 4 | 5 |  | 34 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  | 1 | 45 | 6 | 52 |
| Туапсинский район |  |  | 8 |  | 34 | 3 | 59 | 191 | 13 |  | 4 |  | 59 | 229 | 24 | 312 |
| Итого | - | 4 | 13 | - | 68 | 3 | 60 | 192 | 14 | - | 10 | - | 60 | 274 | 30 | 364 |
| Всего | 17 | | | 71 | | | 266 | | | 10 | | | 364 | | |  |

Ф - памятники федеральной категории историко-культурного значения

Р - памятники региональной категории историко-культурного значения

В - выявленные объекты культурного наследия

510

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шаумянского сельского поселения

Туапсинский район Краснодарского края

СПИСОК

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ,

С УКАЗАНИЕМ РАСЧЕТНОЙ

СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В БАЛЛАХ ШКАЛЫ MSK - 64 ДЛЯ

СРЕДНИХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ СЕЙСМИЧНОСТИ -

А (10%), В (5%), С (1%) В ТЕЧЕНИЕ 50 ЛЕТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п\п | Название населенного пункта  Туапсинского района  Краснодарского края | Карты ОСР - 97  (приложение В) | | |
| А | В | С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Джубга | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Новомихайловский | 8 | 9 | 9 |
| 3 | Туапсе | 8 | 9 | 9 |

Примечания.

1. Оценка сейсмической опасности всех населенных пунктов, не указанных в настоящем перечне и расположенных вдоль границ между зонами балльности, должна уточняться тем или иным способом (ДСР и другое) либо они должны быть отнесены к более сейсмоопасной зоне.